Техническое задание
На поставку стоматологических механизированных инструментов (наконечников) для МНЦП КР "Голубое"
1. Заказчик Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр медицинской реабилитации и курортологии Федерального медико-биологического агентства»
2. Место поставки товара: 141551, Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Голубое, ул. Родниковая, корп. 6, стр. 1
3. Сроки поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта в один этап. День поставки товара согласовывается с уполномоченным представителем Заказчика: Контактное лицо: Соколова Елена Валентиновна sokolovaev@mrik-fmba.ru, 8-916-852-85-57.
4. Условия поставки товара: поставка товара осуществляется силами Поставщика. Поставка товара осуществляется с выполнением погрузо-разгрузочных работ. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за свой счет. Товары должны быть упакованы в тару завода изготовителя без нарушения защитных способов от несанкционированного вскрытия, предусмотренных производителем. Упаковка товаров и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товаров, исключить их порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Поставщик должен уведомить заказчика о времени и дате поставки товаров телефонограммой или факсимильной связи. 
5. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: 
На материалы, по которым показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) не предусмотрены в технических регламентах и документах, использованы сведения о характеристиках, полученные от производителей и их представителей.
6. Требования к безопасности товара.
Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.
Товар должен иметь инструкцию по применению на русском языке.
Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
7. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. 
Качество товаров должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.
Подтверждением качества поставляемых товаров со стороны поставщика являются документы, установленные действующим законодательством РФ.   Поставляемый товар должен быть новым товаром, не являться предметом иных договорных (договорных) обязательств и быть свободным от прав и притязаний третьих лиц.
Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.
8. Наименование и объем поставляемого товара: приведены ниже:
Позиция №1. Наконечник угловой – 2 шт.
	Технический параметр
	Техническое требование

	Тип наконечника
	Угловой микромоторный, для терапевтического и ортопедического приема

	Передаточное отношение
	1:1 (прямая передача, без изменения скорости вращения)

	Цветовая маркировка
	Одно синее кольцо на корпусе

	Максимальная скорость привода
	Не менее 40 000 об/мин

	Материал корпуса
	Высококачественная нержавеющая сталь

	Покрытие корпуса
	Специализированное защитное матовое покрытие типа EXPERTgrip для надежного удержания, без соединительных швов

	Тип подшипников
	Керамические шарикоподшипники повышенной износостойкости

	Освещение
	Встроенный жесткий стеклянный волоконно-оптический световод (фиброоптика)

	Интенсивность освещения
	Не менее 25 000 Люкс

	Система охлаждения
	Внутренняя раздельная подача воздуха и воды, одноточечный (одиночный) спрей

	Фильтрация спрея
	Наличие встроенного заменяемого микрофильтра для очистки воды

	Фиксация бора
	Кнопочный цанговый зажим

	Сила удержания бора цангой
	Не менее 30 Н

	Тип совместимых боров
	Для угловых боров типа RA (диаметр хвостовика 2,35 мм)

	Геометрия головки
	Оптимизированное эргономичное сочетание углов головки и колена (100° / 19°)

	Размеры головки
	Высота головки не более 14,1 мм, диаметр головки не более 9,8 мм

	Тип соединения
	Стандартизированное соединение по ISO 3964 (совместимость с моторами INTRAmatic LUX)


Позиция №2. Наконечник турбинный – 2 шт.
	Технический параметр
	Техническое требование

	Тип наконечника
	Турбинный высокоскоростной, со стандартной головкой

	Рабочая мощность
	Не менее 18 Вт (до 29 Вт при давлении 3,5 бар) для высокоэффективного препарирования

	Максимальная скорость вращения
	В диапазоне от 340 000 до 420 000 об/мин

	Уровень рабочего шума
	Не более 62 дБ (А), тихий ход роторной группы

	Материал корпуса
	Высококачественная нержавеющая сталь

	Покрытие корпуса
	Фирменное нескользящее защитное покрытие EXPERTgrip без швов

	Тип подшипников
	Оригинальные керамические шарикоподшипники KaVo для безвибрационной работы

	Освещение
	Встроенный жесткий стеклянный волоконно-оптический световод LUX

	Интенсивность освещения
	Не менее 25 000 Люкс, центрированное освещение зоны лечения

	Система охлаждения
	Четырехточечный (4-портовый) спрей для оптимального охлаждения рабочей зоны

	Защита от загрязнений
	Уникальная конструкция ротора, минимизирующая эффект обратного всасывания аэрозолей и частиц (anti-reflux)

	Фильтрация воды
	Встроенный сменный микрофильтр спрея для защиты каналов от засорения

	Фиксация бора
	Кнопочная цанговая система безопасной фиксации с твердосплавной направляющей втулкой

	Сила удержания бора
	Не менее 30 Н

	Тип совместимых боров
	Турбинные боры типа FG (диаметр хвостовика 1,6 мм, макс. длина 19 мм)

	Геометрия головки
	Запатентованное сочетание углов наклона (100° у головки / 19° у колена)

	Размеры головки
	Высота головки не более 13,6 мм, диаметр головки не более 12,5 мм

	Тип соединения
	Быстросъемное соединение системы KaVo MULTIflex (полная совместимость)



2
