ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание автотранспортных услуг

	Наименование исходных данных
	Содержание основных данных и требований

	Заказчик
	Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»

	Место погрузки
	622014, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато ФКУ ЛИУ-51 ГУФСИН России по Свердловской области, режимная территория  

	Место выгрузки
	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Сургутский район, город Лянтор

	Срок оказания услуг
	Срок окончания оказания услуг не позднее 23 октября 2026 года



Исполнитель полностью курирует доставку с момента забора груза до момента доставки в место назначения.
Доставка осуществляется с момента заключения договора не позднее 23.10.2026 г. (1 рейс по заявке государственного заказчика.) 

Требования к Исполнителю:
    Исполнитель организует подачу автотранспорта в пункт погрузки на дату и в часы, указанные в заявке.
    Исполнитель обязан сообщить Заказчику не позднее 14:00 часов дня, текущего дня загрузки, информацию о государственных номерах автомобилей фамилиях водителей, что подтверждается Исполнителем посредством сообщения информации Заказчику телефонной связью или отправки Заказчику электронной почтой заявки, скрепленной печатью Исполнителя. С этого момента заявка считается принятой к исполнению.
    В случае отказа (срыва) от подтвержденной Исполнителем заявки на перевозку Исполнитель выплачивает неустойку в размере 20% от стоимости перевозки.
    Исполнитель осуществляет контроль (силами водителя): за процессом погрузки (выгрузки), внешнего состояния контейнеров, порядка погрузки (выгрузки), распределения осевых нагрузок, надежности крепления и правильности размещения груза.

Требуемый транспорт
1 тентованный полуприцеп 20 т с внутренним кузовом 13,60×2,45×2,70 м, с раскрытием крыши и боковин. Весь заказ перевозится одной машиной. Минимальные полезные размеры под данную схему: 9,70×2,30×2,40 м; грузоподъёмность не менее 8 т. Допустим также длинномерный бортовой автомобиль с теми же полезными размерами, грузоподъёмностью и защитой от осадков. Кузов длиной 8 м не подходит.
Основная погрузка и выгрузка — верхняя краном; боковая допускается погрузчиком с подтверждённой остаточной грузоподъёмностью для места до 1,7 т. Задняя загрузка не требуется; задний проём нужен для входа контроллера. При работе погрузчиком сверить массу, центр тяжести и длину вил.
Кассеты — самостоящие, с фиксаторами панелей и рассчитанными точками подъёма; панели за сетку не стропить. Каждое место крепить самостоятельно к штатным точкам кузова, с противоскользящими подкладками и защитой порошкового покрытия. Ремни и опоры не должны пересекать проходы. Количество и натяжение креплений определить по фактической массе, маркировке ремней и точек крепления; распределение по осям проверить для поданного автомобиля.

