ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению технического осмотра транспортных средств 
Национального парка «Таганай»

Место оказания услуг: технический осмотр проводится на станции технического осмотра Исполнителя, расположенной в городе Златоуст Челябинской области, Россия.
Срок начала оказания услуг: с момента заключения Контракта до 01.12.2026г.

Требования к оказанию услуг: услуги должны оказываться с соблюдением требований следующих нормативно-правовых актов:
1. Федеральный закон от 01.07.2011г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства транспорта РФ от 31.03.2020г. № 97 «Об утверждении требований к фотографическому изображению транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование, к порядку и срокам его хранения в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра, требований к точности определения координат места нахождения транспортного средства и пункта технического осмотра». 
3. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1434 «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Требования, предъявляемые к Исполнителю.
[bookmark: _GoBack]Технический осмотр проводится операторами технического осмотра, аккредитованными в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с областью аккредитации, указанной в аттестате аккредитации.

Требования по оснащению станции (пункта) технического осмотра. 
Станции должны быть оснащены следующими диагностическими, измерительными приборами и оборудованием:
1. средствами технического диагностирования тормозных систем;
2. средствами технического диагностирования рулевого управления;
3. средствами технического диагностирования шин;
4. средствами технического диагностирования двигателя и его систем;
5. средствами технического диагностирования прочих элементов конструкции;
6. прочим дополнительным оборудованием.

Требования к документации.
По результатам технического осмотра оператор оформляет в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра диагностическую карту по форме согласно Правил проведения технического осмотра транспортных средств, содержащую заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (подтверждающую или не подтверждающую допуск транспортного средства к участию в дорожном движении), которая подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта, проводившего техническое диагностирование транспортного средства.
По запросу заявителя оператор технического осмотра выдаёт диагностическую карту на бумажном носителе, которая заверяется подписью технического эксперта, проводившего техническое диагностирование, и печатью оператора технического осмотра.

Перечень транспортных единиц планируемые проходить технический осмотр передается Исполнителю после подписания контракта. 
Количество автомобильного транспорта Заказчика определено в настоящем списке. 

	№ п/п
	Наименование товара (работы, услуги)
	Характеристики товара
(работы, услуги)
	Ед. изм.
	Количество транспортных единиц

	1
	Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа - Технический осмотр автотранспортных средств категории «М1»
	транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения - легковые автомобили
	ед.
	12

	2
	Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа - Технический осмотр автотранспортных средств категории «N1»
	транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны
	ед.
	27

	3
	Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа - Технический осмотр автотранспортных средств категории «М2»
	транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн

	ед.
	2

	
	Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа - Технический осмотр автотранспортных средств категории «N2»
	транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн

	ед.
	2
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