[bookmark: _GoBack]Контракт № ______
на поставку расходных материалов для СТМ «Атлантида»

(Идентификационный код закупки № 261770824572339064300100010000000244)

г. Калининград 	«____» ______ 2026 года

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора - руководителя Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») Бандурина Константина Викторовича, действующего на основании доверенности № 77 АД 0307847 от 22 июня 2022 года и Положения об Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» от 22 декабря 2022 года, и
__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

I. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить расходные материалы для СТМ «Атлантида» (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в спецификации (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

II. Цена Контракта и порядок расчетов
[bookmark: P1440][bookmark: P1445][bookmark: P1457]2.1. Цена Контракта составляет __________ (________) рублей _____ копеек, в том числе НДС ____%, что составляет ______ (_____) рублей __ копеек /НДС не предусмотрен, и включает в себя: стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхования, таможенных платежей (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.
2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
[bookmark: P1458]2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.
[bookmark: P1460]Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.
2.4. Источник финансирования Контракта – средства бюджетных учреждений.
[bookmark: P1462]2.5. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся на основании счета на оплату, счет-фактуры (при наличии) не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком оригинала товарной накладной (универсального передаточного документа (далее – УПД)).
[bookmark: P1475]2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

[bookmark: P1477]III. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара
[bookmark: P1480][bookmark: P1485]3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Калининград, улица Дмитрия Донского, здание 5 (центральный склад), не позднее 14.08.2026 года.
3.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара Заказчику. Поставщик одновременно с Товаром передает Покупателю следующие документы: счет на оплату, оригиналы счета-фактуры (при наличии) и товарной накладной ТОРГ-12 (УПД).
3.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.
3.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
[bookmark: P1489]3.5. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком осуществляет приемку Товара, по результатам которой подписывает оригинал товарной накладной (УПД). После этого Товар считается принятым Заказчиком.
3.6. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.5 Контракта, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных 
недостатков и указанием сроков их устранения.
3.7. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
3.8. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.5 Контракта.
3.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

IV. Взаимодействие Сторон
[bookmark: P1497]4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией;
4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;
4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
4.1.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте;
[bookmark: P1505]4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
[bookmark: P1507][bookmark: P1508]4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;
[bookmark: P1518]4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;
[bookmark: P1519]4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;
4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;
4.2.5. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками поставляемого Товара (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
[bookmark: P1525][bookmark: P1526]4.3.2. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику по адресу Поставщика, указанному в контракте;
4.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;
4.3.4. Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
[bookmark: P1529]4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;
4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных по вине Поставщика;
[bookmark: P1534]4.4.5. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;
[bookmark: P1536]4.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;
[bookmark: P1537]4.4.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

[bookmark: P1539]V. Качество Товара
5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.
5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

[bookmark: P1550]VI. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
[bookmark: P1554]6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 10% цены Контракта.
[bookmark: P1556]6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.
[bookmark: P1557]6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.
[bookmark: P1561]6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе просрочки исполнения обязательств), предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести удержание суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.
6.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

VII. Обеспечение исполнения Контракта
[bookmark: P1570]7.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

[bookmark: P1587]VIII. Обеспечение гарантийных обязательств
8.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

IX. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
9.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

X. Рассмотрение и разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
10.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
10.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке.

XI. Срок действия и порядок расторжения Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
[bookmark: _Hlk45617053]11.2. Срок действия (исполнения) Контракта: по 31 августа 2026 года. Окончание срока действия (исполнения) Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
11.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

XII. Прочие положения
12.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.
12.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
12.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
12.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
[bookmark: P1633]12.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
12.8. Поставщик (подрядчик, исполнитель) подтверждает, что на момент заключения настоящего Контракта соответствует единым требованиям к участникам закупок, установленных частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.

XIII. Перечень приложений
13.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение: спецификация.

XIV. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК:

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО»)
Юридический адрес: 105187, г. Москва, проезд Окружной, дом 19.
ИНН 7708245723 / КПП 771901001
Атлантический филиал 
ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»)
Адрес филиала: 236022, г. Калининград,
ул. Дмитрия Донского, зд. 5
Телефон: 8(4012)215645, Факс:8(4012)219997
e-mail: zakupki@atlant.vniro.ru
ИНН 7708245723 / КПП 390643001
Банковские реквизиты:
УФК по Нижегородской области (Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»), л/с 20356В64020) 
ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области 
г. Нижний Новгород,
р/счет 03214643000000013240
ЕКС (коррсчет) 40102810745370000024      
БИК 012202102

Заместитель директора - руководитель Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»)

__________________ К.В. Бандурин
подписано ЭП
	ПОСТАВЩИК:






















Руководитель


______________ 
подписано ЭП




Приложение
к контракту от ___ _____ 2026 г. № _______
[bookmark: P1909]Спецификация
на поставку расходных материалов для СТМ «Атлантида»
	№ п/п
	Наименование Товара
	Код КТРУ/ОКПД2
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики
Товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Страна происхождения
	Цена за ед., включая НДС/НДС не облагается, руб.
	Итого, включая НДС/ НДС не облагается, руб.

	1
	Элемент питания
 R-20
	
	Тип - R-20
Типоразмер: - D
Тип электролита: - солевые
Напряжение: -   1.5 V
Температура хранения: - от -40 до +50 С 
Температура эксплуатации -  от - 5 до +50 С
Срок хранения до начала эксплуатации –3 года
	шт
	18
	
	
	

	2
	Элемент питания
R-14Т

	
	Тип - R-14Т
Типоразмер: - С
Тип электролита: - алколиновая
Напряжение: -   1.5 V
Температура хранения: - от -40 до +50 С 
Температура эксплуатации -от - 30 до +50 С
Срок хранения до начала эксплуатации –7 лет
	шт
	8
	
	
	

	3
	Элемент питания
R6
	
	Тип - R6
Типоразмер: - АА
Тип электролита: - солевая
Напряжение: -   1.5 V
Температура хранения: - от -40 до +50 С 
Температура эксплуатации -от - 5 до +55 С
Срок хранения до начала эксплуатации –2,5 года
	шт
	30
	
	
	

	4
	Элемент питания
R3
	
	Тип - R3
Типоразмер: - ААА
Тип электролита: - солевая
Напряжение: -   1.5 V
Температура хранения: - от -40 до +50 С 
Температура эксплуатации -от - 5 до +55 С
Срок хранения до начала эксплуатации –3 года
	шт
	26
	
	
	

	5
	Элемент питания крона 9 В
	
	Тип- Батарейка Крона прямоугольной формы с шириной 26,5 мм и длиной 48,5 мм.
Размер: -  6LR61 - крона
Количество в упаковке (шт): - 1 iшт
Напряжение (В): -  9
Вид – алкалиновая
	шт
	6
	
	
	

	6
	Клей секундный 3г
	
	Предназначен для всех видов быстрых ремонтных работ в быту, в мастерской, в автомобиле, для изготовления моделей. Жидкий, заполняет мельчайшие трещины.
Состав: Этилцианакрилат.
Тип- секундный
Срок годности: не менее 24 месяца
Упаковка – 3 г. 
Цвет - прозрачный  
	шт
	3
	
	
	

	7
	Клей Момент универсальный 125 мл
	
	Универсальный для работы с различными материалами кроме тех, что контактируют с продуктами питания и питьевой водой.
Тип – каучуковый
Упаковка – туба
Фасовка, мл. –125
Цвет – прозрачный
	шт
	3
	
	
	

	8
	Клей DEVKON (двухкомпонентный)
	
	Применяется в процессе ремонта подшипникового и гидравлического оборудования (с предельным напряжением), изношенных насосов, рабочих колес и накладок.  
	шт
	1
	
	
	

	9
	Клей Loctaite 406 20гр
	
	Однокомпонентный цианоакрилатный клей Loctite 406 (Локтайт 406) 
20 гр. 
Основные свойства
Цвет : Прозрачный
Вязкость : Жидкий
Технологическая прочность : 2-10 сек
Интервал рабочих температур : от -40 до +120 °C
Торговая марка : Loctite (Henkel)
Фасовка : 20 г
	шт
	5
	
	
	

	10
	Клей эпоксидный (ЭПД)
	
	Клей ЭДП предназначен для склеивания металлов и их сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных и других материалов, а также для заделки  трещин, раковин при ремонте домашнего инвентаря и автомобилей
 в комплекте: основа – эпоксидная модифицированная смола в полиэтиленовой бутылке и отвердитель с стеклянном флаконе, находящиеся в одной потребительской упаковке.
Фасовка – 280 грамм
	шт
	2
	
	
	

	11
	Клей эпоксидный "ЭДП" (25 г) (2-х компонентный, шприц
	
	Описание. Предназначен для склеивания при температуре от +10 0С до +30 0С металлов и их сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных и других материалов, а также для заделки пор, трещин, раковин при ремонте домашнего инвентаря и автомобилей. Клей ЭДП шприц поставляется в комплекте: основа – эпоксидная модифицированная смола и отвердитель с полиэтиленовом сдвоенном шприце, находящиеся в одной потребительской упаковке.
Объём: - 25 гр.
требует подготовки
для наружных работ
для внутренних работ
прозрачный
водостойкий
морозостойкий
упаковка: блистер
	шт
	2
	
	
	

	12
	Клей (холодная сварка)

	
	Предназначен для быстрого и надежного склеивания, ремонта деталей и узлов, герметизации соединений и емкостей, для восстановления утраченных фрагментов изделий из керамики и фарфора, а также из цветных и черных металлов, пластмасс, дерева в различных комбинациях 
Назначение: для склеивания, ремонта и герметизации соединений
Состав набора: эпоксидный клей
Вес: 55 гр
Влагостойкий
	шт
	2
	
	
	

	13
	Вазелин силиконовый КВ-3, 0,4 кг
	
	Вазелин силиконовый КВ-3 используется для смазывания и сохранения резиновых частей. Кроме того, силиконовая смазка не разрыхляет и не вызывает набухания резины, применяется также как защита от коррозии и смазки цепей. интервал рабочих температур от -60°С до +200 °С
	шт
	5
	
	
	

	14
	Строплента
	
	Стропа (ременная лента) шириной 50 мм — это текстильная лента из прочных синтетических нитей, предназначенная для укрепления швов, создания ручек, лямок, стяжек в сумках и рюкзаках, а также в производстве снаряжения
Технические характеристики
Материал - Полипропилен (ПП), полиамид (нейлон), полиэстер (полиэфир)
Линейная плотность (плотность) - 25–35 г/м²
Разрывная нагрузка - От ~800 кгс до 6000 кгс
Толщина - 1,6 мм
Свойства:
Высокая прочность и износостойкость.
Устойчивость к УФ-излучению, перепадам температур, химикатам (соли, кислоты).
Водостойкость — не впитывает влагу, сохраняет прочность при намокании.
Низкая растяжимость — не провисает под весом.
Применение:

	м
	25
	
	
	

	15
	Смазка WD -40
	
	Технический аэрозоль.  Смазка проникает в механизм, вытесняет влагу и размягчает ржавчину.
Состав:
От 45 до 50 % - уайт-спирит *
От 15 до 25 % - парафиновый дистиллят, тяжелый, не содержащий растворителей депарафинированные (тяжелый)
От 12 до 18 % - изопарафины нефти гидроочищенные
От 2 до 3 % - двуокись углерода смесь нефтяных растворителей и парафинового дистиллята
Объем  400 мл
	шт
	25
	
	
	

	16
	Очиститель электроконтактов 
 (спрей)
	
	Проникающий спрей очиститель электроконтактов.
Свойства и преимущества
Диэлектрик – электрическая прочность 9,000 Вольт.
Разработан для применения на электронных контактах и хрупких деталях.
Невоспламеняемый – можно использовать на работающей технике.
Быстрое проникновение – быстрый доступ к загрязнению без необходимости разбирать оборудование.
Полное испарение – не требует смывания, не оставляет осадков.
Не содержит хлорированных растворителей.
Применение
Электродвигатели
Генераторы
Печатные платы
Приборные панели
Электрореле
Переключатели
Электроконтакты
Технические характеристики
Физическое состояние – жидкость
Цвет – бесцветный
Запах – сильный
Удельный вес - ~1,3 @ 20 °C
Электрическая прочность (ASTM D-877) – 9,000 Вольт
ЛОС – 70,1 %
Скорость испарения – 6 BuAc
Растворимость в воде – 3-5 %
Объем 340 г
	шт
	2
	
	
	

	17
	Пилки для электролобзика по металлу
	
	Пилки для электролобзика  по металлу, чистый рез, 
Пильное полотно для пропила по прямой по тонким листам алюминия и стали.
Тип: - Пилки для лобзика
Длина (мм): - 135
Область применения: - Дерево/металл/пластик
Предназначение: - металл
Материал полотна: - BIM биметалл
Тип реза: - чистый
Предназначены для пропила стальных и алюминиевых листов толщиной от 3 до 10 мм, пластика толщиной от 10 до 30 мм, алюминиевых, медных и оцинкованных труб толщиной от 10 до 80 мм, дерева с гвоздями.
Хвостовик T-образный.
	шт
	10
	
	
	

	18
	Пилка для электролобзика по дереву
	
	Пилки для электролобзика  по дереву, быстрый рез, 
Пильное полотно для чистого распила по прямой древесины малой и средней толщины, Дсп, фанеры, пластика.
Тип: - Пилки для лобзика
Длина (мм): - 116
Область применения: - Дерево
Предназначение: - Дерево
Материал полотна: - HCS высокоуглеродистая сталь
Тип реза: - Быстрый
Предназначены для пропила дерева толщиной от 3 до 65 мм, фанеры, ДСП толщиной от 3 до 30 мм и пластика толщиной до 30 мм.
Хвостовик T-образный.
	шт
	10
	
	
	

	19
	Биты для шуруповерта:  крестовая
	
	Бита для шуруповерта используется в качестве сменной отверточной насадки с ударными шуруповертами, шуруповертами и отвертками.
Тип: -  Насадки
Назначение: -   для шуруповерта
Размер (мм): - 50
Хвостик с наружным шестигранником 1/4'.
Для шурупов с крестообразным шлицем 
Размер PZ-2.
В упаковке 2 шт.
	уп
	6
	
	
	

	20
	Сверло по металлу 1,5 мм
	
	Сверло  предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки.
Тип - спиральный 
тип хвостовика – цилиндрический
Диаметр, мм – 1.5
Количество в упаковке, шт. - 1
Материал обработки - металл
	шт
	6
	
	
	

	22
	Сверло по металлу 2 ,5 мм
	
	Сверло  предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки.
Тип - спиральный 
тип хвостовика – цилиндрический
Диаметр, мм – 2,5
Количество в упаковке, шт. - 1
Материал обработки – металл
	шт
	6
	
	
	

	23
	Сверло по металлу
3 мм
	
	Сверло  предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки.
Тип - спиральный 
тип хвостовика – цилиндрический
Диаметр, мм – 3.0
Количество в упаковке, шт. - 1
Материал обработки - металл
	шт
	6
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	Сверло по металлу
3,5 мм
	
	  Сверло  предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки.
Тип - спиральный 
тип хвостовика – цилиндрический
Диаметр, мм – 3,5
Количество в упаковке, шт. - 1
Материал обработки - металл
	шт
	6
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	Сверло по металлу
4 мм
	
	Сверло  предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки.
Тип - спиральный 
тип хвостовика – цилиндрический
Диаметр, мм – 4.0
Количество в упаковке, шт. - 1
Материал обработки - металл
	шт
	6
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	Сверло по металлу
4,5 мм
	
	Сверло  предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки.
Тип - спиральный 
тип хвостовика – цилиндрический
Диаметр, мм – 4.5
Количество в упаковке, шт. - 1
Материал обработки - металл
	шт
	6
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	Набор отверток крестовые №1.2.3.
	
	Набор крестовых отвёрток с размерами PH0, PH1, PH2 
Технические характеристики
Количество предметов в наборе: 3 отвёртки.
Типы шлицев: крестовые Phillips (PH) — PH0, PH1, PH2.
Твёрдость жала: у качественных наборов — 56–58 HRC (по шкале Роквелла).
Намагниченность наконечников: да
Рукоятки:  двухкомпонентные или трёхкомпонентные
Покрытие:  хромое покрытие для защиты от коррозии
 набор предназначен для монтажа и демонтажа крепёжных элементов с крестообразным шлицем типа  (PH).
	набор
	1
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	Набор отверток –плоские № 1,2,3
	
	Набор предназначен для профессиональных задач, где требуется приложить значительное усилие при закручивании или откручивании. 
Технические характеристики
Количество в наборе: 3 шт.
Тип шлица: Slotted (SL) — плоские.
Размеры шлицев: SL5, SL6, SL7.
Материал стержня: инструментальная сталь S2 
Покрытие: хромовое — защищает от коррозии.
Наконечник: намагниченный
Рукоятки: трёхкомпонентные. У основания рукояток есть шестигранные выступы
Длина стержней: 75, 100 и 150 мм
	набор
	1
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	Набор надфилей
	
	Надфиль — это миниатюрный напильник, предназначенный для точной обработки деталей, подгонки миниатюрных элементов, шлифовки и зачистки труднодоступных поверхностей.
Технические характеристики
 Количество предметов в наборе -5шт.
Материал рабочей части. - высокоуглеродистая инструментальная сталь
Материал рукояток – обрезиненная
Длина рабочей части.-  80 мм.
В набор входят надфили разных профилей: плоский, круглый, квадратный, трёхгранный (треугольный), полукруглый 
Алмазное напыление.  – да
	набор
	2
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	Набор шестигранных ключей (высокопрочный)
	
	Набор предназначен для монтажа и демонтажа крепёжных элементов с внутренним шестигранным (HEX) профилем.
Материал - сталь S2
Покрытие. Антикоррозийное 
Размеры. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
Количество в наборе - 10 ключей.
Форма - Г-образная (один конец короткий, другой — длинный)
Упаковка. Пластиковый пенал
	набор
	3
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	Плашки метрические легированная сталь, 7шт. М3-М12+ плашкодержатель
	
	Для слесарных и ремонтных работах.
Технические характеристики
Тип  - Набор плашек
Диапазон диаметров: от М3 (3 мм) до М12 (12 мм).
Шаг резьбы:  Для каждого размера свой шаг: М3–0,5, М4–0,7, М5–0,8, М6–1,0, М8–1,25, М10–1,5, М12–1,75 мм
Тип резьбы: метрическая (обозначение «М»)
Направление резьбы: правое.
Материал плашек: - быстрорежущая  сталь (HSS)
Материал плашкодержателя: - инструментальная сталь.
Комплектация: 7 плашек и 1 плашкодержатель
Класс точности: 6G
Упаковка - блистер
	набор
	1
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	Набор сверл по металлу
	
	Набор  из 19 сверл, в пластмассовой кассете с цилиндрическим хвостовиком для сверления всех распространенных марок стали и цветных металлов.
Диаметры:  
1 мм,  1.5 мм, 2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 3.5 мм, 4 мм, 4.5 мм, 5 мм, 5.5 мм, 6 мм, 6.5 мм, 7 мм, 7.5 мм, 8 мм, 8.5 мм, 9 мм, 9.5 мм, 10 мм.
	набор
	2
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	Набор метчиков  от 3 до 12мм
	
	Набор предназначен для создания внутренней резьбы в металлических заготовках
Набор метчиков для прогонки поврежденных и нарезания внутренних метрических резьб.  Включает 8 предметов.
Технические характеристики:
Диапазон резьбы: от М3 до М12
Шаг резьбы:  М3 (0,5 мм), М4 (0,7 мм), М5 (0,8 мм), М6 (1,0 мм), М8 (1,25 мм), М10 (1,5 мм), М12 (1,75 мм).
Направление резьбы: правое.
Материал:   инструментальная легированная сталь 9ХС. Позволяет работать с цветными металлами и сталью
Стандарт: - DIN 352.
Комплектация:
Метчикодержатель.
Метчики: M3х0,5, М4х0,7, М5х0,8, М6х1,0, М8х1,25, М10х1,5, М12х1,75  
	набор
	1
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	Набор отверток «+» «-»
	
	Отвертки диэлектрические  предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.
Стержни инструментов оснащены изоляционным покрытием.
Комплектация:
Отвертки с прямым шлицем: SL3x75 мм - 1 шт, SL4х100 мм - 1 шт, SL5,5х125 мм - 1 шт, SL6,5х150 мм - 1 шт.
Отвертки с крестовым шлицем: PH1х80 мм - 1 шт, PH2х100 мм - 1 шт.
Отвертка-индикатор напряжения - 1 шт.
Характеристики
Тип - Наборы отверток
Количество в упаковке (шт) – 7
Диэлектрическое покрытие – да 
Намагниченный наконечник – нет
Ударная – нет
Упаковка - блистер
	набор
	2
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	Шило крючок
	
	Шило-крючок — это ручной инструмент, сочетающий функции прокалывания материала и захвата нити для создания прочного шва
 Технические характеристики 
Материал рукоятки – пластик
Длина лезвия - 48 мм
Общая длина - 122 мм
Форма режущей части - круглая
С крючком - да
	шт
	1
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	Электроды по металлу  ESAB 3,2
	
	Сварочные электроды ESAB OK 46.30, 3,2 мм
Сварочные электроды рекомендуются для сварки на постоянном токе обратной полярности и переменным током.
Тип: - Электроды, проволока
Марка: - ESAB
Вес брутто (кг/упак) :5.3
Диаметр (мм)  – 3,2
сварочные электроды ОК 46.30 ESAB (Саб) 3,2 мм с рутилов-целлюлозным покрытием предназначены для сварки изделий из низкоуглеродистых и низколегированных сталей.
	кг
	15,9
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	Сварочные электроды ESAB OK 46.30, 
2,5 мм
	
	Сварочные электроды рекомендуются для сварки на постоянном токе обратной полярности и переменным током.
Тип: - Электроды, проволока
Марка: - ESAB
Вес брутто (кг/упак) : 5
Диаметр (мм) – 2,5
Высококачественные сварочные электроды ОК 46.30 ESAB (Саб) 2,5 мм с рутилов-целлюлозным покрытием предназначены для сварки изделий из низкоуглеродистых и низколегированных сталей.
	кг
	15,9
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	Сварочные электроды ESAB OK 46.30, 3,0мм
	
	Сварочные электроды рекомендуются для сварки на постоянном токе обратной полярности и переменным током.
Тип: - Электроды, проволока
Марка: - ESAB
Вес брутто (кг/упак) : 5
Диаметр (мм) – 3.0
Высококачественные сварочные электроды ОК 46.30 ESAB (Саб) 3.0 мм с рутилов-целлюлозным покрытием предназначены для сварки изделий из низкоуглеродистых и низколегированных сталей.
	кг
	15,9
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	Электроды по металлу  ESAB 3,2
	
	Сварочные электроды ESAB OK 46.30, 3,2 мм
Сварочные электроды рекомендуются для сварки на постоянном токе обратной полярности и переменным током.
Тип: - Электроды, проволока
Марка: - ESAB
Вес брутто (кг/упак) :5.3
Диаметр (мм)  – 3,2
сварочные электроды ОК 46.30 ESAB (Саб) 3,2 мм с рутилов-целлюлозным покрытием предназначены для сварки изделий из низкоуглеродистых и низколегированных сталей.
	кг
	31,8
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	Фал плетеный капроновый
	
	Плетеный 24-прядный капроновый фал с сердечником 12мм, бухта 100м, 1300кгс предназначен для грузоподъемных операций в области спасательных работ, строительства, нефтедобывающей промышленности. Изделие не подвержено негативному воздействию химикатов, высоких температур (до 215°С), грибку и плесени. 
Характеристики
Материал – капрон
Диаметр - 12 мм
Разрывная нагрузка - 1300кгс
Длина бухты – 100м
	м
	100
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	Удлинитель электрический на катушке 25 м.
	
	Удлинитель на катушке (3 розетки, 25 м),
Характеристики
  Вид изделия -  удлинитель
Тип прибора -  на катушке
Количество розеток (220 В), шт. -  3
Номинальный ток, A -  16
Длина шнура, м – 25
Защита от детей – есть
Материал корпуса -  пластик+металл
Степень защиты -  IP 44
Цвет прибора -  чёрный
Максимальная мощность подключаемых приборов, Вт -  3500

	шт
	1
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	Щетка для УШМ 125 мм коронкой
	
	Щётка с коронкой  — это сменная насадка для угловой шлифовальной машины (УШМ, «болгарки»).
Технические характеристики
Диаметр: 125 мм.  
Посадочный диаметр:  с посадочным отверстием 22,2 мм.  
Материал щетины: сталь   нержавеющая 
Толщина проволоки: 0,5 мм 
Форма щетины: кручёная (витая) 
Максимальная скорость вращения: варьируется,  6500–12500 об/ми
Хвостовик – М14
	шт
	5
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	Щетка для УШМ 125 мм круговая
	
	Круговая щётка — это сменная насадка для угловых шлифовальных машин (УШМ), предназначенная для обработки металлических поверхностей
Технические характеристики
Диаметр: 125 мм. 
Форма: Круговая (дисковая). 
Посадочное крепление
Материал проволоки: нержавеющая сталь 
Форма щетины: Кручёная  
Толщина проволоки: - 0,5 мм. 
Максимальная скорость вращения:  варьируется от 4500 до 12 500 об/мин
	шт
	5
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	Горелка газовая с баллоном и пьезоподжигом
	
	Газовая горелка с баллоном и пьезоподжигом  Характеристики
 Горелка газовая с пьезоподжигом и баллон со смесью газа Пропан-Бутан TurboJet
 Тип - Горелки на баллон
Тип подключения – Резьбовой
Резьба - 7/16"
Используемый газ - Пропан-бутан
Объем (мл) – 800
Рабочая температура - 1200°С
Комплектация - Газовая горелка - 1 шт, резьбовой баллон со смесью газа пропан-бутан - 1 шт
	шт
	1
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	Баллон запасной к горелке
	
	Газовый баллон 330 г 800 мл резьбовой 7/16" TurboJet 
Баллон газовый TurboJet TJ330PB с пропан-бутаном применяется для высокотемпературной сварки или пайки.
 Характеристики:
Тип резьбы: 7/16'.
Тип - Баллоны для горелок
Тип подключения – Резьбовой
Объем (мл) – 800
Вес газа (г) – 330
Состав - Пропан-бутан
	шт
	1
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	Высокотемпературный газ для пайки и сварки
	
	Баллон TurboJet TJ453M используется с горелками, имеющими тип соединения CGA600, для высокотемпературной сварки и пайки.
Особенностью МАПП-газа является возможность работы при низких температурах.
  Характеристики
Тип -  Баллоны для горелок
Тип подключения -  Резьбовой
Резьба -  CGA600
Вес газа (г) -  453 
Состав -  МАПП газ
Температура горения газа -  2000°С
	шт
	3
	
	
	

	47
	Пистолет для силиконовых туб
	
	Пистолет для герметика 310 мл полукорпусный
Пистолет  для выдавливания различных герметиков из пластиковых туб 310 мл.
Изделие имеет металлический корпус, покрытый износостойкой краской.
Характеристики
Тип - Полукорпусные пистолеты
Тип подачи – Механический
Max объем тубы (мл) – 310
Регулировка силы нажатия – нет
Антикапельная система – нет
Материал рукоятки – металл
Материал корпуса – металл
	шт
	2
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	Шланг кислородный и ацетиленовый спаренный
	
	Спаренный шланг для подачи кислорода и ацетилена с внутренним диаметром 8 мм: Для газового оборудования Это сдвоенный (спаренный) шланг, предназначенный для одновременной подачи кислорода и ацетилена (или пропана) от газового баллона к горелке или резаку при газовой сварке и резке металлов
Технические характеристики
Внутренний диаметр: 8 мм (два параллельных канала: один для кислорода, другой для ацетилена).
Наружный диаметр: обычно около 15 мм.
Толщина стенки: порядка 3,5 мм
Рабочее давление: 20 бар (2 МПа). 
Давление на разрыв: около 60 бар
Рабочая температура: от –30 °C до +80 °C
Материал: внутренний и наружный слои — синтетическая резина (чёрный и красный/синий соответственно), армирован текстильным волокном.
Цвет: синий (кислород) и красный (ацетилен).
Тип: напорный

	м
	50
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	Ножовочное полотно
	
	Полотно  применяется в качестве запасного режущего элемента для ножовки по металлу при проведении слесарно-монтажных и строительных работ.
 Длина, мм: -320
Ширина, мм: -20
Высота, мм:- 2
Материал -для металла
Материал полотна - биметалл
	шт
	6
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	Канифоль сосновая
	
	Канифоль сосновую применяют в производстве синтетического каучука, в целлюлозно-бумажной, шинной, резиновой и лакокрасочной промышленности.
Внешний вид: прозрачная, стекловидная или с наличием пузырьков воздуха масса.
Температура размягчения: не ниже 66°C;
Фасовка – 100 грамм
ГОСТ 19113-84
	шт
	1
	
	
	

	51
	Олово   Пос 60 200гр
	
	ПОС-60 — это оловянно-свинцовый легкоплавкий припой.
Применяется для пайки:
радио- и электроаппаратуры;
печатных схем и компонентов на платах (включая SMD-монтаж);
медных проводов;
деталей из разных металлов: меди, латуни, сплавов с цинковым покрытием
Технические характеристики
Химический состав. Олово (Sn) — 60%, свинец (Pb) — 40%
Температура плавления. Интервал 183–190 
Форма выпуска. Проволока, намотанная на катушку. Вес упаковки. 200 грамм.
	шт
	1
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	Припой для пайки меди  30% серебра (10 прутков упаковка)
	
	Серебряный припой 30% с флюсом с добавлением кадмия для прочной пайки с пониженной температурой 600-690 ⁰С.  
Особенности и преимущества:
Прочное соединение
Хорошая адгезия
Низкая температура плавления
Высокая текучесть
Применения:
Арматура, метизы, электрические инструменты, оснащение резцов пластинами из твердого металла, стальная мебель, аппаратостроение, аппараты для тепло- и холодильной техники
	компл
	1
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	Хомут резьбовой
10-16 мм
	
	Хомут ленточный нержавейка 10-16
Предназначен для фиксации и герметичного соединения шлангов и гибких трубопроводов различного назначения.
Изделие выполнено из стали и имеет оцинкованное покрытие.  
Тип: - Хомут резьбовой
Максимальный диаметр зажима (мм): - 16
Материал:- сталь
	шт
	10
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	Хомут ленточный  
16-30 мм
	
	Хомут ленточный нержавейка 16-30
Предназначен для фиксации и герметичного соединения шлангов и гибких трубопроводов различного назначения.
Изделие выполнено из стали и имеет оцинкованное покрытие.  
Тип: - Хомуты ленточные
Максимальный диаметр зажима (мм): - 30
Материал:- сталь
	шт
	10
	
	
	

	55
	  Хомут резьбовой
25-40 мм
	
	Хомут ленточный нержавейка 25 - 40
Предназначен для фиксации и герметичного соединения шлангов и гибких трубопроводов различного назначения.
Изделие выполнено из стали и имеет оцинкованное покрытие.  
Тип: - Хомут резьбовой
Максимальный диаметр зажима (мм): - 40
Материал:- сталь
	шт
	20
	
	
	

	56
	Хомут резьбовой
40-60 мм
	
	Хомут ленточный нержавейка 40-60
Предназначен для фиксации и герметичного соединения шлангов и гибких трубопроводов различного назначения.
Изделие выполнено из стали и имеет оцинкованное покрытие.  
Тип: - Хомут резьбовой
Максимальный диаметр зажима (мм): - 60
Материал:- сталь
	шт
	30
	
	
	

	57
	Хомут резьбовой
50-70 мм
	
	Хомут ленточный нержавейка  50-70
Предназначен для фиксации и герметичного соединения шлангов и гибких трубопроводов различного назначения.
Изделие выполнено из стали и имеет оцинкованное покрытие.  
Тип: - Хомут резьбовой
Максимальный диаметр зажима (мм): - 70
Материал:- сталь
	шт
	20
	
	
	

	58
	Хомут червячный  металлический
25-40 мм
	
	Хомут червячный 25-40 оц
Хомут червячный   соединительный элемент, применяемый для крепления и герметизации соединения шлангов, патрубков и других жёстких и гибких трубопроводов. Хомуты способны обеспечивать надежную герметичность соединений в условиях умеренного и тропического климата.  
Хомут состоит из ленты с зубчатой дорожкой, корпуса и специального винта для затяжки хомута. Детали червячного хомута имеют цинковое покрытие с хроматированием 6 мкм (бесцветное) по ГОСТ 9301-86.  
Характеристики: 
D min, мм: 25
D max, мм: 40
	шт
	20
	
	
	

	59
	Хомут червячный  металлический  
40-50 мм
	
	Хомут червячный 40-50 оц
Хомут червячный   соединительный элемент, применяемый для крепления и герметизации соединения шлангов, патрубков и других жёстких и гибких трубопроводов. Хомуты способны обеспечивать надежную герметичность соединений в условиях умеренного и тропического климата.  
Хомут состоит из ленты с зубчатой дорожкой, корпуса и специального винта для затяжки хомута. Детали червячного хомута имеют цинковое покрытие с хроматированием 6 мкм (бесцветное) по ГОСТ 9301-86.  
Характеристики: 
D min, мм: 40
D max, мм:  50
	шт
	20
	
	
	

	60
	Круг лепестковый шлифовальный 125 мм
	
	Лепестковый диск абразивный мягкий
Особенности и преимущества:
- применяется без опорной тарелки совместно с полировальной машиной или угловой шлифовальной машиной с регулировкой оборотов;
Характеристики
Тип -  Диски шлифовальные лепестковые
Тип электроинструмента -  УШМ
Диаметр диска (мм) -  125
Диаметр посадочного отверстия (мм) -  22
	шт
	20
	
	
	

	61
	Круг отрезной
по металлу 125х1 мм
	
	Материал - смесь смолы и шлифзерна (14А) армированная сеткой из стекловолокна.
Толщина  круга - 1,0 мм.
Диаметр внешний  – 125 мм
Диаметр внутренний – 22,2 мм
По металлу
ГОСТ/ТУ:  - 21963-2002
	шт
	160
	
	
	

	62
	Круг отрезной по металлу 230х2 мм
	
	Отрезной диск по металлу
Диск предназначен для резки металлов и конструкций из различных марок сталей.
Тип: - Диски отрезные по металлу, нержавеющей стали
Диаметр посадочного отверстия (мм): - 22
Тип электроинструмента: - УШМ
Толщина (мм): - 2
Диаметр диска (мм): - 230
Максимальное число оборотов (об/мин): - 6500
Не образует заусенцы в месте реза.
Частота вращения диска: до 80 м/с.
	шт
	10
	
	
	

	63
	Круг лепестковый торцевой по металлу 125*1*22
	
	Лепестковый диск торцевой выпуклый
Шлифовальный диск выпуклой формы предназначен для обработки металлических и деревянных поверхностей, а также зачистки кромок, швов и стыков в труднодоступных местах.
Тип: - Диски шлифовальные лепестковые
Толщина (мм): - 1
Диаметр посадочного отверстия (мм): - 22
Тип электроинструмента: - УШМ
Диаметр диска (мм): - 125
Максимальное число оборотов (об/мин):- 12250
Зернистость: - 40
	шт
	15
	
	
	

	64
	Щетка по металлу столярная
	
	Щетка ручная по металлу  4-х рядная проволока 0,35 мм проволочная стальная с  пластиковой ручкой, 
4 ряда.
Применяется для обработки металлических поверхностей.
Щетина сделана из проволоки на основе легированной стали
Рукоятка щетки сделана из высококачественного пластика 
Есть отверстие для подвешивания
	шт
	10
	
	
	

	65
	Шланг резиновый 20мм
	
	Шланг используют:
для полива сада, огорода, ландшафтов; 
для подачи воды (в том числе горячей — в моделях класса ВГ); 
для подключения насосов (в том числе дренажных); 
для подачи сжатого воздуха (в том числе в компрессорах);  
для других неагрессивных жидкостей и газов под давлением
Технические характеристики
Внутренний диаметр: 20 мм
Рабочее давление: обычно в диапазоне 5–10 бар.
Конструкция: обычно трёхслойная — внутренний и наружный резиновые слои, между ними нитяной каркас (арматура),
Поверхность: гладкая
Материал: резина.
Цвет:  чёрный.
	м
	3
	
	
	

	66
	Шланг поливочный резинотканевый ¾
	
	Шланг для полива 3/4" 18 мм -резиновый армированный
Шланг  резиновый армированный, область применения: любительское и профессиональное садоводство, полив ландшафтов любой сложности, промышленных территорий и аграрных хозяйств, заполнение декоративных водоёмов, подача питьевой воды насосными системами.
Характеристики
Тип -  Шланги поливочные
Диаметр шланга -  18-19 мм (3/4")
Количество слоев – 3
Армированный – да
Устойчивость к скручиванию – да
Рабочее давление (Бар) -  10
Температура применения (градус Цельсия) -  От -50 до +90
	м
	50
	
	
	

	67
	Фторопласт  2мм 15 см
	
	Фторопласт используют  для:
создания уплотнений и прокладок;
защиты деталей от износа и агрессивных сред;
изготовления антиадгезионных покрытий (чтобы к поверхности не прилипали клей, краска, смазка);
в качестве диэлектрика в небольших электротехнических изделиях.
Технические характеристики
Материал: политетрафторэтилен (фторопласт-4, марка Ф-4) 
Толщина: 2 мм (допустимое отклонение ±0,2 мм). 
Размер пластины: 150×150 мм (допустимое отклонение ±0,2 мм по длине и ширине). 
Цвет: матовый белый. 
Поверхность: ровная, без сколов, раковин и трещин.   
Рабочий температурный диапазон: от –269 °C до +260 °C.  
Температура плавления: +327 °C
	шт
	2
	
	
	

	68
	Маркер   для промышленной графики
белый
	
	Маркер Attache ПМ-100 цвет белый, толщина линии 15 мм. Маркер для промышленной графики. Подходит для любых видов поверхности: металл, дерево, бетон, пластик, керамика,  резина, картон, бумага. Пишет по сухим, влажным, масляным, грязным, ржавым, грубым, гладким поверхностям. Устойчив к различным погодным условиям, при температуре от -20С до +60С. 
	шт
	10
	
	
	

	69
	Маркер   для промышленной графики 
черный
	
	Маркер Attache ПМ-100 цвет черный, толщина линии 15 мм. Маркер для промышленной графики. Подходит для любых видов поверхности: металл, дерево, бетон, пластик, керамика,  резина, картон, бумага. Пишет по сухим, влажным, масляным, грязным, ржавым, грубым, гладким поверхностям. Устойчив к различным погодным условиям, при температуре от -20С до +60С. 
	шт
	10
	
	
	

	70
	Валик для красок 25 см натуральный мех, с ручкой
	
	Валик из натуральной шерсти применяется для нанесения всех типов красок, пропиток и грунтовок на большие гладкие поверхности при проведении внутренних и внешних отделочных работ.
Тип поверхности:-  Гладкая
Высота ворса (мм): -  6
Диаметр (мм): -  55
Материал: -  Шерсть натуральная
Ширина (см): -  25

	шт
	10
	
	
	

	71
	Валик с ручкой  100 мм
	
	Малярный мини-валик  с шириной ролика 100мм используется для окрашивания различных поверхностей и проведения работ со всеми видами лакокрасочных материалов. 
  Характеристики 
тип: валик
тип валика: малярный
Длина: 100 мм
Внешний диаметр основы: 30 мм
Материал шубки: полиакрил
Высота ворса: 12 мм
Виды лкм:  - все виды ЛКМ
Диаметр бюгеля: 6 мм
	шт
	10
	
	
	

	72
	Шубки для валика 100 мм
	
	Шубка для валика  d17 мм х 10 см 
предназначен  для красок, грунтовок на водной основе и лаков. 
Тип: Валики для дисперсионных красок
Тип поверхности: Гладкая, шероховатая
Длина (см): 10
Высота ворса (мм): 12
Диаметр трубки (мм): 17
Посадочный диаметр (мм): 6
Наличие ручки: Нет
Валик   применяется для нанесения дисперсионных и акриловых красок на потолок и стены, в том числе снаружи помещений.
Преимущества:
- обладает хорошими красящими свойствами;
- не оставляет следов и структуры после проката;
- материал с однородной структурой волокон;
- имеет устойчивость к износу
	шт
	50
	
	
	

	73
	Валик ворсистый 180 мм
	
	Валик для красок  для стен и потолка 18 см с ручкой
Валик предназначен для нанесения жидких дисперсионных красок на ровные и грубые поверхности. Легко промывается, с обшитыми краями втулки.
Тип: - Валики для дисперсионных и латексных красок
Тип поверхности: - Гладкая
Высота ворса (мм): - 12
Диаметр (мм):- 40
Материал: - Полиакрил
Ширина (см): - 18
	шт
	10
	
	
	

	74
	Кисть плоская 25 мм
	
	Кисть для эмалей и лаков 25 мм пластиковая ручка, нержавеющий обод
Предназначена для алкидных эмалей и синтетических смол. Умеренно жесткая.
Тип: - Кисти для эмалей и лаков
Форма: - Плоские кисти
Тип щетины: - Смешанная 
Ширина (мм): - 25
Высококачественная одноканальная кисть высокой плотности набивки для бытового применения с оптимизированным составом щетины.
Ширина: 25 мм
Толщина: 12 мм
Длина щетины: 44 мм
	шт
	5
	
	
	

	75
	Кисть круглая 40 с металлическим кольцом
	
	Кисть круглая 40 мм
Кисть круглая применяется для нанесения красок, эмалей, лаков, олифы и других лакокрасочных материалов на различные узкие поверхности.
Тип: -  Кисти для эмалей и лаков
Форма: -  Круглые кисти
Тип щетины: -  Натуральная
Ширина (мм): - 40
Круглые кисти   производятся из натуральной светлой щетины, имеют пластиковый бандаж и деревянную рукоятку.
Круглые кисти предназначены для окраски и грунтовки небольших поверхностей и узких мест – оконных переплётов, дверей, радиаторов, плинтусов, наличников, ровных и неровных поверхностей и т.п.
	шт
	5
	
	
	

	76
	Кисть флейц 35мм
	
	Кисть для эмалей и лаков 35 мм пластиковая ручка, нержавеющий обод
Предназначена для алкидных эмалей и синтетических смол. Умеренно жесткая.
Тип: - Кисти для эмалей и лаков
Форма: - Плоские кисти
Тип щетины: - Смешанная 
Ширина (мм): - 35
Высококачественная одноканальная кисть высокой плотности набивки для бытового применения с оптимизированным составом щетины.
Ширина: 35 мм
Толщина: 12 мм
Длина щетины: 44 мм
	шт
	5
	
	
	

	77
	Кисть флейц 20мм
	
	Кисть для эмалей и лаков 20 мм пластиковая ручка, нержавеющий обод
Предназначена для алкидных эмалей и синтетических смол. Умеренно жесткая.
Тип: - Кисти для эмалей и лаков
Форма: - Плоские кисти
Тип щетины: - Смешанная 
Ширина (мм): - 20
Высококачественная одноканальная кисть высокой плотности набивки для бытового применения с оптимизированным составом щетины.
Ширина: 20 мм
Толщина: 12 мм
Длина щетины: 44 мм
	шт
	5
	
	
	

	78
	Кисть флейц 30мм
	
	Кисть для эмалей и лаков  30 мм пластиковая ручка, нержавеющий обод
Предназначена для алкидных эмалей и синтетических смол. Умеренно жесткая.
Тип: - Кисти для эмалей и лаков
Форма: - Плоские кисти
Тип щетины: - Смешанная 
Ширина (мм): - 30
Высококачественная одноканальная кисть высокой плотности набивки для бытового применения с оптимизированным составом щетины.
Ширина: 30 мм
Толщина: 12 мм
Длина щетины: 44 мм
	шт
	5
	
	
	

	79
	Кисть флейц 40мм
	
	Кисть для эмалей и лаков  40 мм пластиковая ручка, нержавеющий обод
Предназначена для алкидных эмалей и синтетических смол. Умеренно жесткая.
Тип: - Кисти для эмалей и лаков
Форма: - Плоские кисти
Тип щетины: - Смешанная 
Ширина (мм): - 40
Высококачественная одноканальная кисть высокой плотности набивки для бытового применения с оптимизированным составом щетины.
Ширина: 40 мм
Толщина: 12 мм
Длина щетины: 44 мм
	шт
	5
	
	
	

	80
	Кисть флейц 50мм
	
	Кисть для эмалей и лаков  50 мм пластиковая ручка, нержавеющий обод
Предназначена для алкидных эмалей и синтетических смол. Умеренно жесткая.
Тип: - Кисти для эмалей и лаков
Форма: - Плоские кисти
Тип щетины: - Смешанная 
Ширина (мм): - 50
Высококачественная одноканальная кисть высокой плотности набивки для бытового применения с оптимизированным составом щетины.
Ширина: 50 мм
Толщина: 12 мм
Длина щетины: 44 мм
	шт
	5
	
	
	

	81
	Строительный алюминиевый угольник 250 мм
	
	Строительный угольник  250х140 мм используется для проведения измерительных работ в процессе ремонта и строительства.
Тип – угольник
Тип нанесения разметки – гравировка
Материал – алюминий 
Длина большей стороны – 250 мм
Длина меньшей стороны – 140 мм
Двусторонняя шкала – да
Угольник 45 градусов – нет
Цена деления – 1 мм
Дюймовая шкала – нет
С нониусом – нет
Класс точности - 0.5
Метрическая шкала – есть
	шт
	1
	
	
	

	82
	Цельнометаллический угольник 600x400
	
	Цельнометаллический угольник используется при столярных и слесарных работах. Позволяет определять прямой угол и провести измерения или разметку. 90 градусов, 600х400 мм
Тип – Цельнометаллический
Тип нанесения разметки – краска
Материал – металл
Длина большей стороны – 600 мм.
Длина меньшей стороны – 400 мм.
Двусторонняя шкала – да
Габариты без упаковки - 600x400x1 мм
Угольник 45 градусов – нет
Цена деления – 1 мм
Дюймовая шкала – нет
С нониусом – нет
Класс точности -  нет
Метрическая шкала – есть
	шт
	1
	
	
	

	83
	Нож строительный +запасные лезвия

	
	Нож с трапециевидным лезвием + 5 лезвий
Нож   используется для разрезания толстого картона, линолеума, ковролина, раскроя гипсокартона и тонколистового пластика, а также других подобных материалов.
Особенности и преимущества: 
- лезвие из высокоуглеродистой пружинной стали SK2H обладает повышенной прочностью; 
- автофиксатор лезвия для точной фиксации в нужном положении;
- быстрая замена лезвия;
- складная конструкция;
- оснащен отсеком для лезвий;
- 5 дополнительных лезвий в комплекте  
Характеристики
Тип -  Ножи специализированные
Лезвия в комплекте (шт) – 5
Материал лезвия -  Сталь SK2H
Материал рукоятки -  Пластик
Ширина лезвия – 25мм
	набор
	2
	
	
	

	84
	Запасные лезвия   к ножу строительному
	
	Лезвия для ножа 25 мм 10 шт высокопрочная сталь
Сменные лезвия   изготовлены из высокопрочной японской стали SK2.
Ширина лезвия 25 мм.
Толщина лезвия 0,7 мм.
Характеристики
Тип -  Сменные лезвия
Вид лезвия -  Для строительных ножей
Ширина лезвия (мм) – 25
Количество в упаковке (шт) – 10
Материал лезвия -  Сталь SK2
	шт
	4
	
	
	

	85
	Проволока медная 1,5 мм
	
	Медная проволока диаметр 1,5 мм 
используется: 
в электротехнике и энергетике (обмотки двигателей, кабели, провода, телекоммуникационные системы);
в машиностроении, судостроении, авиационной и автомобильной промышленности
Технические характеристики
Диаметр: 1,5 мм
Материал: медь. 
Физические свойства: 
Плотность —8,9 г/см³. 
Температура плавления меди — 1083 °C. 
Температурный диапазон литья — 1150–1250 °C. 
Поверхность: чистая, без трещин и расслоений. Нет царапин, вмятин, забоин глубиной более предельного отклонения.  
	кг
	1
	
	
	

	86
	Герметик белый окрашиваемый
	
	Герметик акриловый 300 мл белый
Герметик   используется для герметизации оконных, межблочных швов, кровельных стыков, соединений сборных конструкций.
Также для заполнения стыков с металлическими, бетонными, деревянными, ПВХ и другими поверхностями.
Характеристики 
  Тип -  Герметики для швов и стыков
Объём (мл) -  300
Область применения -  Для внутренних и наружных работ
Основа -  Акриловая
Цвет -  Белый
Возможность покраски - да
	шт
	10
	
	
	

	87
	Набор медных прокладок, 30 размеров, 568 шт.
	
	Набор медных шайб 568 шт применяется в качестве уплотнительных прокладок в разъёмных резьбовых соединениях маслопроводов, топливных трубопроводов в машинах и агрегатах
	набор
	1
	
	
	

	88
	Мембранное полотно для редукторов
	
	Технические характеристики
Основа: полиамидная (капроновая) ткань
Покрытие: - двустороннее резиновое, нанесённое методом каландрирования
Толщина: 4,0 мм
Температурный диапазон эксплуатации: от −40 °C до +100 °C
Стойкость к средам: материал устойчив к бензину, дизельному топливу, минеральным маслам, природным и сжиженным углеводородным газам, воде
Прочность: выдерживает статическую нагрузку до 4,00 кгс/см²
Герметичность: не пропускает воздух при давлении до 1,5 кгс/см²
Изменение массы: при воздействии стандартной топливной среды (изооктан-толуол 7:3) не превышает 20%, что подтверждает стойкость к нефтепродуктам.
Усталостная прочность: материал выдерживает миллионы циклов изгиба
Применение
Такое полотно используется для изготовления мембран в следующих устройствах:
газовые редукторы;
регуляторы давления;
карбюраторы;
гидроаккумуляторы;
счётчики газа;
диафрагменные насосы
	Кв.м
	1
	
	
	

	ИТОГО:
	





	Заказчик:
	Поставщик:

	Заместитель директора - руководитель 
Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»)

__________________ К.В. Бандурин
подписано ЭП
	Руководитель


__________________ 
подписано ЭП




