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ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА №

г. Санкт-Петербург	                                                         «___» ____________ 2026 г.
 
Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Объединенный Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Маршала Советского Союза                     Г.К. Жукова» (далее – ФГКОУ «Объединенный Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова», Объединенный кадетский корпус СК России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и____________________, в лице _______________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе в сфере закупок), заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется в срок, установленный Контрактом, осуществить поставку форменной обуви для сотрудников (далее – Товар) ФГКОУ «Объединенный Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» в соответствии с прилагаемой к Контракту Спецификацией (Приложение к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.
1.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
1.4. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка Товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки Товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке и вывозу Поставщиком.
1.5. Маркировка упаковки и (или) Товара должна содержать: наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.
1.6. Сроки поставки Товара: не позднее 15.12.2026.
1.7. Источник финансирования – федеральный бюджет Российской Федерации 2026 года.
1.8. ИКЗ – 26 17838067567784001001 0029 000 0000 244.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________________ (______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС _____________ (________________) рублей ____ копеек/ НДС не облагается, согласно ст. 346.11 НК РФ (упрощённая система налогообложения), и определена в соответствии со Спецификацией (Приложение к Контракту).
2.2. Авансовый платеж не предусмотрен.
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Цена Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта, в том числе расходы на транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, разгрузку Товара на склад Заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе в сфере закупок.
2.6. Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком из средств Федерального бюджета в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте.
2.7. Количество и цена поставки каждой партии устанавливаются в товарной накладной на эту партию.
2.8. Заказчик оплачивает поставленный Поставщиком Товар в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке усиленной электронной подписью с использованием функционала Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС).
Формирование и подписание документов о приемке (в том числе корректировочных) осуществляется в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС.
2.9. Денежное обязательство Заказчика считается исполненным с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 
2.10. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустоек (штрафов, пеней) Заказчик вправе осуществить удержание суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта Поставщик представляет Заказчику образцы и нормативно-техническую документацию (конфекционные карты), а также сертификаты на основной материал на все предметы товара согласно Спецификации (Приложение к Контракту) для определения соответствия таких образцов условиям Контракта.
Образцы являются неотъемлемой частью Контракта и не входят в общее количество поставляемого товара, указанного в Спецификации (Приложение к Контракту).
Образцы и нормативно-техническая документация представляются уполномоченным представителем Поставщика по адресу: Санкт-Петербург,                       г. Петергоф, ул. Петергофская, дом 17, литера П (2 этаж, каб. 210). Точная дата и время представления образцов согласовывается Поставщиком с Заказчиком не менее чем за 1 (один) рабочий день до планируемой даты представления образцов.
3.2. Утверждение Заказчиком образцов, являющихся неотъемлемой частью Контракта, производится в присутствии уполномоченного представителя Поставщика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня представления их Поставщиком.
В случае выявления отклонений от условий Контракта в конструкции образцов и (или) примененных для их изготовления материалах, Стороны подписывают акт несоответствия образцов.
Устранение недостатков при согласовании образцов осуществляется Поставщиком за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания сторонами акта несоответствия образцов.
Поставщик вправе приступить к поставке Товара только в случае, когда образцы будут утверждены Заказчиком.
3.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения Заказчиком образцов (пункты 3.1., 3.2. Контракта), Заказчик представляет Поставщику спецификации размеров на Товар, поставляемый по Контракту.
3.4. Заказчик обязуется принять Товар (партию Товара), проверить количество и качество принятого Товара (партии Товара).
3.5. Поставщик обязуется поставлять Товар надлежащего качества и гарантирует, что Товар соответствует всем применяемым нормам и стандартам.
3.6. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении.
3.7. Поставка Товара осуществляется транспортным средством Поставщика, либо с привлечением Поставщиком третьих лиц, за свой счет.
Точная дата и время поставки Товара согласовывается Поставщиком с Заказчиком не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки Товара.
3.8. Поставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком до склада Заказчика, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф,                               ул. Петергофская, дом 17, строение 3 (подвальное помещение).
3.9. Заказчик обязуется принять Товар, проверить количество и качество принятого Товара.
3.10. Поставщик обязуется поставлять Товар надлежащего качества и гарантирует, что Товар соответствует всем применяемым нормам и стандартам.
3.11. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении.
3.12. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности и документы, в том числе сертификаты (если сертификация обязательна), подтверждающие соответствие Товара требованиям Контракта, документы, подтверждающие страну происхождения Товара.
3.13. Поставщик по окончании поставки Товара не позднее 2 (двух) рабочих дней формирует с использованием ЕИС подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную статьей 94 Закона о контрактной системе в сфере закупок: идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика (Получателя), наименование объекта закупки, информацию о Поставщике, в том числе  полное и сокращенное (при наличии) наименование Поставщика, его адрес, электронную почту и телефон, ИНН, так же единицу измерения и количество поставленного Товара, место поставки Товара, стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу, сведения о Получателе, сведения об обеспечении гарантийных обязательств, иную требуемую информацию.
В документе о приемке должна содержаться информация о фактическом количестве и перечне поставленного Товара, цене каждой единицы Товара, общей стоимости Товара.
К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке в ЕИС, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке в ЕИС.
3.14. К документу о приемке могут прилагаться документы, указанные в пункте 3.12 Контракта.
3.15. Приемка поставленного Товара в соответствии с Контрактом осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, включая проведение экспертизы, с момента формирования Поставщиком документа о приемке в ЕИС.
3.16. Заказчик проводит экспертизу поставленного Поставщиком по Контракту Товара на предмет его соответствия требованиям и условиям Контракта, осуществляет осмотр Товара на предмет целостности и внешнего вида, наличия видимых (внешних) механических повреждений и качества Товара. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.
В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.
3.17. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик компенсирует Заказчику все возникшие в связи 
с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.
3.18. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента формирования Поставщиком документа о приемке в ЕИС, Заказчик подписывает и размещает в ЕИС документ о приемке или формирует с использованием ЕИС и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и сроков по устранению недостатков.
Одновременно с документом о приемке Поставщик вправе предоставить Заказчику счет (и счет-фактуру) (не указывается при применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения) для осуществления оплаты в соответствии с разделом 2 Контракта.
Заказчик подписывает документ о приемке в ЕИС на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.16 Контракта.
Подписанный Заказчиком документ о приемке подтверждает исполнение Поставщиком обязательств по Контракту. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
3.19. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии 
с разделом 3 настоящего Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика либо Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.
4.	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
4.1.2. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта и сопроводительными документами в установленный срок.
4.1.3. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом, привлекать независимых экспертов.
4.1.4. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.
4.1.5. Отказаться от принятия и оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта.

4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с настоящим Контрактом.
4.2.2. Проводить в установленные настоящим Контрактом сроки экспертизу Товара по количеству, ассортименту и качеству.
4.2.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика. 
4.2.4. Сообщить в письменной форме Поставщику о выявленных недостатках Товара после обнаружения таких недостатков.

4.3. Поставщик вправе: 
4.3.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара, соответствующего требованиям Контракта, в соответствии с разделом 2 Контракта.
4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения, относительно Товара и условий поставки Товара в рамках Контракта.

4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке, на условиях настоящего Контракта.
4.4.2. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара. 
4.4.3. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.
4.4.4. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4.5. Устранять недостатки Товара в течение сроков, установленных Заказчиком.
4.4.6. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента их возникновения.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Товар, поставляемый по Контракту, должен соответствовать медико-биологическим и санитарным нормам, обязательным требованиям, установленным техническими регламентами, государственными (национальными) стандартами и иными актами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
5.2. Товар, поставляемый по Контракту, должен быть пригоден 
для его использования по назначению. Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению.
5.3. Поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации (приложение к Контракту).
5.4. При поставке упаковка Товара должна соответствовать стандартам (ГОСТ, ТУ) для данного вида Товара и обеспечить сохранность при транспортировке и хранении.
5.5. Гарантийный срок на поставляемый Товар – 6 (шесть) месяцев с момента передачи Товара Заказчику.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в том числе неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
6.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042):
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, эпидемий, действий внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных действий, забастовок, объявления моратория Правительством Российской Федерации и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены актом соответствующего компетентного органа.
6.6. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о моменте возникновения, виде и возможной продолжительности их действия.
6.7. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.5. настоящего Контракта, будут длиться более одного месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта не предусмотрено.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. К отношениям Сторон в части, не урегулированной настоящим Контрактом, применяется законодательство Российской Федерации.
8.2. Все споры, которые возникают при исполнении настоящего Контракта, Стороны будут решать путем переговоров и в претензионном порядке. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров или в претензионном порядке любая из Сторон вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
8.3. До передачи спора на рассмотрение в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана направить другой Стороне, мотивированный ответ по существу претензии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.
8.4. В случае если ответ по существу претензии не будет дан Стороной, получившей претензию, в указанный в пункте 8.3. настоящего Контракта срок, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок, в том числе: 
- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта; 
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренные Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара;
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренных Контрактом;
 - в случае улучшения качественных, функциональных характеристик Товара (работ, услуг) по сравнению с характеристиками, установленными Контрактом.
9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта.
9.3. Заказчик и Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Контракта.
9.5. Изменение настоящего Контракта, а также его расторжение по соглашению Сторон оформляются дополнительными соглашениями к Контракту, которые вступают в силу и становятся неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента их подписания Сторонами.
9.6. Каждая из Сторон вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае существенного нарушения Контракта другой Стороной.
9.7. Нарушение Заказчиком настоящего Контракта признается существенным при просрочке исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного Поставщиком Товара более чем на 30 (тридцать) календарных дней.
9.8. Нарушение Поставщиком настоящего Контракта признается существенным при просрочке исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту на срок более чем 3 (три) календарных дня, а также при осуществлении поставки Товара ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в сфере закупок и действует до 31.12.2026, а в части исполнения предусмотренных настоящим Контрактом обязательств – до их полного исполнения Сторонами.
10.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
10.3. Стороны пришли к соглашению, что подписание Контракта, Протокола разногласий к Контракту, дополнительных соглашений к Контракту и соглашений о его расторжении, выставление, направление, получение, подписание и обмен документами о приемке происходит в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП) посредством Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЭДО ЕИС). Стороны признают, что Документы о приемке, подписанные УКЭП, являются надлежаще оформленными электронными первичными документами и приравниваются к первичным документам бухгалтерского учета, подписанными уполномоченными лицами Сторон на бумажном носителе. 
10.4. Каждая из Сторон обязуется письменно уведомлять другую Сторону об изменении своего наименования, места нахождения, банковских реквизитов в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения.
10.5. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной информации, связанной с исполнением Контракта. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Контракта конфиденциальной признается любая информация, полученная в ходе поставки Товара, имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенная для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющая требованиям законодательства Российской Федерации.
10.7. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Контракта от несанкционированного использования, распространения или публикации. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. Соответствующая Сторона настоящего Контракта несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации.
10.8. Стороны признают надлежащим направлением уведомлений, требований, претензий и иных документов их отправку по факсу или адресу электронной почты, указанным в разделе 11 Контракта. При этом Стороны обязуются предоставить друг другу оригиналы всех документов, направленных ранее посредством факсимильной и/или электронной связи не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента передачи факсимильной и/или электронной копии этих документов.
10.9. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью: 
Приложение – Спецификация.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
ФГКОУ «Объединенный Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова»
Юридический и фактический адрес: 191025,
г. Санкт-Петербург, Графский переулок, 
д. 8, литера А
ИНН 7838067567 
КПП 784001001
ОКПО 12844200 
ОКАТО 40263000000 
ОКТМО 40913000
БИК 012202102
л/сч 03721F91250 в УФК по Нижегородской области 
Номер банковского (казначейского) счета: 03211643000000013225
Корреспондентский счет банка, единый казначейский счет: 40102810745370000024
Банк: ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
Телефон: (812) 679-98-01 доб. 127
e-mail: info@ospbkk.sledcom.ru
Ответственное лицо: Субботин Н.С.
Тел. +7(812) 679-98-01 доб. 127

_________ ФГКОУ «Объединенный
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_____________/_____________/
Подписано ЭЦП



Приложение к Контракту
от «___» ____________2026 г.
№ _______________________ 


СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№
п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу, рублей 
	Стоимость, рублей

	1
	Ботинки (полуботинки, туфли) мужские
	пара
	27
	
	

	2
	Полусапоги (сапоги) зимние мужские
	пара
	2
	
	

	3
	Туфли (ботинки, полуботинки) женские
	пара
	42
	
	

	4
	Полусапоги (сапоги) зимние женские
	пара
	9
	
	

	
ИТОГО

	



Страна происхождения Товара: Российская Федерация.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Ботинки (полуботинки, туфли) мужские
[image: IMG_7789 (1)][image: IMG_7788 (1)]









Полуботинки хромовые черного цвета должны быть изготовлены с соблюдением определенной конструкции и представлять собой союзку, берцы и задинку. Кант союзки обработан в загибку. Берцы по канту должны быть обработаны выворотным швом. Отрезные края деталей заготовки должны быть выполнены с последующим окрашиванием в цвет верха. 
Соединение задинки с берцами и союзкой должно быть двумя параллельными строчками на расстоянии от 1,5 до 2,0 мм от края детали, частота строчки от 3 до 4 стежков на 1 см.
С наружной и внутренней стороны берцев должна быть закрытая резинка (эластичная лента) расстроченая двойной параллельной строчкой по отметке, частота строчки от 3 до 4 стежков на 1 см.
Подкладка обуви состоит из кармана, берцев и союзки. Основная подкладка под союзку выполнена из текстиля. Детали верха: союзка, берцы, задинка укреплены межподкладкой. Носочная часть должна быть укреплена подноском из термопластичного материала не менее 1 мм. В пяточной части задник из термопластичного материала, с двухсторонним клеевым покрытием, толщиной не менее 1,3 мм.
Полуботинки изготавливаются на подошве ТЭП (термоэластопласт) клеевым методом крепления.
Полуботинки должны соответствовать следующим требованиям:
по размеру в штихмассовой и метрической системах:
	Наименование системы
	Размер

	Штихмассовая
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Метрическая
	232
	240
	247
	255
	262
	270
	277
	285
	292
	300
	307
	315



по типу обуви, фасону колодки и полноте:
	Вид обуви
	Половозрастная группа   
	Фасон 
колодки  
ГОСТ 3927  
	Полнота

	Полуботинки клеевого метода крепления подошвы ТЭП 
	мужские
	18254
	средняя*,
широкая*, 



Интервал между смежными размерами в обуви составляет 7,5 мм, между смежными полнотами в обуви одного размера – 5,0 мм в пучковой части.
Допускается изготовление обуви других размеров и полнотных групп по требованию Заказчика.
Обувь должна изготавливаться клеевым методом крепления подошвы.
Высота обуви, высота задника исходного размера и другие параметры готовой обуви среднего размера и средней полноты.

	Размер обуви, средняя полнота
	Высота обуви, 
мм
	Ширина задинки, мм
	Длина окна под резинку, мм
	Высота задника, мм

	
	
	В низу
	В верху
	
	

	270/42
	70±2 (не менее 68 и не более 72)
	150±2 ( не менее 148 и не более 152)
	30±2 (не менее 28 и не более 32)
	60±2 (не менее 58 и не более 62)
	50±2 (не менее 48 и не более 52)



Высота обуви измеряется посередине задинки от верхнего края обуви 
до подошвы с учетом бортика.
Ширина задинки вверху измеряется вверху по краю, внизу по краю бортика подошвы.
Высота задника в обуви измеряется снаружи по середине задинки от верхнего края задника с учетом бортика подошвы.
Прочность ниточных креплений деталей заготовок верха обуви:
	Наименование скрепляемых деталей
	Разрывная нагрузка на 1 см длины шва по каждому образцу, Н/см (кгс), более
	Метод    испытания

	Союзку соединяют с берцами 2-мя строчками; 
Берцы соединяют 2-мя строчками
	
115 (11,5)

	
ГОСТ 9290




Прочность крепления подошвы с верхом обуви должна быть не менее 58 Н/см (ГОСТ 9292).
Подноски и задники в обуви должны быть стойкими. Остаточная деформация подносков и задников в обуви не должна быть более 1,0 мм.
Масса полупары обуви 42 размера должна быть не более - 360 грамм. 
Гибкость обуви должна быть не более 9,0 Н/см (ГОСТ 9718).
Обувь в паре должна быть одинаковой по размеру, полноте, структуре и цвету материалов, хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин, все одинаковые детали должны быть одинаковыми по плотности, толщине, форме, размерам.

Физико-механические показатели кожи из шкур крупного рогатого скота для верха обуви по ГОСТ 28422:
	№
п/п
	Наименование показателей
	Норма

	1
	Массовая доля влаги, %
	11,7

	2
	Массовая доля окиси хрома, %, не менее
	4,3

	3
	Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими
растворителями %
	6,4

	4
	Предел прочности при растяжении, 10 МПа, более
	2,0

	5
	Напряжение при появлении трещин лицевого слоя по партии,10 МПа, не менее
	2,0

	6
	Удлинение при напряжении 10 МПа, %
	39

	7
	Устойчивость покрытия к многократному изгибу, после 10000 циклов баллы, более
	4



Физико-механические показатели кожи крупного рогатого скота (яловая) для подкладки обуви по ГОСТ 940:
	№
п/п
	Наименование показателей
	Норма 

	1
	Предел прочности при растяжении (среднее значение испытаний продольных и поперечных образцов) по коже, 10 МПа (ГОСТ 938.11), не менее
	1,2

	2
	Удлинение при напряжении 10 МПа (среднее значение испытаний продольных и поперечных образцов) по партии (ГОСТ 938.11), %
	15-35 (не менее 15 и не более 35)

	3
	Устойчивость окраски кож (по шкале серых эталонов) баллы (ГОСТ 938.29), не менее
к сухому трению
к мокрому трению
	

5
4



Физико-механические показатели подошвы обуви:
	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма показателей подошвы

	
	
	ТЭП

	1
	Плотность, г/см3, ГОСТ 267
	1,18±0,02 (не менее 1,16 и не более 1,20)

	2
	Условная прочность, при разрыве, Мпа, не менее (ГОСТ 270)
	6,8

	3
	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее (ГОСТ 270)
	
320

	4
	Твердость, условные единицы (ГОСТ 263)
	68±4 (не менее 64 и 72)

	5
	Устойчивость к многократному изгибу, циклы, не менее (ГОСТ 422) 
	15000

	6
	Морозостойкость в динамических условиях килоциклы
Сопротивление разрастанию прокола до трещины длиной 10 мм при Т минус 200С
	30,0 – со стороны ходовой поверхности проколов нет

	7
	Сопротивление истиранию, Дж/мм3, не менее (ГОСТ 426)
	29,1

	8
	Потеря объема образца, (сопротивление истиранию) мм3, не более, (ГОСТ 23509)
	60







Требования к материалам:
Детали верха обуви:
	Наименование деталей
	Материалы и участки, из которых выкраиваются детали
	Толщина деталей, мм

	Союзка

	Кожа из шкур крупного рогатого скота по
ГОСТ 28422, черного цвета, лицевая, гладкая, чепрачная часть
	1,2-1,4 (не менее 1,2 и не более 1,4)

	Берцы

	Кожа из шкур крупного рогатого скота по
 ГОСТ 28422, черного цвета, лицевая, гладкая, чепрачная часть и плотные полы
	1,2-1,4 (не менее 1,2 и не более 1,4)

	Задинка

	Кожа из шкур крупного рогатого скота по
 ГОСТ 28422, черного цвета, лицевая, гладкая, чепрачная часть и плотные полы
	1,2-1,4 (не менее 1,2 и не более 1,4)

	Подкладка под союзку берцы, задинку
	Кожа крупного рогатого скота (яловая) для подкладки обуви по ГОСТ 940, лицевая, натурального цвета, все части кожи, кроме пашин
	0,8-1,0 (не менее 0,8 и не более 1,0)

	Подкладка под основную союзку
	Хлопчатобумажная ткань по ГОСТ 19196-93
	

	Межподкладка: союзка, берцы, задинка
	Хлопчатобумажная ткань по ГОСТ 19196-93
	

	Прокладка по канту
	Пенополиуретан 
	2,0-4,0 (не менее 2,0 и не более 4,0)

	Вкладная стелька
	Кожа крупного рогатого скота (яловая) для подкладки обуви по ГОСТ 940, лицевая, светлых тонов, все части кожи, кроме пашин
	1,0-1,2 (не менее 1,0 и не более 1,2)

	Резинка
	Лента эластичная в цвет верха
	

	Подпяточник
	Пенополиуретан плотностью 20-30 кг/м3
	2,0



Детали низа обуви должны соответствовать требованиям:
	Наименование деталей
	Материалы и участки, из которых выкраиваются детали
	Толщина деталей, мм

	Подошва с каблуком




в пучковой части
в каблучной части
	Формованная из термоэластопласта (ТЭП) 
	




10,0
25,0

	Основная стелька
Полустелька
	Картон обувной кожеподобный марки СОП по ГОСТ 9542 с повышенным содержанием кожевенного волокна (не менее 85%)
	1,2
2,0

	Задник
	Термопластический материал
	1,3

	Подносок
	
Термопластический материал 
	1,0-1,2 (не менее1,0 и не более 1,2)

	Геленок 
	Металлический по ТУ 17-15-10 
	

	Простилка
	Войлок, ворсин, отходы кожтовара
	2,0



Цвет ниток должен соответствовать цвету материалов деталей верха обуви.
По согласованию с заказчиком допускается применение других материалов, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.




Полусапоги (сапоги) зимние мужские
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Полусапоги зимние из кожи черного цвета состоят из переда, берцев, задинок (задников), подошв и каблуков. Полусапоги зимние на внутренней стороне берцев имеют застежку-молнию. Внутри полусапог зимних имеется подкладка из меха. Полусапоги имеют полиуретановые подошвы и каблуки.
Полусапоги хромовые черного цвета должны быть изготовлены с соблюдением определенной конструкции верха и представлять собой заготовку с союзкой, голенищами, задинкой и манжетом. Союзка и задинка настрачиваются на голенище двумя строчками 4 стежка на 1 см, третья строчка является декоративной. Голенища имеют разрезы: с наружной стороны для резинки (эластичной ленты), с внутренней для застежки «Молния». По заднему краю к голенищам пристрачивается мягкий манжет. Внутри полусапог должна быть меховая подкладка из овчины натуральной по ГОСТ 4661-76. Полусапоги хромовые черного цвета должны изготавливаться клеевым методом крепления подошвы.
Полусапоги должны соответствовать следующим требованиям:
по размеру в штихмассовой и метрической системах:
	Наименование системы
	Размер

	Штихмассовая
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46

	Метрическая
	247
	255
	262
	270
	277
	285
	292
	300



по типу обуви, фасону колодки и полноте:
	Тип обуви
	Половозрастная группа
	Фасон колодки
ГОСТ 3927
	Полнота

	Полусапоги на застежке «Молния» и резинке клеевого метода крепления подошвы 
	мужские
	18255
	средняя



обмеры колодок должны соответствовать:
	Средний размер
	Полнота
	Приподнятость пяточной части
	Длина следа
	Ширина следа
	Обхват
в сечении
в мм

	
	
	
	
	
	0,68
	0,55

	42/270
	Средняя
	25
	285
	92
	26
	28



Интервал между смежными размерами в обуви составляет 7,5 мм, между смежными полнотами в обуви одного размера – 5,0 мм в пучковой части.
Допускается изготовление обуви других размеров и полнотных групп по требованию Заказчика.
Обувь должна изготавливаться клеевым методом крепления подошвы.
Высота обуви, высота задника исходного размера и другие параметры готовой обуви среднего размера и средней полноты.
	Размер обуви
Высота обуви с учетом бортика, мм
	42/270
145±2 (не менее 143 и не более 147) 

	Ширина голенища мм
	160±2 (не менее 158 и не более 162) (не менее 158 и не более 162)

	Высота заднего наружного ремня мм с бортиком
	145±2 (не менее 143 и не более 147)

	Ширина мягкого канта мм
	25±2 (не менее 23 и не более 27) 

	Высота каблука мм
	35

	Толщина подошвы мм
	18

	Ширина бортика мм
	5±1 (не менее 4 и не более 6)

	Высота бортика мм
	5

	Длина выреза под застежку «молния»
	15±2 ( не менее 13 и не более 17)



Примечание: 
Высота обуви измеряется по заднему наружному ремню от подошвы с учетом бортика до верхнего края обуви.
Ширина голенища обуви измеряется снаружи по верхнему краю от линии изгиба мягкого канта до линии перегиба голенища или до края берец.
Высота задинки измеряется посередине задинки от подошвы с учетом бортика до верхнего края задника.
Высота обуви во всех полнотах одного размера должна быть одинаковой.
Разница в ширине голенищ смежных размеров и полнот должна быть 2,5 мм.
Высота задинок во всех полнотах одного размера должна быть одинаковой.
Разница в высоте задинок смежных размеров должна быть 2 мм.
Прочность ниточных креплений деталей заготовок верха обуви должна соответствовать:
	Наименование скрепляемых  деталей
	Разрывная нагрузка по каждому образцу, Н/см (кгс/см), не менее
	Метод
испытания

	Союзку, задинку, задний наружный ремень соединяют с голенищами 2 –мя строчками
	115 (11,5)
	ГОСТ 9290



Гибкость подошвы и прочность крепления с верхом:
	Наименование показателей
	Норма

	Прочность крепления подошвы клеевого метода крепления с верхом обуви, не менее (ГОСТ 9292):
	58 Н/см (5,8 кгс/см)

	Гибкость обуви клеевого метода крепления не более (ГОСТ 9718):
	11 Н/см



Подноски и задники в обуви должны быть стойкими. Остаточная деформация подносков и задников в обуви должна быть менее 1,0 мм.
Масса полупары обуви 42 размера должна быть не более 620 грамм.
Обувь в паре должна быть одинаковой по размеру, полноте, структуре и цвету материалов, хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин, все одноименные детали должны быть одинаковыми по плотности, толщине, форме, размерам.
Требования к сырью, материалам, комплектующим изделиям, допустимым отклонениям (порокам) в готовой обуви.
Физико-механические показатели кожи из шкур крупного рогатого скота для верха обуви по ГОСТ 939:
	Массовая доля влаги, %
	14,1

	Массовая доля окиси хрома, не менее 
	4,2

	Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями (без полимерных соединений), %
	6,3

	Предел прочности при растяжении по партии, 10 МПа, не менее 
	2,2

	Напряжение при появлении трещин лицевого слоя по партии, 10 МПа, не менее 
	1,9

	Удлинение при напряжении 10 МПа, %
	18,0-30,0 (не менее 18,0 и не более 30,0)

	Устойчивость покрытия к многократному изгибу при 1500 циклов, баллы, не менее 
	4

	Устойчивость покрытия к мокрому трению, обороты
	160

	Устойчивость покрытия к сухому трению, баллы (по шкале серых эталонов)
	4


Физико-механические показатели подошвы:
	Условная прочность, при разрыве (ГОСТ 270), МПа, (кгс/см2), не менее
	11,5

	Относительное удлинение при разрыве (ГОСТ 270), %, не менее,
	450

	Сопротивление многократному изгибу, циклы, (ГОСТ 422), не менее.
	15000

	Сопротивление истиранию, потеря объема образца (ГОСТ 426), мм3, не более
	60



Требования к материалам.
Крой деталей верха обуви:
	Наименование деталей 
	Материалы и участки, 
из которых выкраиваются детали
	Толщина
деталей, мм

	Союзка 
	Кожа из шкур крупного рогатого скота для верха обуви по ГОСТ 939, лицевая, гладкая, черного цвета, чепрачная часть.
	1,4-1,6 (не менее 1,4 и не более 1,6)

	Голенище, берцы
	Кожа из шкур крупного рогатого скота для верха обуви по ГОСТ 939, лицевая, гладкая, черного цвета, из всех плотных частей кожи кроме пашин.
	1,4-1,6 (не менее 1,4 и не более 1,6)

	Задний наружный ремень
	Кожа из шкур крупного рогатого скота для верха обуви по ГОСТ 939, лицевая, гладкая, черного цвета, из всех плотных частей кожи кроме пашин.
	1,0-1,2 (не менее 1,0 и не более 1,2) (не менее1,0 и не более 1,2)

	Манжет (мягкий кант)
	Кожа из шкур крупного рогатого скота для верха обуви по ГОСТ 939, лицевая, гладкая, черного цвета, разбитая, эластичная все участки кожи.
	1,0-1,2 (не менее1,0 и не более 1,2)

	Штаферка передняя, задняя
	Кожа из шкур крупного рогатого скота для верха обуви по ГОСТ 939, лицевая, гладкая, черного цвета, из всех плотных частей.
	1,0-1,2 (не менее1,0 и не более 1,2)

	Карман 
	Кожа из шкур крупного рогатого скота для верха обуви по ГОСТ 939, лицевая, гладкая, черного цвета, из всех плотных частей кожи кроме пашин.
Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940.
	1,1-1,3 (не менее 1,1 и не более 1,3) 

1,1-1,3 (не менее 1,1 и не более 1,3)

	Клапан под застежку «Молния»
	Кожа из шкур крупного рогатого скота для верха обуви по ГОСТ 939, лицевая, гладкая, черного цвета, разбитая, эластичная все участки кожи.
	1,0-1,2 (не менее1,0 и не более 1,2)

	Подкладка 
	Овчина меховая выделанная темного цвета по ГОСТ 4661.
	Высота ворса
не менее 10,0 мм

	Межподкладка
	Хлопчатобумажные ткани по ГОСТ 19196: бязь арт. 1124К по ТУ 858-5715, изв. 1, миткаль.
	

	Мягкая прокладка по канту
	Пенополиуретан плотностью 60-70 кг/м³; поролон 
	20


	Вкладная стелька дублированная
	Первый слой: картон обувной марки СВМП по ГОСТ 9542
Второй слой:
Овчина меховая выделанная темного цвета по ГОСТ 4661.
	1,0-1,5 ( не менее 1,0 и не более 1,5)

Высота ворса не менее10,0 мм


	Застежка «Молния» 
	Пластмассовая витая шириной замкнутых звеньев 7 мм, по ОСТ 17.891
	

	Резинка
	Лента эластичная 
	



Для верха обуви применяются кожи с естественной нешлифованной лицевой поверхностью. Не допускается применение кож для верха обуви с промежуточным тиснением пылевидной плитой. Не допускается применение свиных кож для подкладки обуви.
Детали низа:
	Наименование
деталей
	Материалы и участки, из которых выкраиваются детали
	Толщина
деталей,
мм

	Подошва формованная 
в пучковой части 
в пяточной части
	Резина
	
18±0,1 (не менее 17,9 и не более 18,1).
35±0,1

	Стелька основная
	Картон обувной ГОСТ 9542 
	2,0-2,2 (не менее 2,0 и не более 2,2)

	Полустелька
	Картон обувной по ГОСТ 9542
	2,0

	Задник

	Термопластический материал для внутренних деталей обуви 
	1,8-2,0 (не менее 1,8 и не более 2,0)

	Подносок
	Термопластический материал для внутренних деталей обуви
	1,1-1,2 ( не менее 1,1 и не более 1,2)


	Геленок
	Геленок металический
	

	Простилка
	Картон обувной по ГОСТ 9542; обрезки войлока, кожи
	2,0




Цвет ниток должен соответствовать цвету материалов деталей верха обуви.
По согласованию с заказчиком допускается применение других материалов, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.

Туфли (ботинки, полуботинки) женские
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Туфли должны быть изготовлены с соблюдением определенной конструкции верха, представляющей собой заготовку открытых туфель кроя «Лодочка» с овальным вырезом, боковым настрочным швом и задним тачным швом. Тачные швы должны выполняться на расстоянии 2 мм от края с частотой строчки от 4 до 5 стежка на 1,0 см. Отделочная строчка частота стежка 2 на 1 см на расстоянии от 0,7 до 0,8 мм от края. 
Подкладка должна быть разрезная, с карманом на бахтармяную сторону для удерживания пяточной части стопы. Подкладка и вкладная стелька должны выполняться из подкладочных кож светлых тонов по ГОСТ 940-81. Настрочные швы на подкладке будут выполняться на расстоянии от 1,0 до 1,1 мм от края с частотой строчки от 4 до 5 стежков на 1,0 см. Кант будет выполняться в загибку. Строчка канта должна проходить на расстоянии 2,0 мм от края с частотой от 4 до 5 стежков на 1,0 см, включая пяточную закрепку. 
Вкладная стелька должна изготовляться с пилоном, наплывом геленочной части. Наплыв должен перфорироваться для улучшения гигроскопичности и быть продублированным вспененным материалом для обеспечения комфорта при эксплуатации. Декоративная отстрочка на вкладной стельке должна производиться от начала наплыва с внутренней стороны, проходить по пяточному контуру и заканчиваться в симметричной точке с наружной стороны. Частота строчки от 4 до 5 стежков на 1,0 см. Все строчки должны выполняться нитками в цвет подкладки и верха. Нитки используются полиэстерованые № 40. 
Носочная и пяточная части обуви будут укрепляться деталями подноска 
и задника, имеющими высокую формоустойчивость к деформации; материал подноска–термопласт, задник-термопласт. Пяточно-геленочный узел основной стельки обуви будет укреплен металлическим геленком и картоном повышенной жесткости, что обеспечивает хорошее держание свода стопы.
Заготовка с подошвой соединяются клеевым методом крепления при помощи полиуретанового клея, обеспечивающим высокую прочность крепления подошв. Каблук (столбик) из синтетического материала, окрашенный в массе, прикреплен к основной стельке 5-ю навинтованными гвоздями и центральным шурупом. Каблук имеет набойку из термополиуретана. Набойка по ходовой поверхности имеет противоскользящее рифление. Подошва имеет характерный протектор (рисунок), обеспечивающий противоскользящий эффект.
Требования к обуви:
по размеру в метрической и штихмассовой системах нумерации:
	Наименование системы
	Размер

	Штихмассовая
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43

	Метрическая
	217
	225
	232
	240
	247
	255
	262
	270
	277



Обмеры колодок соответствуют параметрам, указанным в таблице 2
	Полнота
	Исходный размер
	Приподнятость пяточн. части, мм
	Фасон колодок
	Длина следа, мм
	Ширина следа, мм
	Обхват в сечениях, мм

	
	
	
	
	
	
	0,68
	0,55

	средняя
	232/37
	30
	17789
	252
	80
	218
	225



 Интервал между смежными размерами в обуви составляет 7,5 мм, между смежными полнотами в обуви одного размера – 6 мм в пучковой части.
По требованию Заказчика допускается изготовление обуви размеров и полнот, не предусмотренных в таблицах 1 и 1.1.
Высота обуви по заднему шву:
	Высота обуви, мм 
	65±3 (не менее 62 и не более 68)

	Высота задника по линии заднего шва, мм 
	55±2 (не менее 53 и не более 57)

	Высота каблука, мм 
	25

	Толщина подошвы, мм  
	3

	Толщина набойки, мм 
Длина набойки по центральной осевой линии, мм  
Ширина набойки, мм  
	5
45
45

	Высота союзки (расстояние от крайней точки носочной части у подошвы до верхней точки канта)   
	75±3 (не менее72 и не более 78)

	Расстояние от заднего точного шва до бокового точного шва по канту  
	105±2 (не менее 103 и не более 107)



Примечание: Высота обуви по заднему шву измеряется снаружи от верхнего края обуви до каблука.
Разница в высоте обуви по заднему шву смежных размеров должна быть 1,0 мм.
Высота обуви по заднему шву во всех полнотах одного размера должна быть одинакова.
Прочность ниточных креплений заготовок верха обуви: 
	
Наименование
скрепляемых деталей
	Разрывная нагрузка по каждому образцу, Н/см (кгс/см),
 не менее
	
Метод
испытания

	Берцы соединяют по заднему шву
	90 (9,0)
	ГОСТ 9290



Прочность крепления подошвы с верхом обуви должна быть не менее 53 Н/см.
Подноски и задники в обуви должны быть стойкими. Остаточная деформация подносков и задников в обуви не должна быть более 1,0 мм.
Масса полупары исходного размера (37С) должна быты не более 270 грамм.
Гибкость обуви должна быть не более 9 Н/см.
Обувь в паре должна быть одинаковой по размеру, полноте, структуре и цвету материалов, хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин, все одноименные детали должны быть одинаковыми по плотности, толщине, форме, размерам.
Требования к сырью:
Физико-механические показатели кожи из шкур крупного рогатого скота 
для верха обуви военнослужащих (ГОСТ 939):
	№
п/п
	
Наименование показателей
	
Норма

	1
	Массовая доля влаги, %
	11,7

	2
	Массовая доля окиси хрома, %, не менее
	4,3

	3
	Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями %
	6,4

	4
	Предел прочности при растяжении, 10Мпа, более
	2,0

	5
	Напряжение при появлении трещин лицевого слоя по партии ,10Мпа, не менее
	
2,0

	6
	Удлинение при напряжении 10 МПа, %
	39

	7
	Устойчивость покрытия к многократному изгибу, баллы,более
	4



Физико-механические показатели кожи для подкладки обуви по ГОСТ 940:
	№
п/п
	Наименование показателей
	Норма

	1
	Предел прочности при растяжении (среднее значение испытаний продольных и поперечных образцов) по коже, 10 МПа, не менее
	
1,2

	2
	Удлинение при напряжении 10 МПа (среднее значение испытаний продольных и поперечных образцов) по партии, %
	
15-35 (не менее 15 и не более 35)

	3
	Устойчивость окраски кож (по шкале серых эталонов), баллы, не менее:
к сухому трению
к мокрому трению
	

5
4



Физико - механические показатели подошвы:
	№ п/п
	
Наименование показателей
	Норма показателей  подошвы из профильной резины

	1
	Плотность, г/см3 (ГОСТ 267)
	1,22±0,05 (не менее 1,17 и не более 1,27)

	2
	Условная прочность, при разрыве (ГОСТ 270), МПа, не менее
	12

	3
	Относительное удлинение при разрыве (ГОСТ 270), %, не менее,
	450

	4 
	Твердость, условные единицы (ГОСТ 263)
	65±3 (не менее 62 и не более 68)

	5
	Сопротивление многократному изгибу, килоциклы, (ГОСТ 422), не менее.
	30

	6
	Сопротивление истиранию (ГОСТ 426), Дж/мм2, не менее
	20



Требования к материалам:
Крой деталей верха обуви:
	Наименование            деталей 
	Материалы и участки, из которых                           выкраиваются детали
	Толщина         деталей, мм,            

	Союзка и берцы
	Кожа из шкур крупного рогатого скота (КРС), лицевая, гладкая, мягкая, эластичная, разбитая, чепрачная часть по ГОСТ 939, черного цвета. 
	0,9-1,1 (не менее 0,9 и не более 1,1)

	Подкладка (под союзку берец) 

Карман
	Кожа для подкладки обуви КРС по ГОСТ 940, лицевая, натурального или светлых тонов, все участки кожи, кроме пашин.
Кожа для подкладки обуви КРС по ГОСТ 940, лицевая, натурального или светлых тонов, все участки кожи, кроме пашин. ( На бахтарму)
	0,7-0,9 (не менее 0,7 и не более 0,9)

	Вкладная стелька комбинированная
	1 слой: кожа для подкладки обуви КРС по ГОСТ 940 лицевая, натурального или светлых тонов, все участки кожи, кроме пашин

2 слой: полустелька «Изолон» 
	0,7-0,9 (не менее 0,7 и не более 0,9)

2,0

	Межподкладка  
	Хлопчатобумажные ткани по ГОСТ 19196 
	



Примечание: 1. Для верха обуви применяются кожи с естественной нешлифованной лицевой поверхностью. 

2. Карман изготавливается из бахтармы.
Детали низа:
	Наименование
деталей
	Материалы и участки, из которых выкраиваются детали
	Толщина деталей обуви, мм

	Основная стелька 
	Картон обувной по ГОСТ 9542
	1,7-1,9 (не менее 1,7 и не более 1,9)

	
Полустелька 
	Картон обувной повышенной жесткости марки ПСМ по ГОСТ 9542;
	1,8-2,0 (не менее 1,8 и не более 2,0)

	Подносок
	Термопластический материал
	0,8-1,0 (не менее 0,8 и не более 1,0)

	Задник
	Термопластический материал
	1,4-1,6 (не менее 1,4 и не более 1,6)

	Геленок
	Металлический (пружинная сталь) 
	0,8-1,2 (не менее 0,8 и не более 1,2)

	Простилка
	Нетканое полотно (пенополиуретан),
Обрезки войлока, кожи
	2,0-3,0 (не менее 2,0 и не более 3,0)



Цвет ниток должен соответствовать цвету материалов деталей верха обуви.
По согласованию с заказчиком допускается применение других материалов, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.

Полусапоги (сапоги) зимние женские
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Сапоги черного цвета, на подкладке из меха натурального овчины черного цвета состоят из союзки, голенища и задинки. На внутренней стороне голенища имеется застежка молния и резинка. Наружное голенище состоит из двух частей: передней и задней детали состроченными тачным швом 4 стежка на 1 мм. Вдоль шва декоративная строчка 2 стежка на 1 см. Союзка и задинка отстрочены двойной параллельной строчкой на расстоянии от 1,5 до 2 мм от края,                       4 стежка на 1 см и декоративной строчкой 2 стежка на 1 см. Кант обработан по краю в загибку. Строчка канта проходит по верхнему краю голенища, соединяя верх с подкладкой меховой по штаферке выполненной из кожи верха. На внутренней стороне голенища застежка молния, прикрытая клапаном для предохранения ноги от повреждения. Сапоги зимние изготавливаются на подошве ТЭП (термоэластопласт), имеющей противоскользящее рифление на ходовой поверхности и каблуке клеевым методом крепления.
Сапоги должны соответствовать следующим требованиям:
по размеру в штихмассовой и метрической системах
	Наименование системы
	Размеры

	Штихмассовая
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43

	Метрическая
	217
	225
	232
	240
	247
	255
	262
	270
	277



по фасону колодки и полноте:
	Фасон колодки
ГОСТ 3927
	Полнота

	827526
	Средняя
Широкая



Интервал между смежными размерами в обуви составляет 6,67 мм. Между смежными полнотами одного размера в пучковой части составляет 6,0 мм.
Обувь изготавливается клеевым методом крепления подошвы.
Высота обуви, ширина голенища, длина союзки (средняя полнота), длина разрезов под резинку и застежка молния, высота задинки, высота задника среднего размера обуви:
	Размер обуви средней полноты
	Высота обуви мм
	Ширина голенища мм
	Длина разрезов под резинку мм
	Длина разрезов под застежку молния
	Длина союзки мм
	Высота задинки мм
	Высота задника мм

	
	
	вверху
	внизу
	2 передних
	1 задняя
	
	
	
	

	232/37
	275±3 (не менее272 и не более 278)
	165±3 (не менее 162 и не более 168)
	140±3 (не менее 137 и не 143)
	95±3 (не менее 92 и не более 98)
	85±3 (не менее 82 и не более 88)
	290±3 (не менее 287 и не более 293)
	180±3 (не менее 177 и не более 183)
	60±3 (не менее 57 и не более 63)
	50±3 (не менее 47 и не более 53)


Примечание: 
Высота обуви измеряется по внешней наружной стороне голенища по вертикальной линии, проведенной от наивысшей точки голенища до подошвы.
Ширина голенища измеряется по верхнему краю обуви от переднего до заднего шва или от заднего тачного шва до середины переднего голенища с наружной стороны, внизу от верхней точки союзки до заднего шва.
Высота задинки в обуви измеряется снаружи посередине задинки от верхнего края без учета бортика подошвы.
Длина союзки измеряется по середине осевой линии обуви от точки соединения голенища с союзкой до края носка у подошвы.
Высота обуви во всех полнотах одного размера должна быть одинаковой.
Разница в высоте обуви смежных размеров должна быть 8,0 мм. 
Высота задников во всех полнотах должна быть одинаковой по ГОСТ 19116.
Разница в высоте задников смежных размеров должна быть 2,0 мм по ГОСТ 19116.
Прочность ниточных креплений деталей заготовки верха обуви: 
	Наименование деталей
	Разрывная нагрузка на 1 см длины шва по каждому образцу Н/см кгс, не менее
	Метод крепления

	Союзка соединяется с голенищем 2-мя строчками
	110 (11,0)
	ГОСТ 9290

	Голенище внутреннее и наружное соединяется тачным или наложным швом
	85 (8,5)
	

	Задинка соединяется с голенищем 2-мя строчками
	110 (11,0)
	



Прочность крепления деталей низа клеевого метода крепления подошвы с верхом обуви должно быть не менее 53 Н/см.
Подноски и задники в обуви должны быть стойкими остаточная деформация подносков и задников в обуви должна быть не более 1,0 мм.
Масса полупары исходного размера должна быть не более 600 грамм.
Гибкость обуви должна быть не более 11,0 Н/см.
Обувь в паре должна быть одинаковой по размеру, полноте, структуре и цвету материалов, хорошо отформованной, отделанной, без пятен складок и морщин, 
все одноименные детали должны быть одинаковыми по плотности толщине форме и размерам.
Требования к сырью:
Физико-механические показатели кожи для верха обуви ГОСТ 939: 
	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма

	1.
	Предел прочности при растяжении по партии, 10 МПа, не менее:
Опоек, выросток, полукожник, бычок
Яловка, бычина, бугай
	
1,8
1,5

	2.
	Напряжение при появлении трещин лицевого слоя по партии, 10МПа, не менее:
Опоек, выросток, полукожник, бычок
Яловка, бычина, бугай
	

1,5
1,3

	3.
	Удлинение при напряжении 10 МПа, %
Опоек, выросток, полукожник, бычок


Яловка, бычина, бугай
	
15-35 (не менее 15 и не более 35)
20-40 (не менее 20 и не более 40)

	4.
	Устойчивость покрытия к многократному изгибу по партии, баллы, не менее
	3

	5.
	Адгезия покрывной пленки. Н/м, не менее
К сухой коже
К мокрой коже
	
100
50



Физико-механические показатели формованной подошвы из термоэластопласта ТУ 17-21-942 приведены в Таблице 6.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма

	1.
	Твердость, условные единицы
	70±3 (не менее 67 и не более 73)

	2.
	Условная прочность, при разрыве МПа (кгс/см2), не менее
	4,0

	3.
	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
	550

	4.
	Сопротивление истиранию (потеря объема образца, мм3
	240

	5.
	Сопротивление многократному изгибу, не менее циклов
	30000



Требования к материалам деталей:
	Наименование деталей
	Материалы и участки из которых выкраивают детали
	Толщина деталей в мм

	Союзка
	Кожа хромовая для верха обуви по ГОСТ 939-88, лицевая, гладкая, разбитая, эластичная, чепрачная часть
	1,2-1,4 (не менее 1,2 и не более 1,4)

	Голенище
	Кожа хромовая для верха обуви по ГОСТ 939-88, лицевая, гладкая, разбитая, эластичная, все плотные участки кроме пашин
	1,2-1,4 (не менее 1,2 и не более 1,4)

	Задинка
	Кожа хромовая для верха обуви по ГОСТ 939-88, лицевая, гладкая, разбитая, эластичная, все плотные участки кроме пашин
	1,2-1,4 (не менее 1,2 и не более 1,4)

	Штаферка
	Кожа хромовая для верха обуви по ГОСТ 939-88, лицевая, гладкая, разбитая, эластичная, все плотные участки кроме пашин
	1,0-1,2 (не менее1,0 и не более 1,2)

	Клапан под застежку «Молния»
	Кожа хромовая для верха обуви по ГОСТ 939-88, лицевая, гладкая, разбитая, эластичная, все плотные участки кроме пашин
	1,0-1,2 (не менее1,0 и не более 1,2)

	Подкладка
	Овчина меховая натуральная выделанная черного цвета по ГОСТ 4661-76
	10

	Карман
	Кожа для подкладки обуви КРС по ГОСТ 940-81 лицевая, все плотные участки кроме пашин 
	1,0-1,2 (не менее1,0 и не более 1,2)

	Межподкладка под союзку, задинку и нижнюю часть голенища
	Термотрикотаж плотностью 130-220 г/см2
	

	Подошва 

	Термоэластопласт (ТЭП)
Высота каблука 
Толщина подошвы в пучковой части 
	
50
8

	Полустелька
	Картон обувной по ГОСТ 9542 с повышенным содержанием кожевенного волокна
	1,8-2,0 (не менее 1,8 и не более 2,0)

	Задник
	Картон обувной по ГОСТ 9542 с повышенным содержанием кожевенного волокна
	1,6

	Подносок
	Термопластический материал
	0,8

	Геленок
	Металлический по ТУ 17-15-10
	

	Простилка
	Картон обувной по ГОСТ 9542, обрезки войлока, ворсина, кожи
	2,0



Цвет ниток должен соответствовать цвету материалов деталей верха обуви.
По согласованию с заказчиком допускается применение других материалов, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.


	ЗАКАЗЧИК
_____________________ ФГКОУ «Объединенный Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова»

	                    /__________________/
Подписано ЭЦП
	ПОСТАВЩИК


	
	



_________________ /_____________/
Подписано ЭЦП
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