
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Техническое задание)
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации  по объекту:  «Выполнение работ по ремонту крыши здания ОСП по Эжвинскому району УФССП России
 по Республике Коми»

ИКЗ  261110148623711010100100290000000000

	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований

	Общие данные

	1. Заказчик
	Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми (УФССП России по Республике Коми)

	2. Наименование объекта
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации  по объекту: «Выполнение работ по ремонту крыши здания ОСП по Эжвинскому району УФССП России по Республике Коми» 

	3. Место нахождения объекта
	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, д.27/7

	4. Предмет контракта
	Разработка проектно-сметной документации  на выполнение работ  по ремонту крыши здания ОСП по Эжвинскому району УФССП России по Республике Коми 

	5. Краткие сведения об объекте, его техническом состоянии
	Существующий объект. Нежилое здание (литер А). 
Число этажей -2, имеются пристройки, веранда.
Общая площадь 293,4 кв. м.
Фундамент: бетонный ленточный.
Стены — кирпичные. Перегородки: ячеистобетонные блоки кирпичные.
Чердачное перекрытие: железобетонные плиты.
Крыша: профнастил, железо.  

	6. Стадийность проектирования
	· Обмерные и обследовательские работы;
· Проектно-сметная документация;
· Согласование проектной документации

	7. Сроки выполнения работ
	- дата начала: с даты заключения контракта;
- дата окончания: по 30.11.2026 г.

	8. Исходная документация 
для проектирования
	Предоставляется Заказчиком:
- технический паспорт здания;
При необходимости, по запросу, Заказчиком предоставляется дополнительная информация.

	9. Требования и условия по проектированию

	1. До начала проектирования провести инструментальное обследование и обмерные работы в объеме, необходимом для разработки проектно-сметной документации.
2.  Предоставить заказчику разработанные с соблюдением действующих строительных, противопожарных и санитарных норм и правил на рассмотрение и согласование варианты отделки крыши здания.
3. Предусмотреть проведение демонтажных  работ на объекте.
4. Предусмотреть вывоз строительных отходов.
5. Предусмотреть устройство водосточной системы.
6. Предусмотреть снегозадержание на кровле в зависимости от действующей снеговой нагрузки, системы крепления и длины ската крыши, монтаж снегозадерживающих устройств.
7. Сметной документацией предусмотреть затраты на демонтаж существующего кровельного покрытия, на сопутствующие работы по устройству строительных лесов (при необходимости).
    Принятые к использованию в проектно-сметной документации оборудование, материалы, конструкции и детали должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
     Предусмотреть использование долговечных и высококачественных материалов, обеспечивающих эстетичность, отвечающих санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.
 Разработку проектно-сметной документации осуществлять 
в соответствии с действующими нормативными требованиями, строительными, технологическими, санитарными нормами и правилами.
    Подрядчик должен выполнить все указанные работы собственными силами, по настоящему Техническому заданию, в соответствии с требованиями действующих норм и правил.
Подрядчик должен иметь необходимую материальную базу, соответственно обученный и аттестованный персонал, а также  опыт согласования проектной документации.
Подрядчик рационально подходит к выбору конструктивного исполнения крыши здания, выбору материалов и необходимого оборудования. Разработка проектно-сметной документации с учетом утвержденных режимов градостроительного регулирования, статуса территории в соответствии со СНиП, ГОСТ и другими нормативно-методическими документами в объеме, необходимом для производства ремонтных работ и согласования рабочей документации для получения необходимых разрешений на выполнение ремонтных работ:
- Описание и обоснование внешнего вида крыши здания, обоснование принятых архитектурно-художественных решений (текстовая и графическая часть);
-  Описание и обоснование принятых конструктивных решений крыши здания, обеспечивающих необходимую прочность конструкций (текстовая часть и графическая часть); 
При разработке ПСД учесть, что работы будут осуществляться в условиях действующего учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников и посетителей Заказчика.     
При составлении смет руководствоваться действующей сметно – нормативной базой.
Для осмотра конструкции крыши здания, с целью выполнения работ в соответствии с настоящим Техническим заданием, Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика не позднее 3 рабочих дней до даты осмотра. Представляет на согласование Заказчику График осмотра территорий и список сотрудников, участвующих в осмотре с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и данных по регистрации.

	10.  Требования 
к качеству 
и содержанию документации
	     Проектно-сметную документацию разработать в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, и нормативно-техническими регламентами с соблюдением требований:
- Федерального закона РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 
и о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации»;
- Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений».


	11. Состав разделов проектной документации
	 Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям:
-  Градостроительного кодекса РФ
- Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008г. и действующих изменений на момент прохождения экспертизы достоверности сметной стоимости.      

	12. Требования 
к методу составления сметной документации
	 Сметная документация должна быть разработана
в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (далее – Методика), утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр.
     Расчет сметы выполнить ресурсно-индексным методом. Сметная документация составляется в текущих на дату проведения экспертизы ценах и базисных уровнях цен. Цена материалов и изделий не учтенных в сборниках ценообразования и принятых из иных источников, подтверждается документально.
       В случае отсутствия в нормативных базах материалов, изделий и конструкций, текущую сметную стоимость определять 
по результатам конъюнктурного анализа (Приложение №1 к Методике 
№ 421/пр) по наиболее экономичному варианту, предварительно проведенного мониторинга цен поставщиков (не менее 3-х представителей).
        В прайс-листах должна быть отображена информация: о поставщике – его юридический (фактический) адрес, контактные телефоны; цена (оптовая, розница) с НДС (без НДС), с учетом или без транспортных услуг, дата действия цены. Если источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимо указать адрес соответствующей страницы, 
на которой размещена информация, а также графическое изображение снимка экрана («скриншот» соответствующей страницы).

	13. Требования 
к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 
	     Срок гарантии на результат выполненных работ составляет не менее 36 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами документа о приемке. Гарантия должна распространяться на весь объем работ.
     Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонта, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектно-сметной документации, в соответствии со ст.761 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Независимо от сроков выполнения работ по проектно-сметной документации в случае выявления замечаний и недостатков в процессе выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик безвозмездно корректирует проектно-сметную документацию.

	14. Требования 
по внедрению новой техники, материалов
	В проекте предусмотреть применение сертифицированных 
на территории Российской Федерации материалов и оборудования, энергоэффективных технологий.
Применить материалы, конструкции и оборудование российского производства. Применить современные материалы и оборудование, находящиеся в настоящее время в производстве.


	15. Указания 
о необходимости согласований документации
	Перечень обязательных согласований с Заказчиком (на каком этапе):
1. основные применяемые материалы;
2. мониторинг стоимости материалов.
Оплату необходимых согласований, а также счетов за выполненные работы по выполнению дополнительных заказов выполняет Подрядчик в пределах стоимости договора. При необходимости Подрядчиком выполняется корректировка ПСД и внесение изменений в разработанную ПСД, связанных с выявленными недостатками.

	16. Количество экземпляров, выдаваемых Заказчику
	По завершении в установленные сроки работ по договору Подрядчик (Проектировщик) передает Заказчику полный комплект ПСД в следующем составе:
- в 2 экземплярах на бумажном носителе в виде сброшюрованных разделов проектно-сметную документацию;
- в 2 экземплярах на электронном носителе в формате pdf и в форматах программных комплексов, в которых были разработаны проектные решения (для текстовых документов – *.doc., *xlsx, для сметной документации – в формате, совместимом и читаемом 
в программном комплексе «ГРАНД», для чертежей – в форматах программных комплексов-графопостроителей, позволяющих послойное редактирование файлов .
Проектная документация в электронном виде должна быть четко структурирована и разделена по папкам, разделам, поименованным
 в соответствии с бумажным носителем. Чертежи в графических файлах не должны иметь посторонних чертежей, элементов, листы должны быть упорядочены.

	17. Приемка работ
	Приемка выполненных работ осуществляется в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком документа о приемке.  




