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	Капитальный ремонт административного здания УФСИН России по Новгородской области находящегося по адресу: ул. Дворцовая, д. 9/5а

	(наименование стройки)

	Капитальный ремонт административного здания УФСИН России по Новгородской области находящегося по адресу: ул. Дворцовая, д. 9/5а

	(наименование объекта капитального строительства)

	Ведомость объемов работ

	Основание
	ВОР от 01.10.2026

	
	(наименование раздела (подраздела) проектной документации)

	Дата составления
	29 сентября 2026 г.

	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Формула расчета объемов работ и расхода материалов
	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	м2
	2,332
	V=(1,06*2,2)/100 * 100
	
	

	1.1
	Строительный мусор
	т
	0,0797544
	V=0,0797544
	
	

	2
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	1
	V=1/100 * 100
	
	

	2.1
	Строительный мусор
	т
	0,1066
	V=0,1066
	
	

	3
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	м2
	0,371
	V=(1,06*0,35)/100 * 100
	
	

	3.1
	Строительный мусор
	т
	0,012985
	V=0,012985
	
	

	4
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	1
	V=1/100 * 100
	
	

	4.1
	Строительный мусор
	т
	0,105
	V=0,105
	
	

	5
	Демонтаж.Устройство плинтусов: из плиток керамических
	м
	48,19
	V=48,19/100 * 100
	
	

	6
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
	м2
	14,457
	V=(48,19*0,3)/100 * 100
	
	

	7
	Демонтаж.Установка уголков ПВХ на клее
	м
	72,2
	V=72,2/100 * 100
	
	

	8
	Демонтаж.Укладка металлического накладного профиля (порога)
	м
	17,5
	V=17,5/100 * 100
	
	

	9
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	м2
	38,38
	V=38,38/100 * 100
	
	

	9.1
	Строительный мусор
	т
	0,180386
	V=0,180386
	
	

	10
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,9613394
	V=0,0797544+0,1066+0,012985+0,105+0,180+0,260+0,217
	
	

	11
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	т
	0,9613394
	V=0,0797544+0,1066+0,012985+0,105+0,180+0,260+0,217
	
	

	Раздел 2. Общестроительные работы

	1
	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (Применительно)
	м2
	14,457
	V=(48,19*0,3)/100 * 100
	
	

	1.1
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм
	м2
	15,17985
	V=15,17985
	
	

	2
	Установка уголков ПВХ на клее (Применительно)
	м
	72,2
	V=72,2/100 * 100
	
	

	2.1
	Профиль алюминиевый перфорированный для защиты углов, толщина 0,4 мм, размеры 25х25 мм
	м
	72,2
	V=72,2
	
	

	3
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Применительно 3 мм)
	м2
	120,98
	V=120,98/100 * 100
	
	

	3.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т
	1,02833
	V=1,02833
	
	

	3.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	12,46094
	V=12,46094
	
	

	4
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03
	м2
	120,98
	V=120,98/100 * 100
	
	

	4.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т
	-0,719831
	V=-0,719831
	
	

	5
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (Применительно 20 мм)
	м2
	1,32
	V=1,32/100 * 100
	
	

	5.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с минеральными модифицирующими добавками, для внутренних работ, ручное нанесение, толщина наносимого слоя 5-50 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80 %
	кг
	11,286
	V=11,286
	
	

	5.2
	Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев
	кг
	0,13596
	V=0,13596
	
	

	6
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05
	м2
	1,32
	V=1,32/100 * 100
	
	

	6.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с минеральными модифицирующими добавками, для внутренних работ, ручное нанесение, толщина наносимого слоя 5-50 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80 %
	кг
	11,286
	V=11,286
	
	

	7
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (Применительно 3 мм)
	м2
	14,47
	V=14,47/100 * 100
	
	

	7.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т
	0,1237185
	V=0,1237185
	
	

	7.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	1,49041
	V=1,49041
	
	

	8
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05
	м2
	14,47
	V=14,47/100 * 100
	
	

	8.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т
	-0,086603
	V=-0,086603
	
	

	9
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Применительно 1 мм)
	м2
	120,98
	V=120,98/100 * 100
	
	

	9.1
	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм
	кг
	1 028,33
	V=1 028,33
	
	

	9.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	12,46094
	V=12,46094
	
	

	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03
	м2
	120,98
	V=120,98/100 * 100
	
	

	10.1
	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм
	кг
	-925,497
	V=-925,497
	
	

	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (Применительно 1 мм)
	м2
	14,47
	V=14,47/100 * 100
	
	

	11.1
	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм
	кг
	123,7185
	V=123,7185
	
	

	11.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	1,49041
	V=1,49041
	
	

	12
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05
	м2
	14,47
	V=14,47/100 * 100
	
	

	12.1
	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм
	кг
	-111,34665
	V=-111,34665
	
	

	13
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности (Применительно стены, дверные откосы стеклохолст)
	м2
	135,45
	V=((120,98+14,47)/100) * 100
	
	

	13.1
	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2
	м2
	153,0585
	V=15,30585 * 10
	
	

	14
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	м2
	135,45
	V=135,45/100 * 100
	
	

	14.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104
	т
	0,040635
	V=0,040635
	
	

	14.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	27,09
	V=27,09
	
	

	15
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	м2
	38,38
	V=38,38/100 * 100
	
	

	15.1
	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2
	м2
	39,1476
	V=39,1476
	
	

	16
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных
	м
	48,19
	V=48,19/100 * 100
	
	

	16.1
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,004819
	V=0,004819
	
	

	16.2
	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм
	м2
	4,91538
	V=4,91538
	
	

	16.3
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,019276
	V=0,019276
	
	

	17
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	м
	14,09
	V=14,09/100 * 100
	
	

	17.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, длина 0,9 м
	шт
	16
	V=16
	
	

	18
	Смена: выключателей
	шт
	2
	V=2/100 * 100
	
	

	18.1
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20
	шт
	2
	V=2
	
	

	19
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	м2
	2,163
	V=(1,03*2,1)/100 * 100
	
	

	19.1
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2
	м2
	2,163
	V=2,163
	
	

	20
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	1,569
	V=(((2,1*0,3)+(2,1*0,3)+(1,03*0,3))/100) * 100
	
	

	20.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	1,64745
	V=1,64745
	
	

	21
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	м
	1,3
	V=1,3/100 * 100
	
	

	21.1
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	шт
	0,026
	V=0,0026 * 10
	
	

	21.2
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 450 мм
	м
	1,3
	V=1,3
	
	

	22
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	м
	1
	V=1/100 * 100
	
	

	22.1
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм
	м
	1
	V=1
	
	




	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Приказ Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 04.03.2026 № 537

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Новгородская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Капитальный ремонт административного здания УФСИН России по Новгородской области находящегося по адресу: ул. Дворцовая, д. 9/5а

	(наименование стройки)

	Капитальный ремонт административного здания УФСИН России по Новгородской области находящегося по адресу: ул. Дворцовая, д. 9/5а

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-01-02-01
	

	

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	ВОР от 01.10.2026

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	404,35
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	89,11
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,78
	тыс. руб.

	   строительных работ
	404,35
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	226,0051424
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,9165777
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр56-01-002-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
V=(1,06*2,2)/100
	100 м2
	0,02332
	
	0,02332
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0752852
	
	
	
	
	388,49

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	46,11
	
	1,0752852
	
	
	361,29
	
	388,49

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,29

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0216876
	
	
	
	
	8,33

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,93
	
	0,0216876
	37,32
	1,6
	59,71
	
	1,29

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,93
	
	0,0216876
	
	
	383,87
	
	8,33

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	398,11

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,42
	
	0,0797544
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	396,82

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	357,14

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	186,51

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	40 384,22
	
	941,76

	2
	ГЭСНр56-01-001-01
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2873
	
	
	
	
	473,39

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	128,73
	
	1,2873
	
	
	367,74
	
	473,39

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,3

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,007
	
	
	
	
	2,69

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,7
	
	0,007
	37,32
	1,6
	59,71
	
	0,42

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,7
	
	0,007
	
	
	383,87
	
	2,69

	
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,45
	
	0,0145
	115,43
	1,67
	192,77
	
	2,8

	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2,89
	
	0,0289
	
	
	2,83
	
	0,08

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	479,38

	2.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10,66
	
	0,1066
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	476,08

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	428,47

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	223,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	113 161
	
	1 131,61

	3
	ГЭСНр56-01-003-02
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
V=(1,06*0,35)/100
	100 м2
	0,00371
	
	0,00371
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3523387
	
	
	
	
	127,3

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	94,97
	
	0,3523387
	
	
	361,29
	
	127,3

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	127,3

	3.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,5
	
	0,012985
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	127,3

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	114,57

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	59,83

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	81 320,75
	
	301,7

	4
	ГЭСНр56-01-009-01
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,793
	
	
	
	
	647,79

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	179,3
	
	1,793
	
	
	361,29
	
	647,79

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,87

	
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3,97
	
	0,0397
	115,43
	1,67
	192,77
	
	7,65

	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	7,93
	
	0,0793
	
	
	2,83
	
	0,22

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	655,66

	4.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10,5
	
	0,105
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	647,79

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	583,01

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	304,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	154 313
	
	1 543,13

	5
	ГЭСН11-01-039-04
	Демонтаж.Устройство плинтусов: из плиток керамических
V=48,19/100
	100 м
	0,4819
	
	0,4819
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций (Кэм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,1830864
	
	
	
	
	3 925,03

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	23,82
	0,8
	9,1830864
	
	
	427,42
	
	3 925,03

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,08

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0424072
	
	
	
	
	17,4

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	0,8
	0,019276
	37,32
	1,6
	59,71
	
	1,15

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,05
	0,8
	0,019276
	
	
	383,87
	
	7,4

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	0,8
	0,0231312
	
	
	645,6
	
	14,93

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,06
	0,8
	0,0231312
	
	
	432,26
	
	10

	
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	0,16
	0
	0
	
	
	7 001,12
	
	0

	
	06.2.05.03
	Плитки керамические плинтусные
	м
	101
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 958,51

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 942,43

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	3 973,97

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	2 178,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	20 980,85
	
	10 110,67

	6
	ГЭСНр63-03-004-01
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
V=(48,19*0,3)/100
	100 м2
	0,14457
	
	0,14457
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0568067
	
	
	
	
	410,79

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	7,31
	
	1,0568067
	
	
	388,71
	
	410,79

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,73

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,028914
	
	
	
	
	11,1

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,2
	
	0,028914
	37,32
	1,6
	59,71
	
	1,73

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,2
	
	0,028914
	
	
	383,87
	
	11,1

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	423,62

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	421,89

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	379,7

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	189,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 869,82
	
	993,17

	7
	ГЭСН10-01-036-01
	Демонтаж.Установка уголков ПВХ на клее
V=72,2/100
	100 м
	0,722
	
	0,722
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций (Кэм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,86992
	
	
	
	
	1 485,55

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	0,8
	3,86992
	
	
	383,87
	
	1 485,55

	
	[14.1.04.02-0011]
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	0
	0
	234,33
	1,87
	438,2
	
	0

	
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 485,55

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 485,55

	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	1 443,95

	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	694,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 019,38
	
	3 623,99

	8
	ГЭСН11-01-049-01
	Демонтаж.Укладка металлического накладного профиля (порога)
V=17,5/100
	100 м
	0,175
	
	0,175
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций (Кэм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,67904
	
	
	
	
	1 028,4

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	16,64
	0,92
	2,67904
	
	
	383,87
	
	1 028,4

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,876
	0
	0
	
	
	8,93
	
	0

	
	[01.7.15.14-0302]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	6,7
	0
	0
	88,86
	1,23
	109,3
	
	0

	
	09.2.03.02
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием
	м
	105
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 028,4

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 028,4

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	1 036,63

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	568,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	15 046,97
	
	2 633,22

	9
	ГЭСНр57-01-002-01
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
V=38,38/100
	100 м2
	0,3838
	
	0,3838
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,371482
	
	
	
	
	1 537,06

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	11,39
	
	4,371482
	
	
	351,61
	
	1 537,06

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,98

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,049894
	
	
	
	
	19,15

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,13
	
	0,049894
	37,32
	1,6
	59,71
	
	2,98

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,13
	
	0,049894
	
	
	383,87
	
	19,15

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 559,19

	9.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,47
	
	0,180386
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 556,21

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	1 385,03

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	762,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	9 658,05
	
	3 706,76

	10
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
V=0,0797544+0,1066+0,012985+0,105+0,180+0,260+0,217
	т
	0,9613394
	
	0,9613394
	
	
	1 002,91
	
	964,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	964,14

	11
	02-15-1-01-0015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
V=0,0797544+0,1066+0,012985+0,105+0,180+0,260+0,217
	т
	0,9613394
	
	0,9613394
	
	
	288,24
	
	277,1

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	277,1

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы
	
	
	11 356,96

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	10 023,8

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	33,25

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	58,67

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	1 241,24

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	10 082,47

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	9 702,47

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	5 167,82

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Демонтажные работы
	
	
	26 227,25

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	25,668259

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,1499028

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Общестроительные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	12
	ГЭСН10-05-013-01
	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (Применительно)
V=(48,19*0,3)/100
	100 м2
	0,14457
	
	0,14457
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,1656657
	
	
	
	
	3 740,14

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	55,13
	1,15
	9,1656657
	
	
	408,06
	
	3 740,14

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,79

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0180713
	
	
	
	
	6,94

	
	[91.06.06-045]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,0180713
	27,25
	1,6
	43,6
	
	0,79

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,0180713
	
	
	383,87
	
	6,94

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 698,47

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,04
	
	0,0057828
	35,71
	1,27
	45,35
	
	0,26

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,2356
	
	0,3232007
	
	
	8,93
	
	2,89

	
	[01.7.15.14-0044]
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
	100 шт
	24,09
	
	3,4826913
	22,84
	1,23
	28,09
	
	97,83

	
	[04.3.02.18-0015]
	Смеси сухие клеевые на гипсовом вяжущем с модифицирующими добавками для укладки гипсокартонных листов и минераловатных плит, мелкозернистые, для внутренних работ, ручного нанесения, В3,5
	кг
	536,1
	
	77,503977
	12,17
	1,53
	18,62
	
	1 443,12

	
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	4,2
	
	0,607194
	68,29
	1,61
	109,95
	
	66,76

	
	[14.4.01.15-0002]
	Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев
	кг
	8,33
	
	1,2042681
	118,78
	1,29
	153,23
	
	184,53

	
	[14.5.01.07-0134]
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	л
	9,6
	
	1,387872
	437,62
	1,18
	516,39
	
	716,68

	
	[14.5.11.03-0004]
	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
	кг
	48,6
	
	7,026102
	17,34
	1,53
	26,53
	
	186,4

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 446,34

	12.1
	[14.5.01.07-0134]
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	л
	9,6
	-1
	-1,387872
	437,62
	1,18
	516,39
	
	-716,68

	12.2
	01.6.01.02-0008
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм
	м2
	105
	
	15,17985
	
	
	171,65
	
	2 605,62

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 747,08

	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	3 642,16

	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	1 751,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	94 965,76
	
	13 729,2

	13
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее (Применительно)
V=72,2/100
	100 м
	0,722
	
	0,722
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,56301
	
	
	
	
	2 135,47

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	5,56301
	
	
	383,87
	
	2 135,47

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	253,1

	
	[14.1.04.02-0011]
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	
	0,5776
	234,33
	1,87
	438,2
	
	253,1

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 388,57

	13.1
	[14.1.04.02-0011]
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	-1
	-0,5776
	234,33
	1,87
	438,2
	
	-253,1

	13.2
	[07.2.06.03-0228]
	Профиль алюминиевый перфорированный для защиты углов, толщина 0,4 мм, размеры 25х25 мм
	м
	100
	
	72,2
	29,77
	1,77
	52,69
	
	3 804,22

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 135,47

	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	2 075,68

	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	998,33

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	12 484,35
	
	9 013,7

	14
	ГЭСН15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Применительно 3 мм)
V=120,98/100
	100 м2
	1,2098
	
	1,2098
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	45,2023623
	
	
	
	
	17 351,83

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	32,49
	1,15
	45,2023623
	
	
	383,87
	
	17 351,83

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	74,28

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,4063925
	
	
	
	
	543,29

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,030245
	
	
	1 680,87
	
	50,84

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,030245
	
	
	496,77
	
	15,02

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	1,25
	0,3175725
	37,32
	1,6
	59,71
	
	18,96

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,21
	1,25
	0,3175725
	
	
	383,87
	
	121,91

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,7
	1,25
	1,058575
	2,31
	1,83
	4,23
	
	4,48

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,7
	1,25
	1,058575
	
	
	383,87
	
	406,36

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,98

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,51
	
	0,616998
	35,71
	1,27
	45,35
	
	27,98

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 997,38

	14.1
	[04.3.02.05-0004]
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т
	0,85
	
	1,02833
	12 024,05
	1,53
	18 396,8
	
	18 917,98

	14.2
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	10,3
	
	12,46094
	68,29
	1,61
	109,95
	
	1 370,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 895,12

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	16 105,61

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	7 453,32

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	51 119,5
	
	61 844,37

	15
	ГЭСН15-02-019-07
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03
V=120,98/100
	100 м2
	1,2098
	
	1,2098
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент> (Кэм=(-7); Км=(-7); Коб=(-7); Кзт=(-7); Кзтм=(-7))
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-30,190559
	
	
	
	
	-11 589,25

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	3,1
	-8,05
	-30,190559
	
	
	383,87
	
	-11 589,25

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-51,36

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,973889
	
	
	
	
	-376,24

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,002
	-8,75
	-0,0211715
	
	
	1 680,87
	
	-35,59

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,002
	-8,75
	-0,0211715
	
	
	496,77
	
	-10,52

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,02
	-8,75
	-0,211715
	37,32
	1,6
	59,71
	
	-12,64

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,02
	-8,75
	-0,211715
	
	
	383,87
	
	-81,27

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,07
	-8,75
	-0,7410025
	2,31
	1,83
	4,23
	
	-3,13

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,07
	-8,75
	-0,7410025
	
	
	383,87
	
	-284,45

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-19,59

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,051
	-7
	-0,4318986
	35,71
	1,27
	45,35
	
	-19,59

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	-12 036,44

	15.1
	[04.3.02.05-0004]
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т
	0,085
	-7
	-0,719831
	12 024,05
	1,53
	18 396,8
	
	-13 242,59

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-11 965,49

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	-10 768,94

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	-4 983,63

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	-33 916,02
	
	-41 031,6

	16
	ГЭСН15-02-019-05
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (Применительно 20 мм)
V=1,32/100
	100 м2
	0,0132
	
	0,0132
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2701106
	
	
	
	
	487,56

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	83,67
	1,15
	1,2701106
	
	
	383,87
	
	487,56

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,92

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02211
	
	
	
	
	8,52

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,00033
	
	
	1 680,87
	
	0,55

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,00033
	
	
	496,77
	
	0,16

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,3
	1,25
	0,00495
	37,32
	1,6
	59,71
	
	0,3

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,3
	1,25
	0,00495
	
	
	383,87
	
	1,9

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,02
	1,25
	0,01683
	2,31
	1,83
	4,23
	
	0,07

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,02
	1,25
	0,01683
	
	
	383,87
	
	6,46

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,44

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,74
	
	0,009768
	35,71
	1,27
	45,35
	
	0,44

	
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	497,44

	16.1
	[04.3.02.05-0008]
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с минеральными модифицирующими добавками, для внутренних работ, ручное нанесение, толщина наносимого слоя 5-50 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80 %
	кг
	855
	
	11,286
	12,02
	1,53
	18,39
	
	207,55

	16.2
	[14.4.01.15-0002]
	Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев
	кг
	10,3
	
	0,13596
	118,78
	1,29
	153,23
	
	20,83

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	496,08

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	446,47

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	206,62

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	104 462,88
	
	1 378,91

	17
	ГЭСН15-02-019-09
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05
V=1,32/100
	100 м2
	0,0132
	
	0,0132
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент> (Кэм=10; Км=10; Коб=10; Кзт=10; Кзтм=10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,247796
	
	
	
	
	478,99

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	8,22
	11,5
	1,247796
	
	
	383,87
	
	478,99

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,92

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02178
	
	
	
	
	8,39

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,002
	12,5
	0,00033
	
	
	1 680,87
	
	0,55

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,002
	12,5
	0,00033
	
	
	496,77
	
	0,16

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,03
	12,5
	0,00495
	37,32
	1,6
	59,71
	
	0,3

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,03
	12,5
	0,00495
	
	
	383,87
	
	1,9

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,1
	12,5
	0,0165
	2,31
	1,83
	4,23
	
	0,07

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,1
	12,5
	0,0165
	
	
	383,87
	
	6,33

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,44

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,074
	10
	0,009768
	35,71
	1,27
	45,35
	
	0,44

	
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0
	10
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	488,74

	17.1
	[04.3.02.05-0008]
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с минеральными модифицирующими добавками, для внутренних работ, ручное нанесение, толщина наносимого слоя 5-50 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80 %
	кг
	85,5
	10
	11,286
	12,02
	1,53
	18,39
	
	207,55

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	487,38

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	438,64

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	202,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	101 357,58
	
	1 337,92

	18
	ГЭСН15-02-019-05
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (Применительно 3 мм)
V=14,47/100
	100 м2
	0,1447
	
	0,1447
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,9231064
	
	
	
	
	5 344,66

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	83,67
	1,15
	13,9231064
	
	
	383,87
	
	5 344,66

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,1

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2423725
	
	
	
	
	93,45

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0036175
	
	
	1 680,87
	
	6,08

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0036175
	
	
	496,77
	
	1,8

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,3
	1,25
	0,0542625
	37,32
	1,6
	59,71
	
	3,24

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,3
	1,25
	0,0542625
	
	
	383,87
	
	20,83

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,02
	1,25
	0,1844925
	2,31
	1,83
	4,23
	
	0,78

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,02
	1,25
	0,1844925
	
	
	383,87
	
	70,82

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,86

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,74
	
	0,107078
	35,71
	1,27
	45,35
	
	4,86

	
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 453,07

	18.1
	[04.3.02.05-0004]
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т
	0,855
	
	0,1237185
	12 024,05
	1,53
	18 396,8
	
	2 276,02

	18.2
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	10,3
	
	1,49041
	68,29
	1,61
	109,95
	
	163,87

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 438,11

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	4 894,3

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	2 264,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	104 023,7
	
	15 052,23

	19
	ГЭСН15-02-019-09
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05
V=14,47/100
	100 м2
	0,1447
	
	0,1447
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент> (Кэм=(-7); Км=(-7); Коб=(-7); Кзт=(-7); Кзтм=(-7))
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-9,5749437
	
	
	
	
	-3 675,53

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	8,22
	-8,05
	-9,5749437
	
	
	383,87
	
	-3 675,53

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-7,07

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,1671286
	
	
	
	
	-64,44

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,002
	-8,75
	-0,0025323
	
	
	1 680,87
	
	-4,26

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,002
	-8,75
	-0,0025323
	
	
	496,77
	
	-1,26

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,03
	-8,75
	-0,0379838
	37,32
	1,6
	59,71
	
	-2,27

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,03
	-8,75
	-0,0379838
	
	
	383,87
	
	-14,58

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,1
	-8,75
	-0,1266125
	2,31
	1,83
	4,23
	
	-0,54

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,1
	-8,75
	-0,1266125
	
	
	383,87
	
	-48,6

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3,4

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,074
	-7
	-0,0749546
	35,71
	1,27
	45,35
	
	-3,4

	
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0
	-7
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3 750,44

	19.1
	[04.3.02.05-0004]
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т
	0,0855
	-7
	-0,086603
	12 024,05
	1,53
	18 396,8
	
	-1 593,22

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3 739,97

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	-3 365,97

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	-1 557,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	-70 955,98
	
	-10 267,33

	20
	ГЭСН15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Применительно 1 мм)
V=120,98/100
	100 м2
	1,2098
	
	1,2098
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	45,2023623
	
	
	
	
	17 351,83

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	32,49
	1,15
	45,2023623
	
	
	383,87
	
	17 351,83

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	74,28

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,4063925
	
	
	
	
	543,29

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,030245
	
	
	1 680,87
	
	50,84

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,030245
	
	
	496,77
	
	15,02

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	1,25
	0,3175725
	37,32
	1,6
	59,71
	
	18,96

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,21
	1,25
	0,3175725
	
	
	383,87
	
	121,91

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,7
	1,25
	1,058575
	2,31
	1,83
	4,23
	
	4,48

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,7
	1,25
	1,058575
	
	
	383,87
	
	406,36

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,98

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,51
	
	0,616998
	35,71
	1,27
	45,35
	
	27,98

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 997,38

	20.1
	04.3.02.05-1002
	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм
	кг
	850
	
	1 028,33
	
	
	28,64
	
	29 451,37

	20.2
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	10,3
	
	12,46094
	68,29
	1,61
	109,95
	
	1 370,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 895,12

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	16 105,61

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	7 453,32

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	59 826,22
	
	72 377,76

	21
	ГЭСН15-02-019-07
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03
V=120,98/100
	100 м2
	1,2098
	
	1,2098
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент> (Кэм=(-9); Км=(-9); Коб=(-9); Кзт=(-9); Кзтм=(-9))
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-38,816433
	
	
	
	
	-14 900,46

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	3,1
	-10,35
	-38,816433
	
	
	383,87
	
	-14 900,46

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-66,03

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-1,252143
	
	
	
	
	-483,73

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,002
	-11,25
	-0,0272205
	
	
	1 680,87
	
	-45,75

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,002
	-11,25
	-0,0272205
	
	
	496,77
	
	-13,52

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,02
	-11,25
	-0,272205
	37,32
	1,6
	59,71
	
	-16,25

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,02
	-11,25
	-0,272205
	
	
	383,87
	
	-104,49

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,07
	-11,25
	-0,9527175
	2,31
	1,83
	4,23
	
	-4,03

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,07
	-11,25
	-0,9527175
	
	
	383,87
	
	-365,72

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-25,18

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,051
	-9
	-0,5552982
	35,71
	1,27
	45,35
	
	-25,18

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	-15 475,4

	21.1
	04.3.02.05-1002
	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм
	кг
	85
	-9
	-925,497
	
	
	28,64
	
	-26 506,23

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-15 384,19

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	-13 845,77

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	-6 407,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	-51 442,32
	
	-62 234,92

	22
	ГЭСН15-02-019-05
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (Применительно 1 мм)
V=14,47/100
	100 м2
	0,1447
	
	0,1447
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,9231064
	
	
	
	
	5 344,66

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	83,67
	1,15
	13,9231064
	
	
	383,87
	
	5 344,66

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,1

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2423725
	
	
	
	
	93,45

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0036175
	
	
	1 680,87
	
	6,08

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0036175
	
	
	496,77
	
	1,8

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,3
	1,25
	0,0542625
	37,32
	1,6
	59,71
	
	3,24

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,3
	1,25
	0,0542625
	
	
	383,87
	
	20,83

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,02
	1,25
	0,1844925
	2,31
	1,83
	4,23
	
	0,78

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,02
	1,25
	0,1844925
	
	
	383,87
	
	70,82

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,86

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,74
	
	0,107078
	35,71
	1,27
	45,35
	
	4,86

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 453,07

	22.1
	04.3.02.05-1002
	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм
	кг
	855
	
	123,7185
	
	
	28,64
	
	3 543,3

	22.2
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	10,3
	
	1,49041
	68,29
	1,61
	109,95
	
	163,87

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 438,11

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	4 894,3

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	2 264,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	112 781,69
	
	16 319,51

	23
	ГЭСН15-02-019-09
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05
V=14,47/100
	100 м2
	0,1447
	
	0,1447
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент> (Кэм=(-9); Км=(-9); Коб=(-9); Кзт=(-9); Кзтм=(-9))
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-12,3106419
	
	
	
	
	-4 725,69

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	8,22
	-10,35
	-12,3106419
	
	
	383,87
	
	-4 725,69

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-9,08

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,2148796
	
	
	
	
	-82,86

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,002
	-11,25
	-0,0032558
	
	
	1 680,87
	
	-5,47

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,002
	-11,25
	-0,0032558
	
	
	496,77
	
	-1,62

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,03
	-11,25
	-0,0488363
	37,32
	1,6
	59,71
	
	-2,92

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,03
	-11,25
	-0,0488363
	
	
	383,87
	
	-18,75

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,1
	-11,25
	-0,1627875
	2,31
	1,83
	4,23
	
	-0,69

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,1
	-11,25
	-0,1627875
	
	
	383,87
	
	-62,49

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-4,37

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,074
	-9
	-0,0963702
	35,71
	1,27
	45,35
	
	-4,37

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	-4 822

	23.1
	04.3.02.05-1002
	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм
	кг
	85,5
	-9
	-111,34665
	
	
	28,64
	
	-3 188,97

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-4 808,55

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	-4 327,7

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	-2 002,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	-99 111,47
	
	-14 341,43

	24
	ГЭСН15-06-001-01
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности (Применительно стены, дверные откосы стеклохолст)
V=(120,98+14,47)/100
	100 м2
	1,3545
	
	1,3545
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	47,1975525
	
	
	
	
	18 803,03

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	30,3
	1,15
	47,1975525
	
	
	398,39
	
	18 803,03

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,94

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0338626
	
	
	
	
	13,82

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0169313
	37,32
	1,6
	59,71
	
	1,01

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0169313
	
	
	383,87
	
	6,5

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0169313
	
	
	645,6
	
	10,93

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0169313
	
	
	432,26
	
	7,32

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 451,53

	
	[01.7.02.10-0005]
	Бумага ролевая
	т
	0,0071
	
	0,009617
	56 758,82
	0,89
	50 515,35
	
	485,81

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,013545
	35,71
	1,27
	45,35
	
	0,61

	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,32508
	2 507,62
	1,51
	3 786,51
	
	1 230,92

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,01
	
	0,013545
	56,11
	1,63
	91,46
	
	1,24

	
	[14.1.03.01-0001]
	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2
	кг
	2
	
	2,709
	93,01
	1,3
	120,91
	
	327,55

	
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0067
	
	0,0090752
	25 237,94
	1,77
	44 671,15
	
	405,4

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 280,32

	24.1
	[01.7.12.16-0071]
	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2
	10 м2
	11,3
	
	15,30585
	476,13
	1,29
	614,21
	
	9 401,01

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 816,85

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	16 935,17

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	7 837,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	40 940,36
	
	55 453,72

	25
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
V=135,45/100
	100 м2
	1,3545
	
	1,3545
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	67,852323
	
	
	
	
	26 703,28

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43,56
	1,15
	67,852323
	
	
	393,55
	
	26 703,28

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	165,62

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2878313
	
	
	
	
	122,78

	
	[91.06.06-046]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0338625
	30,61
	1,6
	48,98
	
	1,66

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0338625
	
	
	383,87
	
	13

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	1,25
	0,2539688
	
	
	645,6
	
	163,96

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,15
	1,25
	0,2539688
	
	
	432,26
	
	109,78

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 406,14

	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	1,13778
	531,44
	1,51
	802,47
	
	913,03

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,419895
	56,11
	1,63
	91,46
	
	38,4

	
	[14.5.11.02-0101]
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	
	0,0690795
	52 790,33
	1,77
	93 438,88
	
	6 454,71

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 397,82

	25.1
	[14.3.02.01-0362]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104
	т
	0,03
	
	0,040635
	87 665,56
	1,84
	161 304,63
	
	6 554,61

	25.2
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20
	
	27,09
	68,29
	1,61
	109,95
	
	2 978,55

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 826,06

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	24 143,45

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	11 173,05

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	58 506,81
	
	79 247,48

	26
	ГЭСН11-01-036-04
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
V=38,38/100
	100 м2
	0,3838
	
	0,3838
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,8634317
	
	
	
	
	5 187,56

	
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	31,41
	1,15
	13,8634317
	
	
	374,19
	
	5 187,56

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	158,41

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,393395
	
	
	
	
	162,15

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,34
	1,25
	0,163115
	37,32
	1,6
	59,71
	
	9,74

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,34
	1,25
	0,163115
	
	
	383,87
	
	62,61

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,48
	1,25
	0,23028
	
	
	645,6
	
	148,67

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,48
	1,25
	0,23028
	
	
	432,26
	
	99,54

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 694,29

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,65
	
	1,01707
	
	
	8,93
	
	9,08

	
	[01.7.06.14-0034]
	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм
	100 м
	0,68
	
	0,260984
	4 165,89
	1,55
	6 457,13
	
	1 685,21

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 202,41

	26.1
	[01.6.03.04-0120]
	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2
	м2
	102
	
	39,1476
	874,44
	1,23
	1 075,56
	
	42 105,59

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 349,71

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	5 392,51

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	2 955,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	150 224,65
	
	57 656,22

	27
	ГЭСН11-01-039-06
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных
V=48,19/100
	100 м
	0,4819
	
	0,4819
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,2985809
	
	
	
	
	6 887,45

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	29,41
	1,15
	16,2985809
	
	
	422,58
	
	6 887,45

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	117,03

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1867363
	
	
	
	
	80,42

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0060238
	37,32
	1,6
	59,71
	
	0,36

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0060238
	
	
	383,87
	
	2,31

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	1,25
	0,1807125
	
	
	645,6
	
	116,67

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,3
	1,25
	0,1807125
	
	
	432,26
	
	78,11

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,61

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,004819
	35,71
	1,27
	45,35
	
	0,22

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,09
	
	0,043371
	
	
	8,93
	
	0,39

	
	04.3.02.09
	Смесь сухая для заделки швов
	т
	0,01
	
	0,004819
	
	
	
	
	

	
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные
	м2
	10,2
	
	4,91538
	
	
	
	
	

	
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	0,04
	
	0,019276
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 085,51

	27.1
	[04.3.02.09-0102]
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,01
	
	0,004819
	37 800,3
	2,07
	78 246,62
	
	377,07

	27.2
	[06.2.05.03-0011]
	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм
	м2
	10,2
	
	4,91538
	509,87
	1,4
	713,82
	
	3 508,7

	27.3
	[14.1.06.02-0011]
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,04
	
	0,019276
	36 038,35
	1,21
	43 606,4
	
	840,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 967,87

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	7 023,61

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	3 849,75

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	47 074,5
	
	22 685,2

	28
	ГЭСН11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
V=14,09/100
	100 м
	0,1409
	
	0,1409
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,6962624
	
	
	
	
	1 035,01

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	16,64
	1,15
	2,6962624
	
	
	383,87
	
	1 035,01

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,83

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,876
	
	0,9688284
	
	
	8,93
	
	8,65

	
	[01.7.15.14-0302]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	6,7
	
	0,94403
	88,86
	1,23
	109,3
	
	103,18

	
	09.2.03.02
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием
	м
	105
	
	14,7945
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 146,84

	28.1
	[09.2.03.02-0016]
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, длина 0,9 м
	шт
	113,555713
	
	16
	91,86
	1,28
	117,58
	
	1 881,28

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 035,01

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	1 043,29

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	571,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	32 954,22
	
	4 643,25

	29
	ГЭСНр67-01-009-01
	Смена: выключателей
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,482
	
	
	
	
	196,68

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	24,1
	
	0,482
	
	
	408,06
	
	196,68

	
	20.4.01.02
	Выключатели
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	196,68

	29.1
	20.4.01.02-1022
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20
	шт
	100
	
	2
	
	
	85,31
	
	170,62

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	196,68

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	178,98

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	94,41

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	32 034,5
	
	640,69

	30
	ГЭСН10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
V=(1,03*2,1)/100
	100 м2
	0,02163
	
	0,02163
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,6115287
	
	
	
	
	1 421,32

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	145,19
	1,15
	3,6115287
	
	
	393,55
	
	1 421,32

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	58,32

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1065278
	
	
	
	
	45,18

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,66
	1,25
	0,0178448
	37,32
	1,6
	59,71
	
	1,07

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,66
	1,25
	0,0178448
	
	
	383,87
	
	6,85

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,28
	1,25
	0,088683
	
	
	645,6
	
	57,25

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	3,28
	1,25
	0,088683
	
	
	432,26
	
	38,33

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	815,65

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	14,55
	
	0,3147165
	
	
	8,93
	
	2,81

	
	[01.7.06.02-0001]
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	300
	
	6,489
	24,39
	1,55
	37,8
	
	245,28

	
	[01.7.06.11-0001]
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	15,6
	
	0,337428
	158,82
	1,55
	246,17
	
	83,06

	
	[01.7.14.01-0002]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	51,75
	
	1,1193525
	241,35
	1,18
	284,79
	
	318,78

	
	[01.7.15.07-0005]
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	38,9
	
	0,841407
	92,73
	1,23
	114,06
	
	95,97

	
	[11.3.03.15-0021]
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	
	0,17304
	369,8
	1,09
	403,08
	
	69,75

	
	09.4.03.01
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	
	2,163
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 340,47

	30.1
	11.3.02.01-0025
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2
	м2
	100
	
	2,163
	
	
	5 342,75
	
	11 556,37

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 466,5

	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	1 425,44

	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	685,59

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	740 077,21
	
	16 007,87

	31
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
V=((2,1*0,3)+(2,1*0,3)+(1,03*0,3))/100
	100 м2
	0,01569
	
	0,01569
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,0255341
	
	
	
	
	1 234,6

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	1,15
	3,0255341
	
	
	408,06
	
	1 234,6

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,65

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0027458
	
	
	
	
	1,09

	
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,017
	1,25
	0,0003334
	
	
	477,84
	
	0,16

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,017
	1,25
	0,0003334
	
	
	432,26
	
	0,14

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,093
	1,25
	0,001824
	37,32
	1,6
	59,71
	
	0,11

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,093
	1,25
	0,001824
	
	
	383,87
	
	0,7

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,0005884
	
	
	645,6
	
	0,38

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,0005884
	
	
	432,26
	
	0,25

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,56

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	
	0,0028556
	
	
	8,93
	
	0,03

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	
	0,003138
	56,11
	1,63
	91,46
	
	0,29

	
	[14.1.02.03-0002]
	Клей, марка ПВА
	кг
	30
	
	0,4707
	65,33
	1,59
	103,87
	
	48,89

	
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	
	0,139641
	68,29
	1,61
	109,95
	
	15,35

	
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	
	1,64745
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 300,9

	31.1
	[11.3.03.05-0011]
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	105
	
	1,64745
	335,17
	1,58
	529,57
	
	872,44

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 235,69

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	1 112,12

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	514,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	242 200,13
	
	3 800,12

	32
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
V=1,3/100
	100 м
	0,013
	
	0,013
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,290628
	
	
	
	
	111,56

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,44
	1,15
	0,290628
	
	
	383,87
	
	111,56

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,51

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002925
	
	
	
	
	1,23

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	1,25
	0,00065
	37,32
	1,6
	59,71
	
	0,04

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,00065
	
	
	383,87
	
	0,25

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	1,25
	0,002275
	
	
	645,6
	
	1,47

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,002275
	
	
	432,26
	
	0,98

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	178,12

	
	[01.7.14.01-0002]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	42,45
	
	0,55185
	241,35
	1,18
	284,79
	
	157,16

	
	[11.3.03.15-0021]
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	
	0,052
	369,8
	1,09
	403,08
	
	20,96

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	292,42

	32.1
	[11.3.03.14-1000]
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0,2
	
	0,0026
	326,12
	1,09
	355,47
	
	0,92

	32.2
	[11.3.03.01-0008]
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 450 мм
	м
	100
	
	1,3
	308,01
	1,58
	486,66
	
	632,66

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,79

	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	109,63

	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	52,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	83 720
	
	1 088,36

	33
	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=1/100
	100 м
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4141
	
	
	
	
	158,96

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	41,41
	
	0,4141
	
	
	383,87
	
	158,96

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,31

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0012
	
	
	
	
	0,48

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0008
	37,32
	1,6
	59,71
	
	0,05

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,08
	
	0,0008
	
	
	383,87
	
	0,31

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0004
	
	
	645,6
	
	0,26

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,04
	
	0,0004
	
	
	432,26
	
	0,17

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,29

	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	
	0,00004
	70 296,2
	1,23
	86 464,33
	
	3,46

	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т
	0,006
	
	0,00006
	149 930,17
	0,87
	130 439,25
	
	7,83

	
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,224
	
	0,00224
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	171,04

	33.1
	[08.1.02.03-0021]
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм
	м
	100
	
	1
	419,8
	1
	419,8
	
	419,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	159,44

	
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	143,5

	
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	73,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	80 768
	
	807,68

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Общестроительные работы
	
	
	195 953,85

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	79 083,66

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	551,64

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	717,21

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	115 601,34

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	79 800,87

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	73 802,09

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	35 452,97

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Общестроительные работы
	
	
	305 208,91

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	200,3368834

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,7666749

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	331 436,16

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	207 310,81

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	89 107,46

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	584,89

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	775,88

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	115 601,34

	
	
	      перевозка
	
	
	1 241,24

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	89 883,34

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	83 504,56

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	40 620,79

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	331 436,16

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	207 310,81

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	89 107,46

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	584,89

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	775,88

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	115 601,34

	
	
	      перевозка
	
	
	1 241,24

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	89 883,34

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	83 504,56

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	40 620,79

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	226,0051424

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,9165777

	
	
	Итого:
	
	
	331 436,16

	
	
	НДС
	331 436,16*22%=72 915,95

	
	72 915,95

	
	
	Итого:
	
	
	404 352,11
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