Государственный контракт № _____
  	
	«__» __________ 2026 г. 
	г. Москва                                                                           



 Прокуратура г. Москвы, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя начальника управления обеспечения деятельности органов прокуратуры г. Москвы, действующего на основании приказа прокурора города от 13.05.2025 № 145-ф                               (в редакции приказа прокурора города от 30.06.2026 № 177-ф), с одной стороны,                                  и _______________________________________________________________________  (сокращенное наименование  – _____________________________________), в лице _______________________________________________ (далее – Подрядчик), действующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь  п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

I. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок выполнить работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт помещений занимаемых Тверской межрайонной прокуратурой, в здании по адресу: 
г. Москва, ул. Петровка, д. 19, стр. 6 (Этап 1. Инженерное обследование строительных конструкций и инженерных систем) (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их. 
1.2.Виды, объемы, свойства и характеристики Работ определены в техническом задании (приложение №1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), сметном расчете (приложение №2 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

II. Срок выполнения Работ

[bookmark: _Hlk126238592]2.1. Срок выполнения Работ: с момента заключения Контракта, но не позднее «01» октября 2026 года включительно. 
2.2. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента 
его заключения и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств 
по Контракту. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны 
от ответственности за его нарушение. 
2.3. Истечения срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств, возникших из Контракта.

III. Порядок и условия выполнения Работ

3.1. При выполнении Работ Подрядчик руководствуется и строго соблюдает требования законодательства, нормативных и нормативно-технических документов, действующих правил, санитарных норм и правил, стандартов, приказов и указаний Генеральной прокуратуры, прокуратуры г. Москвы и иных документов, действующих на территории Российской Федерации, с учетом замечаний и предложений органов государственной жилищной инспекции, Бюро технической инвентаризации (БТИ), Госэнергонадзора, Государственной противопожарной службы, Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также иных нормативно-технические документов, указанные техническом задании.
3.2. Работы выполняются по адресу, указанному в техническом задании.
3.3. Подрядчик обязан привлекать квалифицированных специалистов, соответствующих профессиональным стандартам, прошедших подготовку и обладающих специальными знаниями для выполнения Работ, отвечающих требованиям Контракта. 
3.4. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению Работ, предусмотренных п.п. 1.1., Подрядчик обязуется незамедлительно оповестить контактное лицо Заказчика и выполнить Работы с привлечением иных специалистов, отвечающих требованиям, предусмотренным в п.п. 3.3.
3.5.Для оформления допуска на объекты и территорию Заказчика перед началом выполнения Работ Подрядчик направляет контактному лицу Заказчика информацию 
о лицах (ФИО, должность, паспортные данные, контактный номер мобильного телефона) 
и транспортных средствах, задействованных при выполнении Работы (марка, модель, государственный регистрационный номер). 
3.6.В случае необходимости привлечения Подрядчиком лиц, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства для выполнения Работ на объектах Заказчика, последние должны быть приняты на работу в соответствии 
с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и иметь специальное разрешение, предусмотренное частью 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда 
на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение».
3.7. К выполнению Работ допускаются сотрудники Подрядчика, достигшие 
18-летнего возраста. 
3.8. Подрядчик обеспечивает соблюдение его сотрудниками требований пропускного, внутриобъектового режимов, установленных на объектах Заказчика, требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил охраны труда 
и окружающей среды.
3.9. Вход/выход сотрудников Подрядчика на объекты Заказчика производятся Подрядчиком в строгом соответствии с инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах Заказчика. 

[bookmark: Par847]IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Подрядчик вправе:
[bookmark: Par805][bookmark: Par812][bookmark: Par813]а) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ в соответствии 
с подписанным Сторонами документе о приемке;   
б) по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) выполнить Работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими 
и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены статьей 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);  
в) привлекать к выполнению Контракта соисполнителей. При этом Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями в рамках выполнения Работ в соответствии с гражданским законодательством. Невыполнение соисполнителем обязательств перед Подрядчиком
не освобождает Подрядчика от выполнения условий Контракта; 
г) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 
д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом XI  настоящего Контракта. 



4.2. Подрядчик обязан: 
а) выполнять Работы в установленные Контрактом сроки и объеме в соответствии 
с нормами, правилами, техническими регламентами, государственными стандартами, действующими в Российской Федерации;
б) по истечении отчетного периода своевременно представить Заказчику результаты выполненных Работ, оформлять документ о приемке и иные документы, к установленному Контрактом сроку;
в) своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, предоставлять по требованию Заказчика документы, относящиеся к предмету Контракта;
г) возместить Заказчику убытки, ущерб, причиненный его имуществу вследствие неправомерных действий (бездействия) Подрядчика и/или его персонала при выполнении Работ;
д) нести ответственность за ненадлежащее составление документации и выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные:
- в последствии в ходе производства работ по капитальному ремонту;
- а также в процессе эксплуатации объекта, после проведения капитального ремонта на основе данных документации. 
е)нести ответственность в соответствии с гражданским законодательством 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными соисполнителями в процессе выполнения Работ, в случае их привлечения в соответствии 
с пп. «в» пункта 4.1. Раздела IV Контракта;
ж) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта направить такое решение Заказчику в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
[bookmark: Par819][bookmark: Par820]
4.3. Заказчик вправе:
а) требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;
б) в любое время осуществлять оперативный контроль процесса выполнения Работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
в) требовать от Подрядчика передачи документов, необходимых для осуществления проверки полноты выполненных Работ, иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту, а также замены ненадлежащим образом оформленных документов;
г) отказаться от приемки Работ, в случае выявления недостатков или несоответствий результатов выполненных Работ условиям Контракта;
е) проверять соблюдение Подрядчиком требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, санитарных норм и правил;
[bookmark: Par834]д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем выполняемых Работ, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов 
в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
е) согласовать с Подрядчиком выполнение Работ, качество, технические 
и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими 
и функциональными характеристиками, указанными в Контракте;
ж) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом XI Контракта, причиненных по вине Исполнителя;
[bookmark: Par835]з) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством в случае существенного нарушения Подрядчиком условий Контракта;
[bookmark: Par836]и) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу результатов выполненных Работ (в том числе с привлечением экспертов, экспертных организаций). 

4.4. Заказчик обязан:
а) обеспечить доступ  персоналу Подрядчика к месту выполнения Работ; 
б) передать Подрядчику  информацию и исходно-разрешительную документацию, необходимую для выполнения Работ, оказывать содействие сотрудникам Подрядчика для надлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту; 
в) осуществлять контроль за деятельностью Подрядчика по выполнению 
им функций и обязанностей по настоящему Контракту;
г) в сроки и порядке, предусмотренные Контрактом, с участием Подрядчика принять выполненные Работ, а при обнаружении недостатков в выполненных Работах, иных отступлений от условий Контракта, немедленно заявить об этом Подрядчику;
д)   в целях проверки соответствия выполненных Работ условиям Контракта провести экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций; 
е) оплатить только фактически выполненные Работы в порядке и сроки, установленные Контрактом; 
ж) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 
XI Контракта;
[bookmark: Par840]з) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик перестал соответствовать требованиям, установленным к участникам закупки статьей 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») или Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), или если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося Подрядчиком, его права и обязанности по такому Контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 14  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и Подрядчик являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 14 указанного Федерального закона установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и Подрядчик являлся российским лицом;
и) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта направить такое решение Подрядчику в порядке, установленном статьей 
95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

V. Цена Контракта и порядок расчетов

[bookmark: Par868][bookmark: Par874]5.1. Цена Контракта составляет _________ (_________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС/без НДС (далее – Цена Контракта). Источник закупки – средства федерального бюджета, КБК 41503019190090020243.
[bookmark: Par882][bookmark: Par886][bookmark: Par887]5.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением следующих случаев:
а) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем выполняемых Работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемых Работ не более чем на десять процентов;
[bookmark: Par889]б) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта.
в) цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ и иных условий Контракта. 
[bookmark: Par888]5.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
5.4. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течении 10 (десяти) рабочих дней после предоставления счёта, акта сдачи-приемки выполненных Работ путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанного в контракте. 
5.5.Выплата аванса по Контракту не предусмотрена.
5.6.Форма расчетов – безналичный расчет. Денежные средства перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. 
5.7. В случае изменения расчетного счета Подрядчика, он обязан в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик. 
5.8. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе 
от исполнения  Контракта, Заказчик производит оплату по Контракту пропорционально объему обязательств, фактически исполненных Подрядчиком на момент расторжения Контракта. 

[bookmark: Par854]VI. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

6.1. Не позднее 7 рабочих дней по окончании выполнения Работ Подрядчик обязан представить Заказчику подтверждающие документы: счет, акт сдачи-приемки выполненных Работ, счет-фактуру, универсальный передаточный документ.
6.2. Заказчик осуществляет приемку по факту выполнения Работ на основании документов, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта. Приемка выполненных Работ включает в себя:
1) проверку содержания и правильности оформления акта сдачи-приемки выполненных Работ и приложений, а также своевременность направления их Заказчику;
2) проверку соответствия результатов выполненных Работ требованиям Контракта,  включая проведение экспертизы. 
В случае непредоставления документов, указанных в пунктах 6.1. Контракта, Заказчик вправе не приступать к приемке результатов выполненных Работ в связи 
с отсутствием возможности объективной оценки соответствия объема и качества выполненных Работ требованиям Контракта, а также применить меры ответственности (штраф) за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения. 
6.3. Оформление результатов приемки выполненных Работ осуществляется Заказчиком посредством подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ. Не позднее 
20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем предоставления на основании документов, подтверждающих их выполнение в соответствии с пунктом 6.1. Контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
1) при отсутствии у Заказчика претензий к выполненным Работам, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных Работ;
3) в случае выполнения Работ с недостатками, дефектами, отступлениями 
от условий Контракта, препятствующих приемке результатов Работ, Заказчик формирует 
мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ                                 с указанием причин такого отказа;
6.4.В случае получения в соответствии с пунктом 6.4. Контракта мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ Подрядчик обязан устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных Работ в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.
6.5.Датой приемки Работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных Работ.
6.6.Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ
в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.7.Экспертиза осуществляется путем проверки результатов Работ на соответствие требованиям нормативной документации, регулирующей данный вид Работ, 
и информации, указанной в акте сдачи-приемки выполненных Работ. 
6.8.При необходимости, у Подрядчика  могут запрашиваться требуемые 
для приемки результатов Работ материалы и документы, а также разъяснения 
по представленным документам и материалам.  
6.9.Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае:  
-оказания Работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными 
и неустранимыми; 
-при обнаружения Заказчиком недостатков, для устранения которых нужны несоразмерные расходы или затраты времени; 
- в случае, если Подрядчик течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала выполнения Работ, установленной в пункте 2.1. Контракта, не приступает к исполнению Контракта, или выполняет Работу так, что ее окончание к сроку, предусмотренному Контрактом, становится невозможным.
6.10.До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе провести экспертизу, указанную в пункте 6.7. Контракта. 
6.11.Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
6.12. В случае установления по результатам экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций  факта выполнения Работ ненадлежащего качества, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы на основании предъявленного Заказчиком письменного требования и копии соответствующего Заключения экспертизы, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.
6.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненных Работ в случае выявления несоответствия этих результатов, если выявленное несоответствие 
не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком в пределах срока исполнения Контракта.

VII.Порядок фиксации нарушений по Контракту

7.1. В случае обнаружения Заказчиком в процессе выполнения Работ недостатков 
и отступления от условий Контракта, Заказчик надлежащим образом извещает Подрядчика о предстоящей проверке качества выполняемых Работ. По результатам такой проверки представитель Заказчика при участии представителя Подрядчика составляет акт о выявленных недостатках (далее - акт) и вручает его представителю Подрядчика. 
7.2.Акт должен содержать:
а) время и место составления акта; 
б) сведения об объекте (объектах), на котором выполнялись Работы и в отношении которого возникли разногласия Сторон; 
в) выявленные недостатки и отступления от условий Контракта; 
г) другие сведения по усмотрению Заказчика, в том числе материалы фото- 
и видеосъемки.
7.3.При отсутствии представителя Подрядчика в процессе фиксации нарушений и/или в случае отказа Подрядчика от подписания акта, представитель Заказчика подписывает акт в одностороннем порядке с отметкой об отсутствии Подрядчика  и/или его отказе от подписания. В указанном случае акт считается составленным 
и подписанным Сторонами надлежащим образом. 
7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления акта Заказчик направляет акт Подрядчику вместе с требованием об устранении выявленных нарушений 
с указанием срока для их устранения.
7.5.В случае неустранения замечаний, перечисленных в акте, такой акт является основанием для направления  Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пени). 

[bookmark: Par908][bookmark: Par925]VIII. Требования к качеству Работ, гарантийные обязательства

8.1. Качество выполняемых Работ должно отвечать требованиям  действующих законодательных и нормативно-технических документов, указанных в техническом задании, регулирующих данный вид Работ.
8.2.Не позднее 3 дней со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика Стороны составляют и подписывают акт о выявленных недостатках в порядке, установленном в пункте 7.1. Контракта. Акт должен содержать перечень недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков 
их устранения.
8.3. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта 
о выявленных недостатках, Заказчик вправе составить и пописать его без участия Подрядчика в порядке, предусмотренном пунктом 7.3. Контракта и направить Подрядчику способом, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений 
в течение 3 (трех) рабочих дней.
8.4. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) в течение 30 (тридцати) дней
со дня подписания акта о выявленных недостатках или получения Подрядчиком акта 
о выявленных недостатках, составленного без участия Подрядчика в соответствии 
с пунктом 8.3 Контракта.
8.5. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата выполненных Работ 
в установленный Контрактом или иной согласованный Сторонами срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) 
и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата выполненных Работ.

IХ. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

[bookmark: Par931][bookmark: Par944]X. Условия соблюдения государственной тайны и конфиденциальности

10.1.  При выполнении Работ и  использовании  (в  том  числе передаче) полученных   результатов   Стороны   обязаны  соблюдать  требования  Закона Российской  Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 «О государственной тайне».
10.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся 
к предмету Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

[bookmark: Par964]XI. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
11.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной 
из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
[bookmark: P142]11.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется 
в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, и составляет 10 %  цены Контракта (этапа). 
[bookmark: P144]11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии 
с Правилами и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей. 
11.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
11.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей. 
11.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
11.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
11.10.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

XII. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано 
с обстоятельствами непреодолимой силы.
12.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее пяти дней с даты их наступления 
в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
12.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
12.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы 
и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.



XIII. Рассмотрение и разрешение споров, направления уведомлений

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон 
не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
13.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее – разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
13.3. Требование (претензия) направляется той Стороне, которой допущены нарушения его условий. В требовании (претензии) перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), 
а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
13.4. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
и Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны, лично под подпись нарочно или направляются Стороне по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны, 
на уведомлении (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени Стороны, лично под расписку);
б) дата получения Стороной, направившей уведомление, подтверждения о вручении Стороне, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения Стороной, направившей уведомление, информации об отсутствии Стороны, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации 
о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
13.5. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 
7 (семи) рабочих дней с момента их получения. 
13.6. Все неурегулированные разногласия разрешаются Сторонами в судебном порядке в Арбитражном суде города Москвы.

XIV. Срок действия и порядок расторжения Контракта

14.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 
и действует по 01.11.2026. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту. 
14.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».



XV. Иные положения

15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
15.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, 
а также в случае реорганизации она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону в порядке, предусмотренном Контрактом 
для направления уведомлений.
15.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения  Сторонами дополнительных соглашений к Контракту, которые являются 
его неотъемлемой частью.
15.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, 
за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 
или присоединения.
15.6.Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения 
к Контракту.
15.7. Контракт составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.
15.8.Единые требования к Подрядчику:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица 
или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
-отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие 
в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов 
на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник 
по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
- участник закупки не является иностранным агентом;
- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

[bookmark: Par1000][bookmark: Par1003]XVI. Перечень приложений
Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Сметный расчет;
Приложение № 3 – Бланк акта приема-передачи выполненных Работ.



XVII. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
Прокуратура г. Москвы
Место нахождения: 109992, г. Москва, 
пл. Крестьянская Застава, д. 1
ИНН 7705019420   КПП 770501001
Банковские реквизиты:
УФК по г. Москве (Прокуратура 
г. Москвы л/с 03731443380)
Казначейский счет 03211643000000017300
ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г. Москва
Единый казначейский счет 40102810545370000003
БИК 004525988        
тел. 8-495-955-99-23
Эл. почта: msk10@77.mailop.ru

Заместитель начальника управления обеспечения деятельности органов прокуратуры г. Москвы


   _____________ /А.М. Полункина/
	ПОДРЯДЧИК:
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__________________ / ____________/ 






	
	




















Приложение № 1
к Государственному контракту 
№ _______________ 
от «____» _____________ 2026 г. 



					ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт помещений занимаемых Тверской межрайонной прокуратурой, в здании по адресу: 
г. Москва, ул. Петровка, д. 19, стр. 6
(Этап 1. Инженерное обследование строительных конструкций и инженерных систем.)

	Место выполнения работ
	г. Москва, ул. Петровка, д.19, стр.6

	Сроки выполнения работ
	С момента заключения Контракта, но не позднее «01» октября 2026 года включительно.


	Предмет контракта
	Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт помещений занимаемых Тверской межрайонной прокуратурой, в здании по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 19, стр. 6 (Этап 1. Инженерное обследование строительных конструкций и инженерных систем.)

	Объект
	Помещения в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д.19, стр.6 в том числе системы и сети инженерно-технического обеспечения указанных помещений.

	Назначение объекта
	Административное здание

	Технические характеристики здания
	Здание постройки: 1917 года.
Площадь занимаемых помещений 465,3 кв.м.
Перекрытия: железобетонные.
Фасад: кирпичная кладка окрашенная.
Перегородки: кирпичные.
Крыша: скатная металлическая.
Полы: ламинат, линолеум, плиточные.
Окна: деревянные, ПВХ-профиля.
Внутренняя отделка: штукатурка, окраска, плитка, стеклообои под покраску, МДФ-панели.
Системы и сети инженерно-технического обеспечения: 
система отопления, система электроснабжения, система ГВС, система ХВС, система пожарной сигнализации, кнопка тревожной сигнализации.
Приведенные в данном пункте параметры могут уточняться по результатам обследования помещения.

	Основные нормативно-технические документы, соблюдение требований, которых обязательно в ходе исполнения условий Контракта
	Подрядчик обязан руководствоваться и строго соблюдать требования законодательства, нормативных и нормативно-технических документов, действующих правил, санитарных норм и правил, стандартов, приказов и указаний Генеральной прокуратуры, прокуратуры г. Москвы и иных документов, действующих на территории Российской Федерации, с учетом замечаний и предложений органов государственной жилищной инспекции, Бюро технической инвентаризации (БТИ), Госэнергонадзора, Государственной противопожарной службы, Государственной санитарно-эпидемиологической службы, в том числе:
Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федерального закона от 7.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009
№ 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности, которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 4.09.2013 №776 «Об утверждении правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 №1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015    № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»;
ТР ТС 004/2011. «Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования» (Вместе с «Перечнем низковольтного оборудования, подлежащего подтверждению соответствия в форме сертификации...»), утвержден 16.08.2011 Решением 768 Комиссии Таможенного союза;
Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 «Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 153-34.21.122-2003);
Постановление Госстроя Российской Федерации № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
Приказ Минстроя России от 05.06.2019 № 326/пр «Об утверждении Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства»;
Приказ Минстроя от 05.08.2014 №437\пр «Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»;
СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85»;
СП 60.13330.2016. Свод правил. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция 
СНиП 41-01-2003», утвержден приказом Минстроя России от 16.12.2016 №968/пр;
СП 7.13130.2013. Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», утвержден приказом МЧС России от 21.02.2013 №116;
СП 61.13330.2012 СНиП 41.03-2003 Свод правил.  «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
СП 50.13330.2012 Свод правил.  «Тепловая защита зданий»;
СП 124.13330.2012. Свод правил. «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», утвержден приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280;
СП 31-110-2003 Свод правил.  «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирование и монтаж»;
СП 52.13330.2016 Свод правил.  «Естественное и искусственное освещение»;
СП 76.13330.2016 Свод правил. «Электротехнические устройства»;
СП 41-105-2002 Свод правил. «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуритана в полиэтиленовой оболочке»;
СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 N 859/пр) (ред. от 30.05.2022);
СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85* (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 920/пр) (ред. от 31.05.2022);
СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;
СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*;
СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» Утвержден приказом МЧС России от 27.07.2020 № 559;
СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 N 860/пр) (ред. от 27.12.2021);
СП 4.13130.2013. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 (ред. от 18.07.2013);
СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», утвержден приказом МЧС России от 06.04.2021 № 200;
СП 134.13330.2012 Свод правил. «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
СП 12.13130.2009 Свод правил. «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001;
СП 136.13330.2012 Свод правил. «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»;
СП 35-101-2001 Свод правил. «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;
СП 118.13330.2022 Свод правил. «СНиП 31-06-2009* Общественные здания и сооружения»;
СП 44.13330.2011 Свод правил.  «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания»;
СП 458.1325800.2019. Свод правил. Здания прокуратур. Правила проектирования" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. N 728/пр); 
СНиП 31-05-2003 «Система нормативных документов в строительстве строительные нормы и правила РФ. Общественные здания административного назначения»;
ВСН 58-88 «Положение об организации и проведения реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий коммунального и социально-культурного назначения»;
ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ 12.1.030-81. Система стандартов безопасности труда. «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
ГОСТ 12.1.019-2017 ССБТ «Электробезопасность. Общие требования»;
ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»;
ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»;
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки. Инструкция по монтажу электрооборудования электросетей жилых и общественных зданий»;
ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией»;
ГОСТ Р 53316-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 21.09.2021 N 991-ст);
ГОСТ Р 53246-2008. «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования», утвержден приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 № 786-ст;
ГОСТ Р 53245-2008. «Информационные технологии системы кабельные структурированные. монтаж основных узлов системы методы испытания»;
ГОСТ 32397-2020. Межгосударственный стандарт. «Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия»;
ГОСТ 32396-2021. Межгосударственный стандарт. «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия»;
ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», утвержден постановлением Госстандарта СССР 
от 14.06.1991 № 875 (ред. от 01.10.1993);
ГОСТ Р 52023-2003 «Сети распределительные системы кабельного телевидения основные параметры. Технические требования. Методы измерения и испытания»;
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
ГОСТ Р 21.703-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;
ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»;
ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ Р 51844-2009. «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденный приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 52-ст;
ГОСТ Р 51091-97 «Установки порошкового пожаротушения автоматические. Типы и основные параметры»;
ГОСТ 2.701-2008 «Схемы виды и типы. Общие требования к выполнению»;
ГОСТ 21.501-2018 «Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»;
ГОСТ 21.110-2013 «Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда изделия электротехнические общие требования безопасности»;
РМ 2559 «Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях»;
Закон города Москвы от 17.01.2001 № 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы»;
РМ 2798 «Инструкция по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства»;
РП 1.311-1-97 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство сооружений электросвязи»;
РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования городские и сельские телефонные сети»;
РД 78.36.003-2013, РД 78.36.003-2014 «Инженерно-технические укрепления и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны» часть 1 и часть 2;
РД.34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
МДС 31-3.2000. «Методические рекомендации по проектированию зданий прокуратур»;
ПУЭ. «Правила устройства электроустановок»:
- издание шестое, утверждены Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979 (ред. от 20.06.2003);
- издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10, утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;
- издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8, утверждены приказом Минэнерго России от 09.04.2003 № 150;
- издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Главы 2.4, 2.5, утверждены приказом Минэнерго России от 20.05.2003 № 187 (ред. от 20.12.2017);
- издание седьмое. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2, утверждены приказом Минэнерго России от 20.06.2003 № 242;
- раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2, утверждены приказом Минтопэнерго России 06.10.1999 (ред. от 20.12.2017);
- издание седьмое. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока. Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ, утверждены приказом Минэнерго России от 20.06.2003 № 242.
В случае изменения нормативной документации на момент выполнения проектно-сметной документации использовать действующую редакцию.

	Общие требования к организации работ
	Подрядчик до начала производства проектных работ представляет Заказчику список рабочих, задействованных при производстве проектных работ с указанием их фамилии, имени, отчества (Ф.И.О.). 
Пропуск рабочих в здание и/или на территорию осуществляется только после письменного согласования с Заказчиком.
Проектные работы, замеры и иные работы осуществляются без остановки рабочего процесса учреждения, в рабочем режиме прокуратуры города: с понедельника по четверг 9 час 00 мин – 18 час 00 мин; пятница 9 час 00 мин – 16 час 45 мин; суббота, воскресенье – выходные дни. с соблюдением всех норм, правил и санитарных требований.
Не позднее двух рабочих дней с момента заключения Контракта, постоянно в период действия Контракта (по мере изменения актуальности представляемых сведений, не позднее пяти календарных дней с момента изменения сведений) Подрядчик обязан представить Заказчику следующие документы (надлежащим образом заверенные копии):
Список работников Подрядчика, заверенный подписью и печатью Подрядчика, непосредственно задействованных при производстве монтажа по Контракту, с указанием должностей, режима работы сотрудников.
Паспорта, трудовые книжки и/или трудовые договоры, подписанные лицом, отвечающим за соответствующее направление деятельности и утвержденные директором (генеральным директором) организации, должностные инструкции работников, непосредственно задействованных при производстве монтажа по Контракту.
Подрядчик в течение одного рабочего дня с момента заключения Контракта обязан назначить ответственного(ых) представителя(ей) Подрядчика для координации и согласования с Заказчиком хода исполнения условий Контракта.
Подрядчик в течение трех рабочих дней с момента заключения Контракта направляет Заказчику официальное уведомление с указанием Ф.И.О. представителя(ей), занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей, номер и дата доверенности. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий его ответственного(ых) представителя(ей).
При организации работ, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, Подрядчик обязан обеспечить применение мер профилактики по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Сотрудникам, задействованным в выполнении работ по контракту, необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и рук, использовать дезинфицирующие средства, а также соблюдать меры, рекомендованные Всемирной организацией Здравоохранения и Министерством здравоохранения Российской Федерации.

	Последовательность проведения работ
	Подрядчик обязан руководствоваться следующим этапами и указанной последовательностью проведения работ:
Сбор исходно-разрешительной документации
Выполнение технических обследований помещений
Разработка основных технических решений (ОТР)
Сдача выполненных работ Заказчику
Передача Заказчику отчетной документации в объеме установленном настоящим Техническим заданием 

	Требования к обследованию технического состояния объекта
	Выполнить техническое обследование помещений на предмет соответствия требованиям безопасности, антитеррористической защищенности.
Выполнить обследование следующих конструкций:
стены наружные и внутренние;
перегородки;
плиты межэтажного перекрытия;
перемычки, окна, двери;
лестницы;
полы;
внутренние инженерные сети и системы и тд.
Подрядчик проводит визуальное обследование технического состояния зданий.
Визуальное обследование выполняется в соответствии с установленными требованиями.
Обследование инженерных систем;
Составление ведомости дефектов;
Работы выполняются в соответствии с нормами, правилами, стандартами и другими нормативными актами, действующими в Российской Федерации.
Перечень требований обследования технического состояния объекта обязателен к исполнению, но не является исчерпывающим.

Результаты обследования должны содержать информацию, необходимую  для проектирования мероприятий антитеррористической и инженерной защищенности, систем механической, пожарной и иной безопасности,
систем видеонаблюдения и контроля управления доступом и тд.
Учесть необходимые технические характеристики соответствия установленных систем Ростелеком.
Учесть необходимость соответствия качественных показателей элементов вновь проектируемых систем и соответствие установленным системам Ростелеком.

	Назначение и основные показатели объекта после капитального ремонта

	Помещения основного назначения - кабинеты и приемные.
Специальные помещения - комнаты вещественных доказательств, помещения с особым режимом работы, серверные, кабинет для работы с секретными документами; 
Помещения функциональных и делопроизводческих отделов – канцелярия-приемная, архив;
Вспомогательные и обслуживающие помещения – санузлы, кладовые, коридоры.
Количество, состав, назначение помещений и их площадь определить проектной документацией с согласованием с Заказчиком.
Список помещений может быть изменен или добавлен Заказчиком.

	Цель обследования  
	Целью выполнения инженерного обследования строительных конструкций и инженерных систем является разработка проектной, рабочей и сметной документации в соответствии с требования нормативных и нормативно-технических документов, действующих правил, санитарных норм и правил, стандартов, приказов и указаний в следующем составе:

Архитектурные решения
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
Система электроснабжения (с учетом аварийного освещения)
Система водоснабжения
Система водоотведения
Отопление, вентиляция и кондиционирование
Система теплоснабжения
Система притяжно-вытяжной вентиляции
Система кондиционирования
Сети связи
Автоматическая пожарная сигнализация
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах
Автоматизация противопожарных мероприятий инженерных сетей
Система контроля и управления доступом 
Система охранного и телевизионного видеонаблюдения
Телефонизация
Радиофикация
Система контроля, мониторинга и управления инженерными системами здания (диспетчеризация), пусконаладка, настройка системы
Система охранно-тревожной сигнализации
Локально-вычислительные сети. Структурированная кабельная система 
Система телевещания 
Система усиления сотовой связи 
Система часофикации 
Технологические решения
Специализированные помещения:
Серверная
Архив
Комната для хранения вещественных доказательств.

Мероприятия антитеррористической защищенности объекта
Мероприятия инженерной защищенности объекта

Смета на капитальный ремонт объекта капитального ремонта
Дефектные ведомости
Локальные сметные расчеты
Сводный сметный расчет
Сметная документация в базовых ценах
Ведомости объемов работ
Спецификации оборудования 
Прайс-листы
Конъюнктурный анализ текущих цен 

Проект изменения внешнего архитектурного решения нежилого объекта;
Техническое заключение о допустимости и безопасности работ по изменению внешнего архитектурного решения нежилого объекта (в случае если проект не содержит техническое заключение). Техническое заключение должно быть оформлено в соответствии с Положением об изменении внешнего архитектурного решения нежилых зданий, строений, сооружений в городе Москве.
-Акты технического обследования помещений и систем на предмет соответствия зданий/помещений требованиям безопасности, антитеррористической защищенности.

	Документы и материалы, необходимые к предоставлению Заказчику по результатам выполненных работ
	Акт, содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно- технического обеспечения с указанием качественных                       и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования.
Фотоматериалы (в количестве не менее): 
фасад – 2 фото,
инженерные коммуникации  – 4 фото,
внутренние помещения  – 2 фото каждого помещения,
места общего пользования  – 2 фото каждого помещения.

	Основные требования к конструкционным решениям и строительным материалам при проектировании
	При проектировании необходимо учитывать применение современных технологий и высокопрочные износостойкие материалы, обеспечивающие экономическую эффективность и долговечность в эксплуатации, отвечающие эстетическим, гигиеническим и противопожарным требованиям и нормативно-правовым актам, действующих на территории Российской Федерации. Покрытие должно позволять легко выполнять очистку и влажную уборку. Окраска и фактура полимерных строительных материалов должна соответствовать эстетическим и физиолого-гигиеническим требованиям.
Декоративно-художественная отделка помещений интерьера определяется назначением. Применяемые материалы, конструкционные решения, рисунок и цвет облицованных поверхностей согласовывать с Заказчиком. Перечень требований данного раздела обязателен к исполнению, но не является исчерпывающим.

	Основные требования к архитектурно-планировочному решению зданий, условия отделки, материалам несущих и ограждающих конструкций
	При разработке в необходимых случаях по согласованию с Заказчиком учесть:
1. Демонтаж старых облицовочных материалов стен и потолка покрытий всех поверхностей помещений. Полы – полная 100% замена с применением современных материалов (демонтаж, монтаж, устройство напольного покрытия). Предусмотреть ремонт цементно-бетонных полов (выравнивание, монтаж напольного покрытия). Демонтаж оконных заполнений и монтаж новых из ПВХ профиля с поворотно-откидным открыванием, одинарной, двойной конструкции двухкамерным стеклопакетом. Демонтаж существующих дверных блоков. Учесть демонтаж и монтаж оборудования, установленного на стенах.
Применяемые материалы согласовать с Заказчиком.
2. Стены, отделка внутренних поверхностей стен.
При проектировании отделки стен учесть:
Помещения основного назначения - ремонт штукатурного слоя под оклейку и окраску современными материалами согласно требованиям нормативных документов.
Специальные помещения - ремонт штукатурного слоя для нанесение современных материалов, согласно требованиям нормативных документов, перегородки усиливаются стальной сеткой.
Помещения функциональных и делопроизводческих отделов - ремонт штукатурного слоя под оклейку и окраску современными материалами согласно требованиям нормативных документов.
Обслуживающие помещения:
в санузлах стены облицовываются керамической плиткой, на всю высоту согласно требованиям нормативных документов;
серверная, электросиловая согласно требованиям нормативных документов;
холл - современными материалами согласно требованиям нормативных документов;
Цветовое решение и применяемые материалы согласовать с Заказчиком и Застройщиком.
3. Полы
Помещения основного назначения, коридоры - современными материалами (коммерческий ламинат не ниже 34 класса), противоскользящая керамогранитная плитка, согласно требованиям нормативных документов;
Специальные помещения - современными материалами, согласно требованиям нормативных документов.
Помещения функциональных и делопроизводческих отделов -современными материалами согласно требованиям нормативных документов.
Обслуживающие помещения:
санузлы, холл, помещения подвала - плитка керамогранит противоскользящий в соответствии с требованиями нормативных документов;
серверная, электросиловые установки согласно требованиям нормативных документов;
холл - современными материалами согласно требованиям нормативных документов;
Цветовое решение и применяемые материалы согласовать с Заказчиком.
4. Потолки
Помещения основного назначения,  специальные помещения, помещения функциональных и делопроизводческих отделов - современными материалами (подвесной потолок), согласно требованиям нормативных документов;
Обслуживающие помещения:
Санузлы – реечные панели;
холл - современными материалами (подвесной потолок) согласно требованиям нормативных документов;
серверная, электросиловая согласно требованиям нормативных документов;
Цветовое решение и применяемые материалы согласовать с Заказчиком.
5. Окна
Демонтаж оконных заполнений и монтаж новых из ПВХ профиля, с поворотно-откидным открыванием, одинарной, двойной конструкции двухкамерным стеклопакетом.
При необходимости с установкой распашных металлических решеток.
В помещениях с особым режимом работы с установкой специальных защитных сеток согласно требованиям нормативных документов;  
Цветовое решение согласовывается с Заказчиком.
6. Двери
входные - металлические двухстворчатые с доводчиком не менее 3-го класса устойчивости ко взлому утепленные в соответствии с пожарными требованиями, оборудованные не менее двумя врезными замками и электромеханическим замком (с видеодомофоном) с возможностью открывания дистанционно;
эвакуационные - металлические двухстворчатые с доводчиком не менее 3-го класса устойчивости ко взлому утепленные в соответствии с пожарными требованиями, оборудованные устройством экстренного открывания дверей (устройство «Антипаника»);
канцелярия - металлические одностворчатые не менее 1-го класса устойчивости к взлому с усиленной звукоизоляцией, с противосъемной планкой и устройством для опечатывания;
Специальные помещения - металлические одностворчатые не менее 3-го класса устойчивости к взлому с усиленной звукоизоляцией, с противосъемной планкой и устройством для опечатывания, дополнительно дверной решетчатый блок металлический одностворчатый не ниже 3-го класса устойчивости к взлому;
Помещения основного назначения и  обслуживающие помещения
– дверной блок деревянный одностворчатый, со сплошным заполнение полотен с устройством для опечатывания, отделка шпоном, класс стойкости не ниже 1А;
Цветовое решение дверей, решёток согласовать с Заказчиком.
7. Лестницы в том числе эвакуационные
Предусмотреть:
ремонт бетонного основания;
замену ограждения лестницы с поручнем и перил;
облицовку лестничных маршей и площадок с демонтажем старой поверхности.
Цветовое решение согласовать с Заказчиком.
Перечень требований перечисленный в данном разделе обязателен к исполнению, но не является исчерпывающим.

	Основные требования к инженерным системам и оборудованию
	Предусмотреть все системы для обеспечения антитеррористической и инженерной защищенности, механической, пожарной и иной безопасности, а также:
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Отопление
Нагревательные приборы – биметаллические радиаторы или регистры из гладких труб в зависимости от назначения помещений.
При разработке системы центрального отопления учесть:
предусмотреть демонтаж старых отопительных приборов системы отопления;
запроектировать установку новых отопительных приборов по существующей схеме согласно действующим нормам и правилам, с учетом требований энергоэффективности;
Вентиляция
Технические решения по системам вентиляции, кондиционирования должны быть надежными и простыми в эксплуатации, но не исключающими обеспечение экономии энергии.
Расчётные параметры наружного воздуха принять с учетом климатической зоны размещения объекта.
Водоснабжение, водоотведение и водослив.
При разработке системы холодного и горячего водоснабжения (ХВС и ГВС) учесть:
подводка к сантехническим приборам гибкая открытая; 
замену санитарно-технических приборов;
подводку системы канализации выполнить из современных материалов;
Электроснабжение и освещение
При проектировании системы электроснабжения и освещения учесть:
демонтаж старой электропроводки и оборудования;
замену линии электроснабжения от границы раздела балансовой принадлежности до вводно-распределительного устройства здания;
замену вводно-распределительного устройства;
Вводно-распределительное устройство укомплектовать автоматическими выключателями, ошиновка медная;
установку счетчика электроэнергии;
внутреннее электроснабжение от вводно-распределительного устройства на напряжение 380/220В, магистральные и распределительные сети от вводно-распределительного устройства выполнить трехфазными пятипроводными (3 фазы, N, РЕ) и однофазными трехпроводными (фаза, N, РЕ);
силовые щиты и щиты освещения утопленного исполнения укомплектованные оборудованием;
линии электропитания для кондиционеров вывести в отдельные силовые щиты;
устройство электропроводки с использованием кабелей скрыто;
отдельную линию от вводно-распределительного устройства для питания системы IP- АТС, серверной;
электроснабжение охранно - пожарной системы сигнализации предусмотреть по отдельной линии от вводно-распределительного устройства, предусмотреть независимый источник бесперебойного питания не менее чем на 12 часов с автоматическим переключением при наличии либо отсутствии основного питания.
для внутреннего и наружного освещения светодиодные светильники, выбор осветительной арматуры произвести с учетом окружающей среды и требований по эстетике к помещениям (планировки, отделки, назначению помещений);
Заземление оборудования предусмотреть от системы защитного заземления помещений.
Помещения для серверного оборудования должно быть обеспечено отдельным защитным контуром заземления.
Розеточную сеть в здании предусмотреть в кабель канале 90х50 мм с разделительной перегородкой и комплектоваться всеми необходимыми декоративными элементами, для прокладки компьютерных сетей СКС.
Электроосвещение (освещенность):
Применяемое осветительное и другое электротехническое оборудование должно иметь максимально возможный класс энергетической эффективности. Эвакуационное освещение выполнить по маршрутам эвакуации, в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках.
Тип осветительных приборов в здании –люминесцентные или светодиодные офисные.
Охранно - пожарная система сигнализации
Охранно - пожарная система сигнализации включает в себя: систему пожарной сигнализации, охранную сигнализацию, систему видеонаблюдения.
На стадии обследования определить необходимое количество камер для наружного и внутреннего наблюдения, разрешающую способность камер необходимость использования инфракрасной подсветки (далее – ИК-подсветки), тип системы гибридная, согласовать с Заказчиком.
Охранно - пожарную систему сигнализации запроектировать на весь комплекс учреждения (все помещения прокуратуры).
При проектировании системы пожарной сигнализации, кроме прочего, в том числе учесть:
необходимое количество извещателей на основании защищаемых площадей и помещений;
непрерывный контроль эксплуатационных параметров состояния пожарных извещателей;
обеспечение визуального и звукового сообщения о месте возникновения пожара дежурному персоналу учреждения с автоматической отправкой сигнала на диспетчерские пульты ближайшей пожарной части города Москвы/ или пульты централизованного наблюдения Росгвардии;
обеспечение автоматического включения системы речевого оповещения;
расстановку извещателей с учетом установки светильников и архитектурных особенностей здания.
При проектировании охранной сигнализации учесть:
полное зонирование объекта и рассчитать необходимое количество датчиков их типы;
Вывод охранной сигнализации на центральный пункт охраны, на запасной пульт по согласованию с Заказчиком, на пульты централизованного наблюдения Росгвардии.
Видеонаблюдение
Параметры систем видеонаблюдения, необходимо согласовать с Заказчиком, с учетом технических параметров и границ охвата видеокамер.
Необходимо применить преимущественно цветные IP-видеокамеры (возможно использование IP-серверов с функцией  формирования и передачи по сети отдельных кадров в формате JPEG или высококачественного видеоизображения в формате MPEG-4, Н264 со скоростью не ниже 6 к\с и разрешением не хуже 1920х1080.).
Видеокамера должна быть снабжена варифокальным объективом;
светочувствительность не хуже 0,1 лк;
для защиты от несанкционированного доступа IP-видеокамера должна поддерживать технологию IP-фильтрации;
телекамеры, предназначенные для наружной установки, должны размещаться в кожухах, обеспечивающих их работоспособность при воздействии природных факторов. Диапазон рабочих температур не хуже ±40° С, IP67;
в темное время суток при освещенности охраняемой зоны ниже чувствительности телекамер, должно включаться охранное освещение видимого или инфракрасного диапазона света. Зоны охранного освещения должны совпадать с зоной обзора телекамер;
при необходимости наблюдения больших территорий объекта должны применяться объективы с переменным фокусным расстоянием и поворотные устройства с дистанционным управлением;
вне помещений объекта следует комплектовать телекамеры объективом с автоматической регулировкой диафрагмы.
оборудование должно быть сертифицированное;
монтаж в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТОВ;
камеры внутреннего наблюдения здания должны контролировать коридоры, холлы, и отдельные помещения;
камеры наружного наблюдения должны контролировать периметр помещений занимаемых прокуратурой по согласованию с Заказчиком;
режим записи круглосуточный день/ночь;
архивация данных автоматическая на сервер, объем жестких дисков предусмотреть, исходя из условий несменяемости архива в течении 120 дней;
Системы кабельной структурированной сети далее (СКС)
Структурированная кабельная система должна обеспечивать высокую степень надежности, достоверности информации, помехозащищенности и устойчивости к внешним воздействиям, а также для обеспечения имитостойкости, для связи с элементами преимущественно использовать волоконно-оптические линии связи (ВОЛС).
Каждая СКС должна состоять из следующих подсистем:
технические помещения;
административная подсистема;
магистральная кабельная подсистема;
горизонтальная кабельная подсистема;
подсистема рабочего места.
В составе СКС должно быть предусмотрено оборудование, необходимое для построения СКС:
кабельные каналы;
телекоммуникационные шкафы.
Кабельные каналы и телекоммуникационные шкафы должны соответствовать:
техническим требованиям, предъявляемым к СКС;
экологическим требованиям, предъявляемым к оборудованию для общественных и рабочих помещений;
пожарным требованиям;
общему стилю помещений.
Внешние кабели связи и передачи данных.
Внутренние инженерные системы и оборудование должны обеспечивать комфорт работающих в здании людей и надежную эксплуатацию зданий в соответствии с Российскими нормами и стандартами.
Компоновка инженерных систем должна обеспечивать свободный доступ к коммуникациям и инженерному оборудованию, возможность ремонта и замены отдельных участков, возможность поэтажного подключения к горизонтальным разводкам этажей.
Предусмотреть в проекте инженерное оборудование и материалы, отвечающие современным требованиям и технологиям.
В проекте предусмотреть СКС, охватывающую все помещения и предназначенную для подключения компьютеров, телефонов, различного периферийного и специального оборудования.
Внутренняя телефонная сеть должна быть выполнена на базе информационной кабельной системы и должна составлять с ней единое поле относительно информационных розеток.
Все комплектующие СКС должны иметь сертификаты качества.
При проектировании СКС учесть:
полное соответствии существующими стандартам;
соответствие категории 5Е, все комплектующие (кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные корды) должны соответствовать категории 5Е;
прокладку кабеля в кабельных лотках, коробах;
Проектом предусмотреть работы по организации резервного питания от вводно-распределительного устройства системы кондиционирования в помещения серверных. В серверных каждый кондиционер должен быть подключен через автоматический выключатель на распределительном щите. Предусмотреть работы по созданию и обеспечению бесперебойным питанием системы аварийного освещения в серверных.
Обеспечить требования к системе гарантированного электропитания с целью обеспечения бесперебойной работы оборудования в серверных помещениях.
СКС должна проектироваться с использованием технологий и продуктов в соответствии с промышленными стандартами (ISO, IEEE), с учётом результатов контроля защищённости конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и её модификации в существующей ЛВС Заказчика, с целью не допустить ухудшения параметров защищённости работы данной системы.
Перечень требований данного раздела обязателен к исполнению, но не является исчерпывающим, согласовывается с Заказчиком.

	Основные требования по обеспечению условий жизнедеятельности для маломобильных групп населения
	Учесть требования по обеспечению условий жизнедеятельности для маломобильных групп населения (ММГН) (инвалиды колясочники, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственных способностей) в рамках «разумного приспособления» объекта в соответствии с требованиями нормативных документов. На путях движения ММГН предусмотреть устройство тактильной плитки. Предусмотреть информационные устройства и средства для облегчения ориентации, пандусы, поручни, подъемные устройства.
Проектные решения по обеспечению условий жизнедеятельности для ММГН согласовать с Заказчиком. Перечень требований данного раздела обязателен к исполнению, но не является исчерпывающим.

	Требования к оформлению проектной, рабочей и сметной документации
	Количество экземпляров, передаваемых заказчику:
Проектную, рабочую, сметную документацию выдать на бумажном носителе в виде печатных брошюр в количестве 2 (двух) экземпляров, а также на электронном носителе в формате (Adobe PDF), а также в виде исходных файлов (Autocad, Microsoft Office Word, Microsoft Office Exel, xls. est).
Всю документацию выдать по месту нахождения Заказчика.
Перечень требований данного раздела обязателен к исполнению, но не является исчерпывающим.

	Гарантийные обязательства
	В течение всего срока действия Контракта и после его окончания, Стороны гарантируют обеспечение конфиденциальность информации, связанной с Контрактом, его исполнением, либо иную конфиденциальную информацию о деятельности Заказчика.
При обнаружении недостатков в результатах выполненных работ по инженерному обследованию строительных конструкций и инженерных систем Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию, при необходимости произвести необходимые дополнительные работы.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации и выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные:
- в последствии в ходе производства работ по капитальному ремонту;
- а также в процессе эксплуатации объекта, после проведения капитального ремонта на основе данных документации.




	ЗАКАЗЧИК:

Заместитель начальника управления обеспечения деятельности органов прокуратуры г. Москвы


_____________ /А.М. Полункина/
	
	ПОДРЯДЧИК:






_____________ /________________/





Приложение № 2
к Государственному контракту 
№ _______________ 
от «____» _____________ 2026 г. 


[bookmark: _1669560141]
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

*прилагается отдельны файлом


	ЗАКАЗЧИК:

Заместитель начальника управления обеспечения деятельности органов прокуратуры г. Москвы


_____________ /А.М. Полункина/
	
	ПОДРЯДЧИК:
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Приложение № 3
к Государственному контракту 
№ _______________ 
от «____» _____________ 2026 г. 

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(Бланк)
г. _________________                                                                             «____» __________ 20____ г.


Прокуратура г. Москвы, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _______,_______, действующего на _________от ________ №________,              
с одной стороны, и _________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________                                                             
действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.	В соответствии с Контрактом № ______ от «____» __________ 20___ г. Подрядчик выполнил работы по __________________________ (далее – Работа).
2. Качество выполненной Работы соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
__________________________________________________________________
3. Вышеуказанные Работы согласно Контракту выполнены /не выполнены.
4.  Недостатки в ходе выполненных Работ выявлены/не выявлены
__________________________________________________________________

5.  Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта _______________________________________________.
6. В соответствии с пунктом ____Контракта сумма штрафных санкций составляет _____________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________________.
7.  Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания/без учета штрафных санкций, составляет _________________________________________.
8. Результаты выполнения Работ по Контракту: __________________________________

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
___________________ /_____________/

	
___________________/ ____________ /
        



Утверждаю форму

	ЗАКАЗЧИК:

Заместитель начальника управления обеспечения деятельности органов прокуратуры г. Москвы

   _____________ /А.М. Полункина/
	
	ПОДРЯДЧИК:
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