ДОГОВОР №

г. Санкт-Петербург								   «___» ______ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» (РГГМУ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Проректора по АХР Осипова В.Ю., действующего на основании Доверенности № 31 от 19.05.2026 г., с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту также  -  договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется на условиях, предусмотренных настоящим договором, выполнить работы по монтажу узла учета тепловой энергии (УУТЭ) ж/д.122 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 116, лит. А.  в соответствии со Сметой  (Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего договора), именуемые далее по тексту «работы».
1.2. Место выполнения работ: : г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 116, лит. А.  
1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения договора сторонами до 30.11.2026 г.
1.4. Качество оказываемых Исполнителем работ должно соответствовать условиям настоящего договора, а при отсутствии или неполноте условий настоящего договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего вида. Все материалы, используемые при выполнении работ должны иметь сертификаты и паспорта.
1.5. Гарантийный срок на выполненные работы: три года с момента выполнения работ.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Выполнить работы качественно и в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.2. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора предоставить Заказчику список лиц (ФИО, паспортные данные), которым Заказчик должен обеспечить допуск на Объект для оказания услуг по договору.
2.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения работ в полном объеме предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный комплект документов.
2.1.4. Выполнить работы своими силами и за счет собственных средств.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Требовать оплаты в случае выполнения работ в полном объеме и в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Обеспечить допуск работников Исполнителя на Объект для оказания услуг в соответствии со списком, указанным в п. 2.1.2. настоящего договора.
2.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения оригиналов документов об исполнении договора, рассмотреть их и либо подписать  и направить Исполнителю 1 (один) подписанный со своей стороны их экземпляр, либо в тот же срок направить Исполнителю свой письменный мотивированный отказ от подписания документов с указанием замечаний и сроков их устранения. При неисполнении данной обязанности документы считается подписанным Заказчиком, а обязательства Исполнителя исполненными надлежащим образом.
2.3.4. Осуществить оплату за оказанные и принятые работы в соответствии с условиями настоящего договора.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Требовать выполнения работ в соответствии с условиями настоящего договора.

3. Общая сумма и порядок оплаты
3.1. Общая сумма по настоящему договору составляет _____________________ (________________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС/без НДС.
3.2. Заказчик осуществляет оплату за выполненные работы после их оказания в полном объеме в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами надлежаще оформленных документов.Метод оплаты – безналичный расчет.
3.3. Платеж Исполнителю по договору осуществляется в рублях.
3.4. Цена договора является твердой на весь срок действия договора и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, Исполнитель по отдельному письменному требованию Заказчика уплачивает последнему пени в размере одной трехсотой действующей на момент уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от общей стоимости договора за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.
4.3. В случае нарушения сроков оплаты, Заказчик по отдельному письменному требованию Исполнителя уплачивает последнему пени в размере одной трехсотой действующей на момент уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
4.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
5.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажора, должна не позднее 7 (семи) дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств уведомить в письменном виде другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия форс-мажора или же других обстоятельств, которые препятствуют исполнению обязательств по договору. Неизвещение, а также несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону, для которой возникли эти обстоятельства, ссылаться на них, если только сами эти обстоятельства не препятствовали отправлению соответствующего извещения.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору или в связи с ним, а также в случае нарушения сторонами своих обязательств по нему, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
6.2. Если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области.
6.3. Соблюдение досудебного претензионного порядка обязательно. Срок ответа на претензию в рамках настоящего договора – 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения претензии стороной.


7. Порядок расторжения договора
7.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Сторона, намеревающаяся расторгнуть договор (отказаться от его исполнения в одностороннем внесудебном порядке), обязана письменно известить об этом намерении другую сторону путем направления соответствующего уведомления о расторжении договора. 
7.3. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении договора.
7.4. Расторжение договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, которые возникли в ходе исполнения договора.

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2026 г., при этом полностью прекращает свое действие только после полного исполнения Сторонами всех принятых обязательств.

9. Прочие условия
9.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) экземпляр – для Исполнителя, 2 (два) экземпляра – для Заказчика.
9.2. Любые изменения в договор вносятся путем подписания обеими Сторонами Дополнительного соглашения к договору.
9.3. Стороны обязаны в течение 7 (семи) рабочих дней сообщить друг другу об изменении местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов, иных значимых реквизитов.
9.4. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.5. Заказчик и Исполнитель обязуются сохранять конфиденциальность в отношении всех вопросов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору, включая текст самого договора и приложений к нему. Раскрытие конфиденциальной информации допускается в случаях, когда одна сторона получила от другой стороны её письменное согласие на осуществление соответствующих действий, а также в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
10.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления соответствующего письменного уведомления. 
10.4. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
10.5. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о его расторжении.






11. Реквизиты и подписи сторон
	Заказчик
РГГМУ
Юридический адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 79.
ИНН 7806012117    
КПП 781601001
Получатель: УФК по Нижегородской области (РГГМУ, л/с 20726Х76900)
Р/с 03214643000000013225
к/с 40102810745370000024
ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
БИК 012202102
Тел. бух.: 8(812) 633-01-70




	Исполнитель


	Проректор по АХР

______________________ /В.Ю. Осипов/
      М.П.
	

__________________/ ___________________/
      М.П.





























	Приложение №1 
К Договору ______
От ____.____.2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	"____" ________________ 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	"____" ________________ 2026 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.2

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	город Санкт-Петербург

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1108 отопление

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	
	II квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	
	 
	793,85
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	137,16
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	 
	171,35
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	413,48
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	
	 
	0,52
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	10,22
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	 
	235,37
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	232,99
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	
	 
	0,79
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Раздел 1. Монтажные работы
	

	1
	ГЭСНр65-02-003-04
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм
	100 м
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=1 / 100
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,436
	
	
	
	
	231,00
	

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	43,6
	
	0,436
	
	
	529,82
	
	231,00
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,29
	

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	5,45
	
	0,0545
	4,35
	1,23
	5,35
	
	0,29
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,83
	

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,15
	
	0,0015
	
	
	734,68
	
	1,10
	

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,09
	
	0,0109
	
	
	158,76
	
	1,73
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	234,12
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	231,00
	

	 
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	
	
	200,97
	

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	101,64
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 673,00
	 
	536,73
	

	2
	ГЭСНр65-02-003-05
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм
	100 м
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=15 / 100
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,795
	
	
	
	
	5 189,59
	

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	65,3
	
	9,795
	
	
	529,82
	
	5 189,59
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,91
	

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	13,6
	
	2,04
	4,35
	1,23
	5,35
	
	10,91
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	103,11
	

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,35
	
	0,0525
	
	
	734,68
	
	38,57
	

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,71
	
	0,4065
	
	
	158,76
	
	64,54
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 303,61
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 189,59
	

	 
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	
	
	4 514,94
	

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	2 283,42
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 679,80
	 
	12 101,97
	

	3
	ГЭСН16-02-005-03
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	100 м
	0,015
	1
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=1.5 / 100
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1316
	
	
	
	
	685,20
	

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	65,6
	1,15
	1,1316
	
	
	605,51
	
	685,20
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,72
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02325
	
	
	
	
	14,75
	

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,15
	1,25
	0,0028125
	
	
	1 048,03
	
	2,95
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,15
	1,25
	0,0028125
	
	
	801,41
	
	2,25
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,08
	1,25
	0,0015
	
	
	1 644,26
	
	2,47
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,0015
	
	
	801,41
	
	1,20
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,01
	1,25
	0,0189375
	
	
	570,54
	
	10,80
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,01
	1,25
	0,0189375
	
	
	596,61
	
	11,30
	

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	24,94
	1,25
	0,467625
	4,35
	1,23
	5,35
	
	2,50
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,67
	

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,41
	
	0,00615
	
	
	734,68
	
	4,52
	

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,45
	
	0,00675
	
	
	158,76
	
	1,07
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	4,64
	
	0,0696
	35,71
	1,42
	50,71
	
	3,53
	

	 
	01.7.11.04-0072
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,0003
	
	0,0000045
	97 282,88
	1,19
	115 766,63
	
	0,52
	

	 
	03.1.02.03-0015
	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	кг
	0,0166
	
	0,000249
	59,41
	1,64
	97,43
	
	0,02
	

	 
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	0,012
	
	0,00018
	4 033,62
	1,39
	5 606,73
	
	1,01
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	729,34
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	699,95
	

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	762,25
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	428,37
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127 997,33
	 
	1 919,96
	

	4
	ФСБЦ-23.3.03.02-0047
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	658,19
	 
	987,29
	

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	987,29
	

	5
	ФСБЦ-23.8.04.08-0057
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-57х3 мм
	шт
	2
	1
	2
	65,11
	1,46
	95,06
	 
	190,12
	

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190,12
	

	6
	ФСБЦ-23.8.04.08-0055
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-45х2,5 мм
	шт
	2
	1
	2
	67,99
	1,46
	99,27
	 
	198,54
	

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198,54
	

	7
	ФСБЦ-23.1.03.02-0026
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 70 мм
	шт
	3
	1
	3
	221,15
	1,34
	296,34
	 
	889,02
	

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	889,02
	

	8
	ГЭСН16-02-005-02
40 мм
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	100 м
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=1 / 100
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,63595
	
	
	
	
	385,07
	

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	55,3
	1,15
	0,63595
	
	
	605,51
	
	385,07
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,44
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01325
	
	
	
	
	8,39
	

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,12
	1,25
	0,0015
	
	
	1 048,03
	
	1,57
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	1,25
	0,0015
	
	
	801,41
	
	1,20
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,07
	1,25
	0,000875
	
	
	1 644,26
	
	1,44
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,000875
	
	
	801,41
	
	0,70
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,87
	1,25
	0,010875
	
	
	570,54
	
	6,20
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,87
	1,25
	0,010875
	
	
	596,61
	
	6,49
	

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	18,44
	1,25
	0,2305
	4,35
	1,23
	5,35
	
	1,23
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,99
	

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,32
	
	0,0032
	
	
	734,68
	
	2,35
	

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,35
	
	0,0035
	
	
	158,76
	
	0,56
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2,75
	
	0,0275
	35,71
	1,42
	50,71
	
	1,39
	

	 
	01.7.11.04-0072
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,0002
	
	0,000002
	97 282,88
	1,19
	115 766,63
	
	0,23
	

	 
	03.1.02.03-0015
	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	кг
	0,0099
	
	0,000099
	59,41
	1,64
	97,43
	
	0,01
	

	 
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	0,008
	
	0,00008
	4 033,62
	1,39
	5 606,73
	
	0,45
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	408,89
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	393,46
	

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	428,48
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	240,80
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107 817,00
	 
	1 078,17
	

	9
	ФСБЦ-23.3.03.02-0025
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	1
	1
	1
	430,28
	0,99
	425,98
	 
	425,98
	

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	425,98
	

	10
	ФСБЦ-23.1.03.02-0024
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 40 мм
	шт
	1
	1
	1
	187,09
	1,34
	250,70
	 
	250,70
	

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250,70
	

	11
	ГЭСН16-05-001-02
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,6905
	
	
	
	
	952,12
	

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	1,47
	1,15
	1,6905
	
	
	563,22
	
	952,12
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,41
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,025
	
	
	
	
	14,92
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,025
	
	
	570,54
	
	14,26
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,025
	
	
	596,61
	
	14,92
	

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,35
	1,25
	0,4375
	
	
	39,19
	
	17,15
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	206,92
	

	 
	01.1.02.08-0001
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,002
	
	0,002
	7 023,63
	1,19
	8 358,12
	
	16,72
	

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,14
	
	0,14
	155,63
	0,78
	121,39
	
	16,99
	

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,0011
	
	0,0011
	145 801,49
	1,08
	157 465,61
	
	173,21
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 205,37
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	967,04
	

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	1 053,11
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	591,83
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 850,31
	 
	2 850,31
	

	12
	ФСБЦ-23.8.03.11-0005
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	436,45
	 
	872,90
	

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	872,90
	

	13
	ФСБЦ-18.1.09.11-0035
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм
	шт
	1
	1
	1
	3 896,67
	1,28
	4 987,74
	 
	4 987,74
	

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 987,74
	

	14
	ГЭСН16-02-005-03
50 мм
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	100 м
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=15 / 100
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,316
	
	
	
	
	6 851,95
	

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	65,6
	1,15
	11,316
	
	
	605,51
	
	6 851,95
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	187,21
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2325
	
	
	
	
	147,54
	

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,15
	1,25
	0,028125
	
	
	1 048,03
	
	29,48
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,15
	1,25
	0,028125
	
	
	801,41
	
	22,54
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,08
	1,25
	0,015
	
	
	1 644,26
	
	24,66
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,015
	
	
	801,41
	
	12,02
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,01
	1,25
	0,189375
	
	
	570,54
	
	108,05
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,01
	1,25
	0,189375
	
	
	596,61
	
	112,98
	

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	24,94
	1,25
	4,67625
	4,35
	1,23
	5,35
	
	25,02
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	106,73
	

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,41
	
	0,0615
	
	
	734,68
	
	45,18
	

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,45
	
	0,0675
	
	
	158,76
	
	10,72
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	4,64
	
	0,696
	35,71
	1,42
	50,71
	
	35,29
	

	 
	01.7.11.04-0072
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,0003
	
	0,000045
	97 282,88
	1,19
	115 766,63
	
	5,21
	

	 
	03.1.02.03-0015
	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	кг
	0,0166
	
	0,00249
	59,41
	1,64
	97,43
	
	0,24
	

	 
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	0,012
	
	0,0018
	4 033,62
	1,39
	5 606,73
	
	10,09
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 293,43
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 999,49
	

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	7 622,44
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	4 283,69
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127 997,07
	 
	19 199,56
	

	15
	ФСБЦ-23.3.03.02-0030
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	15
	1
	15
	 
	 
	582,96
	 
	8 744,40
	

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 744,40
	

	16
	ФСБЦ-23.1.03.02-0025
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 50 мм
	шт
	2
	1
	2
	204,11
	1,34
	273,51
	 
	547,02
	

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	547,02
	

	17
	ГЭСН16-05-001-03
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,98
	
	
	
	
	3 368,06
	

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,6
	1,15
	5,98
	
	
	563,22
	
	3 368,06
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	157,56
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1
	
	
	
	
	69,91
	

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,025
	
	
	1 048,03
	
	26,20
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,025
	
	
	801,41
	
	20,04
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,025
	
	
	1 644,26
	
	41,11
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,025
	
	
	801,41
	
	20,04
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,05
	
	
	570,54
	
	28,53
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,05
	
	
	596,61
	
	29,83
	

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,63
	1,25
	1,575
	
	
	39,19
	
	61,72
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	797,15
	

	 
	01.1.02.08-0002
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм
	1000 шт
	0,002
	
	0,004
	13 680,39
	1,19
	16 279,66
	
	65,12
	

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,33
	
	0,66
	155,63
	0,78
	121,39
	
	80,12
	

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,00207
	
	0,00414
	145 801,49
	1,08
	157 465,61
	
	651,91
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 392,68
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 437,97
	

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	3 743,95
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	2 104,04
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 120,34
	 
	10 240,67
	

	18
	ФСБЦ-23.8.03.11-0006
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	518,78
	 
	2 075,12
	

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 075,12
	

	19
	ФСБЦ-18.1.09.11-0205
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	2
	1
	2
	2 028,31
	1,28
	2 596,24
	 
	5 192,48
	

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 192,48
	

	20
	ГЭСН18-06-007-04
	Установка фильтров диаметром: 50 мм
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=1 / 10
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0465
	
	
	
	
	603,38
	

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	9,1
	1,15
	1,0465
	
	
	576,57
	
	603,38
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,18
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0575
	
	
	
	
	35,59
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	1,25
	0,00625
	
	
	1 644,26
	
	10,28
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,00625
	
	
	801,41
	
	5,01
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,41
	1,25
	0,05125
	
	
	570,54
	
	29,24
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,41
	1,25
	0,05125
	
	
	596,61
	
	30,58
	

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	3,4
	1,25
	0,425
	
	
	39,19
	
	16,66
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,14
	

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	1
	
	0,1
	155,63
	0,78
	121,39
	
	12,14
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	707,29
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	638,97
	

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	695,84
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	391,05
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 941,80
	 
	1 794,18
	

	21
	ФСБЦ-18.5.14.01-0004
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм
	шт
	1
	1
	1
	1 627,66
	1,19
	1 936,92
	 
	1 936,92
	

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 936,92
	

	22
	ФСБЦ-23.8.03.11-0006
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	518,78
	 
	1 037,56
	

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 037,56
	

	23
	ГЭСН18-07-001-04
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0695
	
	
	
	
	623,79
	

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	0,31
	1,15
	1,0695
	
	
	583,25
	
	623,79
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	52,65
	

	 
	01.3.04.03-0003
	Масло индустриальное И-20А
	л
	0,1232
	
	0,3696
	101,21
	1
	101,21
	
	37,41
	

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,01
	
	0,03
	128,40
	1,45
	186,18
	
	5,59
	

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,06
	79,88
	1,5
	119,82
	
	7,19
	

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00001
	
	0,00003
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	2,46
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	676,44
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	623,79
	

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	679,31
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	381,76
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	579,17
	 
	1 737,51
	

	24
О
	ФСБЦ-63.4.05.01-0001
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Термометр биметаллический А 5000-63 (от 0 до +200 °C)
	шт
	3
	1
	3
	1 287,76
	0,98
	1 262,00
	 
	3 786,00
	

	 
	
	(Инженерное оборудование)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 786,00
	

	25
	ГЭСН18-07-001-02
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,518
	
	
	
	
	932,69
	

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	0,22
	1,15
	1,518
	
	
	614,42
	
	932,69
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,47
	

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,01
	
	0,06
	128,40
	1,45
	186,18
	
	11,17
	

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,12
	79,88
	1,5
	119,82
	
	14,38
	

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00001
	
	0,00006
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	4,92
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	963,16
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	932,69
	

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	1 015,70
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	570,81
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	424,95
	 
	2 549,67
	

	26
О
	ФСБЦ-63.4.01.02-0024
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5
	шт
	6
	1
	6
	948,46
	0,98
	929,49
	 
	5 576,94
	

	 
	
	(Инженерное оборудование)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 576,94
	

	27
	ГЭСН24-01-033-01
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,898
	
	
	
	
	1 632,21
	

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	0,84
	1,15
	2,898
	
	
	563,22
	
	1 632,21
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,88
	

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,007
	
	0,021
	128,40
	1,45
	186,18
	
	3,91
	

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,06
	79,88
	1,5
	119,82
	
	7,19
	

	 
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	0,007
	
	0,021
	133,31
	1,35
	179,97
	
	3,78
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 647,09
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 632,21
	

	 
	Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	0,9
	105,3
	
	
	
	
	1 718,72
	

	 
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	0,85
	62,9
	
	
	
	
	1 026,66
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 464,16
	 
	4 392,47
	

	28
	ФСБЦ-18.1.09.07-0276
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	3
	1
	3
	880,81
	1,28
	1 127,44
	 
	3 382,32
	

	 
	
	(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 382,32
	

	29
	ГЭСН16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м
	0,015
	1
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=1.5 / 100
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0864225
	
	
	
	
	62,26
	

	 
	1-100-53
	Средний разряд работы 5,3
	чел.-ч
	5,01
	1,15
	0,0864225
	
	
	720,38
	
	62,26
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,59
	

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,5
	1,25
	0,028125
	14,13
	1,49
	21,05
	
	0,59
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,06
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,8
	
	0,057
	35,71
	1,42
	50,71
	
	2,89
	

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,02
	
	0,0003
	128,40
	1,45
	186,18
	
	0,06
	

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,00075
	79,88
	1,5
	119,82
	
	0,09
	

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00002
	
	0,0000003
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	0,02
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,91
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,26
	

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	67,80
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	38,10
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 454,00
	 
	171,81
	

	30
	ГЭСН16-07-005-01
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м
	0,16
	1
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=16 / 100
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,92184
	
	
	
	
	664,08
	

	 
	1-100-53
	Средний разряд работы 5,3
	чел.-ч
	5,01
	1,15
	0,92184
	
	
	720,38
	
	664,08
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,32
	

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,5
	1,25
	0,3
	14,13
	1,49
	21,05
	
	6,32
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,93
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1
	
	0,16
	35,71
	1,42
	50,71
	
	8,11
	

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,02
	
	0,0032
	128,40
	1,45
	186,18
	
	0,60
	

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,008
	79,88
	1,5
	119,82
	
	0,96
	

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00002
	
	0,0000032
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	0,26
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	680,33
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	664,08
	

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	723,18
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	406,42
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 312,06
	 
	1 809,93
	

	31
	ГЭСНм11-07-001-03
	Узел обвязки приборов
	узел
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,06
	
	
	
	
	1 339,08
	

	 
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	1,03
	
	2,06
	
	
	650,04
	
	1 339,08
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,17
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02
	
	
	
	
	11,93
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,02
	
	
	570,54
	
	11,41
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,02
	
	
	596,61
	
	11,93
	

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,15
	
	0,3
	
	
	39,19
	
	11,76
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,57
	

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,06
	
	0,12
	155,63
	0,78
	121,39
	
	14,57
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 388,75
	

	31.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	26,78
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 351,01
	

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 215,91
	

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	621,46
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 626,45
	 
	3 252,90
	

	32
	ТЦ_23.8.03.07_78_7805297999_10.08.2026_01_1
	Вставка имитационная для Питерфлоу РС, сэндвич исполнение Ду 32
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	2 890,00
	 
	5 780,00
	

	 
	
	(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 780,00
	

	33
	ТЦ_26.51.70.190_78_7804054136_10.08.2026_01_2
	МП-РС 65/32/50 Модуль присоединительный для монтажа расходомеров на трубопроводах
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	21 106,00
	 
	42 212,00
	

	 
	
	(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 212,00
	

	34
	ГЭСНм11-07-001-03
	Узел обвязки приборов
	узел
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,03
	
	
	
	
	669,54
	

	 
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	1,03
	
	1,03
	
	
	650,04
	
	669,54
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,59
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01
	
	
	
	
	5,97
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	570,54
	
	5,71
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	596,61
	
	5,97
	

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	
	
	39,19
	
	5,88
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,28
	

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,06
	
	0,06
	155,63
	0,78
	121,39
	
	7,28
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	694,38
	

	34.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	13,39
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	675,51
	

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	607,96
	

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	310,73
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 626,46
	 
	1 626,46
	

	35
	ТЦ_23.8.03.07_78_7805297999_10.08.2026_01_1
	Вставка имитационная для Питерфлоу РС, сэндвич исполнение Ду 20
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	2 300,00
	 
	2 300,00
	

	 
	
	(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 300,00
	

	36
	ТЦ_26.51.70.190_78_7804054136_10.08.2026_01_2
	Модуль присоединительный МП-РС-40/20/40, диаметром: 20 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	16 592,00
	 
	16 592,00
	

	 
	
	(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 592,00
	

	37
	ГЭСНм12-10-001-01
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=6 / 100
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,6
	
	
	
	
	2 147,80
	

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	60
	
	3,6
	
	
	596,61
	
	2 147,80
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,33
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0006
	
	
	
	
	0,36
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0006
	
	
	570,54
	
	0,34
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0006
	
	
	596,61
	
	0,36
	

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	47,2
	
	2,832
	
	
	39,19
	
	110,99
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	108,50
	

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,01
	
	0,0006
	148 198,02
	0,78
	115 594,46
	
	69,36
	

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	3
	
	0,18
	138,50
	1,57
	217,45
	
	39,14
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 367,99
	

	37.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	42,96
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 148,16
	

	 
	Пр/812-054.0-1
	НР Технологические трубопроводы
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 933,34
	

	 
	Пр/774-054.0
	СП Технологические трубопроводы
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	988,15
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88 874,00
	 
	5 332,44
	

	38
	ТЦ_26.1.01.07_78_7804054136_10.08.2026_01_3
	Бобышки прямые под термосопротивление Рраб до 40 МПа, L=40мм, №2, сталь 10,
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	394,00
	 
	1 182,00
	

	 
	
	(Технологические трубопроводы)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 182,00
	

	39
	ТЦ_26.1.01.07_78_7804054136_10.08.2026_01_3
	Бобышки прямые под термосопротивление Рраб до 40 МПа, L=30мм, №2, сталь 10,
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	147,00
	 
	441,00
	

	 
	
	(Технологические трубопроводы)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	441,00
	

	40
	ГЭСН06-03-004-11
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,006
	1
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,3662
	
	
	
	
	769,47
	

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	198
	1,15
	1,3662
	
	
	563,22
	
	769,47
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,54
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002475
	
	
	
	
	1,69
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,14
	1,25
	0,00105
	
	
	1 644,26
	
	1,73
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,00105
	
	
	801,41
	
	0,84
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	1,25
	0,001425
	
	
	570,54
	
	0,81
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	1,25
	0,001425
	
	
	596,61
	
	0,85
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	773,70
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	771,16
	

	 
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	0,9
	91,8
	
	
	
	
	707,92
	

	 
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	
	
	380,18
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	310 300,00
	 
	1 861,80
	

	41
	ФСБЦ-18.5.08.18-0262
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Устройство отборное давления прямое 016-70-Ст20-МП, угловое 016-70-Ст20-МУ
	шт
	6
	1
	6
	1 040,79
	1,84
	1 915,05
	 
	11 490,30
	

	 
	
	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 490,30
	

	42
	ГЭСНм11-02-022-02
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 20 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,03
	
	
	
	
	559,48
	

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	1,03
	
	1,03
	
	
	543,18
	
	559,48
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,11
	

	 
	01.1.02.08-1040
	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм
	кг
	0,0008
	
	0,0008
	137,59
	1,19
	163,73
	
	0,13
	

	 
	01.7.15.03-0033
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М10, длина болта 16-160 мм
	кг
	0,201
	
	0,201
	151,93
	1,08
	164,08
	
	32,98
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	592,59
	

	42.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	11,19
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	559,48
	

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	503,53
	

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	257,36
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 364,67
	 
	1 364,67
	

	43
	ТЦ_26.51.52.110_78_7810235613_10.08.2026_01_4
	Расходомер электромагнитный, электромагнитные "Питерфлоу РС", Ду 20 мм,12 В, 5ВА, присоединение сэндвич, диапазон изм. 0,024-6м3/ч, погр. изм. расх. 2%, ЖКИ индикатор. Класс В, Т изм. среды 0-150С, раб. давл. 1,6МПа, IP65F1=3, F2=0
	к-т
	1
	1
	1
	 
	 
	40 600,00
	 
	40 600,00
	

	 
	
	(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 600,00
	

	44
	ГЭСНм11-02-022-03
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,06
	
	
	
	
	1 118,95
	

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	1,03
	
	2,06
	
	
	543,18
	
	1 118,95
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	101,43
	

	 
	01.1.02.08-1040
	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм
	кг
	0,002
	
	0,004
	137,59
	1,19
	163,73
	
	0,65
	

	 
	01.7.15.03-0034
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм
	кг
	0,302
	
	0,604
	154,50
	1,08
	166,86
	
	100,78
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 220,38
	

	44.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	22,38
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 118,95
	

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 007,06
	

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	514,72
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 382,27
	 
	2 764,54
	

	45
	ТЦ_26.51.52.110_78_7810235613_10.08.2026_01_4
	Расходомер электромагнитный, электромагнитные "Питерфлоу РС", Ду 32 мм,12 В, 5ВА, присоединение сэндвич, диапазон изм. 0,1-15м3/ч, погр. изм. расх. 2%, ЖКИ индикатор. Класс А, Т изм. среды 0-150С, раб. давл. 1,6МПа, IP65, F1=3, F2=0
	к-т
	2
	1
	2
	 
	 
	42 800,00
	 
	85 600,00
	

	 
	
	(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85 600,00
	

	46
	ГЭСНм11-02-001-01
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	11
	1
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,33
	
	
	
	
	6 961,38
	

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	11,33
	
	
	614,42
	
	6 961,38
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	75,64
	

	 
	01.1.02.08-1040
	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм
	кг
	0,042
	
	0,462
	137,59
	1,19
	163,73
	
	75,64
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 037,02
	

	46.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	139,23
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 961,38
	

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	6 265,24
	

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	3 202,23
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 513,07
	 
	16 643,72
	

	47
	ТЦ_63.4.05.01_78_7805297999_10.08.2026_01_5
	Комплект термометров сопротивления из платины, НСХ 100 П по ГОСТ 6651-2009, диап. изм. темп.0...180С, L=80мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	3 710,00
	 
	7 420,00
	

	 
	
	(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 420,00
	

	48
	ТЦ_63.4.05.01_78_7805297999_10.08.2026_01_5
	Комплект термометров сопротивления из платины, НСХ 100 П по ГОСТ 6651-2009, диап. изм. темп.0...300С, L=80мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	3 710,00
	 
	3 710,00
	

	 
	
	(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 710,00
	

	49
	ТЦ_20.2.01.07_78_7804526950_10.08.2026_01_6
	Гильза защитная д=8мм, L=80мм, Тмакс=150С, PN=63 бар
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	1 887,00
	 
	5 661,00
	

	 
	
	(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 661,00
	

	50
	ТЦ_20.2.01.07_78_7804526950_10.08.2026_01_6
	Гильза защитная д=9мм, L=64мм, Тмакс=150С, PN=10 МПа
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	2 945,00
	 
	8 835,00
	

	 
	
	(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 835,00
	

	51
	ТЦ_59.1.18.09_78_7805297999_10.08.2026_01_6
	Преобразователи избыточного давления измерительный СДВ-И-4-20мА, Р=0-1,6 МПа, класс точности 0,5%)
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	3 980,00
	 
	11 940,00
	

	 
	
	(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 940,00
	

	52
	ГЭСН18-07-001-05
	Установка кранов воздушных
	компл
	9
	1
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,242
	
	
	
	
	785,23
	

	 
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	0,12
	1,15
	1,242
	
	
	632,23
	
	785,23
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	412,18
	

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,01
	
	0,09
	128,40
	1,45
	186,18
	
	16,76
	

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,18
	79,88
	1,5
	119,82
	
	21,57
	

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00001
	
	0,00009
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	7,37
	

	 
	18.1.10.09-0011
	Кран латунный для спуска воздуха
	шт
	1
	
	9
	28,88
	1,41
	40,72
	
	366,48
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 197,41
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	785,23
	

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	855,12
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	480,56
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	281,45
	 
	2 533,09
	

	53
	ФСБЦ-18.1.06.10-0012
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	9
	1
	9
	1 114,14
	1,28
	1 426,10
	 
	12 834,90
	

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 834,90
	

	54
	ГЭСН13-03-002-03
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной
	100 м2
	0,088
	1
	0,088
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=8.8 / 100
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,537372
	
	
	
	
	354,10
	

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	1,15
	0,537372
	
	
	658,94
	
	354,10
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,22
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0022
	
	
	
	
	1,41
	

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0011
	6,62
	1,52
	10,06
	
	0,01
	

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0011
	
	
	1 641,13
	
	1,81
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0011
	
	
	685,65
	
	0,75
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0011
	
	
	570,54
	
	0,63
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0011
	
	
	596,61
	
	0,66
	

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	1,25
	0,1232
	4,52
	1,38
	6,24
	
	0,77
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	358,73
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	355,51
	

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	
	
	300,76
	

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	154,11
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 245,45
	 
	813,60
	

	55
	ФСБЦ-14.4.01.01-0003
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00088
	1
	0,00088
	51 280,15
	1,64
	84 099,45
	 
	74,01
	

	 
	
	(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74,01
	

	56
	ГЭСН26-01-003-01
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	м3
	0,032
	1
	0,032
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,67896
	
	
	
	
	386,93
	

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,45
	1,15
	0,67896
	
	
	569,89
	
	386,93
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,98
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0148
	
	
	
	
	8,83
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,37
	1,25
	0,0148
	
	
	570,54
	
	8,44
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,37
	1,25
	0,0148
	
	
	596,61
	
	8,83
	

	 
	91.21.22-443
	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт
	маш.-ч
	1,18
	1,25
	0,0472
	21,39
	1,53
	32,73
	
	1,54
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	121,31
	

	 
	01.7.15.14-0304
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
	т
	0,00004
	
	0,0000013
	263 215,45
	1,22
	321 122,85
	
	0,42
	

	 
	08.3.02.01-0041
	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм
	т
	0,0109
	
	0,0003488
	89 073,20
	0,72
	64 132,70
	
	22,37
	

	 
	08.3.03.05-0011
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм
	т
	0,0011
	
	0,0000352
	129 575,70
	0,85
	110 139,35
	
	3,88
	

	 
	08.3.03.05-0013
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,004
	
	0,000128
	87 245,70
	0,85
	74 158,85
	
	9,49
	

	 
	08.3.05.05-0054
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм
	т
	0,039
	
	0,001248
	
	
	68 228,66
	
	85,15
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	527,05
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	395,76
	

	 
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97
	0,9
	87,3
	
	
	
	
	345,50
	

	 
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	185,02
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 049,06
	 
	1 057,57
	

	57
	ТЦ_12.2.03.02_78_7804526950_10.08.2026_01_7
	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщиной: 30 мм, диаметром 57 мм
	м
	15
	1
	15
	 
	 
	460,65
	 
	6 909,75
	

	 
	
	(Теплоизоляционные работы)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 909,75
	

	58
	ТЦ_12.2.03.02_78_7804526950_10.08.2026_01_8
	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщиной: 30 мм, диаметром 76 мм
	м
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	460,65
	 
	690,98
	

	 
	
	(Теплоизоляционные работы)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	690,98
	

	59
	ТЦ_12.2.03.02_78_7804526950_10.08.2026_01_9
	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщиной: 30 мм, диаметром 45 мм
	м
	1
	1
	1
	 
	 
	460,65
	 
	460,65
	

	 
	
	(Теплоизоляционные работы)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	460,65
	

	60
	ГЭСН09-03-039-01
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т
	т
	0,04524
	1
	0,04524
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,329664
	
	
	
	
	1 875,33
	

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	73,6
	
	3,329664
	
	
	563,22
	
	1 875,33
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	79,28
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0122148
	
	
	
	
	8,31
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,0049764
	
	
	1 644,26
	
	8,18
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,0049764
	
	
	801,41
	
	3,99
	

	 
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	3,7
	
	0,167388
	13,44
	1,52
	20,43
	
	3,42
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,16
	
	0,0072384
	
	
	570,54
	
	4,13
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,16
	
	0,0072384
	
	
	596,61
	
	4,32
	

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2,32
	
	0,1049568
	4,35
	1,23
	5,35
	
	0,56
	

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	16,3
	
	0,737412
	
	
	85,42
	
	62,99
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	152,48
	

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,95
	
	0,088218
	
	
	158,76
	
	14,01
	

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,59
	
	0,0266916
	41,38
	1,7
	70,35
	
	1,88
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	10,353
	
	0,4683697
	
	
	8,51
	
	3,99
	

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	14
	
	0,63336
	142,68
	0,78
	111,29
	
	70,49
	

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	5
	
	0,2262
	174,93
	1,08
	188,92
	
	42,73
	

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	
	0,0000005
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	0,04
	

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000045
	231 787,35
	1,6
	370 859,76
	
	1,67
	

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,000846
	307,84
	0,74
	227,80
	
	0,19
	

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000014
	60 258,20
	0,85
	51 219,47
	
	0,07
	

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	
	0,0000878
	136 760,00
	0,92
	125 819,20
	
	11,05
	

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,00103
	
	0,0000466
	
	
	18 784,81
	
	0,88
	

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	
	0,000014
	51 280,15
	1,64
	84 099,45
	
	1,18
	

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0000271
	98 526,45
	1,61
	158 627,58
	
	4,30
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 115,40
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 883,64
	

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	1 576,61
	

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	992,68
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103 551,95
	 
	4 684,69
	

	61
	ФСБЦ-08.3.08.02-1100
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 35-45 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,04524
	1
	0,04524
	65 090,56
	0,56
	36 450,71
	 
	1 649,03
	

	 
	
	(Строительные металлические конструкции)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 649,03
	

	62
	ГЭСНм08-03-572-03
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,06
	
	
	
	
	1 265,71
	

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,06
	
	2,06
	
	
	614,42
	
	1 265,71
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	225,20
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,18
	
	
	
	
	125,82
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,09
	
	
	1 644,26
	
	147,98
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,09
	
	
	801,41
	
	72,13
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,09
	
	
	570,54
	
	51,35
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,09
	
	
	596,61
	
	53,69
	

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,66
	
	0,66
	
	
	39,19
	
	25,87
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 463,96
	

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,15
	
	0,15
	155,63
	0,78
	121,39
	
	18,21
	

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,17
	
	0,17
	174,93
	1,08
	188,92
	
	32,12
	

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,015
	
	0,015
	
	
	160 669,41
	
	2 410,04
	

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,03
	
	0,03
	79,88
	1,5
	119,82
	
	3,59
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 080,69
	

	62.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	25,31
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 391,53
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 349,78
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	709,68
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 165,46
	 
	6 165,46
	

	63
	ТЦ_62.1.02.14_78_7804526950_10.08.2026_01_11
	Шкаф питания и коммуникации УУТЭ 650х500х220
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	15 220,13
	 
	15 220,13
	

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 220,13
	

	64
	ГЭСНм11-03-001-01
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	7
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,64
	
	
	
	
	2 236,49
	

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	0,52
	
	3,64
	
	
	614,42
	
	2 236,49
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,90
	

	 
	01.7.15.03-0031
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм
	кг
	0,035
	
	0,245
	154,58
	1,08
	166,95
	
	40,90
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 277,39
	

	64.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	44,73
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 236,49
	

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 012,84
	

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 028,79
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	766,25
	 
	5 363,75
	

	65
	ТЦ_101_78_7804526950_10.08.2026_01_13
	Тепловычислитель:  "ТВ7-04М в комплекте со встроенной батареей АА, IP54 мпи 4 года
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	38 500,00
	 
	38 500,00
	

	 
	
	(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 500,00
	

	66
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1062
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Выключатель автоматический 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B
	шт
	3
	1
	3
	123,02
	1,15
	141,47
	 
	424,41
	

	 
	
	(Инженерное оборудование)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	424,41
	

	67
О
	ФСБЦ-20.4.03.05-1022
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20
	шт
	1
	1
	1
	306,02
	0,87
	266,24
	 
	266,24
	

	 
	
	(Инженерное оборудование)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	266,24
	

	68
О
	ФСБЦ-20.5.03.03-0012
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Шина заземления латунная винтовая без изолятора, крепежные отверстия по краям, количество соединений 12, размеры 90х6х9 мм
	шт
	2
	1
	2
	70,56
	1,19
	83,97
	 
	167,94
	

	 
	
	(Инженерное оборудование)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167,94
	

	69
	ГЭСНм11-04-008-01
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,03
	
	
	
	
	552,60
	

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1,03
	
	1,03
	
	
	536,50
	
	552,60
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,71
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01
	
	
	
	
	5,97
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	570,54
	
	5,71
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	596,61
	
	5,97
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	564,28
	

	69.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	11,05
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	558,57
	

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	502,71
	

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	256,94
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 334,98
	 
	1 334,98
	

	70
	ТЦ_101_78_7804526950_10.08.2026_01_12
	Адаптор сигналов «ВЗЛЕТ АС» в комплекте с антеной, sim-DB9M-DB9F, блоком питания
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	16 500,00
	 
	16 500,00
	

	 
	
	(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 500,00
	

	71
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,18
	
	
	
	
	3 797,12
	

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	6,18
	
	
	614,42
	
	3 797,12
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,67
	

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,12
	174,93
	1,08
	188,92
	
	22,67
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 819,79
	

	71.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	75,94
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 797,12
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	3 683,21
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 936,53
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 585,91
	 
	9 515,47
	

	72
	ТЦ_89.1.62.05_78_7804526950_10.08.2026_01_14
	Источник вторичного ИЭС 6
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	2 907,00
	 
	8 721,00
	

	 
	
	(Прокладка и монтаж сетей связи)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 721,00
	

	73
	ТЦ_89.1.62.05_78_7804526950_10.08.2026_01_14
	Источник вторичного ИЭН 6
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	2 783,00
	 
	2 783,00
	

	 
	
	(Прокладка и монтаж сетей связи)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 783,00
	

	74
	ТЦ_89.1.62.05_78_7804526950_10.08.2026_01_15
	Источник вторичного питания 5ВР220-224Д
	 
	2
	1
	2
	 
	 
	1 098,00
	 
	2 196,00
	

	 
	
	(Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 196,00
	

	75
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,8
	1
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=(50+30) / 100
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,48
	
	
	
	
	6 869,51
	

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,02
	
	0,016
	
	
	485,30
	
	7,76
	

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	10,75
	
	8,6
	
	
	529,82
	
	4 556,45
	

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	4,83
	
	3,864
	
	
	596,61
	
	2 305,30
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,56
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008
	
	
	
	
	4,77
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,008
	
	
	570,54
	
	4,56
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,008
	
	
	596,61
	
	4,77
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	147,36
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,42
	
	3,536
	
	
	8,51
	
	30,09
	

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	2,09
	
	1,672
	52,34
	1,34
	70,14
	
	117,27
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 026,20
	

	75.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	137,39
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 874,28
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	6 668,05
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 505,88
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 671,90
	 
	17 337,52
	

	76
	ГЭСНм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	1,8
	1
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=180 / 100
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,702
	
	
	
	
	5 658,69
	

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,39
	
	9,702
	
	
	583,25
	
	5 658,69
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	79,73
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,072
	
	
	
	
	50,33
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,036
	
	
	1 644,26
	
	59,19
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,036
	
	
	801,41
	
	28,85
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,036
	
	
	570,54
	
	20,54
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,036
	
	
	596,61
	
	21,48
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	325,93
	

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	23,994
	5,87
	0,89
	5,22
	
	125,25
	

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,0006
	
	0,00108
	43 821,53
	1,45
	63 541,22
	
	68,62
	

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,036
	79,88
	1,5
	119,82
	
	4,31
	

	 
	20.2.01.05-0003
	Гильзы кабельные медные 6 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,09
	696,63
	1,31
	912,59
	
	82,13
	

	 
	20.2.02.01-0012
	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,02196
	1 610,33
	1,29
	2 077,33
	
	45,62
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 114,68
	

	76.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	113,17
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 709,02
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	5 537,75
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 911,60
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 154,00
	 
	14 677,20
	

	77
	ГЭСНм08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,16
	1
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=16 / 100
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0064
	
	
	
	
	586,98
	

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	6,29
	
	1,0064
	
	
	583,25
	
	586,98
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,63
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0096
	
	
	
	
	6,71
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0048
	
	
	1 644,26
	
	7,89
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0048
	
	
	801,41
	
	3,85
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0048
	
	
	570,54
	
	2,74
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0048
	
	
	596,61
	
	2,86
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	52,14
	

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	26,67
	
	4,2672
	5,87
	0,89
	5,22
	
	22,27
	

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00105
	
	0,000168
	43 821,53
	1,45
	63 541,22
	
	10,67
	

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,0032
	79,88
	1,5
	119,82
	
	0,38
	

	 
	20.2.01.05-0005
	Гильзы кабельные медные 16 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,008
	1 239,94
	1,31
	1 624,32
	
	12,99
	

	 
	20.2.02.01-0013
	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,001952
	2 316,78
	1,29
	2 988,65
	
	5,83
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	656,46
	

	77.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	11,74
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	593,69
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	575,88
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	302,78
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 667,88
	 
	1 546,86
	

	78
	ФСБЦ-21.1.06.09-0054
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок-660
	1000 м
	0,016
	1
	0,016
	45 266,76
	1,25
	56 583,45
	 
	905,34
	

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	

	 
	
	Объем=16 / 1000
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	905,34
	

	79
	ФСБЦ-24.3.03.05-0001
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм
	м
	50
	1
	50
	 
	 
	10,07
	 
	503,50
	

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	503,50
	

	80
	ФСБЦ-24.3.03.05-0003
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 25 мм
	м
	30
	1
	30
	 
	 
	18,06
	 
	541,80
	

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	541,80
	

	81
	ФСБЦ-21.1.04.06-0013
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Кабель микрофонный КММ 4х0,35
	1000 м
	0,045
	1
	0,045
	35 605,04
	1,39
	49 491,01
	 
	2 227,10
	

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	

	 
	
	Объем=45 / 1000
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 227,10
	

	82
	ФСБЦ-21.1.04.06-0012
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Кабель микрофонный КММ 2х0,35
	1000 м
	0,09
	1
	0,09
	20 935,84
	1,39
	29 100,82
	 
	2 619,07
	

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	

	 
	
	Объем=90 / 1000
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 619,07
	

	83
	ФСБЦ-20.2.05.04-0059
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х16 мм
	100 м
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	6 859,09
	 
	2 743,64
	

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	

	 
	
	Объем=40 / 100
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 743,64
	

	84
	ГЭСНм08-02-472-10
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,015
	1
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=1.5 / 100
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4824
	
	
	
	
	281,36
	

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	32,16
	
	0,4824
	
	
	583,25
	
	281,36
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,00
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0009
	
	
	
	
	0,63
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,00045
	
	
	1 644,26
	
	0,74
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,00045
	
	
	801,41
	
	0,36
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,00045
	
	
	570,54
	
	0,26
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,00045
	
	
	596,61
	
	0,27
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,10
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,656
	
	0,09984
	
	
	8,51
	
	0,85
	

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	2,04
	
	0,0306
	41,71
	1,22
	50,89
	
	1,56
	

	 
	01.7.15.14-0043
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм
	100 шт
	2,04
	
	0,0306
	18,54
	1,22
	22,62
	
	0,69
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	286,09
	

	84.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	5,63
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	281,99
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	273,53
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	143,81
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 270,67
	 
	709,06
	

	85
	ФСБЦ-21.2.03.05-0233
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Провод установочный ПуГВнг(А)-LSLTx 1х6-450/750
	1000 м
	0,0015
	1
	0,0015
	55 896,55
	1,28
	71 547,58
	 
	107,32
	

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	

	 
	
	Объем=1.5 / 1000
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107,32
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Всего по разделу 1 Монтажные работы
	560 858,88
	

	Раздел 2. Пусконаладочные работы
	

	86
	ГЭСНп07-10-015-02
	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации
	компл
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Прил.7.19 п.1
	Повторное выполнение пусконаладочных работ, осуществляемое до сдачи объекта в эксплуатацию ОЗП=0,5; ТЗ=0,5
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	132
	
	
	
	
	110 948,19
	

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	34,8
	0,5
	17,4
	
	
	685,65
	
	11 930,31
	

	 
	3-200-01
	Инженер I категории
	чел.-ч
	65,6
	0,5
	32,8
	
	
	957,24
	
	31 397,47
	

	 
	3-200-02
	Инженер II категории
	чел.-ч
	79,1
	0,5
	39,55
	
	
	872,65
	
	34 513,31
	

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	84,5
	0,5
	42,25
	
	
	783,60
	
	33 107,10
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110 948,19
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	110 948,19
	

	 
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	82 101,66
	

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	39 941,35
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	232 991,20
	 
	232 991,20
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы
	232 991,20
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Итоги по смете:
	 
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	570 704,35
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	171 345,34
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 047,57
	

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	523,83
	

	 
	
	               Материалы
	397 787,61
	

	 
	
	     Строительные работы
	137 161,42
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	26 352,46
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	574,65
	

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	311,34
	

	 
	
	               материалы
	67 869,23
	

	 
	
	               накладные расходы
	27 012,60
	

	 
	
	               сметная прибыль
	15 041,14
	

	 
	
	     Монтажные работы
	413 475,93
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	34 044,69
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	472,92
	

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	212,49
	

	 
	
	               материалы
	329 918,38
	

	 
	
	               накладные расходы
	32 136,79
	

	 
	
	               сметная прибыль
	16 690,66
	

	 
	
	     Оборудование
	10 221,53
	

	 
	
	          Инженерное оборудование
	10 221,53
	

	 
	
	     Прочие затраты
	232 991,20
	

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	232 991,20
	

	 
	
	               в том числе:
	 
	

	 
	
	                    оплата труда
	110 948,19
	

	 
	
	                    накладные расходы
	82 101,66
	

	 
	
	                    сметная прибыль
	39 941,35
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	171 869,17
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	141 251,05
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	71 673,15
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	793 850,08
	

	 
	
	     справочно:
	 
	

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	313 124,51
	

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	235,3703085
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,7942898
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	          ПНР "под нагрузкой"
	232 991,20
	

	 
	
	               в том числе:
	 
	

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.7_отд.10
	                    Теплоэнергетическое оборудование, отдел 10
	%
	
	
	100
	
	
	
	
	232 991,20
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	 
	 
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	







