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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации (ОКПД2 80.20.10.000)

[bookmark: _Hlk149902206]1. Технические требования по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

Исполнитель должен иметь необходимую лицензию, согласно Федеральному закону                     от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановления Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». 
При оказании услуг должны выполняться требования:
- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;
- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
- РД 009-01-96 – «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;
- правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности на объектах Заказчика;
- Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, государственных стандартов, санитарных норм и иных нормативных актов, установленных для данного вида услуг.
Техническое обслуживание (ТО) - проведение инженерно-технических мероприятий результатом, которых является работоспособность системы на длительный срок эксплуатации без ухудшения ее эксплуатационных характеристик. Техническое обслуживание включает в себя:
-  контроль технического состояния установок пожарной автоматики;
- проверка соответствия установок пожарной автоматики, в том числе их электрических и иных параметров требованиям технической документации;
- ликвидация последствий воздействия на установки пожарной автоматики неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;
- выявление и устранение причин ложных срабатываний установок пожарной автоматики;
- определение предельного состояния установок пожарной автоматики, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной;
- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок пожарной автоматики и их надежности при эксплуатации. 
0. 2. Перечень оборудования: 
0. Таблица № 1
	0. Технические средства охраны
	0. Количество условных установок за 1
	0. Количество приоров и материалов
	0. Количество условных установок

	0. Шлейфы сигнализации

	0. шлейф сигнализации длиной до 10 м
	0. 0,02
	1
	0,02

	0. на каждый последующий десяток метров
	0. 0,01
	10
	0. 0,10

	0. разветвительные коробки, устройства соединительные
	0,02
	3
	0,06

	выносные (задающие) элементы шлейфа (резисторы, диоды, и т. п.)
	0,01
	2
	0. 0,02

	0. Приборы приемно-контрольные

	0. прибор приемно-контрольной средней (1-5) информационной емкости с одним задействованным входом
	0. 0,3
	0. 1
	0. 0,30

	0. аккумуляторная батарея емкостью до 360 А-ч напряжением

	0. 12В
	0. 1,5
	0. 1
	0. 1,5

	0. Оповещатели

	0. Типа – «Свирель», «Маяк», «Табло»
	0. 0,1
	0. 1
	0. 0,10

	0. Пожарные извещатели

	0. Дымовой типа – ИП212
	0. 0,1
	0. 12
	0. 1,20

	0. Всего условных установок на объекте:
	0. 3,30



3. Перечень работ по техническому обслуживанию:
1. осуществление работ ля содержания средств в исправном состоянии, с периодичность 1 раз в месяц;
2. Устранение неисправностей по вызову Заказчика в кратчайшее время. Неисправности, возникшие по вине Заказчика, устраняются Исполнителем не чаще двух раз в месяц;
3. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации технических средств (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации, обязательных для исполнения Заказчиком);
4. При выходе из строя элементов системы:
- в период действия гарантии на узлы и элементы системы при отсутствии вины Заказчика поставку оборудования и его замену осуществляет организация, выполнявшая работы по монтажу и наладке системы;
- по истечению года гарантии Заказчик приобретает необходимое оборудование, а Исполнитель выполняет работы по его замене за счет стоимости технического обслуживания.

4. Место оказания услуг: Отдел государственного контроля надзора и охраны ВБР по Брянской и Смоленской областям, расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, 103.
5. Срок оказания услуг: по 31.12.2026. 


Начальник отдела осуществления закупок
и обеспечения деятельности                                                                                           А.Ю. Малягин
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