                                                                                                                                                     
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров административного здания Управления Росреестра по Республике Ингушетия

1. Объекты.
1.1. Объекты Заказчика, на которых оказываются услуги перечислены в таблице № 1
Перечень кондиционеров в административном здании на г. Магас, ул. К. Кулиева д. 4

	№ п/п
	Наименование

	кол-во

	1
	Кондиционер  консольная сплит-система SAKATA SIB-100 ТBY 
	1

	2
	Кондиционер  консольная сплит-система SAKATA SIB-100 ТBY 
	1

	3
	Кондиционер  консольная сплит-система SAKATA SIB-100 ТBY 
	1

	4
	Кондиционер " VESTEL-12  DC" спли-система
	1

	5
	Кондиционер "Samsung"
	1

	6
	Кондиционер Aeronik ASI-18 HP 
	1

	7
	Кондиционер Aeronik ASI-18 HP 
	1

	8
	Кондиционер CENTEK air CN-65F24
	1

	9
	Кондиционер CENTEK air CN-65F24
	1

	10
	Кондиционер LG
	1

	11
	Кондиционер кассетная сплит-система SAKATA SIB-140 BBY
	1

	12 
	Кондиционер кассетная сплит-система SAKATA SIB-140 BBY
	1

	13
	Кондиционер кассетная сплит-система SAKATA SIB-140 BBY
	1

	14
	Кондиционер Сплит 2,7 кВт
	1

	15
	Кондиционер Сплит 2,7 кВт
	1

	16
	Кондиционер Сплит 3,5 кВт
	1

	17
	Кондиционер Сплит 3,5 кВт
	1

	18
	Кондиционер Сплит 5.5 кВт Toiler
	1

	19
	Кондиционер Сплит система  SUPRA RS410-07HC 
	1

	20
	Кондиционер Сплит система " Mystery"
	1

	21
	Кондиционер Сплит система SUPRA RS410-07HC
	1

	22
	Кондиционер Сплит-система Tolier SL-5,5 кВт
	1

	23
	Кондиционер(Очиститедь воздуха VECTRA VHP-24)
	1

	24
	Кондиционер (сплит система) NEOKLIMAT G-PLAZMA NU-HAX12R
	1

	25
	Кондиционер Lessar
	1

	26
	Кондиционер бытовой
	2



	
	
	
	
	
	


 2. Объем оказываемых услуг:
2.1. Услуги по техническому обслуживанию сплит-систем и кондиционеров указанных в п. 1 настоящего ТЗ оказываются по заявке Заказчика на техническое обслуживание сплит-систем согласно перечню услуг, указанного в таблице № 2. 
2.2. В случае, если для поддержания работоспособного состояния сплит-систем потребуются услуги, не указанные в таблице № 2, услуги оказываются по составленной Исполнителем и согласованной с Заказчиком технологической карте, стоимость услуг, не вошедших в перечень, исчисляются по тарифу за 1 норма-час. согласно количеству часов, указанных в технологической карте.

Таблица 2. Перечень услуг по техническому обслуживанию сплит-систем и кондиционеров
	№ п/п
	Предлагаемые услуги по техническому обслуживанию
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Стоимость с учетом НДС

	1
	Выезд мастера и диагностика
	шт
	1
	500.00

	2
	Чистка (с частичной разборкой) внутреннего блока бытового кондиционера
	шт
	1
	1800.00

	3
	Чистка внутреннего блока полупромышленных кондиционеров (кассетного и напольно-потолочного типа)
	шт
	1
	2200.00

	4
	Чистка дренажной помпы полупромышленных  кондиционеров (кассетного типа)
	шт
	1
	1500.00

	5
	Антибактериальная обработка внутреннего блока
	шт
	1
	300.00

	6
	Чистка наружного блока сплит систем 09-18 модели
	шт
	1
	1800.00

	7
	Чистка наружного блока полупромышленных кондиционеров (кассетного и напольно-потолочного типа)
	шт
	1
	2100.00

	8
	Устранение дефектов в креплении внутреннего блока
	шт
	1
	500.00

	9
	Проверка системы соответствия полноты наличия хладагента с подключением прибора диагностики
	шт
	1
	300.00

	10
	Устранение утечки хладагента 
	шт
	1
	900.00

	11
	Вакуумирование системы
	шт
	1
	700.00

	12
	Заправка Фреоном R410A
	г.
	1
	6.00

	13
	Ззаправка Фреоном R22
	г.
	1
	8.00

	14
	Замена магнитного пускателя кассетного полупромышленного кондиционера на наружном блоке.
	шт
	1
	3000.00

	15
	Замена пускового конденсатора (с учётом стоимости конденсатора)
	шт
	1
	1600.00 до 2000.00

	16
	Замена крыльчатки вентилятора испарителя (с учётом стоимости конденсатора)
	шт
	1
	2000.00

	17
	Замена дренажа
	м
	1
	400.00

	18
	Частичная замена теплоизоляции межблочного трубопровода 
	м
	1
	500.00

	19
	Перетяжка резьбовых соединений
	система
	1
	100.00

	20
	Проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков
	система
	1
	50,00

	21
	Проверка исправности системы индикации режимов
	система
	1
	50.00

	22
	Тестирование пульта управления
	шт
	1
	10.00

	23
	Диагностика и устранение посторонних шумов
	система
	1
	50.00

	24
	Услуга автовышки
	час
	1
	3000.00



3. Сроки оказания услуг 
Начало оказания услуг – с момента подписания договора.
Окончание оказания услуг - 31.12.2026г.
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Чтобы претендовать на победу в процедуре торгов необходимо:
6.1. Наличие достаточного количества собственного квалифицированного и аттестованного персонала для оказания услуг в установленные сроки. 
6.2. Наличие собственного, или арендованного инструмента и оснастки, необходимого для оказания услуг в установленные сроки, но не менее указанного в перечне: мойка высокого давления, пылесос, парогенератор, компрессор, вакуумный насос, набор манометров и заправочных шлангов, течеискатель, набор вальцовок, перфоратор, стремянка.
6.3. Исполнитель не должен являться неплатежеспособным, банкротом, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации. Участник должен обладать собственными финансовыми ресурсами, его экономическая деятельность не приостановлена.
6.4. Исполнитель в составе заявки на участие в закупке предоставляет прейскурант цен на услуг и материалы, указанные в таблице № 2 настоящего ТЗ. Сумма единичных расценок в письме о подаче оферты должна содержать общую сумму расценок на услуги и материалы.
7. Требования к материалам:
7.1. Для оказания услуг по техническому обслуживанию сплит-систем и кондиционеров Исполнитель использует собственный материал согласно перечню, указанному в таблице № 2 настоящего ТЗ. По согласованию сторон Исполнитель для оказания услуг может использовать материал Заказчика. 
7.2. Исполнитель обязан заблаговременно представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.
7.3. Применяемые материалы должны быть новыми, срок изготовления не ранее I квартала 2026г., не просроченными и ранее не используемыми.
7.4. Количество материалов должно соответствовать объему оказываемых услуг.
7.5. Используемые технологическая оснастка и инструмент должны соответствовать техническим требованиям, паспортам и сертификатам, в случае если указанный инструмент подлежит сертификации.
7.6. Количественный состав инструментов и приспособлений должен соответствовать оказываемым услугам.
Таблица. 3 Перечень материалов для технического обслуживания сплит-систем 

8. Требования к оказанию услуг:
8.1. Услуги по техническому обслуживанию сплит-систем и систем кондиционирования зданий  оказываются в  соответствии с требованиями положений,  действующей нормативно-технической и технологической документации, действующими государственными нормами и правилами («Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №903н от 15.12.2020г., Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации», санитарно-эпидемиологическими, пожарными, СНиП, другими действующими нормативными документами и государственными стандартами).

9. Приемка оказанных услуг:
9.1. Приемка оказанных услуг осуществляется в соответствии с СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Акта о приёмке выполненных работ и технической документацией на техническое обслуживание.
9.2. Акт приемки оказанных услуг должен содержать полный перечень услуг, оказанных Исполнителем.

10. Материально-техническое обеспечение:
Услуги оказываются иждивением Исполнителя

11. Гарантии Исполнителя:
11.1. Исполнитель гарантирует надежность работы отремонтированного оборудования в течение 24 месяцев с момента подписания итогового акта о приемке оказанных услуг.
11.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

