ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Общие требования

	№
п/п
	Параметры требований
к товару
	Конкретные требования к товару, указываемые университетским заказчиком

	1
	Предмет контракта*

	Краски для оборудования на тактическом поле

	2
	Начальная (максимальная)  цена контракта *:
	245 310 руб. 00 коп.

	3
	Целями данной закупки является:
	Обеспечение учебного процесса ВУЦ 

	4
	Вид оплаты
	По счету

	5
	Условия оплаты
	Оплата при получении

	6
	Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) *
	В течение 3 рабочих дней с даты поставки товара.

	7
	Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту*
	В момент передачи товара.

	8
	Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
	Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в связи с неисполнением Поставщиком принятых обязательств или ненадлежащим исполнением в части соблюдения сроков исполнения обязательств, количеству и качеству Товара. 

	9
	Дополнительные условия
	Цена контракта включает в себя стоимость доставки, стоимость разгрузочно-погрузочных работ, тары, упаковки и иные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта.


	10
	Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44
	Установлено

	11
	Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ
	Установлена

	12
	Максимальный срок поставки*
	в течение 7 календарных дней с даты подписания контракта. 


	13
	Условия поставки
	Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика
	14
	Адрес доставки с индексом*
	1. Москва, Красноказарменная 13, корп. 10,


	15
	Дополнительная информация о доставке
	Товар должен поставляться с полным комплектом документации, необходимым для его использования.
    
Каждая единица товара должна сопровождаться документацией на русском языке, позволяющей обеспечить каждодневную работу пользователя; техническая документация может быть на английском языке.
Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья человека в процессе эксплуатации.

Срок гарантийных обязательств, с момента поставки товара: гарантия производителя
или указать иной срок Место для ввода текста.

Остаточный срок годности (в случае его наличия): Место для ввода текста.

	16
	График поставки
	Место для ввода текста.
	17
	Ответственность сторон
	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в сумме 1 000 рублей 00 копеек (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. 
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в сумме 1 000 рублей 00 копеек (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. №1042).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Поставщик несет ответственность за причиненный ущерб вследствие ненадлежащего исполнения настоящего Контракта перед третьими лицами. 
Вред жизни, здоровью или имуществу гражданина, а также вред, имуществу юридических лиц, причиненный Поставщиком в результате исполнения принятых обязательств/ненадлежащего исполнения, подлежит возмещению Поставщиком в полном объеме.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если таковое явилось следствием чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть, и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.


	18
	Для проверки цены, пожалуйста, укажите источник информации о цене*: 
	 метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);


	19
	Выберите тип контракта*
	Контракт заказчика + Информационная карта ЕАТ
	Дополнительные необходимые условия

	20
	Требования к совместимости товара с уже имеющимся оборудованием у Заказчика:
	Выберите элемент.

Место для ввода текста.


	21
	Требования по комплектности: 
	Выберите элемент.

Место для ввода текста.


	22
	Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам и испытаниям товара на месте у заказчика:
	не требуется

Место для ввода текста.


	23
	Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленным товаром:
	не требуется

Место для ввода текста.

	24
	Иные дополнительные условия
	






Раздел 2. Требования к товару


	№ п/п
	[bookmark: _GoBack]Наименование товара*
	Технические, функциональные, эксплуатационные характеристики*
	Код ОКПД2*
	Код КТРУ*
	Ед. измер.
	Кол-во
	Цена единицы, руб*
	Стоимость

	1
	Эмаль Москвичка КраскаВо ПФ-115 
	Тип алкидная
Объем 20 л
Вес нетто 25 кг
Вид тары металлическое ведро
Палитра зеленая
Время высыхания между слоями 24 ч
Покрытие на 1 кг 5 м²
Расход краски 0.15-0.2 кг/м²
Марка ПФ-115
Разбавитель уайт-спирит/сольвент
Способ нанесения кисть/валик/краскораспылитель
Температура основания от +5 °С
Min температура эксплуатации -40 °С
Max температура эксплуатации 40 °С
Время полного высыхания 24 ч
Основания
бетон/металл/дерево
Моющаяся да
Влагостойкость да
	20.30.21.130
	
	кг
	140
	250,00
	35 000,00

	2
	Эмаль Москвичка КраскаВо ПФ-115 
	Тип алкидная
Объем 3.5 л
Вес нетто 5 кг
Вид тары металлическое ведро
Палитра черный
Время высыхания между слоями 24 ч
Покрытие на 1 кг 5 м²
Расход краски 0.15-0.2 кг/м²
Марка ПФ-115
Разбавитель уайт-спирит/сольвент
Способ нанесения кисть/валик/краскораспылитель
Температура основания от +5 °С
Min температура эксплуатации -40 °С
Max температура эксплуатации 40 °С
Время полного высыхания 24 ч
Основания бетон/металл/дерево
Моющаяся да
Влагостойкость да
	20.30.21.130
	
	шт
	10
	1 650,00
	16 500,00

	3
	Эмаль Москвичка КраскаВо ПФ-115 
	Тип алкидная
Объем 3.5 л
Вес нетто 5 кг
Вид тары металлическое ведро
Палитра белый
Время высыхания между слоями 24 ч
Покрытие на 1 кг 5 м²
Расход краски 0.15-0.2 кг/м²
Марка ПФ-115
Разбавитель уайт-спирит/сольвент
Способ нанесения кисть/валик/краскораспылитель
Температура основания от +5 °С
Min температура эксплуатации -40 °С
Max температура эксплуатации 40 °С
Время полного высыхания 24 ч
Основания
бетон/металл/дерево
Моющаяся да
Влагостойкость да
	20.30.21.130
	
	шт
	4
	2 110,00
	8 440,00

	4
	Эмаль Москвичка КраскаВо ПФ-115 

	Тип алкидная
Объем 3.5 л
Вес нетто 5 кг
Вид тары металлическое ведро
Палитра красная
Время высыхания между слоями 24 ч
Покрытие на 1 кг 5 м²
Расход краски 0.15-0.2 кг/м²
Марка ПФ-115
Разбавитель уайт-спирит/сольвент
Способ нанесения кисть/валик/краскораспылитель
Температура основания от +5 °С
Min температура эксплуатацииб-40 °С
Max температура эксплуатацииб40 °С
Время полного высыхания 24 ч
Основания
бетон/металл/дерево
Моющаяся да
Влагостойкость да
	20.30.21.130
	
	шт
	4
	1 680,00
	6 720,00

	5
	Грунт-эмаль Dali 3 в 1 по ржавчине 
	Тип алкидная
Объем 10 л
Вид тары ведро
Палитра белый
Цвет RAL 9010
Оттенок белый
Возможность колеровки нет
Время высыхания между слоями 4 ч
Покрытие на 1 кг 10-16 м²
Металлик нет
Разбавитель сольвент/ксилол/Р646/647
Способ нанесения
кисть/валик/краскораспылитель
Min температура эксплуатации -40 °С
Max температура эксплуатации 80 °С
Время полного высыхания 4 ч
Расход 0.08 л/м²
По ржавчине да
Износостойкая да
Для металла да
	20.30.12.130
	
	шт
	2
	15 720,00
	31 440,00

	6
	Грунт-эмаль по ржавчине 3 В 1 
	Тип алкидная
Объем 10 л
Вид тары ведро
Палитра красная
Цвет RAL 3001
Оттенок белый
Возможность колеровки нет
Время высыхания между слоями 4 ч
Покрытие на 1 кг 10-16 м²
Металлик нет
Разбавитель
сольвент/ксилол/Р646/647
Способ нанесения
кисть/валик/краскораспылитель
Min температура эксплуатации -40 °С
Max температура эксплуатации 80 °С
Время полного высыхания 4 ч
Расход 0.08 л/м²
По ржавчине да
Износостойкая да
Для металла да
	20.30.12.130
	
	шт
	2
	15 720,00
	31 440,00

	7
	Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 DALI 
 
	Тип алкидная
Объем 10 л
Вид тары ведро
Палитра зеленый мох
Цвет RAL 6005
Оттенок белый
Возможность колеровки нет
Время высыхания между слоями 4 ч
Покрытие на 1 кг 10-16 м²
Металлик нет
Разбавитель
сольвент/ксилол/Р646/647
Способ нанесения
кисть/валик/краскораспылитель
Min температура эксплуатации -40 °С
Max температура эксплуатации 80 °С
Время полного высыхания 4 ч
Расход 0.08 л/м²
По ржавчине да
Износостойкая да
Для металла да
	20.30.12.130
	
	шт
	2
	15 720,00
	31 440,00

	8
	Консервирующий трудновымываемый антисептик СЕНЕЖ 
	Тип антисептик
Тип работ для наружных работ
Назначение дезинфекция/защита
Область применения опалубка
Цвет фисташковый
Палитра зеленый
Объем 9.5 л
Вес нетто 10 кг
Глубокого проникновения да
Основа водная
Состав: водный раствор активных целевых неорганических компонентов
Расход 275 мл/м²
Min температура нанесения +5 °С
Рекомендуемое количество слоев 2-3
Время высыхания между слоями 0.5 ч
Время полного высыхания 72 ч
Способ нанесения
кисть/валик/погружение/распылитель/вакуумная импрегнация
Степень скрытия фактуры прозрачный
Влагостойкость да
Атмосферостойкость да
Защита от плесени да
Защита от насекомых да
	20.59.59.900
	
	Кан.
	30
	2 575,00
	77 250,00

	9
	Растворитель 
	Арикон Р-646 ГОСТ 18188-2020 канистра 10 л RAS64610
	20.30.22.220
	
	шт
	3
	2 360,00
	7 080,00


ИТОГО																

Руководитель подразделения _________________/________________________/
                                                               (Подпись)                                      (Ф.И.О.)         



