Приложение к Контракту №1

[bookmark: bookmark1_Копия_1]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку лестницы-трансформера для нужд ФГБУ санаторий «Лесное» Минздрава России.
[bookmark: bookmark2_Копия_1]1. Общая информация об объекте закупки
1.1. Объект закупки: Лестница-трансформер  алюминиевая четырехсекционная.
1.2 Место поставки товара: Самарская область г.Тольятти ул.Лесопарковое шоссе  стр.2
1.3 Срок поставки товара: 20 рабочих дней с момента подписания Контракта.
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2.1. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать:
· требованиям действующих государственных и международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров.
· функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию и определенным производителями Товаров.
2.2.  Товар должен быть поставлен Заказчику в период действия Контракта в рабочие часы Заказчика в строгом соответствии с перечнем поставляемого Товара (Приложение 1 к настоящему Техническому заданию). 
2.3. Поставщик поставляет Товар в соответствии с пропускным и внутри объектовым режимами, установленными по адресу поставки Товара в порядке, согласованным с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической доставки Товара.
2.4. Поставщиком в день поставки товара должен предоставить комплект отчетных документов на русском языке в составе:
· обязательные для данной группы товаров СЕРТИФИКАТЫ соответствия (декларации о соответствии) Товара;
· оригиналы документов, относящиеся к Товару (паспорт от завода изготовителя, инструкция по эксплуатации и т.п.);
· оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и производителя Товара;
· иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.
2.5. Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены.
2.6. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, установленных пунктом 2.7 настоящего Технического задания.
2.7.  Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству соответственно согласно пунктам 6.4 и 6.5 настоящего Технического задания.
2.8. Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.
2.9. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.
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3.1. Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара.
3.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или техническим условиям производителей Товара и требованиям настоящего Технического задания, в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.
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4.1. Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:
· сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);
· свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);
· сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара.
4.2. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
4.3. Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении.
4.4. В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.
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5.1. Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги, а также предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика.
5.2. К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись с наименованием и количеством содержащегося в упаковке Товара.
5.3. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.
5.4. Тара должна обеспечивать сохранность внешнего вида и качества Товара во время транспортировки и проведения погрузо-разгрузочных работ.
5.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
5.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Технического задания.

[bookmark: bookmark7_Копия_1]6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
6.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".
6.2. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"
6.3. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации".
6.4. "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6).
6.5. "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от № П-7).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (описание и технические характеристики)

	№ п/п
	Наименование товара, фирменное наименование товара (указывается после проведения электронного аукциона)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики (показатели) товара

	
	
	
	
	Наименование характеристики (показателя)
	Значение характеристики (показателя)
	Единица измерения характеристики (показателя)

	1.
	Лестница-трансформер, алюминиевая,
 4х4 ступени
(Россия)
	Шт.
	1
	Вид
	Универсальная (трансформер)
	

	
	
	
	
	Конфигурация
	Стремянка,
приставная,
Г-образная, и подмости.
	

	
	
	
	
	Количество перекладин(ступеней)
	≥20
	шт

	
	
	
	
	Ступени противоскользящие
	Соответствие 
	

	
	
	
	
	Количество секций
	4
	шт

	
	
	
	
	Максимальная нагрузка
	≥150
	кг

	
	
	
	
	Наличие стабилизатора
	Соответствие
	

	
	
	
	
	Общая длина лестницы в разложенном состоянии.
	 5,5 — 6,0 
	м

	
	
	
	
	Опора с рифленой поверхностью
	Соответствие
	

	
	
	
	
	Основной материал конструкции  
	алюминий
	

	
	
	
	
	Толщина профиля
	≥1,5
	мм

	
	
	
	
	Ширина лестницы
	400-500
	мм

	
	
	
	
	Телескопическая конструкция 
	нет
	

	
	
	
	
	Конструкция шарнирная, многофункциональная ,  с тремя  положениями  фиксации,   на замковых защелках в каждом узле
	Соответствие
	

	
	
	
	
	Фурнитура 
	Оцинкованная сталь
	

	
	
	
	
	Траверсы усиленые из алюминевого профиля со съёмными/нескользящими наконечниками, обеспечивающими стабилизацию лестницы на различных поверхностях
	Соответствие  
	-




Ответственное лицо  Заказчика
заместитель главного врача по общим вопросам___________________
