Договор поставки товара № _______________

	г. Бийск
	_____ _______________ 20____



Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Певченко Бориса Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего(-ая) на основании ___________, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор на поставку товара (далее - «Договор») на следующих условиях:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется на условиях Договора и в соответствии с требованиями Спецификации (Приложение №1) и Технического задания (Приложение №2) поставить компьютерное оборудование и комплектующие (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его.
1.2. Поставщик заверяет Покупателя, что товар является новым (ранее никем не эксплуатировался и не использовался), принадлежит Поставщику на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.
1.3. Основанием для заключения Договора является протокол закупочной сессии от ________ № _______.

2. Цена Договора и порядок расчетов

[bookmark: sub_1022]2.1. Максимальное значение цены Договора составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 22% в сумме 721 311 (Семьсот двадцать одна тысяча триста одиннадцать) рублей 48 копеек /Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей ________ Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со свидетельством/патентом № _____________ от ___.___.______ года.
[bookmark: sub_1023]2.2. Цена договора корректируется в зависимости от фактического объема поставки Товара, но не может превышать предельную цену договора. Цена за единицу Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.
2.3. При неполной выборке Товара цена договора определяется как сумма цен за каждую единицу Товара, наименование которого указано в спецификации, умноженных на фактическое количество каждой единицы товара.
2.4. Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату в соответствии с поданной Заявкой на поставку Товара. 
2.5. Оплата Товара осуществляется в безналичной форме путем 100% постоплаты в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.
2.6. Оплата продукции осуществляется по цене единицы такой продукции, полученной по результатам закупки, исходя из объёма фактически поставленной продукции, в размере, не превышающем размер максимального значения цены Договора. Покупатель не несет никакой ответственности за неполную выборку продукции в объеме ниже максимального значения цены Договора. При не достижении фактической стоимости поставляемого Товара максимального значения цены Договора на дату окончания срока поставки, у покупателя не возникает обязанности по выплате Поставщику разницы между максимальным значением цены Договора и фактической стоимостью.
2.7. В цену Договора входят стоимость Товара, налоги, сборы, все расходы Поставщика, необходимые для исполнения Договора, включая расходы на изготовление, упаковку и транспортировку Товара, в том числе расходы на его погрузку и разгрузку, страхование рисков случайной гибели и случайного повреждения Товара, обеспечение сохранности Товара до момента его приемки Заказчиком, уплату обязательных платежей в связи с поставкой Товара.

2. [bookmark: sub_1300]Порядок поставки и приемки Товара

[bookmark: sub_1034][bookmark: _Hlk64451427]3.1. Поставщик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя, передать Покупателю Товар надлежащего качества, в согласованном Сторонами количестве и ассортименте, свободный от прав третьих лиц, не находящийся в залоге или аресте.
[bookmark: __DdeLink__1576_2946235857]3.2. Заявка подается Покупателем в свободной форме по электронной почте. Поставщик после получения Заявки от Покупателя выставляет счет на оплату Товара и передает его Покупателю. Передача счета может осуществляться: нарочно, по факсу или электронной почте. В течении одного рабочего дня, после подписания договора, Поставщик сообщает адрес электронной почты для направления заявок, электронная почта сообщается путем направления сообщения на электронный адрес bnv@frpc-altay.ru. 
3.3. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара к поставке и после получения подтверждения о готовности приемки, доставляет до Покупателя Товар по адресу 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1, АО «ФНПЦ «Алтай». Поставщик самостоятельно определяет способ транспортировки Товара. В случае поставки Товара через транспортную компанию, предпочтительнее доставка через ТК «Деловые линии».
Доставка Товара до Покупателя осуществляется за счёт Поставщика.
[bookmark: sub_1035]3.4. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара в момент подписания Сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12) или универсального передаточного документа. 
[bookmark: sub_1036]3.5. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Покупателю без взимания какой-либо платы следующие документы:
[bookmark: sub_1361]3.5.1. Подписанную со своей стороны товарную накладную (по форме ТОРГ-12 минимум в трех экземплярах) или универсального передаточного документа.
[bookmark: sub_1362]3.5.2. Подписанный со своей стороны Акт приемки Товара в двух экземплярах.
[bookmark: sub_1363]3.5.2. Транспортные документы (транспортная накладная и т.п.).
[bookmark: sub_1364]3.5.4. Счет на оплату Товара.
[bookmark: sub_1365]3.5.5. Техническую документацию на Товар.
[bookmark: sub_1366]3.5.6. Документы о качестве Товара в составе паспорта качества, сертификатов.
[bookmark: sub_1367]3.5.7. Документы о гарантии и последующем обслуживании Товара в составе.
[bookmark: sub_1368]3.5.8. Сертификат СТ-1 или декларацию о происхождении товара.
При непредставлении указанных в настоящем пункте документов Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.
Передаточные и отчётные документы могут быть переданы по средствам электронного документооборота и заменены универсальным передаточным документом.
[bookmark: sub_1037]3.6. Тара и упаковка Товара должны обеспечивать сохранность Товара. 
[bookmark: sub_1038][bookmark: sub_1039]3.7. При приемке Товара проверяется целостность упаковки каждого грузового места и соответствие количества грузовых мест сведениям, указанным в товарной накладной (по форме ТОРГ-12). Проводится осмотр Товара, проверка его соответствия условиям Договора, а также проверяется соответствие Товара сведениям, указанным в сопроводительных документах. Если по итогам осмотра Товар и сопроводительные документы признаны Покупателем соответствующими Договору, Покупатель обязуется подписать товарную накладную (по форме ТОРГ-12) в двух экземплярах и направить один подписанный экземпляр в адрес Поставщика. Предусмотренная в настоящем пункте процедура осуществляется в отношении каждой партии Товара.
[bookmark: sub_1315]3.8. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникновении обстоятельств, затрудняющих или препятствующих исполнению ими обязательств по Договору. Соответствующее Сообщение должно быть направлено другой Стороне не позднее дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств, посредством электронной почты.
[bookmark: sub_1042]3.9. По согласованию с Покупателем допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с тем качеством и характеристиками, которые указаны в Договоре.
3.10. В случае поставки Товара, который относится к прослеживаемым товарам передача отчетных документов осуществляется только по средствам электронного документа оборота.

3. [bookmark: sub_1400]Качество и комплектность Товара 

4.1. Поставка Товара по количеству и качеству, а также ведение претензионной работы должны проводиться в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П 6 и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П 7 с изменениями и дополнениями на дату приемки товара.
4.2. Поставляемый Товар должен быть новым и ранее не использованным. Не допускается поставка Товара с восстановленными потребительскими свойствами.
4.2. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара, должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям документации изготовителя Товара, нормативно-технической документации и удостоверяться паспортом качества, сертификатом качества или иным документом, предусмотренным производителем Товара и заверенным оригинальной печатью Поставщика.
4.4. Товар должен иметь сертификаты о соответствии требованиям качества и безопасности (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации). Копии сертификатов и прочих документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, в том числе гарантийные талоны на Товар должны быть заверены оригинальной печатью Поставщика и переданы Поставщиком Покупателю при передаче Товара.
4.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, а также Товара в ассортименте, количестве, несоответствующем условиям Договора, Покупатель вправе по своему выбору:
· потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков Товара;
· потребовать от Поставщика заменить некачественный Товар;
· потребовать от Поставщика возмещения расходов на устранение недостатков Товара, произведенных своими силами или силами третьих лиц;
· потребовать от Поставщика возврата денежных средств, уплаченных за Товар.

4. [bookmark: sub_1600]Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и данным Договором.
5.2. В случае нарушении Покупателем сроков оплаты Товара, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации исходя из стоимости обязательства, исполнение которого просрочено. Покупатель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации исходя из стоимости обязательства, исполнение которого просрочено. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.
5.4. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств.  
5.5.  Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе при существенном нарушении условий Договора Поставщиком.
Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях: 
1)	поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 5 дней; 
2)	неоднократного нарушения сроков поставки Товара более чем на 2 дня в каждом случае нарушения. 
5.6. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе при существенном нарушении условий Договора Покупателем. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях неоднократного (2 раза подряд и более) нарушения сроков оплаты Товара более чем на 5 дней в каждом случае нарушения.
5.7. Сообщение об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне одним из способов, указанных в Договоре. Договор считается расторгнутым через 15 дней с даты надлежащего уведомления.
5.8.  Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности по обязательствам до полного проведения ими взаиморасчетов и погашения задолженностей.

5. Разрешение споров

6.1.	При возникновении между Сторонами любых споров в связи с Договором, в том числе вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами обязательств по Договору, соблюдение претензионного порядка является обязательным. 
Претензия должна содержать:
6.1.1) 	обоснование претензии;
6.1.2) 	соответствующие требования, а при денежном исчислении – их сумму с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);
6.1.3) 	почтовый адрес для направления ответа на претензию;
6.1.4) 	список прилагаемых документов;
6.1.5) 	реквизиты счета для перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований);
6.1.6) 	дату составления претензии.
К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии.
Претензия, оформленная и/или направленная с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, возвращается вместе с приложенными документами и указанием причин возврата не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения. 
6.2. Претензия подлежит рассмотрению Стороной, получившей ее, в течение 5 рабочих дней со дня получения. Письменный ответ на претензию должен быть отправлен Стороне, направившей ее, до истечения указанного срока.
6.2. При невозможности разрешения споров при помощи переговоров или в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края.

6. Антикоррупционная оговорка

7.1 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.2 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После получения письменного уведомления, соответствующая Сторона должна подтвердить, что нарушение не произошло или не произойдет, о чем сообщает в письменной форме в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7. [bookmark: sub_1700]Заключительные условия

[bookmark: sub_1071]8.1. Срок действия Договора устанавливается с даты его заключения и до 31.12.2026 г. года включительно. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по нему в том числе в части взаиморасчетов, ответственности и гарантий, которые действуют до полного их выполнения. Договор действует до момента полной выборки продукции на сумму максимального значения цены Договора, либо до истечения срока действия Договора, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.
[bookmark: sub_1072]8.2. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене сообщениями в связи с исполнением Договора, Поставщик назначает следующего представителя:
[bookmark: sub_1073]ФИО: 
Адрес:  
Электронная почта: 
Телефон: 
8.2. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене сообщениями в связи с исполнением Договора, Покупатель назначает следующего представителя:
ФИО: Бакшеев Николай Валерьевич
Адрес: г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1.
Электронная почта: bnv@frpc-altay.ru
Телефон: 8-3854-30-14-68, 8-960-938-36-41
[bookmark: sub_1074]8.4. Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
[bookmark: sub_1076][bookmark: sub_1075]8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
8.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Положением о закупке товаров, работ, услуг ГК «Роскосмос».
[bookmark: sub_1077]8.7. Сторонами согласованы и подписаны следующие приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 Спецификация Товара;
Приложение № 2 Техническое задание.

[bookmark: sub_1800]9. Адреса и реквизиты Сторон
	Поставщик:

	Покупатель:
Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»

	ОГРН/ИНН: 
Адрес: 
Реквизиты:
р/с 
к/с 
БИК 
Эл.почта
Тел.: 
 
	ОГРН/ИНН: 1102204004858/2204051487
Адрес: 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1, АО «ФНПЦ «Алтай»
Реквизиты:
р/c 40702810317140000206, 
Филиал Центрального Банка ВТБ (ПАО)
г. Москва
к/c 30101810145250000411
БИК 044525411

	
	

	
______________________/_____________/
	
______________________/Б.В. Певченко/

	М.П.
	М.П.




Приложение № 1
к Договору № ________________ от ___.___.20____

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА
	№ п/п
	Наименование Товара
	Страна происхождения товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., с НДС 22% (без НДС), руб
	Стоимость, с НДС 22% (без НДС), руб.

	1
	KVM-переключатель
	 
	шт.
	1
	 
	 

	2
	USB 2,0 кабель AB 3.0m экранированный (2 ферритовых фильтра)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	3
	USB разветвитель Gembird UHB-U2P4-02
	 
	шт.
	1
	 
	 

	4
	USB-разветвитель Gembird UHB-U2P7-02
	 
	шт.
	1
	 
	 

	5
	USB-разветвитель Ugreen CM219
	 
	шт.
	1
	 
	 

	6
	Wi-Fi роутер Keenetic KN-3910 Challenger
	 
	шт.
	1
	 
	 

	7
	Аккумулятор 12V 7Ah CSB GP1272F2
	 
	шт.
	1
	 
	 

	8
	Аккумулятор 12V 9Ah Delta DTM 1209
	 
	шт.
	1
	 
	 

	9
	Аккумулятор GP 100AAAHC-UC2 950 мА*ч
	 
	шт.
	1
	 
	 

	10
	Аккумулятор GP 270AAHC-UC2 PET-G 2600 мА*ч
	 
	шт.
	1
	 
	 

	11
	Батарейка GP Super AA (LR6)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	12
	Батарейка GP Super AAA (LR03)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	13
	Батарейка GP Ultra 6LR61
	 
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Батарейки BIOS CR2032 GP Lithium
	 
	шт.
	1
	 
	 

	15
	Блок питания AeroCool VX PLUS 450W [VX-450 PLUS]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	16
	Блок питания Aerocool VX PLUS 550W [VX-550 PLUS]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	17
	Блок питания Cougar STX 700W [CGR ST-700]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	18
	Блок питания EDR-120-12
	 
	шт.
	1
	 
	 

	19
	БП 12В 2А
	 
	шт.
	1
	 
	 

	20
	БП 12В 5А
	 
	шт.
	1
	 
	 

	21
	БП 14В 3А
	 
	шт.
	1
	 
	 

	22
	БП 19-20В 4А
	 
	шт.
	1
	 
	 

	23
	БП 5В 1.5А
	 
	шт.
	1
	 
	 

	24
	Бумага A3 FUMIKO (50 листов) 200г/м2 глянцевая
	 
	шт.
	1
	 
	 

	25
	Бумага А4 IST (100 листов) 230 г/м2, глянцевая односторонняя G230-100A4
	 
	шт.
	1
	 
	 

	26
	Бумага А4 Lomond (100 листов) 160 г/м2, матовая одностор. 0102005
	 
	шт.
	1
	 
	 

	27
	Бумага А4 Lomond (100 листов) 170 г/м2, матовая двустор. 0102006
	 
	шт.
	1
	 
	 

	28
	Бумага А4 Lomond (50 листов) 230 г/м2, матовая одностор. 0102016
	 
	шт.
	1
	 
	 

	29
	Бумага А4 Lomond 0102089 220г/м2/50л./белый глянцевое/глянцевое для струйной печати
	 
	шт.
	1
	 
	 

	30
	Веб-камера Logitech C922 Pro Stream
	 
	шт.
	1
	 
	 

	31
	Вентилятор 60*60*15 5В
	 
	шт.
	1
	 
	 

	32
	Вентилятор Deepcool XFAN 120
	 
	шт.
	1
	 
	 

	33
	Вентилятор Deepcool XFAN 80
	 
	шт.
	1
	 
	 

	34
	Вентилятор ID-COOLING FL Series [FL-12025K]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	35
	Вентилятор Xilence XF037 [XPF80.R]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	36
	Видеокарта MSI GeForce 210 [N210-1GD3/LP]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	37
	Видеокарта MSI GeForce GT 730 [N730-2GD3V3]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	38
	Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV3 [GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV3]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	39
	Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 6500 XT PULSE OC [11314-08-20G]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	40
	Видеорегистратор IP iFlow F-NR-108P 8-ми канальный
	 
	шт.
	1
	 
	 

	41
	Витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0.52 PVC 100005 Паритет
	 
	шт.
	1
	 
	 

	42
	Витая пара SkyNet CSL-FTP-4-CU
	 
	шт.
	1
	 
	 

	43
	Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT
	 
	шт.
	1
	 
	 

	44
	Внешний бокс Gembird EE3-U3S-80 3.5"
	 
	шт.
	1
	 
	 

	45
	Диск CD Verbatim CD-R 700 Mb
	 
	шт.
	1
	 
	 

	46
	Диск CD VS CD-RW 700 Mb
	 
	шт.
	1
	 
	 

	47
	Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x (100шт)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	48
	Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x (25шт)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	49
	Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x (50шт)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	50
	Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x slim case
	 
	шт.
	1
	 
	 

	51
	Диск CD-RW Verbatim 700Mb 12x (10шт)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	52
	Диск CD-RW Verbatim 700Mb 12x (1шт)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	53
	Диск DVD Kodak DVD+R 4.7Gb 16x 1 Slim Case
	 
	шт.
	1
	 
	 

	54
	Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x (25шт)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	55
	Диск DVD+RW Verbatim 4.7Gb 4x (1шт)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	56
	Драм-картридж БУЛАТ s-Line CF257A для HP LJ M436 (Чёрный, 80000 стр.)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	57
	Жесткий диск 1 ТБ WD Blue [WD10EZEX]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	58
	Жесткий диск 1 ТБ WD Purple [WD10PURZ]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	59
	Жесткий диск 10 ТБ Seagate SkyHawk AI [ST10000VE001] 
	 
	шт.
	1
	 
	 

	60
	Жесткий диск 2 ТБ WD Blue [WD20EZAZ]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	61
	Жесткий диск 6Tb Seagate ST6000VX001 Skyhawk (256Mb/5400rpm) 
	 
	шт.
	1
	 
	 

	62
	Жесткий диск WD Purple 2 ТБ [WD23PURZ]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	63
	Жесткий диск WD Purple 8 ТБ [WD85PURZ]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	64
	Жесткий диск WD Purple Pro 10 ТБ  [WD102PURP]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	65
	Жесткий диск WD Purple Surveillance 6 ТБ [WD64PURZ]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	66
	ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.1SH.2C13.RJ.USB
	 
	шт.
	1
	 
	 

	67
	ИБП Бастион 1000-AID-IN-1x9-8 600Вт 1000ВА черный
	 
	шт.
	1
	 
	 

	68
	ИБП Бастион Skat 800-AID-IN-1x9 480Вт 800ВА черный
	 
	шт.
	1
	 
	 

	69
	Кабель HDMI - HDMI, 10 м
	 
	шт.
	1
	 
	 

	70
	Кабель HDMI - HDMI, 20 м
	 
	шт.
	1
	 
	 

	71
	Кабель HDMI - HDMI, 3 м
	 
	шт.
	1
	 
	 

	72
	Кабель HDMI - HDMI, 30 м
	 
	шт.
	1
	 
	 

	73
	Кабель HDMI - HDMI, 5 м
	 
	шт.
	1
	 
	 

	74
	Кабель VGA 3м
	 
	шт.
	1
	 
	 

	75
	Кабель VGA 5м
	 
	шт.
	1
	 
	 

	76
	Картридж Canon 725
	 
	шт.
	1
	 
	 

	77
	Картридж EP-22
	 
	шт.
	1
	 
	 

	78
	Картридж HP 151A (W1510A)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	79
	Картридж HP 151A (W1510A) дубль
	 
	шт.
	1
	 
	 

	80
	Картридж HP 335A (W1335A)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	81
	Картридж HP 335X (W1335X)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	82
	Картридж HP 59A
	 
	шт.
	1
	 
	 

	83
	Картридж HP 59X
	 
	шт.
	1
	 
	 

	84
	Картридж Kyocera TK-1170 черный, с чипом
	 
	шт.
	1
	 
	 

	85
	Картридж NV Print (Kyocera TK-1170)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	86
	Картридж NV Print (Kyocera TK-1170) для ECOSYS M2040dn/ M2540dn/ M2640idw, страниц с чипом Black (7200 стр.) (Совм.)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	87
	Картридж NV Print 725
	 
	шт.
	1
	 
	 

	88
	Картридж NV Print 737
	 
	шт.
	1
	 
	 

	89
	Картридж NV Print CF226A
	 
	шт.
	1
	 
	 

	90
	Картридж NV Print FX-10
	 
	шт.
	1
	 
	 

	91
	Картридж лазерный Canon 737 черный
	 
	шт.
	1
	 
	 

	92
	Картридж лазерный Canon FX10 черный
	 
	шт.
	1
	 
	 

	93
	Картридж лазерный Pantum PC-211EV черный, с чипом
	 
	шт.
	1
	 
	 

	94
	Картридж совместимый NV PRINT NVP NV-CF259A для HP Laser Jet Pro M304/M404/M428 (3000k) с чипом
	 
	шт.
	1
	 
	 

	95
	Картрижд NV-Print MLT-D101S черный с чипом
	 
	шт.
	1
	 
	 

	96
	Клавиатура БЕШТАУ КЛ104РУ (SG) (104 клавиши, USB, 1,8 м, цвет русской/латинской раскладк
	 
	шт.
	1
	 
	 

	97
	Коврик для мыши Oklick OK-RG0550-BK черный
	 
	шт.
	1
	 
	 

	98
	Колонки активные DEFENDER 2.0 SPK-250 (8 Вт, 220W)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	99
	Коммутатор Cudy GS1010PE
	 
	шт.
	1
	 
	 

	100
	Коммутатор Cudy GS1024L
	 
	шт.
	1
	 
	 

	101
	Коммутатор Cudy GS105D 4.0
	 
	шт.
	1
	 
	 

	102
	Коммутатор Cudy GS108
	 
	шт.
	1
	 
	 

	103
	Коммутатор Ethernet MES2300-24 AC, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, 220 В AC
	 
	шт.
	1
	 
	 

	104
	Коммутатор Ethernet MES2428, 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/100/1000
	 
	шт.
	1
	 
	 

	105
	Коммутатор Wi-Tek WI-PS210 v4
	 
	шт.
	1
	 
	 

	106
	Комплект ПК AMD
	 
	шт.
	1
	 
	 

	107
	Коннектор RJ45 100 шт
	 
	шт.
	1
	 
	 

	108
	Корпус Aerocool Tomahawk-S [ACCM-PV17014.11] черный
	 
	шт.
	1
	 
	 

	109
	Корпус ZALMAN S3 черный
	 
	шт.
	1
	 
	 

	110
	Корпус металлический TITAN 5  ЩМП-60.50.25 УХЛ1 IP66 IEK
	 
	шт.
	1
	 
	 

	111
	Краска Riso RZ 1000ml. (Original) (цвет)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	112
	Краска Riso RZ черная 1000ml. (Original)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	113
	Краска для Riso SF 5350EII (Желтая)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	114
	Краска для Riso SF 5350EII (Зеленая)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	115
	Краска для Riso SF 5350EII (Красная)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	116
	Краска для Riso SF 5350EII (Синяя)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	117
	Краска для Riso SF 5350EII (Чёрная)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	118
	Кулер для процессора DEEPCOOL AG200 [R-AG200-BKNNMN-G]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	119
	Кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX 300 [DP-MCH3-GMX300]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	120
	Кулер для процессора DEEPCOOL Ice Edge Mini FS V2.0 [DP-MCH2-IEMV2] 
	 
	шт.
	1
	 
	 

	121
	Кулер для процессора ID-COOLING SE-225-XT BLACK [LGA1700] [SE-225-XT BLACK]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	122
	Лазерный картридж Cactus CS-PC-211EV
	 
	шт.
	1
	 
	 

	123
	Мастер-пленка Riso RZA3 S-4363
	 
	шт.
	1
	 
	 

	124
	Материнская плата ASRock B760 Pro RS
	 
	шт.
	1
	 
	 

	125
	Материнская плата GIGABYTE B450M K
	 
	шт.
	1
	 
	 

	126
	Медиа конвертер GL-MC-UTPG-SFPG-F
	 
	шт.
	1
	 
	 

	127
	Модуль SFP GL-OT-SG06LC1-1310-1550-B
	 
	шт.
	1
	 
	 

	128
	Модуль SFP GL-OT-SG06LC1-1550-1310-B
	 
	шт.
	1
	 
	 

	129
	Монитор 23.8'' IRBIS MIR View24 LED Monitor 1920x1080, 16:9, IPS, 250 cd/m2, 1000:1, 5ms, 178°/178°,
	 
	шт.
	1
	 
	 

	130
	Монитор Xiaomi 2K Monitor A27Qi
	 
	шт.
	1
	 
	 

	131
	Моноблок AIO Amur Тигр H6I12 23.8"" Full HD i3 12100/16Gb/SSD512Gb UHDG 730/DOS/kb/m/black 1920x1080 (RUS)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	132
	Мультиформатный считыватель IR19 (EMM/HID/MIFARE с защитой от копирования)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	133
	МФУ Canon MF3010 (принтер/копир/сканер)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	134
	МФУ HP Laser Jet M438n
	 
	шт.
	1
	 
	 

	135
	МФУ HP LaserJet Pro 4103dw
	 
	шт.
	1
	 
	 

	136
	МФУ HP LJ Pro MFP M430f
	 
	шт.
	1
	 
	 

	137
	Мышь беспроводная Xiaomi Wireless Mouse 3 XMWXSB03YM [BHR8913GL] 
	 
	шт.
	1
	 
	 

	138
	Мышь Бештау black optical 1200dpi (М100РУ)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	139
	Накопитель SSD Kingston A400 [SA400S37/240G]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	140
	Накопитель SSD Kingston A400 [SA400S37/480G]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	141
	Накопитель SSD M.2  Samsung 980 [MZ-V8V250BW]
	 
	шт.
	1
	 
	 

	142
	Наушники с микрофоном Jet.A GHP-180 игровые, чёрно-зелёная
	 
	шт.
	1
	 
	 

	143
	Ноутбук 16" ASUS Vivobook S S3607VA-RP027 серый
	 
	шт.
	1
	 
	 

	144
	Ноутбук 17.3" ASUS TUF Gaming F17 FX707ZC4-HX014 серый
	 
	шт.
	1
	 
	 

	145
	Ноутбук 17" ASUS Vivobook X1704ZA-AU123
	 
	шт.
	1
	 
	 

	146
	Ноутбук IRBIS MIR BOOK 15 Core I5-1250P, 16GB+512GB NVME SSD,15,6"LCD 1920*1080 IPS , AX101 WIFI, Front camera: 2MP, TYPE C full function, with RJ45
	 
	шт.
	1
	 
	 

	147
	Ноутбук IRBIS MIR BOOK 15 Core I5-13600H, 16GB+512GB NVME SSD,15,6"LCD 1920*1080 IPS , AX101 WIFI, Metal case, TYPE C full function, with RJ45,NO OS
	 
	шт.
	1
	 
	 

	148
	Оперативная память ADATA XPG Lancer [AX5U5200C388G-DCLAWH] 16 ГБ
	 
	шт.
	1
	 
	 

	149
	Оперативная память DDR3 4гб
	 
	шт.
	1
	 
	 

	150
	Оперативная память DDR4 8гб
	 
	шт.
	1
	 
	 

	151
	Оптический патчкорд NMF-PC1S2C2-FCU-LCU-002
	 
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Оптический патчкорд NMF-PC1S2C2-SCU-LCU-002
	 
	шт.
	1
	 
	 

	153
	Офисное кресло Aceline Comfort A
	 
	шт.
	1
	 
	 

	154
	Память USB Flash Transcend JetFlash 700 128 ГБ
	 
	шт.
	1
	 
	 

	155
	Память USB Flash Transcend JetFlash 700 32 ГБ
	 
	шт.
	1
	 
	 

	156
	Патч-корд 10м
	 
	шт.
	1
	 
	 

	157
	Патч-корд 20м
	 
	шт.
	1
	 
	 

	158
	Патч-корд 30м
	 
	шт.
	1
	 
	 

	159
	Патч-корд 3м
	 
	шт.
	1
	 
	 

	160
	Патч-корд 5м
	 
	шт.
	1
	 
	 

	161
	Переходник DisplayPort - DVI-D
	 
	шт.
	1
	 
	 

	162
	Переходник DVI-I на VGA
	 
	шт.
	1
	 
	 

	163
	Переходник HDMI VGA
	 
	шт.
	1
	 
	 

	164
	Переходник Molex - SATA
	 
	шт.
	1
	 
	 

	165
	Переходник VGA HDMI
	 
	шт.
	1
	 
	 

	166
	Плата PCI-E COM
	 
	шт.
	1
	 
	 

	167
	Принтер Canon i-Sensys LBP 6030B
	 
	шт.
	1
	 
	 

	168
	Принтер струйный Epson EcoTank L11050
	 
	шт.
	1
	 
	 

	169
	Программно-аппаратный комплекс Rutoken Lite 1010 128КБ без сертификата
	 
	шт.
	1
	 
	 

	170
	Проходной соединительный адаптер RJ45
	 
	шт.
	1
	 
	 

	171
	Процессор AMD Ryzen 3 3200G OEM
	 
	шт.
	1
	 
	 

	172
	Процессор AMD Ryzen 5 5600 OEM
	 
	шт.
	1
	 
	 

	173
	Процессор Intel Core i5-12400 OEM
	 
	шт.
	1
	 
	 

	174
	Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUM
	 
	шт.
	1
	 
	 

	175
	Распределительная коробка  100*100 мм
	 
	шт.
	1
	 
	 

	176
	Розетка сетевая
	 
	шт.
	1
	 
	 

	177
	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP LJ 1320
	 
	шт.
	1
	 
	 

	178
	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP LJ 2015
	 
	шт.
	1
	 
	 

	179
	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP LJ 2420
	 
	шт.
	1
	 
	 

	180
	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP LJ 3015
	 
	шт.
	1
	 
	 

	181
	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP LJ Pro MFP М426/M428
	 
	шт.
	1
	 
	 

	182
	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP LJ Pro MFP М521dn
	 
	шт.
	1
	 
	 

	183
	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP LJ Pro400 MFP M425dn
	 
	шт.
	1
	 
	 

	184
	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP P2035, 2055
	 
	шт.
	1
	 
	 

	185
	Ролик захвата бумаги узла сканирования HP LJ Pro MFP М426/M428
	 
	шт.
	1
	 
	 

	186
	Ролик захвата бумаги узла сканирования HP LJ Pro MFP М521dn
	 
	шт.
	1
	 
	 

	187
	Ролик захвата бумаги узла сканирования HP LJ Pro400 MFP M425dn
	 
	шт.
	1
	 
	 

	188
	Сетевая карта TP-Link TG-3468
	 
	шт.
	1
	 
	 

	189
	Сетевая карта TP-Link UE200
	 
	шт.
	1
	 
	 

	190
	Сетевой фильтр KRAULER 5м 6 розеток
	 
	шт.
	1
	 
	 

	191
	Системный блок
	 
	шт.
	1
	 
	 

	192
	Системный блок PC Amur Нарвал B7I21 MT i3 12100/16Gb/SSD256Gb UHDG 730/DOS/m/kb/black реестр МПТ (RUS)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	193
	Системный блок с периферией
	 
	шт.
	1
	 
	 

	194
	Сканер Epson WorkForce DS-1630
	 
	шт.
	1
	 
	 

	195
	Скоба 6 мм
	 
	шт.
	1
	 
	 

	196
	Скоба 8 мм
	 
	шт.
	1
	 
	 

	197
	Сотовый телефон Nokia 105 DS черный моноблок 1.4"
	 
	шт.
	1
	 
	 

	198
	Сотовый телефон Xenium X170 черный
	 
	шт.
	1
	 
	 

	199
	Сумка 15.6" Aceline HS1503NB
	 
	шт.
	1
	 
	 

	200
	Телевизор Xiaomi TV A 43 2026 черный
	 
	шт.
	1
	 
	 

	201
	Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 черный
	 
	шт.
	1
	 
	 

	202
	Телевизор Xiaomi TV A Pro 32 2026 черный
	 
	шт.
	1
	 
	 

	203
	Телевизор Xiaomi TV A Pro 50 2026 черный
	 
	шт.
	1
	 
	 

	204
	Телефон Siemens Gigaset DA100 (черный)
	 
	шт.
	1
	 
	 

	205
	Термопаста ID-COOLING FROST X25
	 
	шт.
	1
	 
	 

	206
	Тонер-картридж Hi-Black (HB-TN-230BK) для Brother HL-3040CN/3070CW/MFC9010CN/9120, BK, 1,4K
	 
	шт.
	1
	 
	 

	207
	Тонер-картридж Hi-Black (HB-TN-230M) для Brother HL-3040CN/3070CW/MFC9010CN/9120, M, 1,4K
	 
	шт.
	1
	 
	 

	208
	Тонер-картридж Hi-Black (HB-TN-230Y) для Brother HL-3040CN/3070CW/MFC9010CN/9120, Y, 1,4K
	 
	шт.
	1
	 
	 

	209
	Тонер-картридж Hi-Black для Brother HL-3040CN/3070CW/MFC9010CN/9120, C, 1,4K HB-TN-230C
	 
	шт.
	1
	 
	 

	210
	Тормозная площадка нижнего лотка HP LJ 1320
	 
	шт.
	1
	 
	 

	211
	Тормозная площадка нижнего лотка HP LJ 2015
	 
	шт.
	1
	 
	 

	212
	Тормозная площадка нижнего лотка HP LJ 2420
	 
	шт.
	1
	 
	 

	213
	Тормозная площадка нижнего лотка HP LJ 3015
	 
	шт.
	1
	 
	 

	214
	Тормозная площадка нижнего лотка HP LJ Pro MFP М426/M428
	 
	шт.
	1
	 
	 

	215
	Тормозная площадка нижнего лотка HP LJ Pro MFP М521dn
	 
	шт.
	1
	 
	 

	216
	Тормозная площадка нижнего лотка HP LJ Pro400 MFP M425dn
	 
	шт.
	1
	 
	 

	217
	Тормозная площадка нижнего лотка HP P2035, 2055
	 
	шт.
	1
	 
	 

	218
	Тормозная площадка узла сканирования HP LJ Pro MFP М426/M428
	 
	шт.
	1
	 
	 

	219
	Тормозная площадка узла сканирования HP LJ Pro MFP М521dn
	 
	шт.
	1
	 
	 

	220
	Тормозная площадка узла сканирования HP LJ Pro400 MFP M425dn
	 
	шт.
	1
	 
	 

	221
	Уличная купольная IP-камера 4Мп iFlow F-IC-1742CMZ4(2.8-12mm) 
	 
	шт.
	1
	 
	 

	222
	Универсальный контроллер PERCO CT/L14.1
	 
	шт.
	1
	 
	 

	223
	Уничтожитель бумаг ГЕЛЕОС УМ 26-5
	 
	шт.
	1
	 
	 

	224
	Уничтожитель бумаг ГЕЛЕОС УП 23-4
	 
	шт.
	1
	 
	 

	225
	Усилитель беспроводного сигнала Keenetic Buddy 5 KN-3311
	 
	шт.
	1
	 
	 

	226
	Устройство видеозахвата Ugreen CM716
	 
	шт.
	1
	 
	 

	227
	Хомут 100мм
	 
	шт.
	1
	 
	 

	228
	Хомут 150мм
	 
	шт.
	1
	 
	 

	229
	Хомут 200мм
	 
	шт.
	1
	 
	 

	230
	Чернила InkTec E0010-01L, для Epson R270/290/TX700/R390 комплект 6*1л
	 
	шт.
	1
	 
	 

	231
	Чернила InkTec E0010-100M, для Epson R270/290/TX700/R390 комплект6*100 мл
	 
	шт.
	1
	 
	 

	232
	Чернила InkTec E0017-01LB черные для Epson L200/L800/805 T6731/T6741, 1л
	 
	шт.
	1
	 
	 

	233
	Чернила InkTec E0017-01LC синие для Epson L200/L800/805 T6732/T6742, 1л
	 
	шт.
	1
	 
	 

	234
	Чернила InkTec E0017-01LLC светло-синие для Epson L200/805 T6735/T6745, 1л
	 
	шт.
	1
	 
	 

	235
	Чернила InkTec E0017-01LLM светло-пурпурный для Epson L200/805 T6736/ T6746, 1л
	 
	шт.
	1
	 
	 

	236
	Чернила InkTec E0017-01LM пурпурный для Epson L200/L800/805 T6733/ T6743, 1л
	 
	шт.
	1
	 
	 

	237
	Чернила InkTec E0017-01LY желтый для Epson L200/L800/805 T6734/ T6744, 1л
	 
	шт.
	1
	 
	 

	238
	Чип картриджа PC-211, PC-211EV, Безлимитный, автосброс
	 
	шт.
	1
	 
	 

	239
	Шлейф HDD / S-ATA 150 50-60 см
	 
	шт.
	1
	 
	 

	Итого стоимость всех единиц Товара:
	 

	в том числе НДС 22%:
	 



* информация об НДС заполняется только в том случае, если Поставщик применяет общую систему налогообложения.
Итого стоимость всех единиц Товара составляет (___________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 22% (________) рублей ___ копеек / НДС не облагается на основании___________ Налогового кодекса Российской Федерации.


	Поставщик:

	Покупатель:
Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»

	
	

	
	

	
______________________/_____________/
	
______________________/Б.В. Певченко/

	М.П.
	М.П.




Приложение № 2.
К договору №__________ от __.________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: «Поставка компьютерного оборудования и комплектующих».
2. Место поставки Товара: 659322, г. Бийск, Алтайского края, ул. Социалистическая, д.1, АО «ФНПЦ «Алтай».
2. Контактное лицо по техническим вопросам: Бакшеев Николай Валерьевич, 
тел.: +7(3854)30-14-68.
4. Наименование, количество поставляемого Товара.

	№ п/п
	Наименование товара
	Код ОКПД2
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	KVM-переключатель
	26.20.40.130
	шт.
	1

	2
	USB 2,0 кабель AB 3.0m экранированный (2 ферритовых фильтра)
	27.32.13.159
	шт.
	1

	3
	USB разветвитель Gembird UHB-U2P4-02
	27.32.13.159
	шт.
	1

	4
	USB-разветвитель Gembird UHB-U2P7-02
	27.32.13.159
	шт.
	1

	5
	USB-разветвитель Ugreen CM219
	27.32.13.159
	шт.
	1

	6
	Wi-Fi роутер Keenetic KN-3910 Challenger
	26.30.11.129
	шт.
	1

	7
	Аккумулятор 12V 7Ah CSB GP1272F2
	27.20.22.000
	шт.
	1

	8
	Аккумулятор 12V 9Ah Delta DTM 1209
	27.20.22.000
	шт.
	1

	9
	Аккумулятор GP 100AAAHC-UC2 950 мА*ч
	27.20.22.000
	шт.
	1

	10
	Аккумулятор GP 270AAHC-UC2 PET-G 2600 мА*ч
	27.20.22.000
	шт.
	1

	11
	Батарейка GP Super AA (LR6)
	27.20.22.000
	шт.
	1

	12
	Батарейка GP Super AAA (LR03)
	27.20.22.000
	шт.
	1

	13
	Батарейка GP Ultra 6LR61
	27.20.22.000
	шт.
	1

	14
	Батарейки BIOS CR2032 GP Lithium
	27.20.22.000
	шт.
	1

	15
	Блок питания AeroCool VX PLUS 450W [VX-450 PLUS]
	26.20.40.115
	шт.
	1

	16
	Блок питания Aerocool VX PLUS 550W [VX-550 PLUS]
	26.20.40.115
	шт.
	1

	17
	Блок питания Cougar STX 700W [CGR ST-700]
	26.20.40.115
	шт.
	1

	18
	Блок питания EDR-120-12
	26.20.40.115
	шт.
	1

	19
	БП 12В 2А
	26.20.40.112
	шт.
	1

	20
	БП 12В 5А
	26.20.40.112
	шт.
	1

	21
	БП 14В 3А
	26.20.40.112
	шт.
	1

	22
	БП 19-20В 4А
	26.20.40.112
	шт.
	1

	23
	БП 5В 1.5А
	26.20.40.112
	шт.
	1

	24
	Бумага A3 FUMIKO (50 листов) 200г/м2 глянцевая
	17.12.14.119
	шт.
	1

	25
	Бумага А4 IST (100 листов) 230 г/м2, глянцевая односторонняя G230-100A4
	17.12.14.119
	шт.
	1

	26
	Бумага А4 Lomond (100 листов) 160 г/м2, матовая одностор. 0102005
	17.12.14.119
	шт.
	1

	27
	Бумага А4 Lomond (100 листов) 170 г/м2, матовая двустор. 0102006
	17.12.14.119
	шт.
	1

	28
	Бумага А4 Lomond (50 листов) 230 г/м2, матовая одностор. 0102016
	17.12.14.119
	шт.
	1

	29
	Бумага А4 Lomond 0102089 220г/м2/50л./белый глянцевое/глянцевое для струйной печати
	17.12.14.119
	шт.
	1

	30
	Веб-камера Logitech C922 Pro Stream
	26.40.33.119
	шт.
	1

	31
	Вентилятор 60*60*15 5В
	26.20.40.190
	шт.
	1

	32
	Вентилятор Deepcool XFAN 120
	26.20.40.190
	шт.
	1

	33
	Вентилятор Deepcool XFAN 80
	26.20.40.190
	шт.
	1

	34
	Вентилятор ID-COOLING FL Series [FL-12025K]
	26.20.40.190
	шт.
	1

	35
	Вентилятор Xilence XF037 [XPF80.R]
	26.20.40.190
	шт.
	1

	36
	Видеокарта MSI GeForce 210 [N210-1GD3/LP]
	26.20.40.190
	шт.
	1

	37
	Видеокарта MSI GeForce GT 730 [N730-2GD3V3]
	26.20.40.190
	шт.
	1

	38
	Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV3 [GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV3]
	26.20.40.190
	шт.
	1

	39
	Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 6500 XT PULSE OC [11314-08-20G]
	26.20.40.190
	шт.
	1

	40
	Видеорегистратор IP iFlow F-NR-108P 8-ми канальный
	26.40.33.114
	шт.
	1

	41
	Витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0.52 PVC 100005 Паритет
	27.32.13.159
	шт.
	1

	42
	Витая пара SkyNet CSL-FTP-4-CU
	27.32.13.159
	шт.
	1

	43
	Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT
	27.32.13.159
	шт.
	1

	44
	Внешний бокс Gembird EE3-U3S-80 3.5"
	28.23.25.000
	шт.
	1

	45
	Диск CD Verbatim CD-R 700 Mb
	26.80.12.000
	шт.
	1

	46
	Диск CD VS CD-RW 700 Mb
	26.80.12.000
	шт.
	1

	47
	Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x (100шт)
	26.80.12.000
	шт.
	1

	48
	Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x (25шт)
	26.80.12.000
	шт.
	1

	49
	Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x (50шт)
	26.80.12.000
	шт.
	1

	50
	Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x slim case
	26.80.12.000
	шт.
	1

	51
	Диск CD-RW Verbatim 700Mb 12x (10шт)
	26.80.12.000
	шт.
	1

	52
	Диск CD-RW Verbatim 700Mb 12x (1шт)
	26.80.12.000
	шт.
	1

	53
	Диск DVD Kodak DVD+R 4.7Gb 16x 1 Slim Case
	26.80.12.000
	шт.
	1

	54
	Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x (25шт)
	26.80.12.000
	шт.
	1

	55
	Диск DVD+RW Verbatim 4.7Gb 4x (1шт)
	26.80.12.000
	шт.
	1

	56
	Драм-картридж БУЛАТ s-Line CF257A для HP LJ M436 (Чёрный, 80000 стр.)
	26.20.40.190
	шт.
	1

	57
	Жесткий диск 1 ТБ WD Blue [WD10EZEX]
	26.20.21.110
	шт.
	1

	58
	Жесткий диск 1 ТБ WD Purple [WD10PURZ]
	26.20.21.110
	шт.
	1

	59
	Жесткий диск 10 ТБ Seagate SkyHawk AI [ST10000VE001] 
	26.20.21.110
	шт.
	1

	60
	Жесткий диск 2 ТБ WD Blue [WD20EZAZ]
	26.20.21.110
	шт.
	1

	61
	Жесткий диск 6Tb Seagate ST6000VX001 Skyhawk (256Mb/5400rpm) 
	26.20.21.110
	шт.
	1

	62
	Жесткий диск WD Purple 2 ТБ [WD23PURZ]
	26.20.21.110
	шт.
	1

	63
	Жесткий диск WD Purple 8 ТБ [WD85PURZ]
	26.20.21.110
	шт.
	1

	64
	Жесткий диск WD Purple Pro 10 ТБ  [WD102PURP]
	26.20.21.110
	шт.
	1

	65
	Жесткий диск WD Purple Surveillance 6 ТБ [WD64PURZ]
	26.20.21.110
	шт.
	1

	66
	ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.1SH.2C13.RJ.USB
	26.20.40.111
	шт.
	1

	67
	ИБП Бастион 1000-AID-IN-1x9-8 600Вт 1000ВА черный
	26.20.40.111
	шт.
	1

	68
	ИБП Бастион Skat 800-AID-IN-1x9 480Вт 800ВА черный
	26.20.40.111
	шт.
	1

	69
	Кабель HDMI - HDMI, 10 м
	27.32.13.159
	шт.
	1

	70
	Кабель HDMI - HDMI, 20 м
	27.32.13.159
	шт.
	1

	71
	Кабель HDMI - HDMI, 3 м
	27.32.13.159
	шт.
	1

	72
	Кабель HDMI - HDMI, 30 м
	27.32.13.159
	шт.
	1

	73
	Кабель HDMI - HDMI, 5 м
	27.32.13.159
	шт.
	1

	74
	Кабель VGA 3м
	27.32.13.159
	шт.
	1

	75
	Кабель VGA 5м
	27.32.13.159
	шт.
	1

	76
	Картридж Canon 725
	26.20.40.190
	шт.
	1

	77
	Картридж EP-22
	26.20.40.190
	шт.
	1

	78
	Картридж HP 151A (W1510A)
	26.20.40.190
	шт.
	1

	79
	Картридж HP 151A (W1510A) дубль
	26.20.40.190
	шт.
	1

	80
	Картридж HP 335A (W1335A)
	26.20.40.190
	шт.
	1

	81
	Картридж HP 335X (W1335X)
	26.20.40.190
	шт.
	1

	82
	Картридж HP 59A
	26.20.40.190
	шт.
	1

	83
	Картридж HP 59X
	26.20.40.190
	шт.
	1

	84
	Картридж Kyocera TK-1170 черный, с чипом
	26.20.40.190
	шт.
	1

	85
	Картридж NV Print (Kyocera TK-1170)
	26.20.40.190
	шт.
	1

	86
	Картридж NV Print (Kyocera TK-1170) для ECOSYS M2040dn/ M2540dn/ M2640idw, страниц с чипом Black (7200 стр.) (Совм.)
	26.20.40.190
	шт.
	1

	87
	Картридж NV Print 725
	26.20.40.190
	шт.
	1

	88
	Картридж NV Print 737
	26.20.40.190
	шт.
	1

	89
	Картридж NV Print CF226A
	26.20.40.190
	шт.
	1

	90
	Картридж NV Print FX-10
	26.20.40.190
	шт.
	1

	91
	Картридж лазерный Canon 737 черный
	26.20.40.190
	шт.
	1

	92
	Картридж лазерный Canon FX10 черный
	26.20.40.190
	шт.
	1

	93
	Картридж лазерный Pantum PC-211EV черный, с чипом
	26.20.40.190
	шт.
	1

	94
	Картридж совместимый NV PRINT NVP NV-CF259A для HP Laser Jet Pro M304/M404/M428 (3000k) с чипом
	26.20.40.190
	шт.
	1

	95
	Картрижд NV-Print MLT-D101S черный с чипом
	26.20.40.190
	шт.
	1

	96
	Клавиатура БЕШТАУ КЛ104РУ (SG) (104 клавиши, USB, 1,8 м, цвет русской/латинской раскладк
	26.20.16.110
	шт.
	1

	97
	Коврик для мыши Oklick OK-RG0550-BK черный
	26.20.40.190
	шт.
	1

	98
	Колонки активные DEFENDER 2.0 SPK-250 (8 Вт, 220W)
	26.40.31.190
	шт.
	1

	99
	Коммутатор Cudy GS1010PE
	26.30.11.122
	шт.
	1

	100
	Коммутатор Cudy GS1024L
	26.30.11.122
	шт.
	1

	101
	Коммутатор Cudy GS105D 4.0
	26.30.11.122
	шт.
	1

	102
	Коммутатор Cudy GS108
	26.30.11.122
	шт.
	1

	103
	Коммутатор Ethernet MES2300-24 AC, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, 220 В AC
	26.30.11.122
	шт.
	1

	104
	Коммутатор Ethernet MES2428, 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/100/1000
	26.30.11.122
	шт.
	1

	105
	Коммутатор Wi-Tek WI-PS210 v4
	26.30.11.122
	шт.
	1

	106
	Комплект ПК AMD
	26.20.13.000
	шт.
	1

	107
	Коннектор RJ45 100 шт
	27.33.13.120
	шт.
	1

	108
	Корпус Aerocool Tomahawk-S [ACCM-PV17014.11] черный
	26.20.40.190
	шт.
	1

	109
	Корпус ZALMAN S3 черный
	26.20.40.190
	шт.
	1

	110
	Корпус металлический TITAN 5  ЩМП-60.50.25 УХЛ1 IP66 IEK
	31.01.11.129
	шт.
	1

	111
	Краска Riso RZ 1000ml. (Original) (цвет)
	20.59.30.190
	шт.
	1

	112
	Краска Riso RZ черная 1000ml. (Original)
	20.59.30.190
	шт.
	1

	113
	Краска для Riso SF 5350EII (Желтая)
	20.59.30.190
	шт.
	1

	114
	Краска для Riso SF 5350EII (Зеленая)
	20.59.30.190
	шт.
	1

	115
	Краска для Riso SF 5350EII (Красная)
	20.59.30.190
	шт.
	1

	116
	Краска для Riso SF 5350EII (Синяя)
	20.59.30.190
	шт.
	1

	117
	Краска для Riso SF 5350EII (Чёрная)
	20.59.30.190
	шт.
	1

	118
	Кулер для процессора DEEPCOOL AG200 [R-AG200-BKNNMN-G]
	26.20.40.190
	шт.
	1

	119
	Кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX 300 [DP-MCH3-GMX300]
	26.20.40.190
	шт.
	1

	120
	Кулер для процессора DEEPCOOL Ice Edge Mini FS V2.0 [DP-MCH2-IEMV2] 
	26.20.40.190
	шт.
	1

	121
	Кулер для процессора ID-COOLING SE-225-XT BLACK [LGA1700] [SE-225-XT BLACK]
	26.20.40.190
	шт.
	1

	122
	Лазерный картридж Cactus CS-PC-211EV
	26.20.40.190
	шт.
	1

	123
	Мастер-пленка Riso RZA3 S-4363
	26.20.40.190
	шт.
	1

	124
	Материнская плата ASRock B760 Pro RS
	26.20.40.190
	шт.
	1

	125
	Материнская плата GIGABYTE B450M K
	26.20.40.190
	шт.
	1

	126
	Медиа конвертер GL-MC-UTPG-SFPG-F
	26.30.11.122
	шт.
	1

	127
	Модуль SFP GL-OT-SG06LC1-1310-1550-B
	26.30.11.122
	шт.
	1

	128
	Модуль SFP GL-OT-SG06LC1-1550-1310-B
	26.30.11.122
	шт.
	1

	129
	Монитор 23.8'' IRBIS MIR View24 LED Monitor 1920x1080, 16:9, IPS, 250 cd/m2, 1000:1, 5ms, 178°/178°,
	26.20.17.110
	шт.
	1

	130
	Монитор Xiaomi 2K Monitor A27Qi
	26.20.17.110
	шт.
	1

	131
	Моноблок AIO Amur Тигр H6I12 23.8"" Full HD i3 12100/16Gb/SSD512Gb UHDG 730/DOS/kb/m/black 1920x1080 (RUS)
	26.20.15.140
	шт.
	1

	132
	Мультиформатный считыватель IR19 (EMM/HID/MIFARE с защитой от копирования)
	26.30.50.119
	шт.
	1

	133
	МФУ Canon MF3010 (принтер/копир/сканер)
	26.20.18.110
	шт.
	1

	134
	МФУ HP Laser Jet M438n
	26.20.18.110
	шт.
	1

	135
	МФУ HP LaserJet Pro 4103dw
	26.20.18.110
	шт.
	1

	136
	МФУ HP LJ Pro MFP M430f
	26.20.18.110
	шт.
	1

	137
	Мышь беспроводная Xiaomi Wireless Mouse 3 XMWXSB03YM [BHR8913GL] 
	26.20.16.170
	шт.
	1

	138
	Мышь Бештау black optical 1200dpi (М100РУ)
	26.20.16.170
	шт.
	1

	139
	Накопитель SSD Kingston A400 [SA400S37/240G]
	26.20.22.190
	шт.
	1

	140
	Накопитель SSD Kingston A400 [SA400S37/480G]
	26.20.22.190
	шт.
	1

	141
	Накопитель SSD M.2  Samsung 980 [MZ-V8V250BW]
	26.20.22.190
	шт.
	1

	142
	Наушники с микрофоном Jet.A GHP-180 игровые, чёрно-зелёная
	26.40.42.120
	шт.
	1

	143
	Ноутбук 16" ASUS Vivobook S S3607VA-RP027 серый
	26.20.11.120
	шт.
	1

	144
	Ноутбук 17.3" ASUS TUF Gaming F17 FX707ZC4-HX014 серый
	26.20.11.120
	шт.
	1

	145
	Ноутбук 17" ASUS Vivobook X1704ZA-AU123
	26.20.11.120
	шт.
	1

	146
	Ноутбук IRBIS MIR BOOK 15 Core I5-1250P, 16GB+512GB NVME SSD,15,6"LCD 1920*1080 IPS , AX101 WIFI, Front camera: 2MP, TYPE C full function, with RJ45
	26.20.11.120
	шт.
	1

	147
	Ноутбук IRBIS MIR BOOK 15 Core I5-13600H, 16GB+512GB NVME SSD,15,6"LCD 1920*1080 IPS , AX101 WIFI, Metal case, TYPE C full function, with RJ45,NO OS
	26.20.11.120
	шт.
	1

	148
	Оперативная память ADATA XPG Lancer [AX5U5200C388G-DCLAWH] 16 ГБ
	26.20.22.160
	шт.
	1

	149
	Оперативная память DDR3 4гб
	26.20.22.160
	шт.
	1

	150
	Оперативная память DDR4 8гб
	26.20.22.160
	шт.
	1

	151
	Оптический патчкорд NMF-PC1S2C2-FCU-LCU-002
	27.32.13.159
	шт.
	1

	152
	Оптический патчкорд NMF-PC1S2C2-SCU-LCU-002
	27.32.13.159
	шт.
	1

	153
	Офисное кресло Aceline Comfort A
	31.01.11.159
	шт.
	1

	154
	Память USB Flash Transcend JetFlash 700 128 ГБ
	26.20.22.110
	шт.
	1

	155
	Память USB Flash Transcend JetFlash 700 32 ГБ
	26.20.22.110
	шт.
	1

	156
	Патч-корд 10м
	27.32.13.159
	шт.
	1

	157
	Патч-корд 20м
	27.32.13.159
	шт.
	1

	158
	Патч-корд 30м
	27.32.13.159
	шт.
	1

	159
	Патч-корд 3м
	27.32.13.159
	шт.
	1

	160
	Патч-корд 5м
	27.32.13.159
	шт.
	1

	161
	Переходник DisplayPort - DVI-D
	27.32.13.159
	шт.
	1

	162
	Переходник DVI-I на VGA
	27.32.13.159
	шт.
	1

	163
	Переходник HDMI VGA
	27.32.13.159
	шт.
	1

	164
	Переходник Molex - SATA
	27.32.13.159
	шт.
	1

	165
	Переходник VGA HDMI
	27.32.13.159
	шт.
	1

	166
	Плата PCI-E COM
	26.20.40.190
	шт.
	1

	167
	Принтер Canon i-Sensys LBP 6030B
	26.20.16.122
	шт.
	1

	168
	Принтер струйный Epson EcoTank L11050
	26.20.16.123
	шт.
	1

	169
	Программно-аппаратный комплекс Rutoken Lite 1010 128КБ без сертификата
	26.20.40.144
	шт.
	1

	170
	Проходной соединительный адаптер RJ45
	27.33.13.120
	шт.
	1

	171
	Процессор AMD Ryzen 3 3200G OEM
	26.20.40.190
	шт.
	1

	172
	Процессор AMD Ryzen 5 5600 OEM
	26.20.40.190
	шт.
	1

	173
	Процессор Intel Core i5-12400 OEM
	26.20.40.190
	шт.
	1

	174
	Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUM
	26.30.21.000
	шт.
	1

	175
	Распределительная коробка  100*100 мм
	22.22.13.190
	шт.
	1

	176
	Розетка сетевая
	27.33.13.110
	шт.
	1

	177
	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP LJ 1320
	28.23.25.000
	шт.
	1

	178
	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP LJ 2015
	28.23.25.000
	шт.
	1

	179
	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP LJ 2420
	28.23.25.000
	шт.
	1

	180
	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP LJ 3015
	28.23.25.000
	шт.
	1

	181
	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP LJ Pro MFP М426/M428
	28.23.25.000
	шт.
	1

	182
	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP LJ Pro MFP М521dn
	28.23.25.000
	шт.
	1

	183
	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP LJ Pro400 MFP M425dn
	28.23.25.000
	шт.
	1

	184
	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP P2035, 2055
	28.23.25.000
	шт.
	1

	185
	Ролик захвата бумаги узла сканирования HP LJ Pro MFP М426/M428
	28.23.25.000
	шт.
	1

	186
	Ролик захвата бумаги узла сканирования HP LJ Pro MFP М521dn
	28.23.25.000
	шт.
	1

	187
	Ролик захвата бумаги узла сканирования HP LJ Pro400 MFP M425dn
	28.23.25.000
	шт.
	1

	188
	Сетевая карта TP-Link TG-3468
	26.20.40.190
	шт.
	1

	189
	Сетевая карта TP-Link UE200
	26.20.40.190
	шт.
	1

	190
	Сетевой фильтр KRAULER 5м 6 розеток
	26.20.40.190
	шт.
	1

	191
	Системный блок
	26.20.15.120
	шт.
	1

	192
	Системный блок PC Amur Нарвал B7I21 MT i3 12100/16Gb/SSD256Gb UHDG 730/DOS/m/kb/black реестр МПТ (RUS)
	26.20.15.120
	шт.
	1

	193
	Системный блок с периферией
	26.20.15.120
	шт.
	1

	194
	Сканер Epson WorkForce DS-1630
	26.20.16.151
	шт.
	1

	195
	Скоба 6 мм
	27.33.13.130
	шт.
	1

	196
	Скоба 8 мм
	27.33.13.130
	шт.
	1

	197
	Сотовый телефон Nokia 105 DS черный моноблок 1.4"
	26.30.22.110
	шт.
	1

	198
	Сотовый телефон Xenium X170 черный
	26.30.22.110
	шт.
	1

	199
	Сумка 15.6" Aceline HS1503NB
	13.99.19.190
	шт.
	1

	200
	Телевизор Xiaomi TV A 43 2026 черный
	26.40.20.122
	шт.
	1

	201
	Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 черный
	26.40.20.122
	шт.
	1

	202
	Телевизор Xiaomi TV A Pro 32 2026 черный
	26.40.20.122
	шт.
	1

	203
	Телевизор Xiaomi TV A Pro 50 2026 черный
	26.40.20.122
	шт.
	1

	204
	Телефон Siemens Gigaset DA100 (черный)
	26.30.23.170
	шт.
	1

	205
	Термопаста ID-COOLING FROST X25
	26.20.40.190
	шт.
	1

	206
	Тонер-картридж Hi-Black (HB-TN-230BK) для Brother HL-3040CN/3070CW/MFC9010CN/9120, BK, 1,4K
	26.20.40.190
	шт.
	1

	207
	Тонер-картридж Hi-Black (HB-TN-230M) для Brother HL-3040CN/3070CW/MFC9010CN/9120, M, 1,4K
	26.20.40.190
	шт.
	1

	208
	Тонер-картридж Hi-Black (HB-TN-230Y) для Brother HL-3040CN/3070CW/MFC9010CN/9120, Y, 1,4K
	26.20.40.190
	шт.
	1

	209
	Тонер-картридж Hi-Black для Brother HL-3040CN/3070CW/MFC9010CN/9120, C, 1,4K HB-TN-230C
	26.20.40.190
	шт.
	1

	210
	Тормозная площадка нижнего лотка HP LJ 1320
	28.23.25.000
	шт.
	1

	211
	Тормозная площадка нижнего лотка HP LJ 2015
	28.23.25.000
	шт.
	1

	212
	Тормозная площадка нижнего лотка HP LJ 2420
	28.23.25.000
	шт.
	1

	213
	Тормозная площадка нижнего лотка HP LJ 3015
	28.23.25.000
	шт.
	1

	214
	Тормозная площадка нижнего лотка HP LJ Pro MFP М426/M428
	28.23.25.000
	шт.
	1

	215
	Тормозная площадка нижнего лотка HP LJ Pro MFP М521dn
	28.23.25.000
	шт.
	1

	216
	Тормозная площадка нижнего лотка HP LJ Pro400 MFP M425dn
	28.23.25.000
	шт.
	1

	217
	Тормозная площадка нижнего лотка HP P2035, 2055
	28.23.25.000
	шт.
	1

	218
	Тормозная площадка узла сканирования HP LJ Pro MFP М426/M428
	28.23.25.000
	шт.
	1

	219
	Тормозная площадка узла сканирования HP LJ Pro MFP М521dn
	28.23.25.000
	шт.
	1

	220
	Тормозная площадка узла сканирования HP LJ Pro400 MFP M425dn
	28.23.25.000
	шт.
	1

	221
	Уличная купольная IP-камера 4Мп iFlow F-IC-1742CMZ4(2.8-12mm) 
	26.40.33.111
	шт.
	1

	222
	Универсальный контроллер PERCO CT/L14.1
	26.30.50.119
	шт.
	1

	223
	Уничтожитель бумаг ГЕЛЕОС УМ 26-5
	28.23.23.000
	шт.
	1

	224
	Уничтожитель бумаг ГЕЛЕОС УП 23-4
	28.23.23.000
	шт.
	1

	225
	Усилитель беспроводного сигнала Keenetic Buddy 5 KN-3311
	26.30.11.122
	шт.
	1

	226
	Устройство видеозахвата Ugreen CM716
	26.20.40.190
	шт.
	1

	227
	Хомут 100мм
	27.33.13.130
	шт.
	1

	228
	Хомут 150мм
	27.33.13.130
	шт.
	1

	229
	Хомут 200мм
	27.33.13.130
	шт.
	1

	230
	Чернила InkTec E0010-01L, для Epson R270/290/TX700/R390 комплект 6*1л
	20.59.30.190
	шт.
	1

	231
	Чернила InkTec E0010-100M, для Epson R270/290/TX700/R390 комплект6*100 мл
	20.59.30.190
	шт.
	1

	232
	Чернила InkTec E0017-01LB черные для Epson L200/L800/805 T6731/T6741, 1л
	20.59.30.190
	шт.
	1

	233
	Чернила InkTec E0017-01LC синие для Epson L200/L800/805 T6732/T6742, 1л
	20.59.30.190
	шт.
	1

	234
	Чернила InkTec E0017-01LLC светло-синие для Epson L200/805 T6735/T6745, 1л
	20.59.30.190
	шт.
	1

	235
	Чернила InkTec E0017-01LLM светло-пурпурный для Epson L200/805 T6736/ T6746, 1л
	20.59.30.190
	шт.
	1

	236
	Чернила InkTec E0017-01LM пурпурный для Epson L200/L800/805 T6733/ T6743, 1л
	20.59.30.190
	шт.
	1

	237
	Чернила InkTec E0017-01LY желтый для Epson L200/L800/805 T6734/ T6744, 1л
	20.59.30.190
	шт.
	1

	238
	Чип картриджа PC-211, PC-211EV, Безлимитный, автосброс
	26.20.40.190
	шт.
	1

	239
	Шлейф HDD / S-ATA 150 50-60 см
	26.20.40.190
	шт.
	1



5. Характеристика поставляемого товара:
При использовании в описании предмета закупки указания на товарный знак, данный товар необходимо читать со словами «или эквивалент».

	№ п/п
	Наименование
	Характеристики

	1
	KVM-переключатель
	Наименование KVM-переключатель
Интерфейс компьютера HDMI, USB
Интерфейс консоли HDMI, USB
Количество компьютеров 2
Макс. расстояние 1.2 метра
Макс. разрешение 1920 x 1200
Размер ЖК Нет
Многоплатформенная поддержка Windows, Mac, Linux
Периферийные USB-устройства Да
Горячее подключение Да
Питание по шине Да
Стандарт USB USB 2.0
Дополнительные функции USB 2.0
Вес в упаковке, кг. 0,5±0.01
Длина упаковки, мм. 190±1
Ширина упаковки, мм. 60±1
Высота упаковки, мм. 160±1

	2
	USB 2,0 кабель AB 3.0m экранированный (2 ферритовых фильтра)
	Тип кабель USB
Версия кабеля не меньше USB 2.0 / 480 Мбит/c
Длина 3 метра±1%
Контакт А USB 2.0 AM [штекер]
Контакт Б USB 2.0 Type B [штекер]
Материал проводника бескислородная медь
Материал изоляции экологичный RoHS PVC

	3
	USB разветвитель Gembird UHB-U2P4-02
	Тип USB-разветвитель
Количество разъемов для устройств от 4 шт
Разъемы USB 2.0 Type-A
Длина кабеля от 55 см
Блок питания есть
Комплектация: блок питания, документация

	4
	USB-разветвитель Gembird UHB-U2P7-02
	Тип: USB-разветвитель
Разъемы: USB 2.0 Type-A
Количество разъемов для устройств от 7 шт
Длина кабеля от 55 см
Блок питания: есть
Комплектация:адаптер питания, документация

	5
	USB-разветвитель Ugreen CM219
	Тип USB-разветвитель
Основной цвет серый
Материал корпуса пластик
Количество разъемов для устройств 4 шт
Разъемы USB 3.2 Gen1 Type-A x4
Специализированные разъемы USB для зарядки нет
Скорость передачи данных до 5 Гбит/с
Тип разъема подключения USB Type-A
Отсоединяемый кабель подключения нет
Блок питания нет
Комплектация документация
Длина 130 мм
Ширина 30 мм

	6
	Wi-Fi роутер Keenetic KN-3910 Challenger
	Тип Wi-Fi роутер
Основной цвет серый
Процессор 1.3 ГГц
Количество ядер 2
Объем оперативной памяти 512 МБ
Flash-память 128 МБ
Тип подключения Ethernet
Мобильный выход в интернет нет
Поддержка IPv6 есть
Wi-Fi есть
Стандарт Wi-Fi 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax)
Частота работы передатчика Wi-Fi 2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения 2976 Мбит/с
Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц 574 Мбит/с
Максимальная скорость по частоте 5 ГГц 2402 Мбит/с
Одновременная работа в двух диапазонах есть
Многопотоковая передача данных MU-MIMO
Технологии усиления сигнала Airtime Fairness, Beamforming, OFDMA, бесшовный роуминг
Безопасность соединения OWE, WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
Съемная антенна нет
Тип и количество антенн внешняя несъемная x4
Коэффициент усиления антенны 5 dBi
Количество портов 2x LAN/WAN
Порты LAN / WAN с автоопределением есть
Скорость передачи по проводному подключению 2500 Мбит/с
Количество SFP-портов 0
USB разъем нет
Типы WAN-подключения L2TP, PPPoE, PPTP
Поддержка DHCP есть
Статическая маршрутизация есть
Dynamic DNS (DDNS) есть
IP Мультикаст IGMP
Межсетевой экран (Firewall) есть
Дополнительные функции безопасности AdGuard ad blocker, Cloudflare DNS, KeenDNS, NAT, Port Forwarding, SPI, SkyDNS, Яндекс.DNS, защита от DDoS
Фильтрация по MAC-адресу
Гостевая сеть есть
Родительский контроль есть
Функции VPN IPSec client, IPSec server, L2TP Server, L2TP client, OpenVPN client, OpenVPN server, PPTP client, PPTP server, 
Поддержка MESH есть
Технология MESH KeeneticOS
Управление SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Режимы работы маршрутизатор, репитер, точка доступа
Сетевые протоколы и функции IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Количество юнитов в комплекте 1 шт
Возможность установки вне помещения нет
Комплектация адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Дополнительная информация LAN/WAN порты с автоопределением, MultiWAN
Тип и напряжение питания блок питания 12В/1.5А
Мобильное приложение Keenetic
Поддержка голосового помощника нет
Подходит для онлайн-игр нет
Наличие подсветки нет
Кнопки WPS, Wi-Fi, смена режима
Ширина 160 мм
Высота 45 мм
Длина / Глубина 118 мм
Вес 377 г
Ширина упаковки 347 мм
Высота упаковки 260 мм
Глубина упаковки 65 мм
Вес в упаковке 0.89 кг
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	Аккумулятор 12V 7Ah CSB GP1272F2
	Кол-во элементов в блоке  6
Номинальное напряжение  12
Емкость  7.2 Aч при 20-часовом разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С
Вес  2.4 кг
Максимальный ток разряда  100A/130A (5 сек)
Внутреннее сопротивление  23 мОм
Диапазон рабочих температур  разряд: от -15°С до +50°С заряд: от -15°С до +40°С хранение: от -15°С до +40°С
Номинальная рабочая температура  25°С
Напряжение подзаряда  13.5 - 13.8 В при 25°С
Максимальный ток заряда  2.16 A (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда Imax не ограничен
Напряжение заряда при циклическом режиме  14.4 - 15.0 В при 25°С
Саморазряд низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°С более 6-ти месяцев.*
Выводы  F1/F2-Faston Tab 187/250
Длина 150.9±2.0
Ширина 64.8±1.0
Высота 94.3±1.0
Высота (с клеммами) 98.6±1.0
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	Аккумулятор 12V 9Ah Delta DTM 1209
	Тип аккумуляторная батарея для ИБП
Исполнение AGM, VRLA
Основной цвет оранжевый
Состав cвинцово-кислотный
Емкость 9 А*ч
Клеммы T2/F2 (под клемму 250)
Напряжение 12 В
Максимальный ток заряда 2.7 А
Максимальный ток разряда 100 А
Внутреннее сопротивление 18 мОм
Количество циклов полной зарядки 250
Количество элементов в блоке 6
Срок службы 6 лет
Заряд -10 °C ~ 60 °C
Хранение -20 °C ~ 60 °C
Разряд -20 °C ~ 60 °C
Саморазряд 3% мес. при 20 °С
Материал корпуса ABS-пластик
Ручка для переноски нет
Длина 151 мм
Ширина 65 мм
Высота 94 мм
Высота с учетом клеммы 100 мм
Вес 2.65 кг
Вес в упаковке 2.72 кг
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	Аккумулятор GP 100AAAHC-UC2 950 мА*ч
	Тип аккумулятор
Вид Ni-MH
Форм фактор AAA
Номинальное напряжение 1.2 В
Номинальная емкость 950 мА*ч
Количество циклов перезарядки 500
Количество штук в блистере 2 шт
Подходят для питания цифровой камеры, портативных аудио проигрывателей, миникомпьютеров, игрушек
Напряжение 1.415 В
Внутреннее сопротивление 41 мОм
Ток короткого замыкания 8.53 А
Температура при максимальной нагрузке 125°
Емкость на токе 1 A до напряжения 1 V (мА*ч) 289 мА*ч
Емкость на токе 1 A до напряжения 1 V (мВт*ч) 298 мВт*ч
Емкость на токе 250 mA до напряжения 1 V (мА*ч) 966 мА*ч
Емкость на токе 250 mA до напряжения 1 V (мВт*ч) 1149 мВт*ч
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	Аккумулятор GP 270AAHC-UC2 PET-G 2600 мА*ч
	Тип аккумулятор
Вид Ni-MH
Форм фактор AA
Номинальное напряжение 1.2 В
Номинальная емкость 2600 мА*ч
Количество циклов перезарядки 300
Количество штук в блистере 2 шт
Подходят для питания игрушек, портативных аудио проигрывателей, игровых контроллеров, цифровой камеры
Внутреннее сопротивление 35 мОм
Ток короткого замыкания 7.53 А
Температура при максимальной нагрузке 77°
Емкость при низких температурах 2227 мВт*ч
Емкость на токе 1 A до напряжения 1 V (мА*ч) 2385 мА*ч
Емкость на токе 1 A до напряжения 1 V (мВт*ч) 2722 мВт*ч
Емкость на токе 250 mA до напряжения 1 V (мА*ч) 2375 мА*ч
Емкость на токе 250 mA до напряжения 1 V (мВт*ч) 2848 мВт*ч

	11
	Батарейка GP Super AA (LR6)
	Тип батарейка
Вид элемента щелочная
Форм-фактор AA
Типоразмер LR6
Напряжение 1.5 В
Емкость 2500 мА*ч
Диаметр батарейки 14.5 мм
Высота батарейки 50.5 мм
Вид упаковки пленка
Количество штук в упаковке 40 шт
Подходят для питания автомобильных сигнализаций, бытовой техники, игрушек, калькуляторов, компьютерного оборудования, пультов ДУ, спортивных устройств, фонариков, фотоаппаратов, цифровых устройств, часов, электронных играх
Температура эксплуатации от -20 до +54 ℃
Температура хранения от -30 до +45 ℃
Дополнительно не содержит ртути
Ширина упаковки 50±1 мм
Высота упаковки 50±1 мм
Глубина упаковки 140±1 мм
Вес в упаковке 920±1 г

	12
	Батарейка GP Super AAA (LR03)
	Тип батарейка
Вид элемента щелочная
Форм-фактор AAA
Типоразмер LR03
Напряжение 1.5 В
Емкость 1150 мА*ч
Диаметр батарейки 10.5 мм
Высота батарейки 44.5 мм
Вид упаковки пленка
Количество штук в упаковке 40 шт
Подходят для питания автомобильных сигнализаций, бытовой техники, игрушек, компьютерного оборудования, кухонных весов, медицинских приборов, микрофонов, портативных видеосистем, портативных электронных устройств, пультов ДУ, фонариков, фотоаппаратов, часов
Температура эксплуатации от -20 до +54 ℃
Температура хранения от -30 до +45 ℃
Дополнительно не содержит ртути
Ширина упаковки 45±1 мм
Высота упаковки 50±1 мм
Глубина упаковки 105±1 мм
Вес в упаковке 460±1 г
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	Батарейка GP Ultra 6LR61
	Тип: батарейка
Вид: щелочная
Модель: GP Ultra
Форм-фактор: крона (6LR61)
Напряжение: 9 В
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	Батарейки BIOS CR2032 GP Lithium
	Тип батарейка
Вид литиевая
Форм фактор CR2032
Напряжение 3 В

	15
	Блок питания AeroCool VX PLUS 450W [VX-450 PLUS]
	Тип блок питания
Мощность (номинал) 450 Вт
Форм-фактор ATX
Цвет черный
Отстегивающиеся кабели нет
Оплетка проводов нет
Цвета проводов стандартные
Тип подсветки нет
Цвет подсветки нет
Основной разъем питания 20 + 4 pin
Разъемы для питания процессора (CPU) 4+4 pin
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) 6+2 pin
Количество разъемов 15-pin SATA 2
Количество разъемов 4-pin Molex 2
Разъем 4 pin Floppy есть
Длина основного кабеля питания 500 мм
Длина кабеля питания процессора 550 мм
Длина кабеля питания PCI-E 400 мм
Длина кабеля питания SATA 300 мм
Длина кабеля питания Molex 450 мм
Мощность по линии 12 В 360 Вт
Ток по линии +12 В 12V1 30A
Ток по линии +3.3 В 18 А
Ток по линии +5 В 15 А
Ток дежурного источника (+5 В Standby) 2.5 А
Ток по линии -12 В 0.3 А
Диапазон входного напряжения сети 100-240 В 50/60 Гц
Система охлаждения активная
Размеры вентиляторов 120 x 120 мм
Регулировка оборотов автоматическая
Переключатель режима работы вентилятора (Hybrid mode) нет
Сертификат 80 PLUS нет
Корректор коэффициента мощности (PFC) нет
Соответствие стандартам ATX 12V 2.3
Технологии защиты OPP, OVP, UVP, SCP
Сетевой кабель в комплекте есть
Комплектация документация, крепежный комплект
Длина 140 мм
Ширина 150 мм
Высота 86 мм
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	Блок питания Aerocool VX PLUS 550W [VX-550 PLUS]
	Блок питания
Цвет черный
Форм-фактор ATX
Версия ATX12V 2.3
Поддержка EPS12V есть
Сертификат 80 PLUS нет
Корректор коэффициента мощности (PFC) нет
Технологии защиты OPP , OVP , UVP , SCP
Мощность (номинал) 550 Вт
Мощность по линии 12 В 504 Вт
Ток по линии +12 В 12V1 42A
Ток по линии +3.3 В 18 А
Ток по линии +5 В 16 А
Ток дежурного источника (+5 В Standby) 2.5 А
Ток по линии -12 В 0.3 А
Диапазон входного напряжения сети 230 В 50/60Гц
Отстегивающиеся кабели нет
Основной разъем питания 20+4 pin
Разъемы для питания процессора (CPU) 1x 4+4 pin
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) 1x 6+2 pin
Количество разъемов 15-pin SATA 3 шт
Количество разъемов 4-pin Molex 3 шт
Количество разъемов 4-pin Floppy 1 шт
Длина основного кабеля питания 500 мм
Длина кабеля питания процессора 550 мм
Система охлаждения активная
Размеры вентиляторов 120x120 мм
Тип подсветки нет
Цвет подсветки нет
Оплетка проводов нет
Комплектация крепежные винты x 4 , документация
Сетевой кабель в комплекте есть
Длина 140 мм
Ширина 150 мм
Высота 86 мм
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	Блок питания Cougar STX 700W [CGR ST-700]
	Тип Блок питания
Мощность (номинал) 700 Вт
Форм-фактор ATX
Цвет черный
Отстегивающиеся кабели нет
Оплетка проводов защитная оплетка
Цвета проводов стандартные
Тип подсветки нет
Цвет подсветки нет
Основной разъем питания 20 + 4 pin
Разъемы для питания процессора (CPU) 4+4 pin, 8 pin
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) 6+2 pin x2
Количество разъемов 15-pin SATA 6
Количество разъемов 4-pin Molex 3
Разъем 4 pin Floppy есть
Длина основного кабеля питания 600 мм
Длина кабеля питания процессора 600 мм
Длина кабеля питания PCI-E 550 мм
Длина кабеля питания SATA 500 мм
Длина кабеля питания Molex 450 мм
Мощность по линии 12 В 672 Вт
Ток по линии +12 В 12V1 56A
Ток по линии +3.3 В 24 А
Ток по линии +5 В 20 А
Ток дежурного источника (+5 В Standby) 3 А
Ток по линии -12 В 0.3 А
Диапазон входного напряжения сети 200-240 В 50/60 Гц
Система охлаждения активная
Размеры вентиляторов 120 x 120 мм
Регулировка оборотов автоматическая
Переключатель режима работы вентилятора (Hybrid mode) нет
Сертификат 80 PLUS Standard
Корректор коэффициента мощности (PFC) активный
Соответствие стандартам ATX 12V 2.3
Технологии защиты OCP, OPP, OVP, SCP, UVP
Кабель питания в комплекте есть
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	Блок питания EDR-120-12
	Тип: Блок питания
Выходные параметры
Напряжение постоянного тока: 12В
Номинальный ток: 10A
Диапазон рабочего тока: 0 ~ 10A
Номинальная мощность: 120Вт
Пульсации и шум (макс.): 100мВp-p
Диапазон подстройки напряжения: 12 ~ 14В
Нестабильность по входному напряжению: ±2,0%
Нестабильность по нагрузке: ±0,5%
Время готовности, время нарастания: 1200мс, 60мс/230В AC; 2500мс, 60мс/115В AC при полной нагрузке
Время удержания напряжения (тип.): 16мс/230В AC 10мс/115В AC при полной нагрузке
Допустимый диапазон выходного напряжения: ±1,0%
Входные параметры
Диапазон входного напряжения: 90 ~ 264В AC; 127 ~ 370В DC
Частота: 47 ~ 63Гц
КПД (тип.): 85%
Потребляемый ток AC: 2,25A/115В AC; 1,3A/230В AC
Пусковой ток: 20А/115В AC; 35А/230В AC
Ток утечки: менее 1мА / 240В AC
Защита
Перегрузка: 105 ~ 130% номинальной мощности, режим постоянного ограничения тока, автоматическое восстановление после устранения причины
Перенапряжение: 14 ~ 17В, отключение выходного напряжения, восстановление после повторного включения питания
Перегрев: отключение выходного напряжения, восстановление после повторного включения питания
Окружающая среда
Рабочая температура: -20 ~ +60°С (см. раздел "Кривая понижения мощности")
Рабочая влажность: 20 ~ 95% RH, без конденсации
Температура и влажность хранения: -40 ~ +85°C; 10 ~ 95% RH
Температурный коэффициент: ±0,03%/°С (0 ~ 50°C)
Вибрация: компоненты: 10 ~ 500Гц, 2G, 10мин/cycle, 60мин. по осям X, Y, Z; установка: соответствует IEC60068-2-6
Безопасность и электромагнитная совместимость
Стандарты безопасности: UL508, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS15598-1, BIS IS13252(Part1): 2010/IEC 60950-1:2005 (соответствует BS EN/EN60204-1)
Испытательное напряжение: вход-выход: 3кВ AC; вход-корпус: 2кВ AC; выход-корпус: 0,5кВ AC
Сопротивление изоляции: вход-выход, вход-корпус, выход-корпус: более 100МОм / 500В DC / 25°C / 70% RH
Электромагнитные помехи (EMC): Соответствие BS EN/EN55032 (CISPR32) Класс A, BS EN/EN61000-3-2, -3, CNS15936 Класс A, EAC TP TC 020
Устойчивость к ЭМП: Соответствие BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN55035, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), промышленный уровень помехоустойчивости, критерий A, EAC TP TC 020
Прочее
MTBF: 2718,3 тыс. ч мин. (Telcordia SR-332 (Bellcore)); 474,7 тыс. ч мин. (MIL-HDBK-217F, 25°C)
Габариты: 40x125,2x113,5 мм (ШxВxГ)
Масса: 0,6 кг; 20 шт./13 кг/1,02куб.фут
Крепление на DIN рейку
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	БП 12В 2А
	Тип универсальный адаптер
Тип адаптера сетевой
Цвет  черный
Совместимые устройства  универсальный
Совместимые бренды  универсальный
Количество разъемов  1
USB разъем  нет
Размеры штекера 5.5 x 2.1 мм
Входное напряжение 100–240В/50-60Гц
Минимальное выходное напряжение 12 В
Максимальное выходное напряжение 12 В
Выходная мощность 24 Вт
Максимальная выходная сила тока 2 А
Регулировка выходного напряжения Постоянная
Индикатор нет
Комплектация документация
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	БП 12В 5А
	Тип универсальный адаптер
Тип адаптера сетевой
Цвет  черный
Совместимые устройства  универсальный
Совместимые бренды  универсальный
Количество разъемов  1
USB разъем  нет
Размеры штекера 5.5 x 2.1 мм
Входное напряжение 100–240В/50-60Гц
Минимальное выходное напряжение 12 В
Максимальное выходное напряжение 12 В
Выходная мощность 60 Вт
Максимальная выходная сила тока 5 А
Регулировка выходного напряжения Постоянная
Индикатор нет
Комплектация документация
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	БП 14В 3А
	Тип универсальный адаптер
Тип адаптера сетевой
Цвет  черный
Совместимые устройства  универсальный
Совместимые бренды  универсальный
Количество разъемов  1
USB разъем  нет
Размеры штекера 5.5 x 2.1 мм
Входное напряжение 100–240В/50-60Гц
Минимальное выходное напряжение 14 В
Максимальное выходное напряжение 14 В
Выходная мощность 42 Вт
Максимальная выходная сила тока 3 А
Регулировка выходного напряжения Постоянная
Индикатор нет
Комплектация документация
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	БП 19-20В 4А
	Тип Блок питания
Выходное напряжение, В 20
Макс. выходной ток, А 4
Макс. выходная мощность, Вт 80
Выходной коннектор DC 4.0 x 1.7 мм (штекер)
Входной коннектор Сетевая вилка
Конструктивные особенности Защита от перегрева, Защита от перегрузки по току
Длина кабеля, м 1.5
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	БП 5В 1.5А
	Тип универсальный адаптер
Тип адаптера сетевой
Цвет черный
Совместимые бренды универсальный
Совместимые устройства универсальный
Количество разъемов 1
USB разъем нет
Размеры штекера 5.5 x 2.1 мм
Входное напряжение 110-220 В / 50-60 Гц
Минимальное выходное напряжение 5 В
Максимальное выходное напряжение 5 В
Выходная мощность 7.5 Вт
Максимальная выходная сила тока 1.5 А
Регулировка выходного напряжения постоянная
Индикатор нет
Длина шнура от адаптера 0.8 м
Ширина 140 мм
Высота 30 мм
Длина 90 мм
Вес 100 г
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	Бумага A3 FUMIKO (50 листов) 200г/м2 глянцевая
	Вид: фотобумага
Формат: А3
Покрытие: глянцевое
Печать: струйная
Стороны для печати: односторонняя
Плотность: 200 г/м2
Разрешение печати: 5760 dpi
Листов в пачке: 50
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	Бумага А4 IST (100 листов) 230 г/м2, глянцевая односторонняя G230-100A4
	Формат: 210х297 мм (A4)
Тип: глянцевая односторонняя
Плотность: 230 г/м2±1%
Листов в пачке: 100
Вес, кг: 1,49
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	Бумага А4 Lomond (100 листов) 160 г/м2, матовая одностор. 0102005
	Универсальность: Струйная
Материал: Бумага
Ширина: 210мм
Длина: 297мм
Основа: бумажная
Покрытие: Ink Jet Coated
Лицевая сторона: Матовая (Matt)
Обратная сторона: Без покрытия
Плотность: 160г/м2±1%
Разрешение печати: 2880dpi
Односторонняя: Односторонняя
Серия: Photo Paper
Формат: A4
Листов в пачке: 100
Матовая или глянцевая: Матовая
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	Бумага А4 Lomond (100 листов) 170 г/м2, матовая двустор. 0102006
	Область применения Для струйных принтеров
Тип носителя Бумага
Формат A4
Ширина 210 мм
Длина 297 мм
Листов 100
Основа RC (Resin Coated)
Тип покрытия Ink Jet Coated
Двусторонний носитель Да
Лицевая поверхность Матовая (Matt)
Обратная поверхность Матовая (Matt)
Плотность 170 г/м2±1%
Краситель Пигментные чернила / Водорастворимые чернила
Максимальное разрешение печати 2880 dpi
Цвет Белый
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	Бумага А4 Lomond (50 листов) 230 г/м2, матовая одностор. 0102016
	Тип Фотобумага для струйной печати
Стандартный формат A4
Покрытие матовое
Стороны для печати односторонняя печать
Количество листов 50 листов
Плотность 230 г/м2±1%
Цвет белый
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	Бумага А4 Lomond 0102089 220г/м2/50л./белый глянцевое/глянцевое для струйной печати
	Тип Фотобумага 
Цвет Белый 
Количество листов в пачке 50 
Количество пачек в упаковке 1 
Печать (стороны для печати) двусторонняя 
Плотность, г/м2 220 
Покрытие первой стороны глянцевое 
Тип фасовки печатных носителей пачка 
Целевое назначение по принципу печати для струйной печати 
Покрытие второй стороны глянцевое 
Тип листа цельный 
Формат A4 
Двухсторонняя да 
Количество листов в упаковке 50 
Наличие делений на листе нет 
Плотность 220 
Самоклеящаяся нет 
Серия Standard 
Технология печати для струйной печати 
Тип поверхности глянцевая 
Упаковка с европодвесом да 
Бренд LOMOND 
Гарантия 12 мес. 
Количество листов 50 листов 
Покрытие глянцевое 
Стандартный формат A4 
PartNumber/Артикул Производителя 0102089 
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м 0.325x0.215x0.02 
Длина товара, см 29.7 
Объем упаковки (ед), м3 0.001398 
Ширина товара, см 21 
GTIN 04607087456391 
Производитель Lomond 
Вес, г 721
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	Веб-камера Logitech C922 Pro Stream
	Тип веб-камера
Основной цвет черный
Тип матрицы CMOS
Число мегапикселей матрицы 2 Мп
Разрешение (видео) 1280x720, 1920x1080
Угол обзора (градус) 78°
Максимальная частота кадров 60 кадр./сек
Поддержка режимов 1280x720 @ 60 кадр./сек, 1920x1080 @ 30 кадр./сек
Разрешение (фото) 1920x1080
Фокусировка автоматическая
Поддержка HDR нет
Микрофон есть
Количество микрофонов 2
Микрофон с шумоподавлением есть
Динамик нет
Тип подключения проводная
Интерфейс USB Type-A
Напряжение питания 5 В
Совместимость с операционными системами Android, Chrome OS, Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Длина кабеля 150 см
Подсветка нет
Крепление универсальное
Шторка веб-камеры нет
Количество камер 1 шт
Функция слежения за лицом нет
Пульт ДУ нет
Комплектация документация, штатив
Дополнительно виртуальный хромакей, премиум-лицензия XSplit на 3 месяца
Длина 71 мм
Ширина 95 мм
Толщина 44 мм
Вес 162 г
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	Вентилятор 60*60*15 5В
	Тип вентилятор
Рабочее напряжение,В 5 
Потребляемая мощность, Вт 1.25 
Производительность,м.куб./мин. 14.2 
Шум, дБA 28.8 
Толщина,мм 15 
Тип подшипника S-скольжения 
Ток,А 0.25 
Выводы проводные 
Высота, мм 60 
Диапазон рабочих температур, °C -10…+60 
Диэлектрическая прочность, В 500(50 Гц, 1 мин.) 
Материал корпус/крыльчатка-PBT 
Межосевое расстояние, мм 50 
Наработка на отказ, не менее, час 30000 
Скорость вращения, об./мин. (М-среднескоростной)3900 
Сопротивление изоляции, МОм, не менее 100(при Uисп.dc=600 В) 
Температура хранения, °C -30…+75 
Тип Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD 6015 
Транспортная упаковка: размер/кол-во 47*28*16/250 
Ширина, мм 60 
Вес, г 38
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	Вентилятор Deepcool XFAN 120
	Тип Вентилятор
Производитель Deepcool
Тип подшипника гидродинамический
Регулятор оборотов отсутствует
Максимальный воздушный поток 21.8 CFM±1%
Максимальная скорость вращения 1800 об/мин±1%
Количество вентиляторов 1шт
Диаметр вентилятора 120 мм
Цвет подсветки отсутствует
Тип Вентилятор
Назначение для корпуса
Модель XFAN 120
Вес 82 г±1%
Высота кулера 25 мм
Номинальное напряжение 12 В±1%
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	Вентилятор Deepcool XFAN 80
	Тип Вентилятор
Производитель Deepcool
Тип подшипника гидродинамический
Регулятор оборотов отсутствует
Максимальный воздушный поток 21.8 CFM±1%
Максимальная скорость вращения 1800 об/мин±1%
Количество вентиляторов 1шт
Диаметр вентилятора 80 мм
Цвет подсветки отсутствует
Тип Вентилятор
Назначение для корпуса
Модель XFAN 80
Вес 82 г±1%
Высота кулера 25 мм
Номинальное напряжение 12 В±1%
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	Вентилятор ID-COOLING FL Series [FL-12025K]
	Тип вентилятор
Количество вентиляторов в комплекте 1
Цвет каркаса черный
Цвет крыльчатки черный
Тип подсветки нет
Размер вентилятора 120 x 120 мм
Толщина вентилятора 25 мм
Тип подшипника скольжения (гидродинамический)
Антивибрационная прокладка нет
Максимальная скорость вращения 1250 об/мин
Минимальная скорость вращения 1250 об/мин
Воздушный поток на максимальной скорости 45 CFM
Максимальное статическое давление 25.2 Па
Максимальный уровень шума 21 дБ
Минимальный уровень шума 21 дБ
Тип разъема питания вентилятора 3 pin
Регулировка оборотов нет
Номинальное напряжение 12 В
Максимальный ток 200 мА
Тип разъема питания подсветки нет
Переходники в комплекте нет
Хаб-контроллер в комплекте нет
ПДУ в комплекте нет
Комплектация комплект крепежа
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	Вентилятор Xilence XF037 [XPF80.R]
	Тип вентилятор
Количество вентиляторов в комплекте 1
Цвет каркаса черный
Цвет крыльчатки красный
Тип подсветки нет
Размер вентилятора 80 x 80 мм
Толщина вентилятора 25 мм
Тип подшипника скольжения (гидродинамический)
Антивибрационная прокладка нет
Максимальная скорость вращения 1500 об/мин
Минимальная скорость вращения 1500 об/мин
Воздушный поток на максимальной скорости 18.61 CFM
Максимальный уровень шума 17.5 дБ
Минимальный уровень шума 17.5 дБ
Тип разъема питания вентилятора 3 pin, Molex
Регулировка оборотов нет
Номинальное напряжение 12 В
Максимальный ток 50 мА
Тип разъема питания подсветки нет
Переходники в комплекте нет
Хаб-контроллер в комплекте нет
ПДУ в комплекте нет
Длина кабеля 340 мм
Комплектация комплект крепежа
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	Видеокарта MSI GeForce 210 [N210-1GD3/LP]
	Тип видеокарта
Цвет черный
Предназначена для майнинга (добыча криптовалют) нет
LHR нет
Графический процессор GeForce 210
Микроархитектура NVIDIA Tesla
Техпроцесс 40 нм
Штатная частота работы видеочипа 460 МГц
Количество универсальных процессоров (ALU) 16
Число текстурных блоков 8
Число блоков растеризации 4
Поддержка трассировки лучей нет
Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) 0
Тензорные ядра 0
Объем видеопамяти 1 ГБ
Тип памяти GDDR3
Разрядность шины памяти 64 бит
Максимальная пропускная способность памяти 6.4 Гбайт/сек
Эффективная частота памяти 1000 МГц
Тип и количество видеоразъемов DVI-I, HDMI, VGA (D-Sub)
Версия HDMI 1.3a
Количество подключаемых одновременно мониторов 3
Интерфейс подключения PCIe 2.0
Форм-фактор разъема подключения PCIe x16
Количество линий PCI Express 16
Разъемы дополнительного питания нет
Рекомендуемый блок питания 350 Вт
Тип охлаждения активное воздушное
Тип и количество установленных вентиляторов 1 осевой
Радиатор жидкостного охлаждения нет
Подсветка элементов видеокарты нет
Синхронизация RGB подсветки нет
LCD дисплей нет
Переключатель BIOS нет
Низкопрофильная карта (Low Profile) есть
Количество занимаемых слотов расширения 1
Длина видеокарты 145 мм
Ширина видеокарты 84 мм
Толщина видеокарты 18 мм
Вес 145 г
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	Видеокарта MSI GeForce GT 730 [N730-2GD3V3]
	Тип видеокарта
Цвет серый
Предназначена для майнинга (добыча криптовалют) нет
LHR нет
Графический процессор GeForce GT 730
Микроархитектура NVIDIA Fermi
Техпроцесс 40 нм
Штатная частота работы видеочипа 700 МГц
Количество универсальных процессоров (ALU) 96
Число текстурных блоков 16
Число блоков растеризации 4
Поддержка трассировки лучей нет
Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) 0
Тензорные ядра 0
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR3
Разрядность шины памяти 128 бит
Максимальная пропускная способность памяти 25.6 Гбайт/сек
Эффективная частота памяти 1600 МГц
Тип и количество видеоразъемов DVI-I, HDMI, VGA (D-Sub)
Версия HDMI 1.4a
Количество подключаемых одновременно мониторов 3
Максимальное разрешение 4096x2160
Интерфейс подключения PCIe 2.0
Форм-фактор разъема подключения PCIe x16
Количество линий PCI Express 16
Разъемы дополнительного питания нет
Рекомендуемый блок питания 300 Вт
Потребляемая мощность 49 Вт
Тип охлаждения активное воздушное
Тип и количество установленных вентиляторов 1 осевой
Радиатор жидкостного охлаждения нет
Подсветка элементов видеокарты нет
Синхронизация RGB подсветки нет
LCD дисплей нет
Переключатель BIOS нет
Комплектация документация
Низкопрофильная карта (Low Profile) нет
Количество занимаемых слотов расширения 2
Длина видеокарты 152 мм
Ширина видеокарты 106 мм
Толщина видеокарты  38 мм
Вес 250 г
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	Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV3 [GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV3]
	Тип видеокарта
Цвет черный
Предназначена для майнинга (добыча криптовалют) нет
LHR нет
Графический процессор GeForce GTX 1650
Микроархитектура NVIDIA Turing
Техпроцесс 12 нм
Штатная частота работы видеочипа 1485 МГц
Турбочастота 1620 МГц
Количество универсальных процессоров (ALU) 896
Число текстурных блоков 56
Число блоков растеризации 32
Поддержка трассировки лучей нет
Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) нет
Тензорные ядра нет
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Разрядность шины памяти 128 бит
Максимальная пропускная способность памяти 192 Гбайт/сек
Эффективная частота памяти 12000 МГц
Тип и количество видеоразъемов DVI-D, DisplayPort, HDMI
Версия HDMI 2.0b
Версия DisplayPort 1.4
Количество подключаемых одновременно мониторов 3
Максимальное разрешение 7680x4320 (8K Ultra HD)
Интерфейс подключения PCI-E 3.0
Форм-фактор разъема подключения PCIe x16
Количество линий PCI Express 16
Разъемы дополнительного питания 6 pin
Рекомендуемый блок питания 300 Вт
Потребляемая мощность 75 Вт
Тип охлаждения активное воздушное
Тип и количество установленных вентиляторов 2 осевых
Радиатор жидкостного охлаждения нет
Подсветка элементов видеокарты нет
Синхронизация RGB подсветки нет
LCD дисплей нет
Переключатель BIOS нет
Комплектация документация
Низкопрофильная карта (Low Profile) нет
Количество занимаемых слотов расширения 2
Длина видеокарты 179 мм
Ширина видеокарты 115 мм
Толщина видеокарты 42 мм
Вес 466 г

	39
	Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 6500 XT PULSE OC [11314-08-20G]
	Тип видеокарта
Цвет черный
Предназначена для майнинга (добыча криптовалют) нет
LHR нет
Графический процессор Radeon RX 6500 XT
Микроархитектура AMD RDNA 2
Техпроцесс 6 нм
Турбочастота 2855 МГц
Количество универсальных процессоров (ALU) 1024
Число текстурных блоков 64
Число блоков растеризации 32
Поддержка трассировки лучей есть
Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) 16
Тензорные ядра 0
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Разрядность шины памяти 64 бит
Максимальная пропускная способность памяти 144 Гбайт/сек
Эффективная частота памяти 18000 МГц
Тип и количество видеоразъемов DisplayPort, HDMI
Версия HDMI 2.1
Версия DisplayPort 1.4
Количество подключаемых одновременно мониторов 2
Максимальное разрешение 7680x4320 (8K Ultra HD)
Интерфейс подключения PCIe 4.0
Форм-фактор разъема подключения PCIe x16
Количество линий PCI Express 4
Разъемы дополнительного питания 8 pin
Рекомендуемый блок питания 400 Вт
Потребляемая мощность 130 Вт
Тип охлаждения активное воздушное
Тип и количество установленных вентиляторов 2 осевых
Радиатор жидкостного охлаждения нет
Подсветка элементов видеокарты нет
Синхронизация RGB подсветки нет
LCD дисплей нет
Переключатель BIOS нет
Особенности, дополнительно Infinity Cache - 16 Мб
Низкопрофильная карта (Low Profile) нет
Количество занимаемых слотов расширения 2
Длина видеокарты 194 мм
Ширина видеокарты 107 мм
Толщина видеокарты 40 мм
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	Видеорегистратор IP iFlow F-NR-108P 8-ми канальный
	Тип видеорегистратор
Видеовыход - 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р
Видеосжатие - H.265+/H.265/H.264+/H.264
Входящий поток - 60 Мбит/с
Исходящий поток 60 Мбит/с
Разрешение записи - до 6Мп
Синхронизация воспроизведения -  4 канала@2Мп / 2 канала@4Мп / 1 канал@6Мп
Хранилище -  1 SATA для HDD до 8Тб
Поддержка событий MD2.0 IP-камер
Интерфейс - 1 10/100M Ethernet
USB2 — 2 х USB2.0
Рабочая температура, - -10°C до +55°C
Питание -  12В DC
Потребляемая мощность - 18Вт макс (без HDD)
Корпус -  пластик
Комплектация - блок питания
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	Витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0.52 PVC 100005 Паритет
	Категория: 5е (Cat5e)  
Тип экранирования: U/UTP — неэкранированный общий, без экрана на парах  
Число пар: 4 пары (8 жил)  
Структура жил: многопроволочная (гибкая)  
Диаметр жилы: 0,52 мм  
Сечение одной жилы: ≈ 0,21 мм²  
Изоляция жил: полиэтилен (PE)  
Оболочка: ПВХ (PVC) — негорючая, для внутренней прокладки  
Цвет оболочки: обычно серый или белый  
Длина бухты: 50 метров
Запись в реестре Минпромторга: да
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	Витая пара SkyNet CSL-FTP-4-CU
	Тип витая пара
Цвет внешней изоляции серый
Стандарт AWG 24
Тип витой пары FTP
Число пар 4
Категория 5e
Экранирование фольга
Количество жил одножильный
Материал проводника медь
Толщина сечения жилы 0.46 мм
Макс. скорость передачи данных 1000 Мбит
Длина 305 м
Для прокладки вне помещения нет
Тип упаковки бухта
Трос нет
Материал внешней изоляции PVC (ПВХ)
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	Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT
	Тип витая пара
Цвет внешней изоляции черный
Стандарт AWG 24
Тип витой пары FTP
Категория 5e
Число пар 4
Количество жил 8
Экранирование кабеля фольга
Структура жилы одножильный
Материал проводника медь
Толщина сечения жилы 0.51 мм
Материал диэлектрика HDPE
Макс. скорость передачи данных 1000 Мбит
Температурный режим от -40 до +50°C
Длина 305 м
Для прокладки вне помещения есть
Тип упаковки на катушке
Трос есть
Материал внешней изоляции PE (полиэтилен)
Внешний диаметр кабеля 6.2 мм
Ширина упаковки 390 мм
Высота упаковки 200 мм
Глубина упаковки 390 мм
Вес в упаковке 14.1 кг
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	Внешний бокс Gembird EE3-U3S-80 3.5"
	Тип внешний бокс
Основной цвет черный
Интерфейсы подключаемых накопителей SATA
Интерфейс подключения к ПК USB 3.2 Gen 1 Type-A
Материал корпуса металл
Ударопрочность нет
Охлаждение нет
Питание от сети
Блок питания есть
Комплектация блок питания, документация, кабель USB Type-A - Type-B, отвертка
Длина 195 мм
Ширина 111 мм
Высота 36 мм
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	Диск CD Verbatim CD-R 700 Mb
	Вид носителя CD-R
Объем 0.7 ГБ
Максимальная скорость записи 52x
Упаковка Slim Case
Количество штук в упаковке 1 шт
Диаметр диска 12 см
Поверхность для печати нет
Поддержка LightScribe нет
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	Диск CD VS CD-RW 700 Mb
	Вид носителя CD-RW
Объем 0.7 ГБ
Максимальная скорость записи 12x
Упаковка Slim Case
Количество штук в упаковке 1 шт
Диаметр диска 12 см
Поверхность для печати нет
Поддержка LightScribe нет
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	Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x (100шт)
	Тип Накопитель
Производитель Verbatim
Емкость 700Mb
Скорость записи 52 x
Формат CD-R
Тип упаковки на шпинделе
Кол-во в упаковке, шт 100 шт.
Тип Диск
Диаметр диска, см 12
Поверхность диска белая
Размеры упаковки 140x140x160
Вес, гр 1700±1%
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	Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x (25шт)
	Тип Накопитель
Производитель Verbatim
Емкость 700Mb
Скорость записи 52 x
Формат CD-R
Тип упаковки на шпинделе
Кол-во в упаковке, шт 25 шт.
Для архивов (DataLife) DataLife
Тип Диск
Диаметр диска, см 12
Поверхность диска серебристая
Размеры упаковки 145x145x60
Вес, гр 440±1%
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	Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x (50шт)
	Тип Накопитель
Производитель Verbatim
Емкость 700Mb
Скорость записи 52 x
Формат CD-R
Тип упаковки термопленка
Кол-во в упаковке, шт 50 шт.
Для архивов (DataLife) DataLife
Тип Диск
Диаметр диска, см 12
Поверхность диска серебристая матовая
Размеры упаковки 140x140x95
Вес, гр 850±1%
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	Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x slim case
	Тип Накопитель
Производитель Verbatim
Емкость 700Mb
Скорость записи 52 x
Формат CD-R
Тип упаковки Slim Case
Кол-во в упаковке, шт 1 шт.
Тип Диск
Диаметр диска, см 12
Поверхность диска серебристая
Размеры упаковки 140x124x5
Вес, гр 45±1%
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	Диск CD-RW Verbatim 700Mb 12x (10шт)
	Тип Накопитель
Производитель Verbatim
Емкость 700Mb
Скорость записи 12 x
Формат CD-RW
Тип упаковки на шпинделе
Кол-во в упаковке, шт 10 шт.
Для архивов (DataLife) DataLife
Тип Диск
Диаметр диска, см 12
Поверхность диска серебристая матовая
Размеры упаковки 140x140x30
Вес, гр 200±1%
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	Диск CD-RW Verbatim 700Mb 12x (1шт)
	Тип Накопитель
Производитель Verbatim
Емкость 700Mb
Скорость записи 10 x
Формат CD-RW
Тип упаковки Slim Case
Кол-во в упаковке, шт 1 шт.
Тип Диск
Диаметр диска, см 12
Поверхность диска цветная
Размеры упаковки 150x130x6
Вес, гр 50±1%
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	Диск DVD Kodak DVD+R 4.7Gb 16x 1 Slim Case
	Вид носителя DVD+R
Объем 4.7 ГБ
Максимальная скорость записи 16x
Упаковка Slim Case
Количество штук в упаковке 1 шт
Диаметр диска 12 см
Поверхность для печати нет
Поддержка LightScribe нет
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	Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x (25шт)
	Тип Накопитель
Производитель Verbatim
Емкость 4.7Gb
Скорость записи 16 x
Формат DVD+R
Тип упаковки на шпинделе
Кол-во в упаковке, шт 25 шт.
Тип Диск
Диаметр диска, см 12
Поверхность диска серебристая матовая
Размеры упаковки 140x140x50
Вес, гр 500±1%
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	Диск DVD+RW Verbatim 4.7Gb 4x (1шт)
	Тип Накопитель
Производитель Verbatim
Емкость 4.7Gb
Скорость записи 4 x
Формат DVD-RW
Тип упаковки Jewel Case
Кол-во в упаковке, шт 1 шт.
Тип Диск
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	Драм-картридж БУЛАТ s-Line CF257A для HP LJ M436 (Чёрный, 80000 стр.)
	Тип драм картридж
Вес, кг. 1.998
Совместимость HP LJ MFP M436, HP LJ MFP M433, HP LJ MFP M438, HP LJ MFP M442, HP LJ MFP M443, CF257A
Цвет Чёрный 
Ресурс, стр. 80000
Тип товара Драм-картридж
Для устройств HP
Тип оргтехники Монохромные лазерные принтеры и МФУ
Гарантия Официальная гарантия производителя 12 мес.
Оригинальность расходника Совместимый
Формат печати A4

	57
	Жесткий диск 1 ТБ WD Blue [WD10EZEX]
	Жесткий диск
Форм-фактор 3.5"
Объем HDD 1 ТБ
Гибридный SSHD накопитель (объем SSD буфера) нет
Объем кэш-памяти 64 МБ
Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин
Количество пластин 1
Максимальная скорость передачи данных 150 Мбайт/с
Среднее время доступа, чтение 8.9 мс
Среднее время доступа, запись 10.5 мс
Среднее время задержки (Latency) 4.2 мс
Поддержка NCQ есть
Интерфейс SATA III
Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/с
Оптимизация под RAID-массивы нет
Ударостойкость при работе 30 G
Уровень шума во время работы 30 дБа
Уровень шума в простое 29 дБ
С гелиевым наполнением нет
Назначение ПК-десктопы
Максимальное энергопотребление 6.8 Вт
Ширина 101.6 мм
Длина 147 мм
Толщина 25.4 мм
Вес 450 г
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	Жесткий диск 1 ТБ WD Purple [WD10PURZ]
	Тип жесткий диск
Назначение видеосистемы
Объем HDD 1 ТБ
Объем кэш-памяти 64 МБ
Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин
Максимальная скорость передачи данных 110 Мбайт/сек
Интерфейс SATA III
Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/с
Оптимизация под RAID-массивы есть
Технология записи CMR
Ударостойкость при работе 65 G
Уровень шума во время работы 22 дБ
Уровень шума в простое 21 дБ
С гелиевым наполнением нет
Число циклов позиционирования-парковки 300000
Максимальное энергопотребление 3.8 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания 3.2 Вт
Максимальная рабочая температура 65 °C
Ширина 101.6 мм
Длина 147 мм
Толщина 26.1 мм
Вес 450 г
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	Жесткий диск 10 ТБ Seagate SkyHawk AI [ST10000VE001] 
	Тип жесткий диск
Назначение видеосистемы
Объем HDD 10 ТБ
Объем кэш-памяти 256 МБ
Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин
Максимальная скорость передачи данных 245 Мбайт/сек
Среднее время задержки (Latency) 4.16 мс
Интерфейс SATA III
Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/с
Оптимизация под RAID-массивы есть
Технология записи CMR
Ударостойкость при работе 70 G
Уровень шума во время работы 34 дБ
Уровень шума в простое 28 дБ
С гелиевым наполнением нет
Число циклов позиционирования-парковки 300000
Максимальное энергопотребление 10.1 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания 7.76 Вт
Максимальная рабочая температура 65 °C
Ширина 101.85 мм
Длина 147 мм
Толщина 26.1 мм
Вес 720 г
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	Жесткий диск 2 ТБ WD Blue [WD20EZAZ]
	Тип Жесткий диск
Форм-фактор 3.5"
Объем HDD 2 ТБ
Гибридный SSHD накопитель (объем SSD буфера) нет
Объем кэш-памяти 256 МБ
Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин
Максимальная скорость передачи данных 180 Мбайт/с
Интерфейс SATA III
Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/с
Оптимизация под RAID-массивы нет
Ударостойкость при работе 30 G
Уровень шума во время работы 26 дБа
Уровень шума в простое 21 дБ
С гелиевым наполнением нет
Назначение ПК-десктопы
Максимальное энергопотребление 4.1 Вт
Ширина 101.6 мм
Длина 147 мм
Толщина 26.1 мм
Вес 450 г
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	Жесткий диск 6Tb Seagate ST6000VX001 Skyhawk (256Mb/5400rpm) 
	Тип жесткий диск
Назначение видеосистемы
Объем HDD 6 ТБ
Объем кэш-памяти 256 МБ
Скорость вращения шпинделя 5900 об/мин
Максимальная скорость передачи данных 180 Мбайт/сек
Интерфейс SATA III
Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/с
Оптимизация под RAID-массивы нет
Технология записи CMR
С гелиевым наполнением нет
Число циклов позиционирования-парковки 300000
Максимальное энергопотребление 5 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания 3.4 Вт
Максимальная рабочая температура 70 °C
Ширина 101.85 мм
Длина 147 мм
Толщина 26.1 мм
Вес 610 г

	62
	Жесткий диск WD Purple 2 ТБ [WD23PURZ]
	Тип жесткий диск
Назначение видеосистемы
Объем HDD 2 ТБ
Объем кэш-памяти 64 МБ
Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин
Максимальная скорость передачи данных 175 Мбайт/сек
Интерфейс SATA III
Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/с
Оптимизация под RAID-массивы есть
Технология записи CMR
Ширина 101.6 мм
Длина 147 мм
Толщина 26.1 мм
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	Жесткий диск WD Purple 8 ТБ [WD85PURZ]
	Тип жесткий диск
Назначение видеосистемы
Объем HDD 8 ТБ
Объем кэш-памяти 256 МБ
Скорость вращения шпинделя 5640 об/мин
Максимальная скорость передачи данных 215 Мбайт/сек
Интерфейс SATA III
Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/с
Оптимизация под RAID-массивы нет
Технология записи CMR
Ударостойкость при работе 30 G
Уровень шума во время работы 30 дБ
Уровень шума в простое 25 дБ
С гелиевым наполнением нет
Число циклов позиционирования-парковки 300000
Максимальное энергопотребление 6.2 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания 0.4 Вт
Минимальная рабочая температура 0 °C
Максимальная рабочая температура 65 °C
Особенности, дополнительно технология AllFrame
Ширина 101.6 мм
Длина 147 мм
Толщина 26.1 мм
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	Жесткий диск WD Purple Pro 10 ТБ  [WD102PURP]
	Тип жесткий диск
Назначение видеосистемы
Объем HDD 10 ТБ
Объем кэш-памяти 512 МБ
Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин
Максимальная скорость передачи данных 267 Мбайт/сек
Интерфейс SATA III
Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/с
Оптимизация под RAID-массивы есть
Технология записи CMR
Уровень шума во время работы 39 дБ
Уровень шума в простое 34 дБ
Число циклов позиционирования-парковки 600000
Максимальное энергопотребление 9.1 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания 8.2 Вт
Максимальная рабочая температура 65 °C
Особенности, дополнительно поддержка до 64 однопоточных HD-камер и 32 AI-потоков
Ширина 101.6 мм
Длина 147 мм
Толщина 26.1 мм
Вес 750 г
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	Жесткий диск WD Purple Surveillance 6 ТБ [WD64PURZ]
	Тип жесткий диск
Назначение видеосистемы
Объем HDD 6 ТБ
Объем кэш-памяти 256 МБ
Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин
Максимальная скорость передачи данных 180 Мбайт/сек
Интерфейс SATA III
Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/с
Оптимизация под RAID-массивы есть
Технология записи CMR
Ударостойкость при работе 30 G
Уровень шума во время работы 27 дБ
Уровень шума в простое 23 дБ
С гелиевым наполнением нет
Число циклов позиционирования-парковки 300000
Максимальное энергопотребление 4.7 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания 4.3 Вт
Максимальная рабочая температура 65 °C
Ширина 101.6 мм
Длина 147 мм
Толщина 26.1 мм
Вес 570 г
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	ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.1SH.2C13.RJ.USB
	Тип ИБП
Основной цвет черный
Вид линейно-интерактивный
Форм-фактор Tower
Длина кабеля питания 1 м
Полная выходная мощность 1000 ВА
Эффективная выходная мощность 550 Вт
Мин. входное напряжение 145 В
Макс. входное напряжение 290 В
Мин. входная частота 45 Гц
Макс. входная частота 65 Гц
Стабильность выходного напряжения ± 10 %
Мин. выходная частота 49.5 Гц
Макс. выходная частота 50.5 Гц
Тип формы напряжения модифицированная синусоида
Время работы 0.8 мин (550Вт)
Время переключения на батарею 6 мс
КПД 95 %
Виды защиты защита от высокого напряжения, защита от высокочастотных помех, защита от импульсных помех, ещё
Количество и тип выходных разъемов питания 1 х CEE 7 (евророзетка), 2 х IEC 320 C13 (компьютерная)
Количество выходных разъемов питания (UPS) 3
Интерфейсы USB
Дополнительные разъемы RJ-11, RJ-45
Расположение разъемов на корпусе горизонтальное
Тип батареи свинцово-кислотная
Время зарядки 6 ч
Напряжение и емкость батареи 12V/9Ah
Возможность замены батарей нет
Горячая замена батарей нет
Количество батарей 1 шт
Подключение внешних батарей нет
Наличие батареи в комплекте есть
Класс защиты корпуса IP20
Функции и режимы AVR
Холодный старт есть
Дисплей LCD дисплей
Светодиодные индикаторы вход питания переменного тока, выход питания переменного тока, нормальная работа, уровень заряда батареи
Уровень шума 40 дБ
Температура эксплуатации от 0 до +40 °С
Комплектация документация
Глубина 365 мм
Ширина 130 мм
Высота 210 мм
Вес 5 кг
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	ИБП Бастион 1000-AID-IN-1x9-8 600Вт 1000ВА черный
	Тип Источник бесперебойного питания
Топология line-interactive
Активнаямощность 600 Вт
Полнаямощность 1000 ВA
Форм-фактор настольный
Количество фаз 1/1
Входное напряжение 162 - 290 В
Входной разъем EURO
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой 4
Выходные розетки типа EURO, байпассные с фильтрацией 4
Выходные разъемы USB-A 2
Напряжение при питании от батареи 220 +/- 10% В
Частота при питании от батареи 50 +/- 1 Гц
Время переключения на батареи 2 мс
Форма выходного сигнала ступенчатая аппроксимированная синусоида
Виды защиты защита от перегрева, защита сети (порт RJ-45), от высокого напряжения, от импульсных помех, от короткого замыкания, от перегрузки
Интерфейсы USB
Особенности ИБП стабилизатор выходного напряжения, фильтрация помех, холодный старт
Уровень шума 49 дБ
Область применения для компьютера, для маршрутизатора/модема, для офисной техники, для сетевого оборудования
В реестре Минпромторга да
Тип аккумулятора Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов 1
Напряжение 12 В
Емкость 9 Ач
Время заряда, около 8 ч
Наличие батареи с батареей
Конструктивные особенности дисплей, звуковая индикация, звуковая сигнализация
Охлаждение естественное
Степень защиты IP20
Цвет черный
Размеры (ШхГхВ) 203 х 305 х 95 мм
Вес товара 5.4 кг
Температура окружающей среды от 0 до +40 °С
Относительная влажность от 0 до 90 (без конденсации) %
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ 0.379x0.135x0.257 м
Вес упаковки (ед) 6.49 кг
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	ИБП Бастион Skat 800-AID-IN-1x9 480Вт 800ВА черный
	Тип Источник бесперебойного питания
Активная мощность 480 Вт
Полная мощность 800 ВA
Форм-фактор настольный
Количество фаз 1/1
Входное напряжение 162 - 290 В
Входной разъем EURO
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой 4
Выходные розетки типа EURO, байпассные с фильтрацией 4
Выходные разъемы USB-A 2
Напряжение при питании от батареи 220 +/- 10% В
Частота при питании от батареи 50 +/- 1 Гц
Время переключения на батареи 6 мс
Форма выходного сигнала ступенчатая аппроксимированная синусоида
Виды защиты защита от перегрева, защита сети (порт RJ-45), от высокого напряжения, от импульсных помех, от короткого замыкания, от перегрузки
Интерфейсы USB
Особенности ИБП стабилизатор выходного напряжения, фильтрация помех, холодный старт
Уровень шума 45 дБ
Область применения для компьютера, для маршрутизатора/модема, для офисной техники, для сетевого оборудования
Тип аккумулятора Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов 1
Напряжение 12 В
Емкость 9 Ач
Время заряда, около 8 ч
Наличие батареи с батареей
Конструктивные особенности дисплей, звуковая индикация, световые индикаторы
Охлаждение естественное
Степень защиты IP20
Цвет черный
Размеры (ШхГхВ) 203 х 305 х 95 мм
Вес товара 5.4 кг
Температура окружающей среды от 0 до +40 °С
Относительная влажность от 0 до 90 (без конденсации) %
Запись в реестре Минпромторга: да

	69
	Кабель HDMI - HDMI, 10 м
	Тип кабель
Вид соединительный
Основной цвет черный
Разъемы HDMI - HDMI
Вид разъемов вилка - вилка
Разъем вилка (male) HDMI
Версия разъема HDMI 1.4х2
Поток сигнала двунаправленный
L-образный разъем нет
Поворотный разъем нет
Металлический корпус разъема нет
Длина кабеля 10 м
Тканевая оплетка провода нет
Плоский кабель нет
Ферритовые кольца нет
Формат передаваемого сигнала цифровой
Частота кадров при максимальном разрешении 30 Гц
Максимально поддерживаемое разрешение 3840x2160
Пропускная способность 10 Гбит/с
Поддержка функций и технологий 3D, ARC, Auto lip-sync, CEC, DTS-HD Master Audio, DVD-Audio, Dolby TrueHD, Ethernet, Full HD Blu-ray Disc, ещё
Ширина упаковки 18 см
Высота упаковки 2 см
Глубина упаковки 26 см
Вес в упаковке 146 г
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	Кабель HDMI - HDMI, 20 м
	Тип кабель
Вид соединительный
Основной цвет черный
Разъемы HDMI - HDMI
Вид разъемов вилка - вилка
Разъем вилка (male) HDMI
Версия разъема HDMI 1.4х2
Поток сигнала двунаправленный
L-образный разъем нет
Поворотный разъем нет
Металлический корпус разъема нет
Длина кабеля 20 м
Тканевая оплетка провода нет
Плоский кабель нет
Ферритовые кольца нет
Формат передаваемого сигнала цифровой
Частота кадров при максимальном разрешении 30 Гц
Максимально поддерживаемое разрешение 3840x2160
Пропускная способность 10 Гбит/с
Поддержка функций и технологий 3D, ARC, Auto lip-sync, CEC, DTS-HD Master Audio, DVD-Audio, Dolby TrueHD, Ethernet, Full HD Blu-ray Disc, ещё
Ширина упаковки 18 см
Высота упаковки 2 см
Глубина упаковки 26 см
Вес в упаковке 146 г
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	Кабель HDMI - HDMI, 3 м
	Тип кабель
Вид соединительный
Основной цвет черный
Разъемы HDMI - HDMI
Вид разъемов вилка - вилка
Разъем вилка (male) HDMI
Версия разъема HDMI 1.4х2
Поток сигнала двунаправленный
L-образный разъем нет
Поворотный разъем нет
Металлический корпус разъема нет
Длина кабеля 3 м
Тканевая оплетка провода нет
Плоский кабель нет
Ферритовые кольца нет
Формат передаваемого сигнала цифровой
Частота кадров при максимальном разрешении 30 Гц
Максимально поддерживаемое разрешение 3840x2160
Пропускная способность 10 Гбит/с
Поддержка функций и технологий 3D, ARC, Auto lip-sync, CEC, DTS-HD Master Audio, DVD-Audio, Dolby TrueHD, Ethernet, Full HD Blu-ray Disc, ещё
Ширина упаковки 18 см
Высота упаковки 2 см
Глубина упаковки 26 см
Вес в упаковке 146 г
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	Кабель HDMI - HDMI, 30 м
	Тип кабель
Вид соединительный
Основной цвет черный
Разъемы HDMI - HDMI
Вид разъемов вилка - вилка
Разъем вилка (male) HDMI
Версия разъема HDMI 1.4х2
Поток сигнала двунаправленный
L-образный разъем нет
Поворотный разъем нет
Металлический корпус разъема нет
Длина кабеля 20 м
Тканевая оплетка провода нет
Плоский кабель нет
Ферритовые кольца нет
Формат передаваемого сигнала цифровой
Частота кадров при максимальном разрешении 30 Гц
Максимально поддерживаемое разрешение 3840x2160
Пропускная способность 10 Гбит/с
Поддержка функций и технологий 3D, ARC, Auto lip-sync, CEC, DTS-HD Master Audio, DVD-Audio, Dolby TrueHD, Ethernet, Full HD Blu-ray Disc, ещё
Ширина упаковки 18 см
Высота упаковки 2 см
Глубина упаковки 26 см
Вес в упаковке 146 г
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	Кабель HDMI - HDMI, 5 м
	Тип кабель
Вид соединительный
Основной цвет черный
Разъемы HDMI - HDMI
Вид разъемов вилка - вилка
Разъем вилка (male) HDMI
Версия разъема HDMI 1.4х2
Поток сигнала двунаправленный
L-образный разъем нет
Поворотный разъем нет
Металлический корпус разъема нет
Длина кабеля 5 м
Тканевая оплетка провода нет
Плоский кабель нет
Ферритовые кольца нет
Формат передаваемого сигнала цифровой
Частота кадров при максимальном разрешении 30 Гц
Максимально поддерживаемое разрешение 3840x2160
Пропускная способность 10 Гбит/с
Поддержка функций и технологий 3D, ARC, Auto lip-sync, CEC, DTS-HD Master Audio, DVD-Audio, Dolby TrueHD, Ethernet, Full HD Blu-ray Disc, ещё
Ширина упаковки 18 см
Высота упаковки 2 см
Глубина упаковки 26 см
Вес в упаковке 146 г
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	Кабель VGA 3м
	Тип кабель
Вид соединительный
Основной цвет черный
Разъемы SVGA - SVGA
Вид разъемов вилка - вилка
Разъем вилка (male) SVGA
Поток сигнала двунаправленный
L-образный разъем нет
Поворотный разъем нет
Металлический корпус разъема нет
Длина кабеля 3 м
Тканевая оплетка провода нет
Плоский кабель нет
Ферритовые кольца есть
Формат передаваемого сигнала аналоговый
Частота кадров при максимальном разрешении 60 Гц
Максимально поддерживаемое разрешение 1920x1080
Ширина упаковки 20 см
Высота упаковки 2.5 см
Глубина упаковки 23 см
Вес в упаковке 227 г
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	Кабель VGA 5м
	Тип кабель
Вид соединительный
Основной цвет черный
Разъемы SVGA - SVGA
Вид разъемов вилка - вилка
Разъем вилка (male) SVGA
Поток сигнала двунаправленный
L-образный разъем нет
Поворотный разъем нет
Металлический корпус разъема нет
Длина кабеля 5 м
Тканевая оплетка провода нет
Плоский кабель нет
Ферритовые кольца есть
Формат передаваемого сигнала аналоговый
Частота кадров при максимальном разрешении 60 Гц
Максимально поддерживаемое разрешение 1920x1080
Ширина упаковки 20 см
Высота упаковки 2.5 см
Глубина упаковки 23 см
Вес в упаковке 227 г
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	Картридж Canon 725
	Производитель Canon
Модель 725
Цвет красителя картриджа Черный (Black)
Совместимость Canon i-SENSYS LBP-6000, MF3010
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	Картридж EP-22
	Тип картридж для принтера
Оригинальность совместимый
Назначение для лазерного принтера
Тип туба с тонером
Цвет отпечатка черный
Ресурс 2 500 страниц
Для моделей LBP 1110, LBP 250, LBP P420, LBP 800, LBP 810, LBP 5585, LBP 350
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	Картридж HP 151A (W1510A)
	Тип картридж
Вид лазерный
Цвет печати черный
Назначение принтер
Тип совместимости оригинальный
Количество в упаковке 1 шт
Ресурс 3050 стр
Емкость стандартная
Наличие чипа нет
Совместимые бренды HP
Поддерживаемые модели принтеров HP LaserJet Pro 4003N, HP LaserJet Pro 4103
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	Картридж HP 151A (W1510A) дубль
	Тип картридж
Вид лазерный
Цвет печати черный
Назначение принтер
Тип совместимости совместиый
Количество в упаковке 1 шт
Ресурс 3050 стр
Емкость стандартная
Наличие чипа нет
Совместимые бренды HP
Поддерживаемые модели принтеров HP LaserJet Pro 4003N, HP LaserJet Pro 4103
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	Картридж HP 335A (W1335A)
	Тип картридж
Вид лазерный
Модель HP 335A (W1335A)
Цвет печати черный
Назначение МФУ
Тип совместимости оригинальный
Количество в упаковке 1 шт
Ресурс 7400 стр
Емкость стандартная
Наличие чипа нет
Совместимые бренды HP
Поддерживаемые модели принтеров HP LaserJet M438n, HP LaserJet M442dn, HP LaserJet M443nda
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	Картридж HP 335X (W1335X)
	Тип картридж
Вид лазерный
Модель HP 335X (W1335X)
Цвет печати черный
Назначение МФУ
Тип совместимости оригинальный
Ресурс 13700 стр
Емкость повышенная
Наличие чипа нет
Совместимые бренды HP
Поддерживаемые модели принтеров HP LaserJet M438n, HP LaserJet M442dn, HP LaserJet M443nda
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	Картридж HP 59A
	Производитель: HP
Тип: Оригинальный лазерный картридж
Модель: HP 59A CF259A
Ресурс печати: 3000+-10% страниц
Поддерживаемые модели: HP LaserJet Pro M304, HP LaserJet Pro M404, HP LaserJet Pro MFP M428
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	Картридж HP 59X
	Производитель: HP
Тип: Оригинальный лазерный картридж
Модель: HP 59X CF259X
Ресурс печати: 10000+-10% страниц
Поддерживаемые модели: HP LaserJet Pro M304, HP LaserJet Pro M404, HP LaserJet Pro MFP M428
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	Картридж Kyocera TK-1170 черный, с чипом
	Тип картридж
Вид лазерный
Модель Kyocera TK-1170
Цвет печати черный
Назначение МФУ
Тип совместимости оригинальный
Количество в упаковке 1 шт
Ресурс 7200 стр
Емкость стандартная
Наличие чипа есть
Совместимые бренды Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров Kyocera ECOSYS M2040dn, Kyocera ECOSYS M2540dn, Kyocera ECOSYS M2640idw
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	Картридж NV Print (Kyocera TK-1170)
	Тип картридж
Вид лазерный
Цвет печати черный
Назначение МФУ
Тип совместимости совместимый
Емкость повышенная
Наличие чипа есть
Совместимые бренды Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров Kyocera ECOSYS M2040dn, Kyocera ECOSYS M2540dn, Kyocera ECOSYS M2640idw
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	Картридж NV Print (Kyocera TK-1170) для ECOSYS M2040dn/ M2540dn/ M2640idw, страниц с чипом Black (7200 стр.) (Совм.)
	Тип картридж
Вид лазерный
Цвет печати черный
Назначение МФУ
Тип совместимости совместимый
Емкость повышенная
Наличие чипа есть
Совместимые бренды Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров Kyocera ECOSYS M2040dn, Kyocera ECOSYS M2540dn, Kyocera ECOSYS M2640idw
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	Картридж NV Print 725
	Тип: картридж для принтера
Тип печати:Лазерный
Цвет:Чёрный
Ресурс (стр./мл):1 600 стр. А4
Тип картриджа:совместимый
Совместимые принтеры: Canon i-SENSYS LBP6000/ LBP6000B/ LBP6020/ LBP6020B/ LBP6030/ LBP6030B/ LBP6030W/ MF3010
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	Картридж NV Print 737
	Тип Картридж для принтера
Ресурс 2400
Оригинальность совместимый
Емкость Стандартная
Назначение для лазерного принтера
Цветность Черно-белый
Количество цветов 1
Совместимость Canon i-SENSYS MF211, Canon i-SENSYS MF212w, Canon i-SENSYS MF216n, Canon i-SENSYS MF217w, Canon i-SENSYS MF226dn, Canon i-SENSYS MF229dw, 
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	Картридж NV Print CF226A
	Тип: картридж для принтера
Цвет: черный
Технология печати: лазерная
Ресурс печати: до 3100 страниц
Совместимость: HP LaserJet Pro M402, MFP-M426
Тип печати: черно-белая
Вес: 0.92 кг
Размер упаковки: 31.0 х 10.0 х 16.5 см
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	Картридж NV Print FX-10
	Тип: картридж для принтера
Цвет: черный
Технология печати: лазерная
Тип печати: черно-белый
Совместимость: Canon L i-SENSYS FAX-L100/ L120/ L140/ L160/ L95/ MF4018/ MF4120/ MF4140/ MF4150/ MF4270/ MF4320/ MF4320d/ MF4330d/ MF4340d/ MF4350d/ MF4370/ MF4370dn/ MF4380/ MF4380dn
Ресурс печати: до 2000 страниц
Вес: 0.952 кг
Размер упаковки: 29.5 x 10.0 x 12.0 см
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	Картридж лазерный Canon 737 черный
	Тип картридж
Вид лазерный
Цвет печати черный
Назначение МФУ, принтер
Тип совместимости оригинальный
Емкость стандартная
Наличие чипа нет
Совместимые бренды Canon
Поддерживаемые модели принтеров Canon i-SENSYS MF211, Canon i-SENSYS MF212, Canon i-SENSYS MF216, Canon i-SENSYS MF217, Canon i-SENSYS MF226, Canon i-SENSYS MF229
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	Картридж лазерный Canon FX10 черный
	Тип картридж
Вид лазерный
Цвет печати черный
Назначение МФУ, факс
Тип совместимости оригинальный
Количество в упаковке 1 шт
Ресурс 2000 стр
Емкость стандартная
Дополнительная информация перезаправляемый картридж
Совместимые бренды Canon
Поддерживаемые модели принтеров Canon PC-D440, Canon PC-D450, Canon i-SENSYS FAX-L95, Canon i-SENSYS FAX-L100, Canon i-SENSYS FAX-L120, Canon i-SENSYS FAX-L140, Canon i-SENSYS FAX-L160, Canon i-SENSYS MF4010, Canon i-SENSYS MF4018, Canon i-SENSYS MF4120, Canon i-SENSYS MF4140, Canon i-SENSYS MF4150, Canon i-SENSYS MF4270, Canon i-SENSYS MF4320, Canon i-SENSYS MF4330, Canon i-SENSYS MF4340, Canon i-SENSYS MF4350, Canon i-SENSYS MF4370, Canon i-SENSYS MF4380, Canon i-SENSYS MF4660, Canon i-SENSYS MF4690
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	Картридж лазерный Pantum PC-211EV черный, с чипом
	Тип картридж
Вид лазерный
Цвет печати черный
Назначение МФУ, принтер
Тип совместимости оригинальный
Количество в упаковке 1 шт
Ресурс 1600 стр
Емкость стандартная
Наличие чипа есть
Поддерживаемые модели принтеров Pantum M6500, Pantum M6500w, Pantum M6507, Pantum M6550, Pantum M6550NW, Pantum M6600, Pantum M6607NW, Pantum P2200, Pantum P2207, Pantum P2500, Pantum P2500NW, Pantum P2500W, Pantum P2516, Pantum P2518
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	Картридж совместимый NV PRINT NVP NV-CF259A для HP Laser Jet Pro M304/M404/M428 (3000k) с чипом
	Тип: картридж для принтера
Цвет: Черный
Технология печати: Лазерная
Тип печати: Черно-белый
Ресурс: до 3000 страниц
Совместимость: HP Laser Jet Pro M304, M404, M428

	95
	Картрижд NV-Print MLT-D101S черный с чипом
	Тип картридж
Вид лазерный
Цвет печати черный
Назначение МФУ, принтер
Тип совместимости совместимый
Ресурс 1500 стр
Емкость стандартная
Наличие чипа есть
Поддерживаемые модели принтеров Samsung ML-2160, Samsung ML-2165, Samsung ML-2165W, Samsung SCX-3400, Samsung SCX-3400F, Samsung SCX-3405, Samsung SCX-3405F, Samsung SCX-3405FW, Samsung SCX-3405W
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	Клавиатура БЕШТАУ КЛ104РУ (SG) (104 клавиши, USB, 1,8 м, цвет русской/латинской раскладк
	Клавиатура
Основной цвет черная
Тип клавиатуры мембранная
Бренд переключателей нет
Тип переключателей нет
Общее количество клавиш 104
Подсветка клавиш нет
Цвет подсветки клавиш нет
Низкопрофильные клавиши нет
Бесшумные клавиши есть
Цифровой блок есть
Программируемые клавиши нет
Клавиша функции (Fn) нет
Конструктивные особенности полноразмерная
Материал корпуса пластик
Покрытие матовое
Защита от попадания воды нет
Подставка для рук нет
Тип подключения проводная
Интерфейс подключения USB, PS/2
Количество USB портов концентратора нет
Разъемы для наушников и микрофона нет
Длина кабеля 1.6 м±1%
Тип питания по шине
Комплектация документация, переходник с USB на PS/2
Особенности, дополнительно ресурс кнопок до 20000000 нажатий, регулировка высоты клавиатуры
Ширина 442 мм±1%
Высота 20 мм±1%
Глубина 133 мм±1%
Вес 405 г ±1%
Запись в реестре Минпромторга: да
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	Коврик для мыши Oklick OK-RG0550-BK черный
	Материал: ткань
Материал основы: резина
Не скользящая основа: ДА
Цвет: черный
Гелевый: ДА
С подставкой под запястье: ДА
Вес в упаковке, г 250±1%
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	Колонки активные DEFENDER 2.0 SPK-250 (8 Вт, 220W)
	Суммарная выходная мощность (RMS) 8 Вт±1%
Мощность сателлитов (RMS) 2х4 Вт±1%
Размер динамиков 2х3"±1%
Диапазон частот 100–18000 Гц
Тип интерфейса 3,5-мм джек
Материал корпуса МДФ
Регуляторы общая громкость
Питание 230 В / 50 Гц±1%
Цвет чёрный
ROHS / CE Нет
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	Коммутатор Cudy GS1010PE
	Тип коммутатор
Вид неуправляемый
Метод коммутации store and forward
Уровень коммутатора L2
Размещение в стойку, настенный, настольный
Охлаждение пассивное
Поддержка PoE есть
Количество портов PoE 8
Стандарты PoE PoE (802.3af), PoE+ (802.3at)
Бюджет PoE 120 Вт
Интерфейс Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Базовая скорость передачи данных 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек
Общее количество портов коммутатора 10 x RJ-45
Количество медных портов (RJ-45) 10
Скорость медных портов (RJ-45) 10 х 1000 Мбит/сек
Количество портов 1 Гбит / сек 10
Количество SFP-портов 0
Комбинированные порты (RJ-45 / SFP) нет
Консольный порт нет
Размер таблицы МАС адресов 2000
Внутренняя пропускная способность 20 Гбит/с
Буфер пакетов 2 Мбайт
Поддержка стандартов IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Поддержка протоколов VLAN
Функции WatchDog, смена режима, управление потоком
Приоритизация QoS нет
Грозозащита нет
Безопасность изоляция порта
Рабочая температура от -20°C до +50°C
Рабочая влажность от 10% до 90%, без конденсата
Уровень шума 0 дБ
Тип и напряжение питания AC 100-240В/50-60Гц
Индикаторы активность, питание
Комплектация документация, кабель питания
Дополнительно максимальная мощность на 1 порт 30 Вт
Ширина 222 мм
Глубина 163 мм
Высота 40 мм
Ширина упаковки 60 мм
Высота упаковки 200 мм
Глубина упаковки 300 мм
Вес в упаковке 1.05 кг
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	Коммутатор Cudy GS1024L
	Тип коммутатор
Вид неуправляемый
Метод коммутации store and forward
Уровень коммутатора L2
Размещение в стойку, настольный
Вентиляторы 0 шт
Охлаждение пассивное
Поддержка PoE нет
Количество портов PoE 0
Интерфейс Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Базовая скорость передачи данных 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек
Общее количество портов коммутатора 24 х RJ-45
Количество медных портов (RJ-45) 24
Скорость медных портов (RJ-45) 24 х 1000 Мбит/сек
Количество портов 100 Мбит / сек 0
Количество портов 1 Гбит / сек 24
Количество портов 2.5 Гбит / сек 0
Количество портов 5 Гбит / сек 0
Количество портов 10 Гбит / сек 0
Количество SFP-портов 0
Комбинированные порты (RJ-45 / SFP) нет
Консольный порт нет
Размер таблицы МАС адресов 8192
Внутренняя пропускная способность 48 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов 35.712
Буфер пакетов 4 Мбайт
Поддержка стандартов IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
IPv6 нет
Функции IGMP Snooping, обнаружение петель, смена режима, управление потоком
Приоритизация QoS есть
Грозозащита есть
Безопасность изоляция порта
Рабочая температура от 0°C до +40°C
Рабочая влажность от 10% до 90%, без конденсата
Уровень шума 0 дБ
Тип и напряжение питания AC 90-260В/50-60Гц
Потребляемая мощность 11 Вт
Индикаторы активность, питание
Комплектация документация, кабель питания, специальные крепления для стойки
Дополнительно DIP-переключатели, металлический корпус, расстояние передачи данных и подачи питания — до 250 м, ещё
Ширина 440 мм
Глубина 180 мм
Высота 44 мм
Вес 1671 г
Ширина упаковки 487 мм
Высота упаковки 267 мм
Глубина упаковки 84 мм
Вес в упаковке 2.3 кг
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	Коммутатор Cudy GS105D 4.0
	Тип коммутатор
Вид неуправляемый
Метод коммутации store and forward
Уровень коммутатора L2
Размещение настенный, настольный
Охлаждение пассивное
Поддержка PoE нет
Количество портов PoE 0
Интерфейс Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Базовая скорость передачи данных 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек
Общее количество портов коммутатора 5 х RJ-45
Количество медных портов (RJ-45) 5
Скорость медных портов (RJ-45) 5 х 1000 Мбит/сек
Количество портов 1 Гбит / сек 5
Количество SFP-портов 0
Комбинированные порты (RJ-45 / SFP) нет
Консольный порт нет
Размер таблицы МАС адресов 2000
Внутренняя пропускная способность 10 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов 7.44
Буфер пакетов 3 Мбайт
Поддержка стандартов IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Функции управление потоком
Приоритизация QoS нет
Грозозащита нет
Рабочая температура от 0°C до +40°C
Рабочая влажность от 0% до 100% без конденсата
Уровень шума 0 дБ
Тип и напряжение питания DC 5В/0.55А
Потребляемая мощность 2 Вт
Индикаторы активность, питание
Комплектация адаптер питания, документация
Дополнительно расстояние передачи данных и подачи питания — до 140 м
Ширина 88 мм
Глубина 52.5 мм
Высота 24 мм
Ширина упаковки 80 мм
Высота упаковки 60 мм
Глубина упаковки 140 мм
Вес в упаковке 0.18 кг

	102
	Коммутатор Cudy GS108
	Тип коммутатор
Вид неуправляемый
Метод коммутации store and forward
Уровень коммутатора L2
Размещение настенный, настольный
Охлаждение пассивное
Поддержка PoE нет
Количество портов PoE 0
Интерфейс Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Базовая скорость передачи данных 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек
Общее количество портов коммутатора 8 х RJ-45
Количество медных портов (RJ-45) 8
Скорость медных портов (RJ-45) 8 х 1000 Мбит/сек
Количество портов 1 Гбит / сек 8
Количество SFP-портов 0
Комбинированные порты (RJ-45 / SFP) нет
Консольный порт нет
Размер таблицы МАС адресов 1000
Внутренняя пропускная способность 16 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов 11.9
Буфер пакетов 2.5 Мбайт
Поддержка стандартов IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Функции управление потоком
Приоритизация QoS нет
Грозозащита нет
Рабочая температура от -10°C до +50°C
Рабочая влажность от 10% до 90%, без конденсата
Уровень шума 0 дБ
Тип и напряжение питания DC 5В/1А
Индикаторы активность, питание
Комплектация адаптер питания, документация
Ширина 138 мм
Глубина 78 мм
Высота 25 мм
Вес 300 г
Ширина упаковки 120 мм
Высота упаковки 60 мм
Глубина упаковки 180 мм
Вес в упаковке 0.5 кг
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	Коммутатор Ethernet MES2300-24 AC, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, 220 В AC
	Тип Сетевой коммутатор
Запись в реестре Минпромторга: да
Сертификат транспортной безопасности (ТСОТБ) Да
Кол-во портов DOWNLINK 24
Тип DOWNLINK RJ-45
Скорость DOWNLINK 1G
Кол-во портов UPLINK 4
Тип UPLINK SFP+
Скорость UPLINK 10G
Количество портов 24x1G, 4xSFP+
Количество портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 24
Количество портов 1000BASE-X (SFP) / 10GBASE-R (SFP+) 4
Консольный порт RS-232 (RJ-45)
Пропускная способность, Гбит/с 128
Производительность на пакетах длиной 64 байта (значение указано для односторонней передачи), MPPS 95.2
Объём буферной памяти 1.5 Мбайт
Объём ОЗУ 2 Гбайт (DDR4)
Объём ПЗУ 512 Мбайт (RAW NAND)
MAC таблица 16 384
Количество ARP записей 1981
Таблица VLAN 4094
Количество групп L2 Multicast (IGMP Snooping) 2048
Количество L3 интерфейсов 2032
Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast 4063
Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast 1014
Количество маршрутов L3 IPv4 Multicast (IGMP Proxy, PIM) 1981
Количество маршрутов L3 IPv6 Multicast (IGMP Proxy, PIM) 505
Количество VRF (включая VRF по умолчанию) 16
Количество VRRP-маршрутизаторов 255
Максимальный размер ECMP-групп 1024
Количество правил SQinQ (ingress / egress) 1320 / 654 или 654 / 1320
Количество правил ACL MAC, максимальное (если правил ACL IPv4 / IPv6 = 0) 1974
Количество правил ACL IPv4 / IPv6, максимальное (если правил MAC ACL = 0) 1974 / 987
Количество правил ACL в одном ACL 512
Количество групп LAG (Link Aggregation Groups) 32, до 8 портов в одном LAG
Качество обслуживания QoS, выходные очереди на порт 8
Максимальный размер Jumbo-фрейма, байт 10 240
Уровень коммутатора L3
Поддержка стекирования да
Кол-во устройств в стеке 8
Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) да
Поддержка ERPS (G.8032v2) да
Поддержка MLAG (Multi-Switch Link Aggregation Group) да
Поддержка Q-in-Q да
Поддержка Selective Q-in-Q да
Технология EVPN/VXLAN нет
Питание, ток AC
Питание, В 100-240 В АС
Разъем для АКБ нет
Технология PoE нет
Максимальная потребляемая мощность, Вт 20
Аппаратная поддержка Dying Gasp да
Рабочая температура окружающей среды от -20 до +50 °С
Рабочая влажность не более 80%
Тепловыделение, Вт 20
Тип охлаждения пассивное
Направление обдува FTB
Установка в стойку 1U
Габариты коммутатора (Ш х В х Г), мм 430 x 44 x 204
Размер коробки ШхВхГ, мм 550 x 85 x 450
Вес брутто, кг 2.94
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	Коммутатор Ethernet MES2428, 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/100/1000
	Тип Сетевой коммутатор
Запись в реестре Минпромторга: да
Кол-во портов DOWNLINK 24
Тип DOWNLINK RJ-45
Скорость DOWNLINK 1G
Кол-во портов UPLINK 4
Тип UPLINK Комбо (RJ-45 / SFP)
Скорость UPLINK 1G
Количество портов 24x1G, 4 комбо
Количество портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 24
Количество портов КОМБО 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X 4
Консольный порт RS-232 (RJ-45)
Пропускная способность, Гбит/с 56
Производительность на пакетах длиной 64 байта (значение указано для односторонней передачи), MPPS 41.658
Объём буферной памяти 512 Кбайт
Объём ОЗУ 256 Мбайт (DDR3)
Объём ПЗУ 32 Мбайт (SPI Flash)
MAC таблица 8192
Количество ARP записей 1000
Таблица VLAN 4094
Количество групп L2 Multicast (IGMP Snooping) 509
Количество L3 интерфейсов 20 VLAN, до 5 IPv4-адресов в каждом VLAN, до 300 IPv6 GUA суммарно для всех VLAN
Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast нет
Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast нет
Количество VRF (включая VRF по умолчанию) нет
Количество VRRP-маршрутизаторов нет
Максимальный размер ECMP-групп нет
Количество правил SQinQ (ingress / egress) 128 / 256
Количество правил ACL, общее (MAC + IPv4 / IPv6) 608
Количество правил ACL MAC, максимальное (если правил ACL IPv4 / IPv6 = 0) 381
Количество правил ACL IPv4 / IPv6, максимальное (если правил MAC ACL = 0) 227 / 128
Количество правил ACL в одном ACL 1
Количество групп LAG (Link Aggregation Groups) 8, до 8 портов в одном LAG
Качество обслуживания QoS, выходные очереди на порт 8
Максимальный размер Jumbo-фрейма, байт 10 000
Уровень коммутатора L2
Поддержка стекирования нет
Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) да
Поддержка ERPS (G.8032v2) нет
Поддержка MLAG (Multi-Switch Link Aggregation Group) нет
Поддержка Q-in-Q да
Поддержка Selective Q-in-Q да
Технология EVPN/VXLAN нет
Физические характеристики
Питание, ток AC
Питание, В 110-250 В
Разъем для АКБ нет
Технология PoE нет
Максимальная потребляемая мощность, Вт 18
Аппаратная поддержка Dying Gasp да
Рабочая температура окружающей среды от -20 до +50 °С
Рабочая влажность не более 80%
Тепловыделение, Вт 18
Тип охлаждения пассивное
Направление обдува пассивное
Установка в стойку 1U
Габариты коммутатора (Ш х В х Г), мм 430 x 44 x 178
Размер коробки ШхВхГ, мм 550 x 85 x 270
Вес брутто, кг 2.99
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	Коммутатор Wi-Tek WI-PS210 v4
	Тип коммутатор
Вид неуправляемый
Метод коммутации store and forward
Уровень коммутатора L2
Размещение настольный
Вентиляторы 0 шт
Охлаждение пассивное PoE
Поддержка PoE есть
Количество портов PoE 8
Стандарты PoE PoE (802.3af), PoE+ (802.3at), PoE++ (802.3bt)
Бюджет PoE 108 Вт
Интерфейс Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX
Базовая скорость передачи данных 100 Мбит/сек
Общее количество портов коммутатора 10 x RJ-45
Количество медных портов (RJ-45) 10
Скорость медных портов (RJ-45) 10 х 100 Мбит/сек
Количество портов 100 Мбит / сек 10
Количество SFP-портов 0
Комбинированные порты (RJ-45 / SFP) нет
Консольный порт нет
Размер таблицы МАС адресов 2000
Внутренняя пропускная способность 2 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов 1.488
Поддержка стандартов IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x
Функции WatchDog, смена режима, управление потоком
Приоритизация QoS нет
Грозозащита есть
Безопасность изоляция порта
Рабочая температура от -10°C до +55°C
Рабочая влажность от 10% до 90%, без конденсата
Уровень шума 0 дБ
Тип и напряжение питания AC 100-240В/50-60Гц
Индикаторы PoE, PoE Max, активность, питание
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель питания, резиновые ножки
Дополнительно расстояние передачи данных и подачи питания — до 250 м
Ширина 210 мм
Глубина 150 мм
Высота 35 мм
Вес 750 г
Ширина упаковки 270 мм
Высота упаковки 220 мм
Глубина упаковки 65 мм
Вес в упаковке 0.92 кг
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	Комплект ПК AMD
	Тип материнская плата
Цвет черный
Форм-фактор Micro-ATX
Высота 244 мм
Ширина 195 мм
Сокет AM4
Чипсет AMD AMD B450
Совместимые ядра процессоров AMD Cezanne, Matisse, Picasso, Pinnacle Ridge, Raven Ridge, Renoir, Summit Ridge, Vermeer
Тип поддерживаемой памяти DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти DIMM
Количество слотов памяти 2
Количество каналов памяти 2
Максимальный объем памяти 64 ГБ
Максимальная частота памяти (JEDEC / без разгона) 2933 МГц
Частота оперативной памяти в разгоне 3466 МГц, 3600 МГц
Версия PCI Express 3.0
Слоты PCIe x16 1 x PCIe 3.0 (в режиме x16)
Поддержка SLI / CrossFire нет
Количество карт в SLI / Crossfire нет
Количество слотов PCI-E x1 1
Поддержка NVMe есть
Версия PCI Express накопителей 3.0
Количество разъемов M.2 1
Разъемы M.2 (M), PCIe линии процессора 1 x 2242/2260/2280/22110 (SATA/PCIe 3.0 x4)
Разъемы M.2 (M), PCIe линии чипсета нет
Количество портов SATA 4
Режим работы SATA RAID 0, 1, 10
Другие разъемы накопителей нет
Порты USB Type-A 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen 1
Порты USB Type-C нет
Видеовыходы 1 x HDMI
Количество сетевых портов (RJ-45) 1
Количество аналоговых аудиоразъемов 3
Цифровые аудиопорты (S / PDIF) нет
Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi) нет
Порты PS / 2 для клавиатуры, для мыши
Внутренние USB Type-A разъемы 1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin)
Внутренние USB Type-C разъемы нет
Разъемы питания процессорного охлаждения 1 x 4 pin (кулер)
Разъемы для корпусных вентиляторов (4 pin) 1
Разъемы для корпусных вентиляторов (3 pin) нет
Разъемы 5V-D-G (3 pin) для ARGB подсветки нет
Разъемы 12V-G-R-B (4 pin) для RGB подсветки нет
Разъем M.2 (E) для модулей беспроводной связи нет
Разъем RS-232 (COM) нет
Интерфейс LPT нет
Звуковая схема 7.1
Скорость сетевого адаптера 1 Гбит/с
Стандарт Wi-Fi нет
Версия Bluetooth нет
Адаптер беспроводной связи нет
Основной разъем питания 24 pin
Разъем питания процессора 1 x 8 pin
Количество фаз питания 6
Пассивное охлаждение чипсет
Активное охлаждение нет
Кнопки на плате нет
Подсветка элементов платы нет
ПО для синхронизации подсветки нет
Особенности, дополнительно поддержка Intel XMP, поддержка TPM 2.0
Комплектация документация, задняя планка, кабель SATA
Габариты и вес в упаковке
Длина коробки 27 см
Ширина коробки 23.5 см
Высота коробки 5.5 см
Вес с коробкой 0.7 кг

Тип Оперативная память
Тип памяти DDR4
Форм-фактор памяти DIMM
ECC-память нет
Объем одного модуля памяти 8 ГБ
Количество модулей в комплекте 1 шт
Тактовая частота 2666 МГц
Пропускная способность PC21300
Поддерживаемые режимы работы 
2133 МГц, 2666 МГц, 2400 МГц, 1866 МГц, 1600 МГц
Тайминги
CAS Latency (CL) 19
Наличие радиатора нет
Подсветка элементов платы нет
Низкопрофильная (Low Profile) нет
Напряжение питания 1.2 В

Сокет AM4
Год релиза 2019
Система охлаждения в комплекте нет
Термоинтерфейс в комплекте нет
Общее количество ядер 4
Количество производительных ядер 4
Количество энергоэффективных ядер нет
Максимальное число потоков 4
Объем кэша L2 2 МБ
Объем кэша L3 4 МБ
Техпроцесс GlobalFoundries 12LP
Ядро AMD Picasso
Базовая частота процессора 3.6 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме 4 ГГц
Базовая частота энергоэффективных ядер нет
Частота в турбо режиме энергоэффективных ядер нет
Свободный множитель есть
Тип памяти DDR4
Максимально поддерживаемый объем памяти 64 ГБ
Количество каналов 2
Частота оперативной памяти DDR4-2933
Поддержка режима ECC нет
Тепловыделение (TDP) 65 Вт
Базовое тепловыделение 65 Вт
Максимальная температура процессора 95 °C
Интегрированное графическое ядро есть
Модель графического процессора AMD Radeon Vega 8
Максимальная частота графического ядра 1250 МГц
Исполнительные блоки 8
Потоковые процессоры (Shading Units) 512
Встроенный контроллер PCI Express PCI-E 3.0
Число линий PCI Express 20 шт
Технология виртуализации есть

Корпус
Основной цвет черный
Материал корпуса пластик , сталь
Толщина металла 0.6 мм
Наличие окна на боковой стенке нет
Материал фронтальной панели металлическая сетка , пластик
Тип подсветки нет
Цвет подсветки нет
Источник подсветки нет
Разъем подключения подсветки нет
Способ управления подсветкой нет
Типоразмер корпуса Mid-Tower
Ориентация материнской платы вертикально
Длина 399 мм
Ширина 202 мм
Высота 440.5 мм
Вес 2.7 кг
Форм-фактор совместимых плат Mini-ITX , Micro-ATX , Standard-ATX
Форм-фактор совместимых блоков питания ATX
Размещение блока питания верхнее
Максимальная длина блока питания 140 мм
Горизонтальные слоты расширения 7
Вертикальные слоты расширения нет
Максимальная длина устанавливаемой видеокарты 324 мм
Максимальная высота процессорного кулера 167 мм
Количество отсеков 2.5" накопителей 4 шт
Число внутренних отсеков 3.5" 1 шт
Число внешних отсеков 3.5" нет
Число отсеков 5.25" нет
Вентиляторы в комплекте 1 x 120 мм
Поддержка фронтальных вентиляторов 3 x 120 мм
Поддержка тыловых вентиляторов 1 x 120 мм
Поддержка верхних вентиляторов нет
Поддержка нижних вентиляторов нет
Поддержка боковых вентиляторов 1 x 120 мм
Возможность установки системы жидкостного охлаждения нет
Расположение I/O панели сверху
Типы USB-портов на панели USB 3.2 Gen1 Type-A , USB 2.0 Type-A
Разъемы 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A , 2 x USB 2.0 Type-A , 2 x 3.5 Jack
Встроенный кард-ридер нет
Фиксация боковых панелей винты сзади
Вырез в районе крепления кулера CPU есть
Прокладка кабелей за задней стенкой есть
Безвинтовое крепление в отсеках 3,5" нет
Безвинтовое крепление в отсеках 5,25" нет
Безвинтовое крепление в слотах расширения нет
Пылевой фильтр нет
Возможность закрывать крышку на замок нет
Малошумные и антивибрационные корпуса нет
Комплектация набор крепежа , документация

Куллер
Сокет LGA 1151-v2, LGA 1151, AM4, LGA 1200, FM2+, LGA 1156, AM3, LGA 1155, AM3+, LGA 775, AM2+, AM2, FM1, FM2, LGA 1150
Рассеиваемая мощность 100 Вт +- 1%
Тип конструкции башенный
Материал основания алюминий\медь
Материал радиатора алюминий
Количество тепловых трубок не менее 2 
Никелированное покрытие радиатор
Разъем для подключения вентиляторов 3-pin
Количество вентиляторов в комплекте 1
Максимальное число устанавливаемых вентиляторов 2
Размеры комплектных вентиляторов 80x80 мм
Максимальная скорость вращения 2200 об/мин +- 1%
Минимальная скорость вращения 2200 об/мин +- 1%
Регулировка скорости вращения нет
Максимальный воздушный поток 25.13 CFM +- 1%
Максимальный уровень шума 24.7 дБ +- 1%
Тип подсветки вентилятора нет
Цвет подсветки вентилятора нет
Источник подсветки нет
Термопаста в комплекте нанесена на основание
Комплектация набор креплений для сокетов, документация
Габариты, вес
Высота 112 мм +- 1%
Ширина 119 мм +- 1%
Длина 75 мм +- 1%
Вес 276 г +- 1%

Блок питания
Цвет черный
Форм-фактор ATX
Версия ATX12V 2.3
Поддержка EPS12V есть
Сертификат 80 PLUS нет
Корректор коэффициента мощности (PFC) нет
Технологии защиты OPP , OVP , UVP , SCP
Мощность (номинал) 550 Вт
Мощность по линии 12 В 504 Вт
Ток по линии +12 В 12V1 42A
Ток по линии +3.3 В 18 А
Ток по линии +5 В 16 А
Ток дежурного источника (+5 В Standby) 2.5 А
Ток по линии -12 В 0.3 А
Диапазон входного напряжения сети 230 В 50/60Гц
Отстегивающиеся кабели нет
Основной разъем питания 20+4 pin
Разъемы для питания процессора (CPU) 1x 4+4 pin
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) 1x 6+2 pin
Количество разъемов 15-pin SATA 3 шт
Количество разъемов 4-pin Molex 3 шт
Количество разъемов 4-pin Floppy 1 шт
Длина основного кабеля питания 500 мм
Длина кабеля питания процессора 550 мм
Система охлаждения активная
Размеры вентиляторов 120x120 мм
Тип подсветки нет
Цвет подсветки нет
Оплетка проводов нет
Комплектация крепежные винты x 4 , документация
Сетевой кабель в комплекте есть
Длина 140 мм
Ширина 150 мм
Высота 86 мм

Тип монитор
Модель Acer EK240YCbi
Основной цвет черный
Изогнутый экран нет
Диагональ экрана (дюйм) 23.8"
Максимальное разрешение 1920x1080
Тип подсветки матрицы LED
Технология изготовления матрицы VA
Соотношение сторон 16:9
Сенсорный экран нет
Покрытие экрана матовое
Технология защиты зрения есть
Размер видимой области экрана 527 x 296 мм
Яркость 250 Кд/м²
Контрастность 5000 : 1
Динамическая контрастность 100М:1
Время отклика (GtG) 5 мс
Время отклика пикселя 5 мс
Угол обзора по горизонтали (градус) 178°
Угол обзора по вертикали (градус) 178°
Плотность пикселей 93 ppi
Частота при максимальном разрешении 75 Гц
Глубина цвета 8bit
Видео разъемы HDMI, VGA (D-Sub)
USB-концентратор нет
Количество USB нет
Выход на наушники нет
Разъем HDMI есть
Разъем DisplayPort нет
Разъем DVI нет
Разъем VGA есть
Размер VESA 75х75
Поворотная подставка нет
Регулировка по высоте нет
Регулировка наклона есть
Поворот на 90° (портретный режим) нет
Встроенная акустическая система нет
Веб-камера нет
Подсветка нет

Сетевой фильтр
Количество розеток не менее 5
Длина кабеля, не менее 5 м
Тип вилки EURO
Цвет Белый
Размеры 290x50x40±1%
Максимальный ток нагрузки, не менее 10 А
Выключатель есть
Расположение розеток диагональное
Вес, гр 590±1%
Суммарная нагрузка не менее 2.2 кВт

Клавиатура
Основной цвет черная
Тип клавиатуры мембранная
Бренд переключателей нет
Тип переключателей нет
Общее количество клавиш 106
Дополнительные клавиши 2 шт
Вид дополнительных клавиш управление звуком
Подсветка клавиш нет
Цвет подсветки клавиш нет
Низкопрофильные клавиши нет
Бесшумные клавиши есть
Цифровой блок есть
Программируемые клавиши нет
Клавиша функции (Fn) нет
Конструктивные особенности полноразмерная
Материал корпуса пластик
Покрытие матовое
Защита от попадания воды нет
Подставка для рук нет
Тип подключения проводная
Интерфейс подключения USB, PS/2
Количество USB портов концентратора нет
Разъемы для наушников и микрофона нет
Длина кабеля 1.6 м±1%
Тип питания по шине
Комплектация документация, переходник с USB на PS/2
Особенности, дополнительно ресурс кнопок до 20000000 нажатий, регулировка высоты клавиатуры
Ширина 442 мм±1%
Высота 20 мм±1%
Глубина 133 мм±1%
Вес 405 г ±1%

Мышь
Назначение настольный компьютер
Интерфейс подключения USB
Цвет черный
Принцип работы оптическая светодиодная
Дизайн для правой и левой руки
Колесо прокрутки есть
Количество клавиш не менее 3
Разрешение оптического сенсора 1000 dpi±1%
Длина провода 1.5 м±1%
Размеры (ШxВxД) 64x37x119 мм±1%
Вес 110 г±1%

SSD накопитель
Объем накопителя 240 ГБ
Физический интерфейс SATA III
Шифрование данных нет
Контроллер SanDisk 20-82-00469-2
Тип чипов памяти NAND
Количество бит на ячейку 3 бит TLC
Структура памяти 3D NAND
NVMe нет
Максимальная скорость записи (сжатые данные) 465 Мбайт/сек
Максимальная скорость чтения (сжатые данные) 545 Мбайт/сек
Скорость произвольной записи 4 Кб файлов (QD32) 68000 IOPS
Скорость произвольного чтения 4 Кб файлов (QD32) 37000 IOPS
Ресурс работы, TBW 80 TBW
Ширина 69.85 мм
Длина 100.5 мм
Толщина (мм) 7 мм

Жесткий диск
Форм-фактор 3.5"
Объем HDD 1 ТБ
Гибридный SSHD накопитель (объем SSD буфера) нет
Объем кэш-памяти 64 МБ
Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин
Количество пластин 1
Максимальная скорость передачи данных 150 Мбайт/с
Среднее время доступа, чтение 8.9 мс
Среднее время доступа, запись 10.5 мс
Среднее время задержки (Latency) 4.2 мс
Поддержка NCQ есть
Интерфейс SATA III
Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/с
Оптимизация под RAID-массивы нет
Ударостойкость при работе 30 G
Уровень шума во время работы 30 дБа
Уровень шума в простое 29 дБ
С гелиевым наполнением нет
Назначение ПК-десктопы
Максимальное энергопотребление 6.8 Вт
Ширина 101.6 мм
Длина 147 мм
Толщина 25.4 мм
Вес 450 г
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	Коннектор RJ45 100 шт
	Тип коннектор RJ45
Основной цвет прозрачный
Количество в комплекте 100 шт
Назначение сеть и коммутация
Категория 5e
Экранирование нет
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	Корпус Aerocool Tomahawk-S [ACCM-PV17014.11] черный
	Корпус
Основной цвет черный
Материал корпуса пластик , сталь
Толщина металла 0.6 мм
Наличие окна на боковой стенке нет
Материал фронтальной панели металлическая сетка , пластик
Тип подсветки нет
Цвет подсветки нет
Источник подсветки нет
Разъем подключения подсветки нет
Способ управления подсветкой нет
Типоразмер корпуса Mid-Tower
Ориентация материнской платы вертикально
Длина 399 мм
Ширина 202 мм
Высота 440.5 мм
Вес 2.7 кг
Форм-фактор совместимых плат Mini-ITX , Micro-ATX , Standard-ATX
Форм-фактор совместимых блоков питания ATX
Размещение блока питания верхнее
Максимальная длина блока питания 140 мм
Горизонтальные слоты расширения 7
Вертикальные слоты расширения нет
Максимальная длина устанавливаемой видеокарты 324 мм
Максимальная высота процессорного кулера 167 мм
Количество отсеков 2.5" накопителей 4 шт
Число внутренних отсеков 3.5" 1 шт
Число внешних отсеков 3.5" нет
Число отсеков 5.25" нет
Вентиляторы в комплекте 1 x 120 мм
Поддержка фронтальных вентиляторов 3 x 120 мм
Поддержка тыловых вентиляторов 1 x 120 мм
Поддержка верхних вентиляторов нет
Поддержка нижних вентиляторов нет
Поддержка боковых вентиляторов 1 x 120 мм
Возможность установки системы жидкостного охлаждения нет
Расположение I/O панели сверху
Типы USB-портов на панели USB 3.2 Gen1 Type-A , USB 2.0 Type-A
Разъемы 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A , 2 x USB 2.0 Type-A , 2 x 3.5 Jack
Встроенный кард-ридер нет
Фиксация боковых панелей винты сзади
Вырез в районе крепления кулера CPU есть
Прокладка кабелей за задней стенкой есть
Безвинтовое крепление в отсеках 3,5" нет
Безвинтовое крепление в отсеках 5,25" нет
Безвинтовое крепление в слотах расширения нет
Пылевой фильтр нет
Возможность закрывать крышку на замок нет
Малошумные и антивибрационные корпуса нет
Комплектация набор крепежа , документация
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	Корпус ZALMAN S3 черный
	Тип Корпус
Типоразмер корпуса Mid-Tower
Ориентация материнской платы  вертикально
Длина 412±1 мм
Ширина 189±1 мм
Высота 451±1 мм
Вес 3.8±0.1 кг
Основной цвет черный
Материал корпуса пластик, сталь
Толщина металла 0.6±0.01 мм
Наличие окна на боковой стенке  слева
Материал окна акрил (оргстекло)
Материал фронтальной панели  сталь
Тип подсветки нет
Форм-фактор совместимых плат  Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX
Форм-фактор совместимых блоков питания  ATX
Размещение блока питания  нижнее
Максимальная длина блока питания  180 мм
Горизонтальные слоты расширения 7
Вертикальные слоты расширения  нет
Максимальная длина устанавливаемой видеокарты  330 мм
Максимальная высота процессорного кулера 156 мм
Количество отсеков 2.5" накопителей 4 шт
Число внутренних отсеков 3.5" 2 шт
Число внешних отсеков 3.5" нет
Число отсеков 5.25"  нет
Вентиляторы в комплекте  1 x 120 мм
Поддержка фронтальных вентиляторов  3 x 120 мм
Поддержка тыловых вентиляторов 1 x 120 мм
Поддержка верхних вентиляторов 2 x 120 мм
Поддержка нижних вентиляторов 2 x 120 мм
Поддержка боковых вентиляторов нет
Возможность установки системы жидкостного охлаждения есть
Фронтальный монтажный размер радиатора СЖО  120 мм
Тыловой монтажный размер радиатора СЖО  120 мм
Расположение I / O панели сверху
Разъемы 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон), USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen1 Type-A
Встроенный кард-ридер нет
Фиксация боковых панелей винты сбоку
Вырез в районе крепления кулера CPU нет
Прокладка кабелей за задней стенкой есть
Пылевой фильтр есть
Встроенный БП нет
Малошумные и антивибрационные корпуса нет
Комплектация документация, набор крепежа
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	Корпус металлический TITAN 5  ЩМП-60.50.25 УХЛ1 IP66 IEK
	Тип шкаф металический
Высота, мм 600
Ширина, мм 500
Глубина, мм 250
Степень защиты - IP IP66
Климатическое исполнение УХЛ1
Номинальный ток, А 630
Номер цвета RAL 7035
Вес, кг 16,94
Цвет Серый
Монтажная глубина - ниши, мм -
Температура эксплуатации, °C -60...40
С монтажной платой Да
Макс статическая нагрузка на дверь / оболочку, Н 10/50
Вид установки Навесной
Тип дверцы - люка Одинарный/единичный
Толщина металла, мм 1
Тип монтажа Поверхностного монтажа
С замком Да
Ввод кабеля Снизу
Тип крышки Закрытого типа (закрывающаяся)
Возможно расширение Нет
Защитное покрытие поверхности Порошковая окраска
Фактура поверхности Шагрень матовая
Форма крышки Закрытого типа (закрывающаяся)
Подходит для использ вне помещений-уличный Да
Толщина стенки шкафа, мм 1.0
Номин ток - In, А 630
Подходит для применения вне помещений Да
Толщина двери или крышки шкафа, мм 1,0
Наличие замка в двери Да
Прозрачная дверца или крышка Нет
Количество модулей -
Материал корпуса Сталь
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	Краска Riso RZ 1000ml. (Original) (цвет)
	Вид Краска оригинальная
Производитель RISO Kagaku (Япония)
Цвет Красная / Синяя / Желтая
Объем 1000 мл±1%
Для модели Riso RZ серии
Кол-во страниц 25000 ±1%
Габариты в упаковке (ДхШхВ) 270 х 85 х 85 мм±1%
Вес в упаковке 1.165 кг±1%
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	Краска Riso RZ черная 1000ml. (Original)
	Вид Краска оригинальная
Производитель RISO Kagaku (Япония)
Цвет Черная
Объем 1000 мл±1%
Для модели Riso RZ серии
Кол-во страниц 25000 ±1%
Габариты в упаковке (ДхШхВ) 270 х 85 х 85 мм±1%
Вес в упаковке 1.165 кг±1%
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	Краска для Riso SF 5350EII (Желтая)
	Вид Краска оригинальная
Производитель RISO Kagaku (Япония)
Цвет Желтая
Объем 1000 мл±1%
Для модели Riso SF 5350EII
Кол-во страниц 36000 ±1%
Габариты в упаковке (ДхШхВ) 270 х 85 х 85 мм±1%
Вес в упаковке 1.165 кг±1%
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	Краска для Riso SF 5350EII (Зеленая)
	Вид Краска оригинальная
Производитель RISO Kagaku (Япония)
Цвет Зеленая
Объем 1000 мл±1%
Для модели Riso SF 5350EII
Кол-во страниц 36000 ±1%
Габариты в упаковке (ДхШхВ) 270 х 85 х 85 мм±1%
Вес в упаковке 1.165 кг±1%
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	Краска для Riso SF 5350EII (Красная)
	Вид Краска оригинальная
Производитель RISO Kagaku (Япония)
Цвет Красная 
Объем 1000 мл±1%
Для модели Riso SF 5350EII
Кол-во страниц 36000 ±1%
Габариты в упаковке (ДхШхВ) 270 х 85 х 85 мм±1%
Вес в упаковке 1.165 кг±1%
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	Краска для Riso SF 5350EII (Синяя)
	Вид Краска оригинальная
Производитель RISO Kagaku (Япония)
Цвет Синяя
Объем 1000 мл±1%
Для модели Riso SF 5350EII
Кол-во страниц 36000 ±1%
Габариты в упаковке (ДхШхВ) 270 х 85 х 85 мм±1%
Вес в упаковке 1.165 кг±1%
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	Краска для Riso SF 5350EII (Чёрная)
	Вид Краска оригинальная
Производитель RISO Kagaku (Япония)
Цвет Черная
Объем 1000 мл±1%
Для модели Riso SF 5350EII
Кол-во страниц 36000 ±1%
Габариты в упаковке (ДхШхВ) 270 х 85 х 85 мм±1%
Вес в упаковке 1.165 кг±1%
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	Кулер для процессора DEEPCOOL AG200 [R-AG200-BKNNMN-G]
	Тип кулер для процессора
Сокет AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Рассеиваемая мощность 100 Вт
Тип конструкции башенный
Материал основания алюминий\медь
Материал радиатора алюминий
Количество тепловых трубок 2
Диаметр тепловых трубок 6 мм
Никелированное покрытие нет
Цвет радиатора серый
Количество вентиляторов в комплекте 1
Максимальное число устанавливаемых вентиляторов 1
Размеры комплектных вентиляторов 92 x 92 мм
Цвет вентилятора черный
Разъем для подключения вентиляторов 4 pin
Максимальная скорость вращения 3050 об/мин
Минимальная скорость вращения 500 об/мин
Регулировка скорости вращения автоматическая (PWM)
Максимальный воздушный поток 36.75 CFM
Максимальное статическое давление 28.3 Па
Максимальный уровень шума 30.5 дБ
Номинальный ток 0.13 А
Номинальное напряжение 12 В
Тип подшипника скольжения (гидродинамический)
Термопаста в комплекте нанесена на основание
Тип подсветки нет
Дополнительная информация прямой контакт тепловых трубок
Комплектация комплект крепления
Высота 133 мм
Ширина 94 мм
Длина 66 мм
Вес 304 г
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	Кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX 300 [DP-MCH3-GMX300]
	Тип кулер для процессора
Сокет AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1366, LGA 775, AM5
Рассеиваемая мощность 130 Вт
Тип конструкции башенный
Материал основания алюминий\медь
Материал радиатора алюминий
Количество тепловых трубок 3
Диаметр тепловых трубок 6 мм
Никелированное покрытие радиатор
Цвет радиатора серебристый
Количество вентиляторов в комплекте 1
Максимальное число устанавливаемых вентиляторов 2
Размеры комплектных вентиляторов 120 x 120 мм
Цвет вентилятора синий, черный
Разъем для подключения вентиляторов 4 pin
Максимальная скорость вращения 1600 об/мин
Минимальная скорость вращения 900 об/мин
Регулировка скорости вращения автоматическая (PWM)
Максимальный воздушный поток 55.5 CFM
Максимальное статическое давление 19.9 Па
Максимальный уровень шума 21 дБ
Номинальный ток 0.11 А
Номинальное напряжение 12 В
Тип подшипника скольжения (гидродинамический)
Термопаста в комплекте нанесена на основание
Тип подсветки нет
Комплектация документация, комплект крепления
Высота 135.7 мм ± 0.1 мм
Ширина 121 мм ± 0.1 мм
Длина 75.5 мм ± 0.1 мм
Вес 433 г ± 1 г
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	Кулер для процессора DEEPCOOL Ice Edge Mini FS V2.0 [DP-MCH2-IEMV2] 
	Куллер
Сокет LGA 1151-v2, LGA 1151, AM4, LGA 1200, FM2+, LGA 1156, AM3, LGA 1155, AM3+, LGA 775, AM2+, AM2, FM1, FM2, LGA 1150
Рассеиваемая мощность 100 Вт +- 1%
Тип конструкции башенный
Материал основания алюминий\медь
Материал радиатора алюминий
Количество тепловых трубок не менее 2 
Никелированное покрытие радиатор
Разъем для подключения вентиляторов 3-pin
Количество вентиляторов в комплекте 1
Максимальное число устанавливаемых вентиляторов 2
Размеры комплектных вентиляторов 80x80 мм
Максимальная скорость вращения 2200 об/мин +- 1%
Минимальная скорость вращения 2200 об/мин +- 1%
Регулировка скорости вращения нет
Максимальный воздушный поток 25.13 CFM +- 1%
Максимальный уровень шума 24.7 дБ +- 1%
Тип подсветки вентилятора нет
Цвет подсветки вентилятора нет
Источник подсветки нет
Термопаста в комплекте нанесена на основание
Комплектация набор креплений для сокетов, документация
Габариты, вес
Высота 112 мм +- 1%
Ширина 119 мм +- 1%
Длина 75 мм +- 1%
Вес 276 г +- 1%
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	Кулер для процессора ID-COOLING SE-225-XT BLACK [LGA1700] [SE-225-XT BLACK]
	Тип Кулер для процессора
Сокет AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Рассеиваемая мощность 220 Вт
Тип конструкции башенный
Материал основания алюминий\медь
Материал радиатора алюминий
Количество тепловых трубок 5
Диаметр тепловых трубок 6 мм
Никелированное покрытие нет
Цвет радиатора черный
Количество вентиляторов в комплекте 2
Максимальное число устанавливаемых вентиляторов 2
Размеры комплектных вентиляторов 120 x 120 мм
Цвет вентилятора черный
Разъем для подключения вентиляторов 4 pin
Максимальная скорость вращения 1800 об/мин
Минимальная скорость вращения 700 об/мин
Регулировка скорости вращения автоматическая (PWM)
Максимальный воздушный поток 76.16 CFM
Максимальное статическое давление 21.2 Па
Максимальный уровень шума 35.2 дБ
Номинальный ток 0.25 А
Номинальное напряжение 12 В
Тип подшипника скольжения (гидродинамический)
Термопаста в комплекте в отдельной емкости
Тип подсветки нет
Комплектация документация, кабели, комплект крепления
Высота 154±0.1 мм
Ширина 108±0.1 мм
Длина 128±0.1 мм
Вес 1200±1 г
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	Лазерный картридж Cactus CS-PC-211EV
	Тип картридж
Вид лазерный
Цвет печати черный
Назначение МФУ, принтер
Тип совместимости совместимый
Количество в упаковке 1 шт
Ресурс 1600 стр
Емкость стандартная
Наличие чипа есть
Поддерживаемые модели принтеров Pantum M6500, Pantum M6500w, Pantum M6507, Pantum M6550, Pantum M6550NW, Pantum M6600, Pantum M6607NW, Pantum P2200, Pantum P2207, Pantum P2500, Pantum P2500NW, Pantum P2500W, Pantum P2516, Pantum P2518
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	Мастер-пленка Riso RZA3 S-4363
	Вид Мастер-пленка
Формат A3
Материалы Оригинальные
Для модели аппарата RZ/MZ/EZ серии
Производитель RISO Kagaku (Япония)
Температура при эксплуатации От 0 до 40 °C
Влажность при эксплуатации От 10 до 80 %
Вес в упаковке 0.57 кг±1%
Габариты (в упаковке) 320x90x90 мм±1%
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	Материнская плата ASRock B760 Pro RS
	Тип Материнская плата
Форм-фактор Standard-ATX
Высота 305 мм
Ширина 244 мм
Сокет LGA 1700
Чипсет Intel Intel B760
Совместимые ядра процессоров Intel Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh
Тип поддерживаемой памяти DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти DIMM
Количество слотов памяти 4
Количество каналов памяти 2
Максимальный объем памяти 192 ГБ
Максимальная частота памяти (JEDEC / без разгона) 4800 МГц
Частота оперативной памяти в разгоне 5000 МГц, 5200 МГц, 5400 МГц, 5600 МГц, 5800 МГц, 6000 МГц, 6200 МГц, 6400 МГц, 6600 МГц, 6800 МГц, 7000 МГц, 7200 МГц
Версия PCI Express 5.0
Количество слотов PCI-E x16 3
Поддержка SLI / CrossFire CrossFire X
Количество карт в SLI / Crossfire 2 шт
Количество слотов PCI-E x1 1
Поддержка NVMe есть
Версия PCI Express накопителей 4.0
Количество разъемов M.2 3
Разъемы M.2 (M) 2260/2280 PCIe 4.0 x2, 2 x (M) 2260/2280 PCIe 4.0 x4
Количество портов SATA 4
Режим работы SATA RAID 0, 1, 5, 10
Другие разъемы накопителей нет
Количество и тип USB на задней панели USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen1 Type A x4, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type A
Thunderbolt нет
Видеовыходы 1 x DisplayPort, 1 x HDMI
Количество сетевых портов (RJ-45) 1
Количество аналоговых аудиоразъемов 3
Цифровые аудиопорты (S / PDIF) нет
Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi) нет
Порты PS / 2 нет
Внутренние USB Type-A разъемы 1 x USB 2.0 (9 pin), 1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin)
Внутренние USB Type-C разъемы 1 x USB 3.2 Gen 2
Разъемы питания процессорного охлаждения 1 x 4 pin (кулер), 1 x 4 pin (кулер/помпа)
Разъемы для корпусных вентиляторов (4 pin) нет
Совмещенные разъемы для вентиляторов и помпы СЖО (4 pin) 5
Разъемы для корпусных вентиляторов (3 pin) нет
Разъемы 5V-D-G (3 pin) для ARGB подсветки 2
Разъемы 12V-G-R-B (4 pin) для RGB подсветки 2
Разъем M.2 (E) для модулей беспроводной связи есть
Разъем RS-232 (COM) нет
Интерфейс LPT нет
Звуковая схема 7.1
Чипсет звукового адаптера Realtek ALC897
Скорость сетевого адаптера 2.5 Гбит/с
Сетевой адаптер Realtek RTL8125BG
Стандарт Wi-Fi нет
Версия Bluetooth нет
Адаптер беспроводной связи нет
Основной разъем питания 24 pin
Разъем питания процессора 2 x 8 pin
Количество фаз питания 10+1+1
Пассивное охлаждение 1 x M.2 слот, зона VRM, чипсет
Активное охлаждение нет
Кнопки на плате нет
Подсветка элементов платы есть
ПО для синхронизации подсветки ASRock Polychrome SYNC
Особенности, дополнительно 5 разъемов питания вентиляторов совмещены с питанием помпы, место для разъемов SMA на задней панели, поддержка Intel XMP, разъем Thunderbolt AIC (5-pin)
Комплектация винт для разъема M.2 x4, документация, кабель SATA x2

	125
	Материнская плата GIGABYTE B450M K
	Тип материнская плата
Цвет черный
Форм-фактор Micro-ATX
Высота 244 мм
Ширина 195 мм
Сокет AM4
Чипсет AMD AMD B450
Совместимые ядра процессоров AMD Cezanne, Matisse, Picasso, Pinnacle Ridge, Raven Ridge, Renoir, Summit Ridge, Vermeer
Тип поддерживаемой памяти DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти DIMM
Количество слотов памяти 2
Количество каналов памяти 2
Максимальный объем памяти 64 ГБ
Максимальная частота памяти (JEDEC / без разгона) 2933 МГц
Частота оперативной памяти в разгоне 3466 МГц, 3600 МГц
Версия PCI Express 3.0
Слоты PCIe x16 1 x PCIe 3.0 (в режиме x16)
Поддержка SLI / CrossFire нет
Количество карт в SLI / Crossfire нет
Количество слотов PCI-E x1 1
Поддержка NVMe есть
Версия PCI Express накопителей 3.0
Количество разъемов M.2 1
Разъемы M.2 (M), PCIe линии процессора 1 x 2242/2260/2280/22110 (SATA/PCIe 3.0 x4)
Разъемы M.2 (M), PCIe линии чипсета нет
Количество портов SATA 4
Режим работы SATA RAID 0, 1, 10
Другие разъемы накопителей нет
Порты USB Type-A 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen 1
Порты USB Type-C нет
Видеовыходы 1 x HDMI
Количество сетевых портов (RJ-45) 1
Количество аналоговых аудиоразъемов 3
Цифровые аудиопорты (S / PDIF) нет
Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi) нет
Порты PS / 2 для клавиатуры, для мыши
Внутренние USB Type-A разъемы 1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin)
Внутренние USB Type-C разъемы нет
Разъемы питания процессорного охлаждения 1 x 4 pin (кулер)
Разъемы для корпусных вентиляторов (4 pin) 1
Разъемы для корпусных вентиляторов (3 pin) нет
Разъемы 5V-D-G (3 pin) для ARGB подсветки нет
Разъемы 12V-G-R-B (4 pin) для RGB подсветки нет
Разъем M.2 (E) для модулей беспроводной связи нет
Разъем RS-232 (COM) нет
Интерфейс LPT нет
Звуковая схема 7.1
Скорость сетевого адаптера 1 Гбит/с
Стандарт Wi-Fi нет
Версия Bluetooth нет
Адаптер беспроводной связи нет
Основной разъем питания 24 pin
Разъем питания процессора 1 x 8 pin
Количество фаз питания 6
Пассивное охлаждение чипсет
Активное охлаждение нет
Кнопки на плате нет
Подсветка элементов платы нет
ПО для синхронизации подсветки нет
Особенности, дополнительно поддержка Intel XMP, поддержка TPM 2.0
Комплектация документация, задняя планка, кабель SATA
Габариты и вес в упаковке
Длина коробки 27 см
Ширина коробки 23.5 см
Высота коробки 5.5 см
Вес с коробкой 0.7 кг
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	Медиа конвертер GL-MC-UTPG-SFPG-F
	Тип медиаконвертер
Цвет серый
Среда передачи данных витая пара, оптоволокно
Интерфейсы 100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-X
Тип волокна MM, SM
Диаметр сердцевины / оболочки 9/125 мкм
Длина волны нет
Медные порты 1xRJ-45
Оптические порты 1xSFP
Сетевые протоколы и стандарты 802.3, 802.3u, 802.3x
Скорость передачи данных 1 Гбит/с
Метод коммутации Cut-Through, Store and Forward
Управление потоком передачи данных Full-duplex, Half-duplex
Функция LFP нет
Jumbo-фрейм 9 Кб
LED Индикация активность, питание, скорость
Рабочая температура от 0°C до 85°C
Температура хранения от -40°C до 85°C
Влажность при эксплуатации от 0% до 90% без конденсата
Тип питания DC 5В/1А
Комплектация блок питания, документация
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	Модуль SFP GL-OT-SG06LC1-1310-1550-B
	Тип SFP-модуль
Основной цвет серебристый
Форм-фактор SFP
Оптические разъемы 1 x LC
Тип волокна SM (9/125 мкм)
Исполнение Simplex
Длина волны Rx:1310 нм, Tx:1550 нм
Скорость передачи данных 1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных 3 км
Чувствительность оптического приемника -22 dBm
Оптический бюджет 6 дБ
Технологии мультиплексирования WDM
Функции DDM, горячая замена
Рабочая температура от 0 до +85°C
Тип полировки UPC
Питание 3.3 В
Комплектация документация
Длина 56 мм
Ширина 13.4 мм
Высота 12.46 мм
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	Модуль SFP GL-OT-SG06LC1-1550-1310-B
	Форм-фактор SFP
Тип разъемов 1*LC
Тип излучателя FP
Кол-во используемых волокон 1
Тип волокна SМ (9/125 μm)
Рабочая длина волны, нм Tx:1550/Rx:1310
Оптический бюджет, дБ 6
Расстояние передачи данных, км 3
Скорость передачи данных, Гбит/с 1.25
Питание, В 3,3
Температура, °C Эксплуатация от 0 до +85
Влажность, % 5 - 90 (отсутствие конденсата)
Габариты изделия (ШхГхВ), мм 13,4x12,46x56,0
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	Монитор 23.8'' IRBIS MIR View24 LED Monitor 1920x1080, 16:9, IPS, 250 cd/m2, 1000:1, 5ms, 178°/178°,
	Тип Монитор
Диагональ экрана 23.8" 
Частота обновления, Гц 75 
Тип матрицы IPS 
Изогнутый экран Нет 
Время отклика, мс 5 
Яркость экрана, кд/м2 250 
Тип блока питания встроенный 
Размер крепления VESA 100x100 
Антибликовое покрытие Да 
Видеовходы HDMI, DisplayPort, VGA 
Коэффициент статической контрастности 1000:1 
Максимально потребляемая мощность, Вт 27 
Максимальное разрешение монитора 1920x1080 
Запись в реестре Минпромторга: да 
Наличие колонок Да 
Размеры монитора (ШxВхГ) 535x395x40 мм 
Разъем DisplayPort 1 
Разъем HDMI 1 
Разъем VGA (D-SUB) 1 
Регулировка наклона (tilt) Да 
Угол обзора по вертикали 178 
Угол обзора по горизонтали 178 
Формат монитора 16:9 
Цвет Черный 
Вес, кг 3.6

	130
	Монитор Xiaomi 2K Monitor A27Qi
	Тип монитор
Основной цвет черный
Игровой монитор нет
Входит в реестр российской промышленности нет
Диагональ экрана (дюйм) 27"
Максимальное разрешение 2560x1440
Соотношение сторон 16:9
Широкоформатный нет
Тип матрицы IPS
Тип подсветки экрана LED
Покрытие экрана матовое
Изогнутый экран нет
Угол обзора по вертикали (градус) 178°
Угол обзора по горизонтали (градус) 178°
Безрамочный дизайн трехсторонний
Максимальное количество цветов 16.7 млн.
Глубина цвета 8bit
Яркость 250 Кд/м²
Контрастность 1000:1
Время отклика пикселя (GtG) 6 мс
Частота при максимальном разрешении 100 Гц
Максимальная частота обновления экрана 100 Гц
Размер видимой области экрана 598 x 336 мм
Плотность пикселей 109 ppi
Размер пикселя 233 мкм
Видеоразъемы DisplayPort, HDMI
Тип, версия и количество видеоразъемов DisplayPort 1.4, HDMI 2.0
USB-концентратор нет
Выход на наушники есть
Разъем HDMI есть
Разъем DisplayPort есть
Разъем DVI нет
Разъем VGA нет
Направление разъемов горизонтальное
Сенсорный экран нет
Технология защиты зрения Low Blue Light
Картинка в картинке нет
Размер VESA 75 x 75
Поворотная подставка нет
Регулировка по высоте нет
Регулировка наклона есть
Поворот на 90° (портретный режим) нет
Покрытие корпуса матовое
Подсветка корпуса нет
Дополнительное оборудование
Встроенная акустическая система нет
Веб-камера нет
Расположение блока питания внешний
Потребляемая мощность в спящем режиме 0.5 Вт
Напряжение питания 100-240 В / 50-60 Гц
Комплектация адаптер питания, документация, кабель HDMI - HDMI
Ширина с подставкой 612.5 мм
Минимальная высота с подставкой 453 мм
Максимальная высота с подставкой 453 мм
Толщина с подставкой 170 мм
Вес монитора с подставкой 4.2 кг
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	Моноблок AIO Amur Тигр H6I12 23.8"" Full HD i3 12100/16Gb/SSD512Gb UHDG 730/DOS/kb/m/black 1920x1080 (RUS)
	Наименование: Моноблок AIO Amur Тигр H6I12 
Диагональ экрана: не менее 23.8 
Разрешение экрана: Full HD 1920x1080
Процессор: Intel i3 12100
Оперативная память: не менее 16Gb
Накопитель: SSD не менее 512Gb 
Видеокаррта: UHDG 730
Операционная система: DOS
Клавиатура, мышь в комплекте
Запись в реестре Минпромторга: да
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	Мультиформатный считыватель IR19 (EMM/HID/MIFARE с защитой от копирования)
	Тип считыватель мультиформатный
Ток потребления не более 150 мА
Рабочий температурный диапазон от -30°C до +45°C
Степень защиты оболочки IP IP67
Форматы и технологии идентификации EMM, HID – чтение UID,
MIFARE – чтение UID и работа с защищенной областью (защита от копирования),NFC - чтение идентификаторов со смартфонов, банковских карт и др.
Интерфейс связи RS-485, Wiegand (W-26, W-34, W-42, W-58)
Габаритные размеры (длина×ширина×высота) 20×50×150 мм
Дальность считывания HID, EMM 4-7 см 4-7 см
Дальность считывания MIFARE 2-6 см
Напряжение питания 12 В постоянного тока
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	МФУ Canon MF3010 (принтер/копир/сканер)
	Цветность печати черно-белая
Технология печати лазерная
Размещение настольный
Область применения персональный
Количество страниц в месяц 8000±1%
Максимальный формат A4
Максимальное разрешение для ч/б печати 1200x600 dpi
Скорость печати 18 стр/мин (ч/б А4)±1%
Время разогрева 10 с±1%
Время выхода первого отпечатка 7.80 c (ч/б)±1%
Тип сканера планшетный
Тип датчика контактный (CIS)
Максимальный формат оригинала A4
Максимальный размер сканирования 216x297 мм
Глубина цвета 24 бит
Оттенки серого 256
Разрешение сканера 600x1200 dpi
Разрешение сканера (улучшенное) 9600x9600 dpi
Поддержка стандартов TWAIN, WIA
Отправка изображения по e-mail есть
Максимальное разрешение копира (ч/б) 600x600 dpi
Скорость копирования 18 стр/мин (ч/б А4)±1%
Время выхода первой копии 12 с±1%
Изменение масштаба 50-200 %
Максимальное количество копий за цикл 9
Подача бумаги 150 лист. (стандартная)±1%
Вывод бумаги 100 лист. (стандартный)±1%
Плотность бумаги 60-163 г/м2±1%
Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Ресурс ч/б картриджа/тонера 1600 страниц±1%
Количество картриджей 1
Тип картриджа/тонера Cartridge 725
Объем памяти 64 МБ ±1%
Интерфейсы USB
Версия USB 2.0
Поддержка PostScript нет
Поддержка ОС Windows, Linux, Mac OS
Потребляемая мощность (при работе) 960 Вт±1%
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) 1.4 Вт±1%
Уровень шума при работе 65 дБ±1%
Уровень шума в режиме ожидания 43 дБ±1%
Габариты (ШхВхГ) 372x254x276 мм±1%
Вес 8.2 кг±1%
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	МФУ HP Laser Jet M438n
	Тип МФУ лазерное
Основной цвет белый
Дополнительный цвет черный
Функции устройства копир, принтер, сканер
Область применения для офиса
Размещение настольный
Оперативная память 256 МБ
Частота процессора 600 МГц
Технология печати лазерная
Цветность печати черно-белая
Максимальный формат A3
Максимальное разрешение черно-белой печати 1200x1200 dpi
Скорость черно-белой печати (стр / мин) 22 стр/мин (А3)
Время выхода первого черно-белого отпечатка 9.2 сек
Максимальное разрешение цветной печати нет
Скорость цветной печати (стр / мин) нет
Рекомендуемый месячный объем печати 5000 стр
Максимальный месячный объем печати 50000
Автоматическая двусторонняя печать нет
Печать фотографий нет
Печать без полей нет
Тип сканера планшетный
Тип датчика сканера CIS
Оптическое разрешение сканера 600x600 dpi
Скорость сканирования 22 стр/мин
Максимальный формат бумаги (сканер) A3 (297х420)
Устройство автоподачи нет
Тип устройства автоподачи нет
Функции сканирования сканирование на компьютер
Глубина цвета сканера 24 бит
Максимальное разрешение копира 600x600 dpi
Скорость копирования 22 стр/мин
Изменение масштаба 25-400 %
Максимальное количество копий за цикл 999
Функция факса нет
Цветной факс нет
Память факса нет
Максимальное разрешение факса нет
Максимальная скорость передачи нет
Емкость подачи 350 листов
Емкость выходного лотка 250 листов
Поддерживаемая плотность носителей 60 - 163 г/м2
Печатает на (материалы) бумаге из вторсырья, обычной бумаге, перфорированной бумаге, средней плотности, тонкой бумаге, цветной бумаге
Количество картриджей 1 шт
Модель картриджей HP LaserJet 335A, HP LaserJet 335X
Ресурс черного картриджа 7400 страниц
Ресурс цветного картриджа 0
Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB
Устройство для чтения карт памяти нет
Поддержка карт памяти нет
Совместимость Debian, Fedora, Linux, Ubuntu, Windows
Мобильные технологии печати нет
Прямая печать нет
Язык меню дисплея русский
Тип и напряжение питания 220-240В/50-60Гц
Потребляемая мощность в работе 550 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания 0.7 Вт
Отображение информации жк-дисплей
Уровень шума при работе 51 дБ
Уровень шума в режиме ожидания нет
Диапазон рабочих температур от 10 до 30 °С
Комплектация документация, кабель USB, кабель питания, стартовый картридж
Глубина 540 мм
Ширина 560 мм
Высота 417 мм
Вес МФУ 25 кг
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	МФУ HP LaserJet Pro 4103dw
	Тип МФУ лазерное
Основной цвет белый
Дополнительный цвет серый
Функции устройства копир, принтер, сканер
Область применения  для дома, для офиса
Размещение напольный
Оперативная память 512 МБ
Частота процессора 1200 МГц
Технология печати лазерная
Цветность печати черно-белая
Максимальный формат A4
Максимальное разрешение черно-белой печати 1200x1200 dpi
Скорость черно-белой печати (стр / мин) 40 стр/мин (А4)
Время выхода первого черно-белого отпечатка 6.3 сек
Максимальное разрешение цветной печати нет
Рекомендуемый месячный объем печати 4000 стр
Максимальный месячный объем печати 80000
Автоматическая двусторонняя печать есть
Печать фотографий нет
Печать без полей нет
Тип сканера планшетный/протяжный
Тип датчика сканера CIS
Оптическое разрешение сканера 1200x1200 dpi
Скорость сканирования 29 стр/мин
Максимальный формат бумаги (сканер) A4 (216x297)
Устройство автоподачи есть
Тип устройства автоподачи двухстороннее
Емкость устройства автоподачи 50
Максимальное разрешение копира 600x600 dpi
Скорость копирования 40 стр/мин
Изменение масштаба 25-400 %
Максимальное количество копий за цикл 9999
Функция факса нет
Цветной факс нет
Память факса нет
Максимальное разрешение факса нет
Максимальная скорость передачи 0 Кбит
Емкость подачи 100 листов, 250 листов
Емкость выходного лотка 150 листов
Печатает на (материалы) бланках, бумаге из вторсырья, грубой бумаге, конвертах, обычной бумаге, перфорированной бумаге, плотной бумаге, ещё
Количество картриджей 1 шт
Модель картриджей HP 151A, HP 151X
Ресурс черного картриджа 3050 страниц
Ресурс цветного картриджа 0
Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi
Совместимость Android, Windows, iOS, macOS
Шрифты и языки управления PCL 5e, PCL 6, PDF, PWG Raster, PostScript 3, URF
Мобильные технологии печати Apple AirPrint, HP Smart, Mopria (Android)
Язык меню дисплея русский
Тип и напряжение питания 220-240В/50-60Гц
Потребляемая мощность в работе 510 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания 7.5 Вт
Отображение информации жк-дисплей
Диапазон рабочих температур от 10 до 32.5 °С
Комплектация документация, кабель питания, стартовый картридж
Ширина 430 мм
Высота 325 мм
Глубина 634 мм
Вес МФУ 12.6 кг
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	МФУ HP LJ Pro MFP M430f
	Цветность печати черно-белая
Технология печати лазерная
Размещение настольный
Область применения средний офис
Количество страниц в месяц 80000±1%
Максимальный формат A4
Максимальный размер отпечатка 216 × 356 мм
Автоматическая двусторонняя печать есть
Максимальное разрешение для ч/б печати 4800x600 dpi
Скорость печати 38 стр/мин (ч/б А4)±1%
Время разогрева 45 с±1%
Время выхода первого отпечатка 6.30 c (ч/б)
Тип сканера планшетный/протяжный
Тип датчика контактный (CIS)
Максимальный формат оригинала A4
Максимальный размер сканирования 216x297 мм
Глубина цвета 24 бит
Оттенки серого 256
Разрешение сканера 1200x1200 dpi
Устройство автоподачи оригиналов двустороннее
Емкость устройства автоподачи оригиналов 50 листов±1%
Скорость сканирования (цветн.) 20 страниц в минуту±1%
Скорость сканирования (ч/б) 29 страниц в минуту±1%
Поддержка стандартов TWAIN
Отправка изображения по e-mail есть
Скорость копирования 38 стр/мин (ч/б А4)±1%
Изменение масштаба 25-400 %
Шаг масштабирования 1 %
Максимальное количество копий за цикл 999±1%
Подача бумаги 350 лист. (стандартная), 900 лист. (максимальная)±1%
Вывод бумаги 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный)±1%
Емкость лотка ручной подачи 100 лист.±1%
Плотность бумаги 60-175 г/м2±1%
Печать на: карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Ресурс ч/б картриджа/тонера 3000 страниц±1%
Количество картриджей 1
Тип картриджа/тонера CF259A, CF259X (10000 стр)
Объем памяти 512 МБ, максимальный 512 МБ
Частота процессора 1200 МГц±1%
Память факса 400 страниц±1%
Максимальное разрешение факса 300x300 dpi
Максимальная скорость передачи 33.6 Кбит/c
PC Fax есть
Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB
Версия USB 2.0
Поддержка AirPrint есть
Прямая печать есть
Веб-интерфейс есть
Поддержка PostScript есть
Поддержка PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF
Поддержка ОС Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android
Отображение информации цветной ЖК-дисплей
Диагональ дисплея 2.7 дюйм.
Потребляемая мощность (при работе) 510 Вт±1%
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) 7.5 Вт±1%
Уровень шума при работе 53 дБ±1%
Габариты (ШхВхГ) 420x323x390 мм±1%
Вес 12.6 кг±1%
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	Мышь беспроводная Xiaomi Wireless Mouse 3 XMWXSB03YM [BHR8913GL] 
	Тип мышь
Основной цвет черный
Подсветка нет
Стилизация нет
Вертикальная мышь нет
Общее количество кнопок 5
Дополнительные кнопки боковые вперед/назад
Программируемые кнопки нет
Встроенная память мыши нет
Бесшумные кнопки есть
Максимальное разрешение датчика 1200 dpi
Тип сенсора светодиодный
Режимы работы датчика 1200 dpi
Материал корпуса пластик
Материал покрытия матовый пластик
Хват для правой и левой руки
Форма мыши симметричная
Система регулировки веса нет
Беспроводное подключение есть
Проводное подключение нет
Тип беспроводного подключения Bluetooth, радиоканал
Интерфейс донгла (ресивера) USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи 10 м
Функция одновременной работы с несколькими устройствами есть
Количество подключаемых устройств 3
Источник питания батарейка АА
Комплектация USB-ресивер, документация
Количество в комплекте 1 шт
Ширина 64 мм
Высота 41 мм
Длина 119 мм
Вес 57 г
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	Мышь Бештау black optical 1200dpi (М100РУ)
	Тип Мышь
Технология оптическая
Тип соединения мыши проводная
Интерфейс подключения USB
Подключение по USB есть
Длина провода 1.8 м
Разрешение сенсора, макс. 1200 dpi
Поддержка разрешений 800/1000/1200/1600 dpi
Количество кнопок 2
Колесо прокрутки есть
Хват для правой и левой руки
Запись в реестре Минпромторга: да
Цвет черный
Размеры мыши (ДхШхВ) 117 х 55 х 39 мм
Вес 80 грамм
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ 0.135x0.085x0.045 м
Вес упаковки (ед) 0.12 кг
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	Накопитель SSD Kingston A400 [SA400S37/240G]
	Тип 2.5" SATA накопитель
Объем накопителя 240 ГБ
NVMe нет
Разъем подключения SATA
Контроллер Phison PS3111-S11
Количество бит на ячейку 3 бит TLC
Структура памяти 3D NAND
DRAM буфер нет
Максимальная скорость последовательного чтения 500 Мбайт/сек
Максимальная скорость последовательной записи 350 Мбайт/сек
Максимальный ресурс записи (TBW) 80 ТБ
DWPD 0.3
Максимальная перегрузка (ударостойкость) 20 G
Комплектация документация
Ширина 69.9 мм
Длина 100 мм
Толщина 7 мм
Вес 41 г
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	Накопитель SSD Kingston A400 [SA400S37/480G]
	Тип 2.5" SATA накопитель
Объем накопителя 480 ГБ
NVMe нет
Разъем подключения SATA
Контроллер Phison PS3111-S11
Количество бит на ячейку 3 бит TLC
Структура памяти 3D NAND
DRAM буфер нет
Максимальная скорость последовательного чтения 500 Мбайт/сек
Максимальная скорость последовательной записи 450 Мбайт/сек
Максимальный ресурс записи (TBW) 160 ТБ
DWPD 0.3
Максимальная перегрузка (ударостойкость) 20 G
Энергопотребление 1.53 Вт
Комплектация документация
Ширина 100 мм
Длина 69.9 мм
Толщина 7 мм
Вес 41 г
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	Накопитель SSD M.2  Samsung 980 [MZ-V8V250BW]
	Тип SSD M.2 накопитель
Объем накопителя 1000 ГБ
Форм-фактор 2280
Физический интерфейс PCI-E 3.x x4
Ключ M.2 разъема M
NVMe есть
Контроллер Samsung Pablo Controller
Количество бит на ячейку 3 бит MLC (TLC)
DRAM буфер нет
Максимальная скорость последовательного чтения 3500 Мбайт/сек
Максимальная скорость последовательной записи 3000 Мбайт/сек
Чтение случайных блоков 4 Кбайт (QD32) 500000 IOPS
Запись случайных блоков 4 Кбайт (QD32) 480000 IOPS
Максимальный ресурс записи (TBW) 600 ТБ
DWPD 0.33
Радиатор в комплекте нет
Энергопотребление 3.7 Вт
Аппаратное шифрование данных есть
Длина 80.15 мм
Ширина 22.15 мм
Толщина 2.38 мм
Вес 8 г
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	Наушники с микрофоном Jet.A GHP-180 игровые, чёрно-зелёная
	Тип наушников полноразмерные
Игровая гарнитура да
Частота воспроизведения 20 - 20000 Гц
Импеданс 32 Ом±1%
Чувствительность 108 дБ±1%
Вес 260 г±1%
Крепление микрофона подвижное
Импеданс микрофона 2200 Ом±1%
Чувствительность микрофона -38 дБ±1%
Направленность микрофона ненаправленный
Тип акустического оформления закрытое
Тип крепления оголовье
Диаметр мембраны 40 мм±1%
Подключение кабеля одностороннее
Тип подключения с проводом
Разъём mini jack 3.5 mm combo
Форма разъема прямая
Длина кабеля 2.1 м±1%
Регулятор громкости есть
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	Ноутбук 16" ASUS Vivobook S S3607VA-RP027 серый
	Тип ноутбук
Год релиза 2025
Игровой ноутбук нет
Операционная система без ОС
Конструктивное исполнение классический
Цвет верхней крышки серый
Цвет, заявленный производителем Matte Gray
Материал крышки алюминий
Материал корпуса алюминий
Раскрытие крышки 180 градусов
Раскладка клавиатуры английская/русская
Цифровой блок клавиатуры есть
Подсветка клавиш одноцветная (белая)
Тачпад стандартный тачпад
Сканер отпечатка пальца нет
Механическая клавиатура нет
Влагозащищенная клавиатура нет
Тип экрана IPS
Диагональ экрана (дюйм) 16"
Разрешение экрана 1920x1200
Покрытие экрана матовое
Сенсорный экран нет
Максимальная частота обновления экрана 144 Гц
Яркость 300 Кд/м²
Плотность пикселей 142 ppi
Технология динамического обновления экрана нет
Цветовой охват 45% NTSC
HDR нет
Дополнительный дисплей нет
Модель процессора Intel Core i5-13420H
Общее количество ядер 8
Количество производительных ядер 4
Количество энергоэффективных ядер 4
Максимальное число потоков 12
Базовая частота производительных ядер 2.1 ГГц
Максимальная частота производительных ядер 4.6 ГГц
Базовая частота энергоэффективных ядер 1.5 ГГц
Максимальная частота энергоэффективных ядер 3.4 ГГц
Поколение процессоров Intel 13-е поколение
Тип оперативной памяти DDR5
Объем оперативной памяти 16 ГБ
Количество слотов под модули памяти интегрированная + 1 слот
Частота оперативной памяти 5200 МГц
Максимальный объем памяти 16 ГБ
Свободные слоты для оперативной памяти 0
Вид графического ускорителя встроенный
Модель встроенной видеокарты Intel UHD Graphics
Модель дискретной видеокарты нет
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) 512 ГБ
Тип SSD диска M.2 PCIe
Свободные слоты для накопителей нет
Веб-камера 2 Мп (1080p)
Распознавание лица есть
Шторка веб-камеры есть
Встроенный микрофон есть
Поддержка карт памяти кард-ридером нет
Датчики нет
Беспроводной интерфейс Bluetooth 5.3, WI-FI 6 (802.11ax)
Порт Ethernet нет
Видеоразъемы HDMI, USB Type-C x2
Версия видеоразъема HDMI 1.4
Аудиоразъемы 3.5 мм jack (микрофон/аудио)
Разъемы USB Type-A USB 3.2 Gen1 x2
Разъемы USB Type-C USB 3.2 Gen1 x2
Thunderbolt нет
Поддержка USB Power Delivery есть
Тип аккумулятора Li-Ion
Емкость аккумулятора 70 Вт*ч
Выходная мощность адаптера питания 65 Вт
Дополнительно быстрая зарядка
Комплектация адаптер питания, документация
Ширина 357 мм
Глубина 250.6 мм
Толщина 17.9 мм
Вес 1.7 кг
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	Ноутбук 17.3" ASUS TUF Gaming F17 FX707ZC4-HX014 серый
	Тип ноутбук
Год релиза 2022
Игровой ноутбук есть
Операционная система без ОС
Конструктивное исполнение классический
Цвет верхней крышки серый
Цвет, заявленный производителем Mecha Grey
Материал крышки алюминий
Материал корпуса пластик
Раскрытие крышки стандартное
Раскладка клавиатуры английская/русская
Цифровой блок клавиатуры есть
Подсветка клавиш RGB
Тачпад стандартный тачпад
Сканер отпечатка пальца нет
Механическая клавиатура нет
Влагозащищенная клавиатура нет
Тип экрана IPS
Диагональ экрана (дюйм) 17.3"
Разрешение экрана 1920x1080
Покрытие экрана матовое
Сенсорный экран нет
Максимальная частота обновления экрана 144 Гц
Яркость 250 Кд/м²
Плотность пикселей 127 ppi
Технология динамического обновления экрана Adaptive-Sync
Цветовой охват 45% NTSC, 47% AdobeRGB, 62% sRGB
HDR нет
Дополнительный дисплей нет
Модель процессора Intel Core i5-12500H
Общее количество ядер 12
Количество производительных ядер 4
Количество энергоэффективных ядер 8
Максимальное число потоков 16
Базовая частота производительных ядер 2.5 ГГц
Максимальная частота производительных ядер 4.5 ГГц
Базовая частота энергоэффективных ядер 1.8 ГГц
Максимальная частота энергоэффективных ядер 3.3 ГГц
Базовое тепловыделение 45 Вт
Поколение процессоров Intel 12-е поколение
Техпроцесс Intel 7
Нейронный процессор есть
Тип оперативной памяти DDR4
Объем оперативной памяти 16 ГБ
Количество слотов под модули памяти 2
Частота оперативной памяти 3200 МГц
Максимальный объем памяти 32 ГБ
Свободные слоты для оперативной памяти 0
Вид графического ускорителя дискретный и встроенный
Модель встроенной видеокарты Intel Iris Xe Graphics
Модель дискретной видеокарты GeForce RTX 3050 для ноутбуков
Производитель видеочипа NVIDIA
Тип видеопамяти GDDR6
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тактовая частота с ускорением 1790 МГц
Максимальное энергопотребление 95 Вт
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) 512 ГБ
Тип SSD диска M.2 PCIe
Свободные слоты для накопителей M.2 PCIe 2280
Веб-камера 1 Мп (720p)
Распознавание лица нет
Шторка веб-камеры нет
Встроенные динамики есть
Встроенный микрофон есть
Поддержка карт памяти кард-ридером нет
Датчики нет
Беспроводной интерфейс Bluetooth 5.2, WI-FI 6 (802.11ax)
Порт Ethernet LAN 1 Гбит/с
Видеоразъемы HDMI, USB Type-C x2
Версия видеоразъема DP 1.4 (USB Type-C), HDMI 2.0b
Аудиоразъемы 3.5 мм jack (микрофон/аудио)
Разъемы USB Type-A USB 3.2 Gen1 x2
Разъемы USB Type-C Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2
Thunderbolt есть
Дополнительные интерфейсы нет
Максимальное количество подключаемых мониторов 3 шт
Поддержка USB Power Delivery есть
Тип аккумулятора Li-Ion
Емкость аккумулятора 56 Вт*ч
Выходная мощность адаптера питания 200 Вт
Расширенные возможности технология DLSS, технология Dynamic Boost 2.0, технология Resizable BAR, технология WhisperMode 2.0
Дополнительно Kensington Lock, MUX Switch, NVIDIA Advanced Optimus, быстрая зарядка
Комплектация адаптер питания, документация
Ширина 395 мм
Глубина 264 мм
Толщина 25.4 мм
Вес 2.6 кг
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	Ноутбук 17" ASUS Vivobook X1704ZA-AU123
	Тип ноутбук
Игровой ноутбук нет
Операционная система без ОС
Конструктивное исполнение классический
Цвет верхней крышки синий
Цвет, заявленный производителем Blue
Материал крышки пластик
Материал корпуса пластик
Раскрытие крышки 180 градусов
Раскладка клавиатуры английская/русская
Цифровой блок клавиатуры есть
Подсветка клавиш одноцветная (белая)
Тачпад стандартный тачпад
Сканер отпечатка пальца нет
Механическая клавиатура нет
Влагозащищенная клавиатура нет
Тип экрана IPS
Диагональ экрана (дюйм) 17"
Разрешение экрана Full HD (1920x1080)
Сенсорный экран нет
Максимальная частота обновления экрана 60 Гц
Яркость 250 Кд/м²
Плотность пикселей 130 ppi
Цветовой охват NTSC 45%
Дополнительный дисплей нет
Модель процессора Intel Core i5-1235U
Общее количество ядер 10
Количество производительных ядер 2
Количество энергоэффективных ядер 8
Максимальное число потоков 12
Частота процессора 1.3 ГГц
Автоматическое увеличение частоты 4.4 ГГц
Частота энергоэффективных ядер 0.9 ГГц
Автоматическое увеличение частоты энергоэффективных ядер 3.3 ГГц
Тип оперативной памяти DDR4
Объем оперативной памяти 16 ГБ
Количество слотов под модули памяти интегрированная + 1 слот
Частота оперативной памяти 3200 МГц
Максимальный объем памяти 16 ГБ
Свободные слоты для оперативной памяти нет
Вид графического ускорителя встроенный
Модель встроенной видеокарты Intel Iris Xe Graphics
Модель дискретной видеокарты нет
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) 512 ГБ
Тип SSD диска M.2 PCIe (2280)
Свободные слоты для накопителей нет
Веб-камера 1 Мп (720p)
Распознавание лица нет
Шторка веб-камеры есть
Встроенный микрофон есть
Поддержка карт памяти кард-ридером нет
Оптический привод нет
Беспроводной интерфейс Bluetooth 5.1, WI-FI 5 (802.11ac)
Порт Ethernet нет
Видеоразъемы HDMI
Версия видеоразъема HDMI 1.4
Аудиоразъемы 3.5 мм jack (микрофон/аудио)
Разъемы USB Type-A USB 2.0, USB 3.2 Gen1
Разъемы USB Type-C USB 3.2 Gen1
Thunderbolt нет
Дополнительные интерфейсы нет
Поддержка USB Power Delivery нет
Тип аккумулятора Li-Ion
Емкость аккумулятора 50 Вт*ч
Выходная мощность адаптера питания 45 Вт
Поддержка TPM есть
Комплектация адаптер питания, документация
Глубина 254.3±0.1 мм
Ширина  399.3±0.1 мм
Толщина  19.9±0.1 мм
Вес 2.1±0.01 кг
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	Ноутбук IRBIS MIR BOOK 15 Core I5-1250P, 16GB+512GB NVME SSD,15,6"LCD 1920*1080 IPS , AX101 WIFI, Front camera: 2MP, TYPE C full function, with RJ45
	Тип Ноутбук
Процессор: Intel Core i5-13600H (12 ядер: 4 P-ядра, 8 E-ядер; 16 потоков; максимальная тактовая частота до 4.8 ГГц; базовая мощность 45 Вт, максимальная турбо-мощность 115 Вт)
Оперативная память: 16 ГБ
Накопитель: 512 ГБ NVMe SSD
Дисплей: 15.6-дюймовый IPS, разрешение 1920x1080 (Full HD)
Графика: Интегрированная Intel Iris Xe Graphics (80 исполнительных блоков, максимальная динамическая частота 1.5 ГГц)
Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi AX101 (поддержка Wi-Fi 6 802.11ax), Bluetooth 5.2
Порты: Type-C (полнофункциональный), RJ45 (Ethernet). Также ожидается наличие других стандартных портов, таких как USB-A и HDMI.
Веб-камера: 2 МП (на основе данных для аналогичных моделей)
Корпус: Металлический
Операционная система: Без ОС (NO OS)
Цвет: Серый (Grey)
Запись в реестре Минпромторга: да
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	Ноутбук IRBIS MIR BOOK 15 Core I5-13600H, 16GB+512GB NVME SSD,15,6"LCD 1920*1080 IPS , AX101 WIFI, Metal case, TYPE C full function, with RJ45,NO OS
	Тип Ноутбук
Диагональ экрана, дюйм 15.6
Тип процессора Intel Core i5
Индекс процессора 13600H
Частота процессора, МГц 2800
Тип оперативной памяти LPDDR5
Объем оперативной памяти, Гб 16
Тип видеоадаптера Интегрированный
Wi-Fi Да
Объем накопителя 512 ГБ
Объем видеопамяти, Мб Динамическая
Тип накопителя SSD
Операционная система Нет
Тип матрицы IPS
Номинальное разрешение экрана 1920x1080
Тип экрана Full HD
Видеоадаптер Intel Iris Xe Graphics
USB 4
Соотношение сторон 16:9
Кардридер Да
Bluetooth Да
Количество ядер процессора 12
Объем кэш памяти, Мб 18,0000
Подсветка клавиатуры Да
Цвет ноутбука Серый
Аудиосистема Динамики 2х1 Вт, встроенный микрофон
Наличие Web-камеры Да
Минпромторг РФ Да
Cетевая карта 1 Gbit/s
HDMI 1
RJ-45 1
Комбинированный разъем для наушников/микрофона
Скорость вращения жесткого диска, об/мин 0
Запись в реестре Минпромторга: да
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	Оперативная память ADATA XPG Lancer [AX5U5200C388G-DCLAWH] 16 ГБ
	Тип Оперативная память
Тип памяти DDR5
Форм-фактор памяти DIMM
Суммарный объем памяти всего комплекта 16 ГБ
Объем одного модуля памяти 8 ГБ
Количество модулей в комплекте 2 шт
Регистровая память нет
ECC-память нет
Ранговость одноранговая
Тактовая частота 5200 МГц
Профили AMD EXPO 5200 МГц (38-38-38)
Профили Intel XMP 5200 МГц (38-38-38)
CAS Latency (CL) 38
RAS to CAS Delay (tRCD) 38
Row Precharge Delay (tRP) 38
Наличие радиатора есть
Цвет радиатора белый
Подсветка элементов платы нет
Высота 40 мм
Низкопрофильная (Low Profile) нет
Напряжение питания 1.25 В
Особенности, дополнительно On-Die ECC, технология Power Management IC
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	Оперативная память DDR3 4гб
	Тип Оперативная память
Тип памяти DDR3
Форм-фактор памяти DIMM
Регистровая память нет
ECC-память нет
Объем одного модуля памяти 4 ГБ
Количество модулей в комплекте 1 шт
Тактовая частота 1333 МГц
Пропускная способность PC10600
Профили Intel XMP нет
Поддерживаемые режимы работы 
800 МГц, 1066 МГц, 1333 МГц
Тайминги
CAS Latency (CL) 9
RAS to CAS Delay (tRCD) 9
Row Precharge Delay (tRP) 9
Activate to Precharge Delay (tRAS) 24
Наличие радиатора нет
Подсветка элементов платы нет
Высота 31 мм
Низкопрофильная (Low Profile) нет
Напряжение питания 1.5 В
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	Оперативная память DDR4 8гб
	Тип Оперативная память
Тип памяти DDR4
Форм-фактор памяти DIMM
ECC-память нет
Объем одного модуля памяти 8 ГБ
Количество модулей в комплекте 1 шт
Тактовая частота 2666 МГц
Пропускная способность PC21300
Поддерживаемые режимы работы 
2133 МГц, 2666 МГц, 2400 МГц, 1866 МГц, 1600 МГц
Тайминги
CAS Latency (CL) 19
Наличие радиатора нет
Подсветка элементов платы нет
Низкопрофильная (Low Profile) нет
Напряжение питания 1.2 В
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	Оптический патчкорд NMF-PC1S2C2-FCU-LCU-002
	Тип оптический патч-корд
Вид Оптический
Разъемы FC-LC
Тип Одномодовый
Длина, м 2
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	Оптический патчкорд NMF-PC1S2C2-SCU-LCU-002
	Тип патч-корд оптический
Кол-во разъемов 2 шт
Тип разъема SC - LC
Длина кабеля 2 м
Цвет желтый
Материал оболочки компаунд (LSZH)
Полировка UPC
Материал проводника оптоволокно
Тип оптического волокна SM 9/125
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	Офисное кресло Aceline Comfort A
	Тип кресло офисное
Основной цвет черный
Цвет пластика черный
Установка на колесиках
Ограничение по весу 150 кг
Материал обивки экокожа
Материал обивки спинки экокожа
Материал обивки сиденья экокожа
Наполнитель полиуретан
Материал роликов пластик
Диаметр роликов 50 мм
Основной материал крестовины (опоры) пластик
Подголовник нет
Подлокотники нерегулируемые
Механизм качания топ-ган
Регулировка высоты сиденья есть
Регулировка глубины сиденья нет
Регулировка высоты спинки нет
Регулировка наклона спинки нет
Регулировка жесткости качания есть
Регулировка поясничной области нет
Класс газлифта 4
Подставка для ног нет
Высота кресла (макс) 1280 мм
Высота кресла (мин) 1180 мм
Ширина кресла 630 мм
Высота сиденья (макс) 580 мм
Высота сиденья (мин) 480 мм
Ширина сиденья 530 мм
Глубина сиденья 490 мм
Ширина спинки 520 мм
Высота спинки 800 мм
Ширина крестовины 700 мм
Высота подлокотника кресла от пола (макс) 690 мм
Высота подлокотника кресла от пола (мин) 690 мм
Блокировки качания
Комплектация документация, комплект для сборки
Вес 16.8 кг
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	Память USB Flash Transcend JetFlash 700 128 ГБ
	Тип память USB Flash
Стандарт USB USB 3.2 Gen 1
Объем памяти 128 ГБ
Максимальная скорость записи данных 40 Мбайт/сек
Максимальная скорость чтения данных 90 Мбайт/сек
Интерфейс подключения USB Type-A
Материал корпуса пластик
Влагозащищенная конструкция нет
Поддержка OTG нет
Подарочный дизайн нет
Конструкция корпуса с колпачком
Особенности конструктивного исполнения 
отверстие для крепления, корпус соединяется с колпачком
Защита информации есть
Длина 61.5 мм
Ширина 18.6 мм
Высота 8.7 мм
Вес 8.5 г
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	Память USB Flash Transcend JetFlash 700 32 ГБ
	Тип память USB Flash
Стандарт USB USB 3.2 Gen 1
Объем памяти 32 ГБ
Максимальная скорость записи данных 18 Мбайт/сек
Максимальная скорость чтения данных 70 Мбайт/сек
Интерфейс подключения USB Type-A
Материал корпуса пластик
Влагозащищенная конструкция нет
Поддержка OTG нет
Подарочный дизайн нет
Конструкция корпуса с колпачком
Особенности конструктивного исполнения 
отверстие для крепления, корпус соединяется с колпачком
Защита информации есть
Длина 69.5 мм
Ширина 19.8 мм
Высота 8.8 мм
Вес 10.3 г
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	Патч-корд 10м
	Тип патч-корд
Цвет внешней изоляции черный
Форма кабеля круглый
Стандарт AWG 24
Длина 10 м
Тип витой пары U/UTP
Категория Cat. 5e
Макс. скорость передачи данных 1 Гбит
Экранирование кабеля нет
Структура жилы одножильный
Количество пар 4 шт
Материал проводника медь
Площадь сечения проводника 0.205 мм²
Материал диэлектрика HDPE
Внешний диаметр кабеля 5.2 мм
Материал внешней изоляции полиэтилен
Тип разъема RJ-45
Экранированный разъем нет
Угловая форма коннектора нет
Литой (molded) есть
Защита замка есть
Ширина упаковки 5±0.1 мм
Высота упаковки 50±0.1 мм
Глубина упаковки 220±0.1 мм
Вес в упаковке 220±1 г

	157
	Патч-корд 20м
	Тип патч-корд
Цвет внешней изоляции черный
Форма кабеля круглый
Стандарт AWG 24
Длина 20 м
Тип витой пары U/UTP
Категория Cat. 5e
Макс. скорость передачи данных 1 Гбит
Экранирование кабеля нет
Структура жилы одножильный
Количество пар 4 шт
Материал проводника медь
Площадь сечения проводника 0.205 мм²
Материал диэлектрика HDPE
Внешний диаметр кабеля 5.2 мм
Материал внешней изоляции полиэтилен
Тип разъема RJ-45
Экранированный разъем нет
Угловая форма коннектора нет
Литой (molded) есть
Защита замка есть
Ширина упаковки 5±0.1 мм
Высота упаковки 50±0.1 мм
Глубина упаковки 220±0.1 мм
Вес в упаковке 220±1 г
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	Патч-корд 30м
	Тип патч-корд
Цвет внешней изоляции черный
Форма кабеля круглый
Стандарт AWG 24
Длина 30 м
Тип витой пары U/UTP
Категория Cat. 5e
Макс. скорость передачи данных 1 Гбит
Экранирование кабеля нет
Структура жилы одножильный
Количество пар 4 шт
Материал проводника медь
Площадь сечения проводника 0.205 мм²
Материал диэлектрика HDPE
Внешний диаметр кабеля 5.2 мм
Материал внешней изоляции полиэтилен
Тип разъема RJ-45
Экранированный разъем нет
Угловая форма коннектора нет
Литой (molded) есть
Защита замка есть
Ширина упаковки 5±0.1 мм
Высота упаковки 50±0.1 мм
Глубина упаковки 220±0.1 мм
Вес в упаковке 220±1 г
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	Патч-корд 3м
	Тип патч-корд
Цвет внешней изоляции серый
Форма кабеля круглый
Длина 3 м
Тип витой пары U/UTP
Категория Cat. 6
Макс. скорость передачи данных 10 Гбит
Экранирование кабеля нет
Структура жилы одножильный
Количество пар 4 шт
Материал проводника медь
Тип разъема RJ-45
Экранированный разъем нет
Угловая форма коннектора нет
Литой (molded) есть
Защита замка есть
Ширина упаковки 20±1 мм
Высота упаковки 200±1 мм
Глубина упаковки 140±1 мм
Вес в упаковке 97±1 г
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	Патч-корд 5м
	Тип патч-корд
Цвет внешней изоляции серый
Форма кабеля круглый
Длина 5 м
Тип витой пары U/UTP
Категория Cat. 6
Макс. скорость передачи данных 10 Гбит
Экранирование кабеля нет
Структура жилы одножильный
Количество пар 4 шт
Материал проводника медь
Тип разъема RJ-45
Экранированный разъем нет
Угловая форма коннектора нет
Литой (molded) есть
Защита замка есть
Ширина упаковки 20±1 мм
Высота упаковки 200±1 мм
Глубина упаковки 140±1 мм
Вес в упаковке 97±1 г
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	Переходник DisplayPort - DVI-D
	Тип переходник
Основной цвет черный
Разъемы DisplayPort - DVI-I
Вид разъемов вилка - розетка
L-образный разъем нет
Поворотный разъем нет
Металлический корпус разъема нет
Длина кабеля 0.2 м
Тканевая оплетка провода нет
Плоский кабель нет
Ферритовые кольца нет
Формат передаваемого сигнала цифровой
Частота кадров при максимальном разрешении 60 Гц
Максимально поддерживаемое разрешение 1920x1080
Поток сигнала однонаправленный
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	Переходник DVI-I на VGA
	Функциональный тип Переходник
Разъем 1 DVI-I(m)
Разъём 2 VGA (f)
Цвет серый
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	Переходник HDMI VGA
	Тип переходник
Основной цвет черный
Разъемы HDMI - VGA
Вид разъемов вилка - розетка
L-образный разъем нет
Поворотный разъем нет
Длина кабеля 0.2 м
Тканевая оплетка провода нет
Плоский кабель нет
Ферритовые кольца нет
Формат передаваемого сигнала цифровой
Частота кадров при максимальном разрешении 60 Гц
Максимально поддерживаемое разрешение 1920x1080
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	Переходник Molex - SATA
	Тип переходник
Основной цвет многоцветный
Назначение для блока питания
Тип и количество разъемов подключения Molex
Тип и количество выходных разъемов SATA Power (15 pin) x2
Длина 200 мм
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	Переходник VGA HDMI
	Тип конвертер
Основной цвет черный
Разъемы VGA - HDMI
Вид разъемов вилка - розетка
L-образный разъем нет
Поворотный разъем нет
Длина кабеля 0.15 м
Тканевая оплетка провода нет
Плоский кабель нет
Ферритовые кольца нет
Версия кабеля HDMI 1.4
Формат передаваемого сигнала цифровой
Частота кадров при максимальном разрешении 60 Гц
Максимально поддерживаемое разрешение 1920x1080
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	Плата PCI-E COM
	Тип плата расширения
Размещение внутренний
Низкопрофильная карта (Low Profile) нет
Интерфейс подключения к ПК PCI-E x1
Внутренние разъемы IDC10 (COM) x2
Комплект поставки диск с ПО, планка с 2 разьемами DB9

	167
	Принтер Canon i-Sensys LBP 6030B
	Цветность печати черно-белая
Технология печати лазерная
Размещение настольный
Область применения персональный
Количество страниц в месяц 5000±1%
Максимальный формат A4
Максимальное разрешение для ч/б печати 600x600 dpi
Скорость печати 18 стр/мин (ч/б А4)±1%
Время разогрева 10 с±1%
Время выхода первого отпечатка 7.80 c (ч/б)±1%
Подача бумаги 150 лист. (стандартная), 150 лист. (максимальная)±1%
Вывод бумаги 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный)±1%
Плотность бумаги 60-163 г/м2
Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Ресурс ч/б картриджа/тонера 1600 страниц±1%
Количество картриджей 1
Тип картриджа/тонера 725 Black (черный)
Объем памяти 32 МБ
Интерфейсы USB
Версия USB 2.0
Поддержка PostScript нет
Поддержка ОС Windows, Linux, Mac OS
Потребляемая мощность (при работе) 870 Вт±1%
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) 1.8 Вт±1%
Уровень шума при работе 49.2 дБ±1%
Габариты (ШхВхГ) 364x199x249 мм±1%
Вес 5 кг±1%
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	Принтер струйный Epson EcoTank L11050
	Тип принтер струйный
Основной цвет серый
Размещение настольный
Область применения для дома
Технология печати струйная
Цветность печати цветная
Максимальный формат A3
Максимальное разрешение черно-белой печати 4800x1200 dpi
Скорость черно-белой печати (стр / мин) 30 стр/мин (А4)
Максимальное разрешение для цветной печати 4800x1200 dpi
Скорость цветной печати (стр / мин) 20 стр/мин (А4)
Автоматическая двусторонняя печать нет
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) есть
Минимальный объем капли 3.3 пл
Минимальная плотность бумаги 64 г/м²
Максимальная плотность бумаги 300 г/м²
Емкость подачи 100 стр
Емкость выходного лотка 100 стр
Печать на конвертах, обычной бумаге
Количество картриджей / бутылок 4 шт
Модель картриджей / чернил Epson 103 (C13T00S14A), Epson 103 (C13T00S24A), Epson 103 (C13T00S34A), Epson 103 (C13T00S44A)
Ресурс черного картриджа 6400 стр
Ресурс цветного картриджа 5600 страниц
Интерфейсы USB, Wi-Fi
Устройство для чтения карт памяти нет
Поддержка карт памяти нет
Совместимость Windows, macOS
Шрифты и языки управления ESC/PR
Мобильные технологии печати Epson Connect, Wi-Fi Direct
Отображение информации светодиодные индикаторы
Потребляемая мощность в работе 16 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания 4.2 Вт
Тип и напряжение питания 100-240В/50-60Гц
Комплектация документация, емкости с чернилами х4, кабель питания
Ширина 498 мм
Высота 165 мм
Глубина 358 мм
Вес 6.4 кг
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	Программно-аппаратный комплекс Rutoken Lite 1010 128КБ без сертификата
	Тип Электронный идентификатор
Битность ОС 32/64 bit
Вид поставки Компонент ПАК
Локализация Rus
Наименование Lite 1010 128КБ без сертификата
Тип для фильтра (Ситилинк) Электронная подпись(токены), удаленный доступ
Тип ПО Программно-аппаратный комплекс
Тип продукта Вес, г 20
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	Проходной соединительный адаптер RJ45
	Тип проходной соединительный адаптер RJ45
Основной цвет белый
Количество в комплекте 1 шт
Назначение сеть и коммутация, стандарт RJ-45
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	Процессор AMD Ryzen 3 3200G OEM
	Сокет AM4
Год релиза 2019
Система охлаждения в комплекте нет
Термоинтерфейс в комплекте нет
Общее количество ядер 4
Количество производительных ядер 4
Количество энергоэффективных ядер нет
Максимальное число потоков 4
Объем кэша L2 2 МБ
Объем кэша L3 4 МБ
Техпроцесс GlobalFoundries 12LP
Ядро AMD Picasso
Базовая частота процессора 3.6 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме 4 ГГц
Базовая частота энергоэффективных ядер нет
Частота в турбо режиме энергоэффективных ядер нет
Свободный множитель есть
Тип памяти DDR4
Максимально поддерживаемый объем памяти 64 ГБ
Количество каналов 2
Частота оперативной памяти DDR4-2933
Поддержка режима ECC нет
Тепловыделение (TDP) 65 Вт
Базовое тепловыделение 65 Вт
Максимальная температура процессора 95 °C
Интегрированное графическое ядро есть
Модель графического процессора AMD Radeon Vega 8
Максимальная частота графического ядра 1250 МГц
Исполнительные блоки 8
Потоковые процессоры (Shading Units) 512
Встроенный контроллер PCI Express PCI-E 3.0
Число линий PCI Express 20 шт
Технология виртуализации есть
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	Процессор AMD Ryzen 5 5600 OEM
	Сокет AM4
Год релиза 2022
Система охлаждения в комплекте нет
Термоинтерфейс в комплекте нет
Общее количество ядер 6
Количество производительных ядер 6
Количество энергоэффективных ядер 0
Максимальное число потоков 12
Объем кэша L2 3 МБ
Объем кэша L3 32 МБ
Техпроцесс TSMC 7nm FinFET
Ядро AMD Vermeer
Базовая частота процессора 3.5 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме 4.4 ГГц
Базовая частота энергоэффективных ядер 0 ГГц
Частота в турбо режиме энергоэффективных ядер 0 ГГц
Свободный множитель есть
Тип памяти DDR4
Максимально поддерживаемый объем памяти 128 ГБ
Количество каналов 2
Частота оперативной памяти DDR4-3200
Поддержка режима ECC есть
Тепловыделение (TDP) 65 Вт
Базовое тепловыделение 65 Вт
Максимальная температура процессора 90 °C
Интегрированное графическое ядро нет
Встроенный контроллер PCI Express PCIe 4.0
Число линий PCI Express 20 шт
Технология виртуализации есть
Особенности, дополнительно поддержка VR-Ready
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	Процессор Intel Core i5-12400 OEM
	Тип Процессор
Сокет LGA 1700
Система охлаждения в комплекте нет
Термоинтерфейс в комплекте нет
Общее количество ядер 6
Количество производительных ядер 6
Количество энергоэффективных ядер нет
Максимальное число потоков 12
Объем кэша L2 7.5 МБ
Объем кэша L3 18 МБ
Техпроцесс Intel 7
Ядро Intel Alder Lake-S
Базовая частота процессора 2.5 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме 4.4 ГГц
Базовая частота энергоэффективных ядер нет
Частота в турбо режиме энергоэффективных ядер нет
Свободный множитель нет
Тип памяти DDR4, DDR5
Максимально поддерживаемый объем памяти 128 ГБ
Количество каналов 2
Частота оперативной памяти DDR4-3200, DDR5-4800
Поддержка режима ECC нет
Тепловыделение (TDP) 117 Вт
Базовое тепловыделение 65 Вт
Максимальная температура процессора 100 °C
Интегрированное графическое ядро есть
Модель графического процессора Intel UHD Graphics 730
Максимальная частота графического ядра 1450 МГц
Исполнительные блоки 24
Потоковые процессоры (Shading Units) 192
Встроенный контроллер PCI Express PCI-E 5.0
Число линий PCI Express 20 шт
Технология виртуализации есть
Особенности, дополнительно поддержка Intel Optane
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	Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUM
	Тип телефон беспроводной (DECT)
Основной цвет серый
Модель Panasonic KX-TG2511RUM
Количество трубок в комплекте 1 трубка
Стандарт GAP нет
Дальность действия в помещении 50 м±1%
Дальность действия на открытой местности 300 м±1%
Звук полифония
Экран на трубке монохромный
Сенсорный экран нет
Технология изготовления экрана TFT
Подсветка кнопок на трубке нет
Другие особенности подсветка дисплея
Экран на базовом блоке нет
Клавиатура для набора номера нет
Проводная трубка нет
Возможность настенного крепления есть
Количество трубок, подключаемых к базе 1 шт
Определитель номеров АОН есть
Caller ID есть
Журнал вызовов (АОН/Caller ID) не менее 50 номеров
Голосовой АОН нет
Сервис коротких сообщений (SMS) нет
Громкая связь (спикерфон) есть
Ответ поднятием трубки с базы есть
Внутренняя связь (интерком) нет
Конференц-связь нет
Ночной режим нет
Встроенный будильник нет
Блокировка клавиатуры нет
Ускоренный набор нет
Другие функции повторный набор, быстрый переход в ЭКО режим
Телефонная книга есть
Объем телефонной книги не менее 50 номеров
Память набранных номеров не менее 5
Цифровой автоответчик нет
Тип элемента питания трубки аккумулятор AAA
Количество элементов питания 2 шт
Время работы трубки в режиме разговора не менее 18 ч
Время работы трубки в режиме ожидания не менее 170 Ч
Особенности поиск трубки, начало разговора нажатием любой кнопки, экорежим
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	Распределительная коробка  100*100 мм
	Тип распределительная коробка
Назначение для наружного монтажа (герметичные)
Материал пластик
Конструкция квадратная с крышкой
Цвет серый
Тип проводки открытая
Количество вводов 6 шт
Max диаметр трубы 25 мм
Внутренние габариты 100х100х50 мм
Длина 108 мм
Ширина 108 мм
Глубина 56 мм
Количество в упаковке 1 шт
Степень защиты 55 IP
Огнестойкость 650°C
Вес нетто 0.12 кг
Тип распаечная коробка
Max температура эксплуатации 40 °С
Min температура эксплуатации -25 °С
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	Розетка сетевая
	Тип розетка сетевая
Рамка не требуется(идет в комплекте)
Монтаж накладной (открытый)
Количество постов 1
Заземление нет
Защитные шторки нет
Крышка нет
Степень защиты IP20
Цвет белый
Материал АБС-пластик
Разъем RJ45
Количество гнезд 1
Упаковка пакет
Вес нетто 0.041 кг
Вид розетки компьютерная
Модульная нет
Ширина устройства 66 мм
Высота устройства 60 мм
Глубина устройства 27 мм
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	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP LJ 1320
	Тип Ролик захвата бумаги
Лоток Нижний
Совместимость HP LJ 2410, HP LJ 2420, HP LJ 2430, HP LJ 1160, HP LJ 1320, HP LJ 3390, HP LJ 3392, HP LJ M2727, HP LJ P2014, HP LJ P2015, HP LJ 2100, HP LJ 2200, Canon LBP 1000, Canon LBP 1310, Canon LBP 32X, Canon LBP 470, Canon LBP P100, Canon LBP 3300, Canon LBP 3360, Canon LBP 3460, Canon LBP 3310, Canon LBP 3370
Оригинальность расходника Оригинальный
Вес, кг. 0.3
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	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP LJ 2015
	Тип Ролик захвата бумаги
Лоток Нижний
Совместимость HP LJ 2015 
Оригинальность расходника Оригинальный
Вес, кг. 0.3
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	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP LJ 2420
	Тип Ролик захвата бумаги
Лоток Нижний
Совместимость HP LJ 2420 
Оригинальность расходника Оригинальный
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	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP LJ 3015
	Тип Ролик захвата бумаги
Лоток Нижний
Совместимость HP LJ 3015 
Оригинальность расходника Оригинальный
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	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP LJ Pro MFP М426/M428
	Тип Ролик захвата бумаги
Лоток Нижний
Совместимость HP LJ M426/M428 
Оригинальность расходника Оригинальный
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	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP LJ Pro MFP М521dn
	Тип Ролик захвата бумаги
Лоток Нижний
Совместимость HP LJ M521dn 
Оригинальность расходника Оригинальный
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	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP LJ Pro400 MFP M425dn
	Тип Ролик захвата бумаги
Лоток Нижний
Совместимость HP LJ M425dn 
Оригинальность расходника Оригинальный
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	Ролик захвата бумаги нижнего лотка HP P2035, 2055
	Тип Ролик захвата бумаги
Лоток Нижний
Совместимость HP LJ P2035, 2055 
Оригинальность расходника Оригинальный
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	Ролик захвата бумаги узла сканирования HP LJ Pro MFP М426/M428
	Тип Ролик захвата бумаги
Размещение Узел сканирования 
Совместимость HP LJ M426/M428 
Оригинальность расходника Оригинальный
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	Ролик захвата бумаги узла сканирования HP LJ Pro MFP М521dn
	Тип Ролик захвата бумаги
Размещение Узел сканирования 
Совместимость HP LJ M521dn 
Оригинальность расходника Оригинальный
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	Ролик захвата бумаги узла сканирования HP LJ Pro400 MFP M425dn
	Тип Ролик захвата бумаги
Размещение Узел сканирования 
Совместимость HP LJ M425dn 
Оригинальность расходника Оригинальный
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	Сетевая карта TP-Link TG-3468
	Тип Сетевая карта
Скорость передачи данных 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек
Чип RTL8168B
Количество разъемов RJ-45 1
Количество SFP-портов нет
Интерфейс PCI-E
Версия PCI 1.0a
Стандарты IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Поддержка Wake-on-LAN есть
Поддержка Jumbo Frame есть
Дизайн полной высоты
Автоматическое определение MDI / MDIX есть
Поддержка ОС Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Me, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Novell Netware
USB разветвитель нет
Индикация подключение, сеть активна, скорость
Рабочая температура от 0º до +40º C
Длина 78.5 мм
Ширина 120.8 мм
Высота 21.5 мм
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	Сетевая карта TP-Link UE200
	Тип сетевая карта
Скорость передачи данных 100 Мбит/сек
Количество разъемов RJ-45 1
Количество SFP-портов нет
Интерфейс USB 2.0
Стандарты IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Поддержка ОС Linux, Microsoft Windows, macOS
USB разветвитель нет
Длина 26 мм
Ширина 71 мм
Высота 16.2 мм
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	Сетевой фильтр KRAULER 5м 6 розеток
	Сетевой фильтр
Количество розеток не менее 5
Длина кабеля, не менее 5 м
Тип вилки EURO
Цвет Белый
Размеры 290x50x40±1%
Максимальный ток нагрузки, не менее 10 А
Выключатель есть
Расположение розеток диагональное
Вес, гр 590±1%
Суммарная нагрузка не менее 2.2 кВт
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	Системный блок
	Корпус
Основной цвет черный
Материал корпуса пластик , сталь
Толщина металла 0.6 мм
Наличие окна на боковой стенке нет
Материал фронтальной панели металлическая сетка , пластик
Тип подсветки нет
Цвет подсветки нет
Источник подсветки нет
Разъем подключения подсветки нет
Способ управления подсветкой нет
Типоразмер корпуса Mid-Tower
Ориентация материнской платы вертикально
Длина 399 мм
Ширина 202 мм
Высота 440.5 мм
Вес 2.7 кг
Форм-фактор совместимых плат Mini-ITX , Micro-ATX , Standard-ATX
Форм-фактор совместимых блоков питания ATX
Размещение блока питания верхнее
Максимальная длина блока питания 140 мм
Горизонтальные слоты расширения 7
Вертикальные слоты расширения нет
Максимальная длина устанавливаемой видеокарты 324 мм
Максимальная высота процессорного кулера 167 мм
Количество отсеков 2.5" накопителей 4 шт
Число внутренних отсеков 3.5" 1 шт
Число внешних отсеков 3.5" нет
Число отсеков 5.25" нет
Вентиляторы в комплекте 1 x 120 мм
Поддержка фронтальных вентиляторов 3 x 120 мм
Поддержка тыловых вентиляторов 1 x 120 мм
Поддержка верхних вентиляторов нет
Поддержка нижних вентиляторов нет
Поддержка боковых вентиляторов 1 x 120 мм
Возможность установки системы жидкостного охлаждения нет
Расположение I/O панели сверху
Типы USB-портов на панели USB 3.2 Gen1 Type-A , USB 2.0 Type-A
Разъемы 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A , 2 x USB 2.0 Type-A , 2 x 3.5 Jack
Встроенный кард-ридер нет
Фиксация боковых панелей винты сзади
Вырез в районе крепления кулера CPU есть
Прокладка кабелей за задней стенкой есть
Безвинтовое крепление в отсеках 3,5" нет
Безвинтовое крепление в отсеках 5,25" нет
Безвинтовое крепление в слотах расширения нет
Пылевой фильтр нет
Возможность закрывать крышку на замок нет
Малошумные и антивибрационные корпуса нет
Комплектация набор крепежа , документация

Тип блок питания
Мощность (номинал) 450 Вт
Форм-фактор ATX
Цвет черный
Отстегивающиеся кабели нет
Оплетка проводов нет
Цвета проводов стандартные
Тип подсветки нет
Цвет подсветки нет
Основной разъем питания 20 + 4 pin
Разъемы для питания процессора (CPU) 4+4 pin
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) 6+2 pin
Количество разъемов 15-pin SATA 2
Количество разъемов 4-pin Molex 2
Разъем 4 pin Floppy есть
Длина основного кабеля питания 500 мм
Длина кабеля питания процессора 550 мм
Длина кабеля питания PCI-E 400 мм
Длина кабеля питания SATA 300 мм
Длина кабеля питания Molex 450 мм
Мощность по линии 12 В 360 Вт
Ток по линии +12 В 12V1 30A
Ток по линии +3.3 В 18 А
Ток по линии +5 В 15 А
Ток дежурного источника (+5 В Standby) 2.5 А
Ток по линии -12 В 0.3 А
Диапазон входного напряжения сети 100-240 В 50/60 Гц
Система охлаждения активная
Размеры вентиляторов 120 x 120 мм
Регулировка оборотов автоматическая
Переключатель режима работы вентилятора (Hybrid mode) нет
Сертификат 80 PLUS нет
Корректор коэффициента мощности (PFC) нет
Соответствие стандартам ATX 12V 2.3
Технологии защиты OPP, OVP, UVP, SCP
Сетевой кабель в комплекте есть
Комплектация документация, крепежный комплект
Длина 140 мм
Ширина 150 мм
Высота 86 мм

Тип материнская плата
Цвет черный
Форм-фактор Micro-ATX
Высота 244 мм
Ширина 195 мм
Сокет AM4
Чипсет AMD AMD B450
Совместимые ядра процессоров AMD Cezanne, Matisse, Picasso, Pinnacle Ridge, Raven Ridge, Renoir, Summit Ridge, Vermeer
Тип поддерживаемой памяти DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти DIMM
Количество слотов памяти 2
Количество каналов памяти 2
Максимальный объем памяти 64 ГБ
Максимальная частота памяти (JEDEC / без разгона) 2933 МГц
Частота оперативной памяти в разгоне 3466 МГц, 3600 МГц
Версия PCI Express 3.0
Слоты PCIe x16 1 x PCIe 3.0 (в режиме x16)
Поддержка SLI / CrossFire нет
Количество карт в SLI / Crossfire нет
Количество слотов PCI-E x1 1
Поддержка NVMe есть
Версия PCI Express накопителей 3.0
Количество разъемов M.2 1
Разъемы M.2 (M), PCIe линии процессора 1 x 2242/2260/2280/22110 (SATA/PCIe 3.0 x4)
Разъемы M.2 (M), PCIe линии чипсета нет
Количество портов SATA 4
Режим работы SATA RAID 0, 1, 10
Другие разъемы накопителей нет
Порты USB Type-A 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen 1
Порты USB Type-C нет
Видеовыходы 1 x HDMI
Количество сетевых портов (RJ-45) 1
Количество аналоговых аудиоразъемов 3
Цифровые аудиопорты (S / PDIF) нет
Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi) нет
Порты PS / 2 для клавиатуры, для мыши
Внутренние USB Type-A разъемы 1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin)
Внутренние USB Type-C разъемы нет
Разъемы питания процессорного охлаждения 1 x 4 pin (кулер)
Разъемы для корпусных вентиляторов (4 pin) 1
Разъемы для корпусных вентиляторов (3 pin) нет
Разъемы 5V-D-G (3 pin) для ARGB подсветки нет
Разъемы 12V-G-R-B (4 pin) для RGB подсветки нет
Разъем M.2 (E) для модулей беспроводной связи нет
Разъем RS-232 (COM) нет
Интерфейс LPT нет
Звуковая схема 7.1
Скорость сетевого адаптера 1 Гбит/с
Стандарт Wi-Fi нет
Версия Bluetooth нет
Адаптер беспроводной связи нет
Основной разъем питания 24 pin
Разъем питания процессора 1 x 8 pin
Количество фаз питания 6
Пассивное охлаждение чипсет
Активное охлаждение нет
Кнопки на плате нет
Подсветка элементов платы нет
ПО для синхронизации подсветки нет
Особенности, дополнительно поддержка Intel XMP, поддержка TPM 2.0
Комплектация документация, задняя планка, кабель SATA
Габариты и вес в упаковке
Длина коробки 27 см
Ширина коробки 23.5 см
Высота коробки 5.5 см
Вес с коробкой 0.7 кг

Сокет AM4
Год релиза 2019
Система охлаждения в комплекте нет
Термоинтерфейс в комплекте нет
Общее количество ядер 4
Количество производительных ядер 4
Количество энергоэффективных ядер нет
Максимальное число потоков 4
Объем кэша L2 2 МБ
Объем кэша L3 4 МБ
Техпроцесс GlobalFoundries 12LP
Ядро AMD Picasso
Базовая частота процессора 3.6 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме 4 ГГц
Базовая частота энергоэффективных ядер нет
Частота в турбо режиме энергоэффективных ядер нет
Свободный множитель есть
Тип памяти DDR4
Максимально поддерживаемый объем памяти 64 ГБ
Количество каналов 2
Частота оперативной памяти DDR4-2933
Поддержка режима ECC нет
Тепловыделение (TDP) 65 Вт
Базовое тепловыделение 65 Вт
Максимальная температура процессора 95 °C
Интегрированное графическое ядро есть
Модель графического процессора AMD Radeon Vega 8
Максимальная частота графического ядра 1250 МГц
Исполнительные блоки 8
Потоковые процессоры (Shading Units) 512
Встроенный контроллер PCI Express PCI-E 3.0
Число линий PCI Express 20 шт
Технология виртуализации есть

Тип Оперативная память
Тип памяти DDR4
Форм-фактор памяти DIMM
ECC-память нет
Объем одного модуля памяти 8 ГБ
Количество модулей в комплекте 1 шт
Тактовая частота 2666 МГц
Пропускная способность PC21300
Поддерживаемые режимы работы 
2133 МГц, 2666 МГц, 2400 МГц, 1866 МГц, 1600 МГц
Тайминги
CAS Latency (CL) 19
Наличие радиатора нет
Подсветка элементов платы нет
Низкопрофильная (Low Profile) нет
Напряжение питания 1.2 В

Куллер
Сокет LGA 1151-v2, LGA 1151, AM4, LGA 1200, FM2+, LGA 1156, AM3, LGA 1155, AM3+, LGA 775, AM2+, AM2, FM1, FM2, LGA 1150
Рассеиваемая мощность 100 Вт +- 1%
Тип конструкции башенный
Материал основания алюминий\медь
Материал радиатора алюминий
Количество тепловых трубок не менее 2 
Никелированное покрытие радиатор
Разъем для подключения вентиляторов 3-pin
Количество вентиляторов в комплекте 1
Максимальное число устанавливаемых вентиляторов 2
Размеры комплектных вентиляторов 80x80 мм
Максимальная скорость вращения 2200 об/мин +- 1%
Минимальная скорость вращения 2200 об/мин +- 1%
Регулировка скорости вращения нет
Максимальный воздушный поток 25.13 CFM +- 1%
Максимальный уровень шума 24.7 дБ +- 1%
Тип подсветки вентилятора нет
Цвет подсветки вентилятора нет
Источник подсветки нет
Термопаста в комплекте нанесена на основание
Комплектация набор креплений для сокетов, документация
Габариты, вес
Высота 112 мм +- 1%
Ширина 119 мм +- 1%
Длина 75 мм +- 1%
Вес 276 г +- 1%

SSD накопитель
Объем накопителя 240 ГБ
Физический интерфейс SATA III
Шифрование данных нет
Контроллер SanDisk 20-82-00469-2
Тип чипов памяти NAND
Количество бит на ячейку 3 бит TLC
Структура памяти 3D NAND
NVMe нет
Максимальная скорость записи (сжатые данные) 465 Мбайт/сек
Максимальная скорость чтения (сжатые данные) 545 Мбайт/сек
Скорость произвольной записи 4 Кб файлов (QD32) 68000 IOPS
Скорость произвольного чтения 4 Кб файлов (QD32) 37000 IOPS
Ресурс работы, TBW 80 TBW
Ширина 69.85 мм
Длина 100.5 мм
Толщина (мм) 7 мм

Жесткий диск
Форм-фактор 3.5"
Объем HDD 1 ТБ
Гибридный SSHD накопитель (объем SSD буфера) нет
Объем кэш-памяти 64 МБ
Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин
Количество пластин 1
Максимальная скорость передачи данных 150 Мбайт/с
Среднее время доступа, чтение 8.9 мс
Среднее время доступа, запись 10.5 мс
Среднее время задержки (Latency) 4.2 мс
Поддержка NCQ есть
Интерфейс SATA III
Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/с
Оптимизация под RAID-массивы нет
Ударостойкость при работе 30 G
Уровень шума во время работы 30 дБа
Уровень шума в простое 29 дБ
С гелиевым наполнением нет
Назначение ПК-десктопы
Максимальное энергопотребление 6.8 Вт
Ширина 101.6 мм
Длина 147 мм
Толщина 25.4 мм
Вес 450 г
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	Системный блок PC Amur Нарвал B7I21 MT i3 12100/16Gb/SSD256Gb UHDG 730/DOS/m/kb/black реестр МПТ (RUS)
	Процессор: Intel i3 12100
Оперативная память: не менее 16Gb
Накопитель: SSD не менее 256Gb 
Видеокарта: UHDG 730
Операционная система: DOS
Клавиатура, мышь в комплекте: да
Запись в реестре Минпромторга: да
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	Системный блок с периферией
	Корпус
Основной цвет черный
Материал корпуса пластик , сталь
Толщина металла 0.6 мм
Наличие окна на боковой стенке нет
Материал фронтальной панели металлическая сетка , пластик
Тип подсветки нет
Цвет подсветки нет
Источник подсветки нет
Разъем подключения подсветки нет
Способ управления подсветкой нет
Типоразмер корпуса Mid-Tower
Ориентация материнской платы вертикально
Длина 399 мм
Ширина 202 мм
Высота 440.5 мм
Вес 2.7 кг
Форм-фактор совместимых плат Mini-ITX , Micro-ATX , Standard-ATX
Форм-фактор совместимых блоков питания ATX
Размещение блока питания верхнее
Максимальная длина блока питания 140 мм
Горизонтальные слоты расширения 7
Вертикальные слоты расширения нет
Максимальная длина устанавливаемой видеокарты 324 мм
Максимальная высота процессорного кулера 167 мм
Количество отсеков 2.5" накопителей 4 шт
Число внутренних отсеков 3.5" 1 шт
Число внешних отсеков 3.5" нет
Число отсеков 5.25" нет
Вентиляторы в комплекте 1 x 120 мм
Поддержка фронтальных вентиляторов 3 x 120 мм
Поддержка тыловых вентиляторов 1 x 120 мм
Поддержка верхних вентиляторов нет
Поддержка нижних вентиляторов нет
Поддержка боковых вентиляторов 1 x 120 мм
Возможность установки системы жидкостного охлаждения нет
Расположение I/O панели сверху
Типы USB-портов на панели USB 3.2 Gen1 Type-A , USB 2.0 Type-A
Разъемы 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A , 2 x USB 2.0 Type-A , 2 x 3.5 Jack
Встроенный кард-ридер нет
Фиксация боковых панелей винты сзади
Вырез в районе крепления кулера CPU есть
Прокладка кабелей за задней стенкой есть
Безвинтовое крепление в отсеках 3,5" нет
Безвинтовое крепление в отсеках 5,25" нет
Безвинтовое крепление в слотах расширения нет
Пылевой фильтр нет
Возможность закрывать крышку на замок нет
Малошумные и антивибрационные корпуса нет
Комплектация набор крепежа , документация

Тип блок питания
Мощность (номинал) 450 Вт
Форм-фактор ATX
Цвет черный
Отстегивающиеся кабели нет
Оплетка проводов нет
Цвета проводов стандартные
Тип подсветки нет
Цвет подсветки нет
Основной разъем питания 20 + 4 pin
Разъемы для питания процессора (CPU) 4+4 pin
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) 6+2 pin
Количество разъемов 15-pin SATA 2
Количество разъемов 4-pin Molex 2
Разъем 4 pin Floppy есть
Длина основного кабеля питания 500 мм
Длина кабеля питания процессора 550 мм
Длина кабеля питания PCI-E 400 мм
Длина кабеля питания SATA 300 мм
Длина кабеля питания Molex 450 мм
Мощность по линии 12 В 360 Вт
Ток по линии +12 В 12V1 30A
Ток по линии +3.3 В 18 А
Ток по линии +5 В 15 А
Ток дежурного источника (+5 В Standby) 2.5 А
Ток по линии -12 В 0.3 А
Диапазон входного напряжения сети 100-240 В 50/60 Гц
Система охлаждения активная
Размеры вентиляторов 120 x 120 мм
Регулировка оборотов автоматическая
Переключатель режима работы вентилятора (Hybrid mode) нет
Сертификат 80 PLUS нет
Корректор коэффициента мощности (PFC) нет
Соответствие стандартам ATX 12V 2.3
Технологии защиты OPP, OVP, UVP, SCP
Сетевой кабель в комплекте есть
Комплектация документация, крепежный комплект
Длина 140 мм
Ширина 150 мм
Высота 86 мм

Тип материнская плата
Цвет черный
Форм-фактор Micro-ATX
Высота 244 мм
Ширина 195 мм
Сокет AM4
Чипсет AMD AMD B450
Совместимые ядра процессоров AMD Cezanne, Matisse, Picasso, Pinnacle Ridge, Raven Ridge, Renoir, Summit Ridge, Vermeer
Тип поддерживаемой памяти DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти DIMM
Количество слотов памяти 2
Количество каналов памяти 2
Максимальный объем памяти 64 ГБ
Максимальная частота памяти (JEDEC / без разгона) 2933 МГц
Частота оперативной памяти в разгоне 3466 МГц, 3600 МГц
Версия PCI Express 3.0
Слоты PCIe x16 1 x PCIe 3.0 (в режиме x16)
Поддержка SLI / CrossFire нет
Количество карт в SLI / Crossfire нет
Количество слотов PCI-E x1 1
Поддержка NVMe есть
Версия PCI Express накопителей 3.0
Количество разъемов M.2 1
Разъемы M.2 (M), PCIe линии процессора 1 x 2242/2260/2280/22110 (SATA/PCIe 3.0 x4)
Разъемы M.2 (M), PCIe линии чипсета нет
Количество портов SATA 4
Режим работы SATA RAID 0, 1, 10
Другие разъемы накопителей нет
Порты USB Type-A 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen 1
Порты USB Type-C нет
Видеовыходы 1 x HDMI
Количество сетевых портов (RJ-45) 1
Количество аналоговых аудиоразъемов 3
Цифровые аудиопорты (S / PDIF) нет
Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi) нет
Порты PS / 2 для клавиатуры, для мыши
Внутренние USB Type-A разъемы 1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin)
Внутренние USB Type-C разъемы нет
Разъемы питания процессорного охлаждения 1 x 4 pin (кулер)
Разъемы для корпусных вентиляторов (4 pin) 1
Разъемы для корпусных вентиляторов (3 pin) нет
Разъемы 5V-D-G (3 pin) для ARGB подсветки нет
Разъемы 12V-G-R-B (4 pin) для RGB подсветки нет
Разъем M.2 (E) для модулей беспроводной связи нет
Разъем RS-232 (COM) нет
Интерфейс LPT нет
Звуковая схема 7.1
Скорость сетевого адаптера 1 Гбит/с
Стандарт Wi-Fi нет
Версия Bluetooth нет
Адаптер беспроводной связи нет
Основной разъем питания 24 pin
Разъем питания процессора 1 x 8 pin
Количество фаз питания 6
Пассивное охлаждение чипсет
Активное охлаждение нет
Кнопки на плате нет
Подсветка элементов платы нет
ПО для синхронизации подсветки нет
Особенности, дополнительно поддержка Intel XMP, поддержка TPM 2.0
Комплектация документация, задняя планка, кабель SATA
Габариты и вес в упаковке
Длина коробки 27 см
Ширина коробки 23.5 см
Высота коробки 5.5 см
Вес с коробкой 0.7 кг

Сокет AM4
Год релиза 2019
Система охлаждения в комплекте нет
Термоинтерфейс в комплекте нет
Общее количество ядер 4
Количество производительных ядер 4
Количество энергоэффективных ядер нет
Максимальное число потоков 4
Объем кэша L2 2 МБ
Объем кэша L3 4 МБ
Техпроцесс GlobalFoundries 12LP
Ядро AMD Picasso
Базовая частота процессора 3.6 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме 4 ГГц
Базовая частота энергоэффективных ядер нет
Частота в турбо режиме энергоэффективных ядер нет
Свободный множитель есть
Тип памяти DDR4
Максимально поддерживаемый объем памяти 64 ГБ
Количество каналов 2
Частота оперативной памяти DDR4-2933
Поддержка режима ECC нет
Тепловыделение (TDP) 65 Вт
Базовое тепловыделение 65 Вт
Максимальная температура процессора 95 °C
Интегрированное графическое ядро есть
Модель графического процессора AMD Radeon Vega 8
Максимальная частота графического ядра 1250 МГц
Исполнительные блоки 8
Потоковые процессоры (Shading Units) 512
Встроенный контроллер PCI Express PCI-E 3.0
Число линий PCI Express 20 шт
Технология виртуализации есть

Тип Оперативная память
Тип памяти DDR4
Форм-фактор памяти DIMM
ECC-память нет
Объем одного модуля памяти 8 ГБ
Количество модулей в комплекте 1 шт
Тактовая частота 2666 МГц
Пропускная способность PC21300
Поддерживаемые режимы работы 
2133 МГц, 2666 МГц, 2400 МГц, 1866 МГц, 1600 МГц
Тайминги
CAS Latency (CL) 19
Наличие радиатора нет
Подсветка элементов платы нет
Низкопрофильная (Low Profile) нет
Напряжение питания 1.2 В

Куллер
Сокет LGA 1151-v2, LGA 1151, AM4, LGA 1200, FM2+, LGA 1156, AM3, LGA 1155, AM3+, LGA 775, AM2+, AM2, FM1, FM2, LGA 1150
Рассеиваемая мощность 100 Вт +- 1%
Тип конструкции башенный
Материал основания алюминий\медь
Материал радиатора алюминий
Количество тепловых трубок не менее 2 
Никелированное покрытие радиатор
Разъем для подключения вентиляторов 3-pin
Количество вентиляторов в комплекте 1
Максимальное число устанавливаемых вентиляторов 2
Размеры комплектных вентиляторов 80x80 мм
Максимальная скорость вращения 2200 об/мин +- 1%
Минимальная скорость вращения 2200 об/мин +- 1%
Регулировка скорости вращения нет
Максимальный воздушный поток 25.13 CFM +- 1%
Максимальный уровень шума 24.7 дБ +- 1%
Тип подсветки вентилятора нет
Цвет подсветки вентилятора нет
Источник подсветки нет
Термопаста в комплекте нанесена на основание
Комплектация набор креплений для сокетов, документация
Габариты, вес
Высота 112 мм +- 1%
Ширина 119 мм +- 1%
Длина 75 мм +- 1%
Вес 276 г +- 1%

SSD накопитель
Объем накопителя 240 ГБ
Физический интерфейс SATA III
Шифрование данных нет
Контроллер SanDisk 20-82-00469-2
Тип чипов памяти NAND
Количество бит на ячейку 3 бит TLC
Структура памяти 3D NAND
NVMe нет
Максимальная скорость записи (сжатые данные) 465 Мбайт/сек
Максимальная скорость чтения (сжатые данные) 545 Мбайт/сек
Скорость произвольной записи 4 Кб файлов (QD32) 68000 IOPS
Скорость произвольного чтения 4 Кб файлов (QD32) 37000 IOPS
Ресурс работы, TBW 80 TBW
Ширина 69.85 мм
Длина 100.5 мм
Толщина (мм) 7 мм

Жесткий диск
Форм-фактор 3.5"
Объем HDD 1 ТБ
Гибридный SSHD накопитель (объем SSD буфера) нет
Объем кэш-памяти 64 МБ
Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин
Количество пластин 1
Максимальная скорость передачи данных 150 Мбайт/с
Среднее время доступа, чтение 8.9 мс
Среднее время доступа, запись 10.5 мс
Среднее время задержки (Latency) 4.2 мс
Поддержка NCQ есть
Интерфейс SATA III
Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/с
Оптимизация под RAID-массивы нет
Ударостойкость при работе 30 G
Уровень шума во время работы 30 дБа
Уровень шума в простое 29 дБ
С гелиевым наполнением нет
Назначение ПК-десктопы
Максимальное энергопотребление 6.8 Вт
Ширина 101.6 мм
Длина 147 мм
Толщина 25.4 мм
Вес 450 г

Клавиатура
Основной цвет черная
Тип клавиатуры мембранная
Бренд переключателей нет
Тип переключателей нет
Общее количество клавиш 106
Дополнительные клавиши 2 шт
Вид дополнительных клавиш управление звуком
Подсветка клавиш нет
Цвет подсветки клавиш нет
Низкопрофильные клавиши нет
Бесшумные клавиши есть
Цифровой блок есть
Программируемые клавиши нет
Клавиша функции (Fn) нет
Конструктивные особенности полноразмерная
Материал корпуса пластик
Покрытие матовое
Защита от попадания воды нет
Подставка для рук нет
Тип подключения проводная
Интерфейс подключения USB, PS/2
Количество USB портов концентратора нет
Разъемы для наушников и микрофона нет
Длина кабеля 1.6 м±1%
Тип питания по шине
Комплектация документация, переходник с USB на PS/2
Особенности, дополнительно ресурс кнопок до 20000000 нажатий, регулировка высоты клавиатуры
Ширина 442 мм±1%
Высота 20 мм±1%
Глубина 133 мм±1%
Вес 405 г ±1%

Материал: ткань
Материал основы: резина
Не скользящая основа: ДА
Цвет: черный
Гелевый: ДА
С подставкой под запястье: ДА
Вес в упаковке, г 250±1%

Мышь
Назначение настольный компьютер
Интерфейс подключения USB
Цвет черный
Принцип работы оптическая светодиодная
Дизайн для правой и левой руки
Колесо прокрутки есть
Количество клавиш не менее 3
Разрешение оптического сенсора 1000 dpi±1%
Длина провода 1.5 м±1%
Размеры (ШxВxД) 64x37x119 мм±1%
Вес 110 г±1%

Тип сетевой фильтр
Основной цвет черный
Длина кабеля 5 м
Тип розеток Тип F, Тип C
Общий выключатель розеток есть
Отдельный выключатель розеток  нет
USB разъем нет
Количество USB нет
Поддержка быстрой зарядки нет
Для ИБП нет
Общее количество розеток 6
Максимальное число потребителей 6
Количество розеток с заземлением 5
Количество розеток без заземления 1
Номинальное напряжение 220 В
Рабочая частота 50 - 60 Гц
Максимальная мощность подключенной нагрузки 3500 Вт
Максимальный ток нагрузки 16 А
Ток импульсной помехи, выдержив. ограничителем, рабочий режим 10000 А
Максимальная поглощаемая энергия 150 Дж
Предохранители термопредохранитель, плавкий предохранитель
Виды защиты от импульсных помех, от перегрузки, от короткого замыкания, защита при грозовых разрядах
Органайзер для укладки проводов нет
Защитные шторки на розетках нет
Индикация индикатор включения
Тип провода ПВС
Степень защиты от влаги и пыли IP20
Возможность крепления на стену есть
Длина 375 мм
Ширина 58 мм
Высота 46 мм
Вес 0.68 кг
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	Сканер Epson WorkForce DS-1630
	Тип сканер
Основной цвет белый
Дополнительный цвет черный
Вид планшетный сканер
Тип датчика сканера CIS
Максимальный формат бумаги A4
Площадь сканирования 210x3048 мм
Скорость сканирования (ч / б) 25 стр/мин (А4)
Скорость сканирования (цветн.) 25 стр/мин (А4)
Разрешение сканера 1200x1200 dpi
Тип источника света LED светодиод
Слайд-адаптер нет
Поддержка стандартов ISIS, TWAIN
Интерфейсы USB
Версия USB USB 3.0
Устройство автоподачи есть
Тип устройства автоподачи двустороннее
Емкость устройства автоподачи 50 листов
Питание от USB нет
Формат файла сканирования JPEG, PDF, TIFF
Совместимость Linux, Windows, iOS
Технологии и функции технология Ready Scan LED, ультразвуковое определение двойной подачи бумаги
Наличие дисплея нет
Комплектация адаптер питания, диск с ПО, документация, кабель USB
Особенности нагрузка в день 1500 операций
Длина 451±0.1 мм
Ширина 315±0.1 мм
Высота 120±0.1 мм
Вес 3.7±0.01 кг
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	Скоба 6 мм
	Форма Круглая (для круглого кабеля)
Подходит для диаметра, мм 5,5
Цвет Чисто белый
Материал Пластик
Длина гвоздя, мм 16.5
Гвоздь из закаленной стали Да
Гвоздь в комплекте Да
Диаметр, мм -
Двойная Нет
Диаметр гвоздя, мм 1.8
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	Скоба 8 мм
	Форма Круглая (для круглого кабеля)
Подходит для диаметра, мм 7,5
Цвет Чисто белый
Материал Пластик
Длина гвоздя, мм 16.5
Гвоздь из закаленной стали Да
Гвоздь в комплекте Да
Диаметр, мм -
Двойная Нет
Диаметр гвоздя, мм 1.8
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	Сотовый телефон Nokia 105 DS черный моноблок 1.4"
	Диапазоны GSM 900, 1800
Тип дисплея TFT
Диагональ (дюйм) 1.77
Сенсорный дисплей нет
FM - радио да
Аудиоразъем 3.5 мм
SIM-карта обычная
Кол-во SIM-карт 2
Тип аккумулятора Литий-ионный, съемный
Разъем для зарядки Micro USB
Аккумулятор (мАч) не менее 800
Время разговора (ч) не менее 14.4
Время ожидания (ч) не менее 619
Тип корпуса классический
Фонарик да
Высота (мм) 119±1%
Ширина (мм) 49.2±1%
Толщина (мм) 14.4±1%
Вес (г) 73.02±1%
Материал корпуса поликарбонат
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	Сотовый телефон Xenium X170 черный
	Тип сотовый телефон
Год релиза 2024
Основной цвет черный
Поддержка стандартов сотовой связи 2G
Рабочий диапазон GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3)
Количество SIM-карт 2
Формат SIM-карт Mini-SIM (25x15x0.76 мм)
Режим работы нескольких SIM-карт режим ожидания
Цветной экран есть
Диагональ экрана (дюйм) 1.77"
Разрешение экрана 160x128
Технология изготовления экрана TN (TFT)
Дополнительный экран нет
Тип корпуса моноблок
Материал корпуса пластик
Укрепленный корпус нет
Тип исполнения - для пожилых людей нет
Bluetooth есть
Версия Bluetooth 2.1
Wi-Fi нет
Операционная система Nucleus
Слот для карты памяти есть
Типы поддерживаемых карт памяти microSD
Максимальный объем карты памяти 32 ГБ
Основная камера нет
Фронтальная камера нет
Отправка сообщений MMS, SMS
Кнопка "SOS" нет
MP3-плеер есть
Видеоплеер есть
FM радио есть
Органайзер будильник, калькулятор
Встроенный фонарик есть
Тип аккумулятора Li-Ion
Емкость аккумулятора 1000 мА*ч
Съемный аккумулятор есть
Время работы в режиме разговора 12 ч
Время работы в режиме ожидания 809 ч
Функция Power-Bank нет
Зарядное устройство в комплекте предусмотрено
Комплектация документация, зарядное устройство
Высота 111.6 мм
Толщина 15 мм
Вес 71 г
Ширина упаковки 75 мм
Высота упаковки 120 мм
Глубина упаковки 50 мм
Вес в упаковке 150 г
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	Сумка 15.6" Aceline HS1503NB
	Тип сумка
Максимальная поддерживаемая диагональ ноутбука (дюйм) 15.6"
Основной цвет черный
Материал нейлон
Состав верхний слой – терилен 100%, подкладка - полиэстер 210D 100%, внутренняя отделка - полиэтиленовая пена 100%
Ручка для переноски есть
Плечевой ремень есть
Тип застежки на молнии
Внешнее отделение есть
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	Телевизор Xiaomi TV A 43 2026 черный
	Тип телевизор
Питание 200-240 В ～ 50/60 Гц
Цвет рамки черный
Цвет подставки черный
Дата начала производства 2025
Тип подсветки экрана Direct LED
Диагональ экрана (дюйм) 43"
Диагональ экрана 108 см
Разрешение экрана 4K UltraHD, 3840x2160
Стандарты HDTV Ultra HD (4K) 2160p
Поддержка HDR есть
Технология HDR HDR10, HLG
Частота обновления экрана 60 Гц
Яркость 200-240 Кд/м²
Контрастность 5000
Угол обзора 178° / 178°
Операционная система Android TV
Поддержка Smart TV есть
Распознавание голоса есть
Голосовой помощник Google Assistant
Wi-Fi встроенный
Цифровые тюнеры DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Телетекст нет
Мощность звука 20 Вт
Технология звука DTS:X, DTS Virtual:X, Dolby Audio, Xiaomi Sound
Сабвуфер нет
Объемное звучание есть
Количество HDMI портов 3
Версия HDMI HDMI 2.0, HDMI 2.1
Другие аудио- / видеовходы антенный вход, вход спутниковой антенны
Другие аудио- / видеовыходы аудио S/PDIF (оптический)
Количество USB 1 шт
Версия USB USB 2.0 Type-A
Слот для CI / PCMCIA есть
Bluetooth есть
Версия Bluetooth 5.0
Порт Ethernet есть
Игровой телевизор нет
Функции и технологии HDMI ALLM, HDMI ARC, HDMI eARC
Беспроводная передача мультимедиа AirPlay, Google Cast (Chromecast), Miracast (Screen Mirroring)
Управление со смартфона есть
Возможность настенного крепления есть
Размер VESA 100 x 200
Расположение подставки по бокам
Максимальная потребляемая мощность 75 Вт
Комплектация винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Особенности, дополнительно MEMC, режим FILMMAKER, технология защиты зрения
Объем оперативной памяти 2 Гб
Объем постоянной памяти 8 Гб
Ширина без подставки 957 мм
Высота без подставки 563 мм
Толщина без подставки 72 мм
Вес без подставки 5.9 кг
Ширина с подставкой 957 мм
Высота с подставкой 599 мм
Толщина с подставкой 211 мм
Вес с подставкой 6 кг
Ширина между ножками подставки 846 мм
Ширина коробки 1076 мм
Высота коробки 645 мм
Глубина коробки 114 мм
Вес в упаковке 8.2 кг
Ширина без подставки 955 мм
Высота без подставки 550 мм
Толщина без подставки 70 мм
Вес без подставки 5.9 кг
Ширина с подставкой 955 мм
Высота с подставкой, измерено в ДНС
600 мм
Толщина с подставкой, измерено в ДНС
210 мм
Вес с подставкой, измерено в ДНС
6 кг
Ширина между ножками подставки, измерено в ДНС
850 мм
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	Телевизор Xiaomi TV A 65 2026 черный
	Тип телевизор
Питание 200-240 В ～ 50/60 Гц
Цвет рамки черный
Цвет подставки черный
Дата начала производства 2025
Тип подсветки экрана Direct LED
Диагональ экрана (дюйм) 65"
Диагональ экрана 163 см
Разрешение экрана 4K UltraHD, 3840x2160
Стандарты HDTV Ultra HD (4K) 2160p
Поддержка HDR есть
Технология HDR HDR10, HLG
Частота обновления экрана 60 Гц
Яркость 250-300 Кд/м²
Контрастность 6000
Угол обзора 178° / 178°
Операционная система Android TV
Поддержка Smart TV есть
Распознавание голоса есть
Голосовой помощник Google Assistant
Wi-Fi встроенный
Цифровые тюнеры DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Телетекст нет
Мощность звука 20 Вт
Технология звука DTS:X, DTS Virtual:X, Dolby Audio, Xiaomi Sound
Сабвуфер нет
Объемное звучание есть
Количество HDMI портов 3
Версия HDMI HDMI 2.0, HDMI 2.1
Другие аудио- / видеовходы антенный вход, вход спутниковой антенны
Другие аудио- / видеовыходы аудио S/PDIF (оптический)
Количество USB 1 шт
Версия USB USB 2.0 Type-A
Слот для CI / PCMCIA есть
Bluetooth есть
Версия Bluetooth 5.0
Порт Ethernet есть
Игровой телевизор нет
Функции и технологии HDMI ALLM, HDMI ARC, HDMI eARC
Беспроводная передача мультимедиа AirPlay, Google Cast (Chromecast), Miracast (Screen Mirroring)
Управление со смартфона есть
Возможность настенного крепления есть
Размер VESA 300 x 300
Расположение подставки по бокам
Максимальная потребляемая мощность 150 Вт
Комплектация винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Особенности, дополнительно Game Boost 120 Гц, MEMC, режим FILMMAKER, технология защиты зрения
Объем оперативной памяти 2 Гб
Объем постоянной памяти 8 Гб
Ширина без подставки 1445 мм
Высота без подставки 833 мм
Толщина без подставки 75 мм
Вес без подставки 12.7 кг
Ширина с подставкой 1445 мм
Высота с подставкой 900 мм
Толщина с подставкой 391 мм
Вес с подставкой 13 кг
Ширина между ножками подставки 1253 мм
Ширина без подставки 1445 мм
Высота без подставки 830 мм
Толщина без подставки 70 мм
Вес без подставки 12.7 кг
Ширина с подставкой 1445 мм
Высота с подставкой 890 мм
Толщина с подставкой 400 мм
Вес с подставкой 13 кг
Ширина между ножками подставки 1250 мм
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	Телевизор Xiaomi TV A Pro 32 2026 черный
	Тип телевизор
Питание 220-240 В ～ 50/60 Гц
Цвет рамки черный
Цвет подставки черный
Дата начала производства 2025
Тип подсветки экрана Direct LED
Технология затемнения есть
Расширенная технология экрана QLED
Диагональ экрана (дюйм) 32"
Диагональ экрана 80 см
Разрешение экрана HD, 1366x768
Стандарты HDTV HD 720p
Поддержка HDR есть
Технология HDR HDR10, HLG
Частота обновления экрана 60 Гц
Яркость 230-270 Кд/м²
Контрастность 1200
Угол обзора 178° / 178°
Операционная система Android TV
Поддержка Smart TV есть
Распознавание голоса есть
Голосовой помощник Google Assistant
Wi-Fi встроенный
Стандарт Wi-Fi 4 (802.11n)
Цифровые тюнеры DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Телетекст нет
Мощность звука 20 Вт
Технология звука DTS:X, DTS Virtual:X, Dolby Audio
Сабвуфер нет
Объемное звучание есть
Основные видеофайлы и кодеки AV1, H.263, H.264, H.265, MPEG-1, MPEG-2, VP8, VP9
Форматы аудиофайлов AAC, FLAC, MP3, OGG, OPUS
Основные графические файлы BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
Количество HDMI портов 2
Версия HDMI HDMI 1.4
Другие аудио- / видеовходы антенный вход
Выход на наушники нет
Количество USB 1 шт
Версия USB USB 2.0 Type-A
Слот для CI / PCMCIA есть
Устройство для чтения карт памяти нет
Bluetooth есть
Порт Ethernet есть
Игровой телевизор нет
Картинка в картинке нет
Функции и технологии HDMI HDMI CEC
Функция TimeShift нет
Запись видео нет
Беспроводная передача мультимедиа Google Cast (Chromecast), Miracast (Screen Mirroring)
Возможность настенного крепления есть
Размер VESA 100 x 200
Расположение подставки по бокам
Максимальная потребляемая мощность 50 Вт
Комплектация винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Особенности, дополнительно Android 14
Объем оперативной памяти 1 Гб
Объем постоянной памяти 8 Гб
Ширина без подставки 719 мм
Высота без подставки 425 мм
Толщина без подставки 61 мм
Вес без подставки 3.1 кг
Ширина с подставкой 719 мм
Высота с подставкой 469 мм
Толщина с подставкой 198 мм
Вес с подставкой 3.2 кг
Ширина между ножками подставки 658 мм
Ширина коробки 786 мм
Высота коробки 500 мм
Глубина коробки 95 мм
Вес в упаковке 4.8 кг
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	Телевизор Xiaomi TV A Pro 50 2026 черный
	Тип телевизор
Цвет рамки черный
Цвет подставки черный
Дата начала производства 2025
Тип подсветки экрана Direct LED
Расширенная технология экрана QLED
Диагональ экрана (дюйм) 50"
Диагональ экрана 127 см
Разрешение экрана 4K UltraHD, 3840x2160
Стандарты HDTV Ultra HD (4K) 2160p
Поддержка HDR есть
Технология HDR HDR10, HLG
Частота обновления экрана 60 Гц
Яркость 230-275Кд/м²
Контрастность 5000
Угол обзора 178° / 178°
Операционная система Android TV
Поддержка Smart TV есть
Распознавание голоса есть
Голосовой помощник Google Assistant
Wi-Fi встроенный
Цифровые тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Мощность звука 20 Вт
Технология звука DTS:X, DTS Virtual:X, Dolby Audio
Сабвуфер нет
Объемное звучание есть
Количество HDMI портов 3
Версия HDMI HDMI 2.0, HDMI 2.1
Другие аудио- / видеовходы антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Другие аудио- / видеовыходы аудио S/PDIF (оптический)
Количество USB 1 шт
Версия USB USB 2.0 Type-A
Слот для CI / PCMCIA есть
Bluetooth есть
Версия Bluetooth 5.0
Порт Ethernet есть
Игровой телевизор нет
Функции и технологии HDMI HDMI ARC, HDMI eARC
Беспроводная передача мультимедиа Google Cast (Chromecast), Miracast (Screen Mirroring)
Возможность настенного крепления есть
Размер VESA 100 x 200
Расположение подставки по бокам
Комплектация винты, документация, кабель питания, настольная подставка, пульт ДУ
Особенности, дополнительно Android 14, DCI-P3 94%, Game Boost 120 Гц, MEMC, время отклика 7 мс, режим FILMMAKER, технология защиты зрения
Объем оперативной памяти 2 Гб
Объем постоянной памяти 8 Гб
Ширина без подставки 1111 мм
Высота без подставки 643 мм
Толщина без подставки 73 мм
Ширина с подставкой 1111 мм
Высота с подставкой 700 мм
Толщина с подставкой 280 мм
Ширина коробки 1245 мм
Высота коробки 766 мм
Глубина коробки 121 мм
Вес в упаковке 10.5 кг
Ширина без подставки 1110 мм
Высота без подставки 610 мм
Толщина без подставки 70 мм
Ширина с подставкой 1110 мм
Высота с подставкой 700 мм
Толщина с подставкой 280 мм
Ширина между ножками подставки 980 мм
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	Телефон Siemens Gigaset DA100 (черный)
	Тип телефон проводной
Автоответчик нет
Дисплей нет
Спикерфон нет
Память (количество номеров) не менее 14
Однокнопочный набор (количество кнопок) не менее 14
Кнопка выключения микрофона есть
Регулятор уровня громкости звонка
Возможность настенной установки есть
Переадресация нет
Повторный набор номера есть
Тональный набор есть
Возможность включения в номер паузы есть

	205
	Термопаста ID-COOLING FROST X25
	Тип термопаста
Вес 2 г
Теплопроводность 10.5 Вт/мК
Упаковка термопасты шприц
Максимальная рабочая температура 180 °C
Минимальная рабочая температура -40 °C
Особенности, дополнительно апликаторы в комплекте, обезжиривающая салфетка в комплекте

	206
	Тонер-картридж Hi-Black (HB-TN-230BK) для Brother HL-3040CN/3070CW/MFC9010CN/9120, BK, 1,4K
	Тип тонер-картридж
Тип печати лазерная
Совместимость HL-3040CN/3070CW/MFC9010CN/9120
Подходит для бренда Brother
Тип расходного материала совместимые
Цвет черный
Емкость картриджа стандартная
Чип нет
Материал пластик
Количество в упаковке 1 шт

	207
	Тонер-картридж Hi-Black (HB-TN-230M) для Brother HL-3040CN/3070CW/MFC9010CN/9120, M, 1,4K
	Тип тонер-картридж
Тип печати лазерная
Совместимость HL-3040CN/3070CW/MFC9010CN/9120
Подходит для бренда Brother
Тип расходного материала совместимые
Цвет пурпурный
Емкость картриджа стандартная
Чип нет
Материал пластик
Количество в упаковке 1 шт

	208
	Тонер-картридж Hi-Black (HB-TN-230Y) для Brother HL-3040CN/3070CW/MFC9010CN/9120, Y, 1,4K
	Тип тонер-картридж
Тип печати лазерная
Совместимость HL-3040CN/3070CW/MFC9010CN/9120
Подходит для бренда Brother
Тип расходного материала совместимые
Цвет желтый
Емкость картриджа стандартная
Чип нет
Материал пластик
Количество в упаковке 1 шт

	209
	Тонер-картридж Hi-Black для Brother HL-3040CN/3070CW/MFC9010CN/9120, C, 1,4K HB-TN-230C
	Тип тонер-картридж
Тип печати лазерная
Совместимость HL-3040CN/3070CW/MFC9010CN/9120
Подходит для бренда Brother
Тип расходного материала совместимые
Цвет голубой
Емкость картриджа стандартная
Чип нет
Материал пластик
Количество в упаковке 1 шт
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	Тормозная площадка нижнего лотка HP LJ 1320
	Тип Тормозная площадка
Размещение Нижний лоток
Совместимость HP LJ 1320 
Оригинальность расходника Оригинальный
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	Тормозная площадка нижнего лотка HP LJ 2015
	Тип Тормозная площадка
Размещение Нижний лоток
Совместимость HP LJ 2015 
Оригинальность расходника Оригинальный
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	Тормозная площадка нижнего лотка HP LJ 2420
	Тип Тормозная площадка
Размещение Нижний лоток
Совместимость HP LJ 2420 
Оригинальность расходника Оригинальный

	213
	Тормозная площадка нижнего лотка HP LJ 3015
	Тип Тормозная площадка
Размещение Нижний лоток
Совместимость HP LJ 3015 
Оригинальность расходника Оригинальный

	214
	Тормозная площадка нижнего лотка HP LJ Pro MFP М426/M428
	Тип Тормозная площадка
Размещение Нижний лоток
Совместимость HP LJ M426/M428 
Оригинальность расходника Оригинальный

	215
	Тормозная площадка нижнего лотка HP LJ Pro MFP М521dn
	Тип Тормозная площадка
Размещение Нижний лоток
Совместимость HP LJ M521dn 
Оригинальность расходника Оригинальный

	216
	Тормозная площадка нижнего лотка HP LJ Pro400 MFP M425dn
	Тип Тормозная площадка
Размещение Нижний лоток
Совместимость HP LJ M425dn 
Оригинальность расходника Оригинальный

	217
	Тормозная площадка нижнего лотка HP P2035, 2055
	Тип Тормозная площадка
Размещение Нижний лоток
Совместимость HP LJ P2035,2055 
Оригинальность расходника Оригинальный

	218
	Тормозная площадка узла сканирования HP LJ Pro MFP М426/M428
	Тип Тормозная площадка
Размещение Узел сканирования
Совместимость HP LJ M426/M428 
Оригинальность расходника Оригинальный
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	Тормозная площадка узла сканирования HP LJ Pro MFP М521dn
	Тип Тормозная площадка
Размещение Узел сканирования
Совместимость HP LJ M521dn 
Оригинальность расходника Оригинальный
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	Тормозная площадка узла сканирования HP LJ Pro400 MFP M425dn
	Тип Тормозная площадка
Размещение Узел сканирования
Совместимость HP LJ M425dn 
Оригинальность расходника Оригинальный
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	Уличная купольная IP-камера 4Мп iFlow F-IC-1742CMZ4(2.8-12mm) 
	Тип камера видеонаблюдения
Стандарт IP
Тип камеры Купольная
Исполнение Уличная
Разрешение, Мп 4
Размер матрицы 1/3''
Тип объектива Вариофокальный
ИК подсветка, м 30
Встроенный микрофон Да
Поддержка PoE Да
Поддержка карт памяти Да
Рабочая температура, °C (Max) 60
Рабочая температура, °C (Min) -40
Разрешение камеры 4 Мп
Тип камеры Уличная купольная IP-камера
Гибридная Smart-подсветка До 30 м
Встроенный микрофон Да
Матрица 1/3'' Progressive Scan CMOS
Максимальное разрешение записи 2560 × 1440 при частоте кадров 20 к/с
Моторизованный вариообъектив 2.8-12 мм
Угол обзора 96.7°-29.7°
Механический ИК-фильтр Да
Чувствительность 05 Лк@F1.6
Поддерживаемые кодеки H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
Функции улучшения изображения HLC (High Light Compensation), коридорный режим, WDR 120 дБ
Технологии обработки изображений 3D DNR (Digital Noise Reduction), BLC (Backlight Compensation)
ИК-подсветка и подсветка белым светом До 30 м
Обнаружение движения 2.0
Встроенные интерфейсы Слот для microSD карты до 512 Гб
Встроенные микрофоны Да
Видеобитрейт От 32 кбит/с до 8 Мбит/с
Форматы аудио G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Защита Защита от перенапряжений TVS, степень защиты IP67, класс ударопрочности IK08
Диапазон рабочих температур От -40°C до +60°C
Питание DC12В±25%/PoE (IEEE 802.3af)

	222
	Универсальный контроллер PERCO CT/L14.1
	Тип контроллер доступа
Ток потребления не более 250 мА
Габаритные размеры (длина×ширина×высота) 208×45×235 мм
Интерфейс связи Ethernet
Интерфейс связи со считывателями RS-485
Количество пользователей до 50 000
Количество событий журнала регистрации до 150 000
Количество шлагбаумов до 2
Количество турникетов до 2
Количество замков до 4
Количество считывателей до 8
Количество дополнительных выходов от 3 до 6
Количество дополнительных входов от 3-х до 11-ти
режим "шлюз" есть
Количество USB входов 1
Напряжение питания 12 В постоянного тока
Рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
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	Уничтожитель бумаг ГЕЛЕОС УМ 26-5
	Тип уничтожитель бумаг
Материал корпуса пластик
Цвет устройства белый
Область применения офисный
Тип нарезки перекрестная
Уровень секретности (DIN 66399) P-5
Объем корзины 26 л
Размер частиц 1.9x10 мм
Возможность уничтожения бумаги, дисков, пластиковых карт, скоб
Уровень шума 55 дБ
Ширина приемной части 230 мм
Максимальный формат А4
Уровень секретности (DIN 32757) 4
Время непрерывной работы 10 мин
Время перерыва 20 мин
Количество уничтожаемых листов 11
Скорость уничтожения 40 мм/сек
Автоматическая подача нет
Реверс нет
Прочие функции и режимы автостарт, автостоп
Особенности корпуса выдвижная корзина, отдельный вход для компакт-дисков, смотровое окно
Установка на колесиках есть
Индикаторы готовности к работе, замятия, заполнения корзины, открытой корзины, перегрева двигателя
Потребляемая мощность 210 Вт
Тип и напряжение питания 220–240В/50Гц
Высота 375 мм
Ширина 273 мм
Глубина 523 мм
Вес 12.4 кг
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	Уничтожитель бумаг ГЕЛЕОС УП 23-4
	Тип уничтожитель бумаг
Модель ГЕЛЕОС УП 23-4
Материал корпуса пластик
Цвет устройства черный
Область применения офисный
Тип нарезки перекрестная
Уровень секретности (DIN 66399) P-4
Объем корзины 23 л
Размер частиц 3.9x35 мм
Возможность уничтожения бумаги, дисков, пластиковых карт, скоб, скрепок
Уровень шума 62 дБ
Ширина приемной части 225 мм
Максимальный формат А4
Уровень секретности (DIN 32757) 3
Время непрерывной работы 5 мин
Время перерыва 30 мин
Количество уничтожаемых листов 14
Скорость уничтожения 100 мм/сек
Автоматическая подача нет
Реверс нет
Прочие функции и режимы автостарт, автостоп
Особенности корпуса отдельный вход для пластиковых карт и компакт-дисков, смотровое окно
Установка на колесиках нет
Индикаторы готовности к работе, перегрева двигателя
Потребляемая мощность 410 Вт
Высота 350 мм
Ширина 430 мм
Глубина 230 мм
Вес 5.5 кг
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	Усилитель беспроводного сигнала Keenetic Buddy 5 KN-3311
	Тип усилитель беспроводного сигнала
Основной цвет белый, серый
Размещение внутри помещения
Установка в розетку
Компактный дизайн есть
Стандарт Wi-Fi 4 (802.11n), 5 (802.11ac)
Класс Wi-Fi AC1200
Частота работы передатчика 2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость беспроводного соединения 1167 Мбит/с
Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц 300 Мбит/с
Максимальная скорость по частоте 5 ГГц 867 Мбит/с
Одновременная работа в двух диапазонах есть
Многопотоковая передача данных MU-MIMO
Защита соединения OWE, WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
Коэффициент усиления антенны 3 dBi
Тип антенны внешняя
Съемная антенна нет
Количество антенн 2
Интерфейс Ethernet 100BASE-TX
Количество портов Ethernet 1
Скорость передачи данных Ethernet 100 Мбит/с
Управление SSH, Telnet, Web-интерфейс, интерфейс командной строки (CLI), мобильное приложение
Режимы работы мост, повторитель, точка доступа
Поддержка MESH есть
Стандарты и протоколы WMM
Сетевые функции Airtime Fairness, Beamfoarming, бесшовный роуминг
Тип и напряжение питания от сети 100-240В/50-60Гц
Поддержка PoE нет
Встроенная розетка нет
Диапазон рабочих температур от 0℃ до +40℃
Влажность 20% - 95% (без конденсата)
Мобильное приложение Keenetic
Индикация питание
Кнопки WPS
Комплектация документация, кабель Ethernet
Ширина 68 мм
Длина 41 мм
Высота 128 мм
Вес 204 г
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	Устройство видеозахвата Ugreen CM716
	Тип устройство видеозахвата
Размещение внешнее
Основной цвет серый
Интерфейс подключения USB 3.2 Gen1 (USB 3.0/3.1 Gen1) Type-C
Разъемы для подключения источника HDMI
Максимальное разрешение источника 2160p (30 кд/с)
Видео-режимы источника 2160p (30 кд/с)
Совместимые источники Microsoft Xbox, Nintendo Switch, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5, ПК, цифровой фотоаппарат
Максимальное разрешение записи 1920 x 1080
Видео-режимы записи 1920 x 1080 (60 кд/c)
Совместимость Android 5.0.1, Linux, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10, macOS
Особенности алюминиевый корпус, переходник USB Type-C - USB Type-A
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	Хомут 100мм
	Тип стяжка
Материал нейлон
Длина 100 мм
Ширина 2.5 мм
Фасовка 100 шт
Цвет черный
Многоразовые нет
С маркировочной площадкой нет
С отверстием (под саморез) нет
С клипсой нет
С двойным замком нет
Стойкость к ультрафиолету да
Температура монтажа Max +60 °С
Рабочая температура Max +85 °С
Рабочая температура Min -40 °С
Температура монтажа Min 0 °С
ГОСТ нет

	228
	Хомут 150мм
	Тип стяжка
Материал нейлон
Длина 150 мм
Ширина 2.5 мм
Фасовка 100 шт
Цвет черный
Многоразовые нет
С маркировочной площадкой нет
С отверстием (под саморез) нет
С клипсой нет
С двойным замком нет
Стойкость к ультрафиолету да
Температура монтажа Max +60 °С
Рабочая температура Max +85 °С
Рабочая температура Min -40 °С
Температура монтажа Min 0 °С
ГОСТ нет
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	Хомут 200мм
	Тип стяжка
Материал нейлон
Длина 200 мм
Ширина 3.6 мм
Фасовка 100 шт
Цвет черный
Многоразовые нет
С маркировочной площадкой нет
С отверстием (под саморез) нет
С клипсой нет
С двойным замком нет
Стойкость к ультрафиолету да
Температура монтажа Max +60 °С
Рабочая температура Max +85 °С
Рабочая температура Min -40 °С
Температура монтажа Min 0 °С
ГОСТ нет
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	Чернила InkTec E0010-01L, для Epson R270/290/TX700/R390 комплект 6*1л
	Тип чернила
Тип чернил: водорастворимые (водные), аналог Epson Claria
Производитель InkTec
Модель E0010-01L (6 цветов)
Цвет чернил черный,синий, желтый, пурпурный, голубой, розовый
Ёмкость 1000 мл±1%
Количество 6 шт
Совместимость
Бренд совместимых принтеров Epson Stylus Photo T50, P50, T59, TX700, R260, R265, R270, R280, R285, R290, R360, R380, R390, RX560, RX580, RX585, RX590, RX595, RX610, RX680, RX685, RX690, 1390, 1400, 1410
Размер 24 x 8,5 x 8,5 см±1%
Вес: 1,17 кг±1%

	231
	Чернила InkTec E0010-100M, для Epson R270/290/TX700/R390 комплект6*100 мл
	Тип чернила
Тип чернил: водорастворимые (водные)
Производитель InkTec
Модель E0010-100M (6 цветов)
Цвет чернил черный,синий, желтый, пурпурный, голубой, розовый
Ёмкость 100 мл±1%
Количество 6 шт
Совместимость с оригинальными картриджами Epson: Стандартные: C13T08014011, C13T08024011, C13T08034011, C13T08044011, C13T08054011, C13T08064011, C13T08214A10, C13T08224A10, C13T08234A10, C13T08244A10, C13T08254A10, C13T08264A10, C13T24214010/C13T24214012/C13T24214020/C13T24214022, C13T24224010/C13T24224012/C13T24224020/C13T24224022, C13T24234010/C13T24234012/C13T24234020/C13T24234022, C13T24244010/C13T24244012/C13T24244020/C13T24244022, C13T24254010/C13T24254012/C13T24254020/C13T24254022, C13T24264010/C13T24264012/C13T24264020/C13T24264022, C13T26114010, C13T26124010, C13T26134010, C13T26144010, C13T55914010, C13T55924010, C13T55934010, C13T55944010, C13T55954010, C13T55964010, C13T67314A, C13T67324A, C13T67334A, C13T67344A, C13T67354A, C13T67364A
Увеличенные: C13T07914010, C13T07924010, C13T07934010, C13T07944010, C13T07954010, C13T07964010, C13T081114A10, C13T08124A10, C13T08134A10, C13T08144A10, C13T08154A10, C13T08164A10, C13T24314010/C13T24314012/C13T24314020/C13T24314022, C13T24324010/C13T24324012/C13T24324020/C13T24324022, C13T24334010/C13T24334012/C13T24334020/C13T24334022, C13T24344010/C13T24344012/C13T24344020/C13T24344022, C13T24354010/C13T24354012/C13T24354020/C13T24354022, C13T24364010/C13T24364012/C13T24364020/C13T24364022, C13T26314010, C13T26324010, C13T26334010, C13T26344010
Наборы: C13T079A4A10, C13T11174A10, C13T24284010/C13T24284012/C13T24284020/C13T24284022, C13T24384010/C13T24384012/C13T24384020/C13T24384022
Размер 11х14х9 см
Вес: 660 гр±1%
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	Чернила InkTec E0017-01LB черные для Epson L200/L800/805 T6731/T6741, 1л
	Тип чернила
Тип чернил: водорастворимые (водные)
Производитель InkTec
Модель E0017-01LB
Цвет чернил черный
Ёмкость 1000 мл±1%
Количество 1 шт
Совместимость с принтерами Epson L1800, Epson L800, Epson L805, Epson L810, Epson L850, Epson L3150, Epson L3100, Epson L3101, Epson L3110, Epson L1110, Epson L3111, Epson L3151, Epson L5190, Epson L11050
Размер 11х14х9 см±1%
Вес: 1.1 кг±1%
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	Чернила InkTec E0017-01LC синие для Epson L200/L800/805 T6732/T6742, 1л
	Тип чернила
Тип чернил: водорастворимые (водные)
Производитель InkTec
Модель E0017-01LC
Цвет чернил голубой
Ёмкость 1000 мл±1%
Количество 1 шт
Совместимость с принтерами Epson L200/L800/805 T6732/T6742, Epson L11050
Размер 9 x 24 x 9 см±1%
Вес: 1.2 кг±1%
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	Чернила InkTec E0017-01LLC светло-синие для Epson L200/805 T6735/T6745, 1л
	Тип чернила
Тип чернил: водорастворимые (водные)
Производитель InkTec
Модель E0017-01LLC
Цвет чернил светло-голубой
Ёмкость 1000 мл±1%
Количество 1 шт
Совместимость с принтерами Epson L200/L800/805 T6732/T6742
Размер 9 x 24 x 9 см±1%
Вес: 1.2 кг±1%
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	Чернила InkTec E0017-01LLM светло-пурпурный для Epson L200/805 T6736/ T6746, 1л
	Тип чернила
Тип чернил: водорастворимые (водные)
Производитель InkTec
Модель E0017-01LLM
Цвет чернил светло-пурпурный
Ёмкость 1000 мл±1%
Количество 1 шт
Совместимость с принтерами Epson L200/L800/805 T6732/T6742
Размер 9 x 24 x 9 см±1%
Вес: 1.2 кг±1%
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	Чернила InkTec E0017-01LM пурпурный для Epson L200/L800/805 T6733/ T6743, 1л
	Тип чернила
Тип чернил: водорастворимые (водные)
Производитель InkTec
Модель E0017-01LM
Цвет чернил пурпурный
Ёмкость 1000 мл±1%
Количество 1 шт
Совместимость с принтерами Epson L200/L800/805 T6732/T6742, Epson L11050
Размер 9 x 24 x 9 см±1%
Вес: 1.2 кг±1%
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	Чернила InkTec E0017-01LY желтый для Epson L200/L800/805 T6734/ T6744, 1л
	Тип чернила
Тип чернил: водорастворимые (водные)
Производитель InkTec
Модель E0017-01LY
Цвет чернил желтый
Ёмкость 1000 мл±1%
Количество 1 шт
Совместимость с принтерами Epson L200/L800/805 T6732/T6742, Epson L11050
Размер 9 x 24 x 9 см±1%
Вес: 1.2 кг±1%
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	Чип картриджа PC-211, PC-211EV, Безлимитный, автосброс
	Тип Запчасть для принтера, МФУ
Бренд Pantum
Тип запчасти Чип
Назначение для лазерного принтера, для МФУ
Ресурс Многоразовый, Безлимита
Количество в упаковке, шт 1
Комплектация Чип 1 штука
Срок службы, лет 10
Страна-изготовитель Россия
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	Шлейф HDD / S-ATA 150 50-60 см
	Тип шлейф
Вид кабель SATA
Назначение для подключения жесткого диска, для подключения оптического привода
Бренд кабеля Noname
Основной цвет черный, красный
Разъем 1 SATA
Разъем 2 SATA
Вид разъема 1 Female
Вид разъема 2 Female
Дополнительные разъемы нет
Длина кабеля 0.45 м±1%
Ферритовые кольца нет



6. Требования к качеству Товара
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, СанПиНами и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.
Поставляемый товар должен быть новым, год изготовления не ранее 2023 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, выпущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). 
Покупатель имеет право предъявить Поставщику претензии по качеству, количеству, комплектности поставленного товара не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара.
В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору:
· в случае существенного нарушения требований к качеству Товара, в соответствии со ст. 475 ГК РФ, потребовать от Поставщика заменить некачественный Товар;
· потребовать безвозмездного устранения Поставщиком недостатков Товара;
· потребовать возмещения расходов на устранение недостатков Товара, произведенных своими силами или силами третьих лиц.
При приемке Покупатель проверяет Товар на предмет отсутствия внешних видимых повреждений (если Товар поставляется без упаковки) или на предмет отсутствия внешних видимых повреждений упаковки (если Товар поставляется в упаковке). Совместно с представителем Поставщика (транспортной компании) сведения о несоответствии Товара вносятся в товарную накладную (товарно-транспортную накладную) и/или составляется рекламационный акт, подписываемый участниками приемки. Поставщик на основании акта обязан устранить выявленные замечания не позднее 3 рабочих дней с момента подписания рекламационного акта.
Тара и упаковка Товара должны обеспечивать сохранность Товара и предотвращение его порчи, повреждения при транспортировке и хранении.
Факт обнаружения дефекта (недостатка) Товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).
Гарантийный срок на поставляемый Поставщиком Товар должен быть не менее гарантийного срока производителя. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Товара Покупателю. Поставщик самостоятельно транспортирует некачественный Товар, требующий гарантийного обслуживания от Покупателя до сервисного центра.
7. Требования, предъявляемые к Поставщикам:
Поставщик должен обеспечивать гарантийные обязательства на каждую единицу Товара в сроки не являющимися меньшими, чем установлены заводом-изготовителем. Ремонт или замена, вышедшей из строя единицы Товара, должна производиться за счёт Поставщика на гарантийном сроке исключительно в авторизированном заводом-изготовителем центре с предоставлением акта выполненных работ, подписанным представителем этого центра и зафиксированный печатью.
Поставщик должен иметь полную дееспособность, т.е. не должен быть в процессе ликвидации, в отношении него не должна быть начата процедура банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена по КоАП.
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