ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг, выполнение работ
(Проведение электрических измерений, испытаний электрооборудования, заземляющих устройств)

1. Объект закупки:

	№ п/п
	Наименование 
объекта закупки
	ОКПД2
	Единица измерения
	Количество
	Тип объекта закупки
	Наименование характеристики
	Значение
характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция
по заполнению заявки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Измерение сопротивления изоляции электропроводки и кабельных линий напряжением до 1000 В (2-х проводная)
	71.20.19.190
	Условная единица 
	90
	Услуга
	Объем услуг, условия их оказания услуг
	В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2
	Измерение сопротивления изоляции электропроводки и кабельных линий напряжением до 1000 В (3-х проводная)
	71.20.19.190
	Условная единица 
	12
	Услуга
	Объем услуг, условия их оказания услуг
	В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	3
	Измерение сопротивления изоляции электропроводки и кабельных линий напряжением до 1000 В (4-х проводная)
	71.20.19.190
	Условная единица 
	34
	Услуга
	Объем услуг, условия их оказания услуг
	В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	4
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением 10 кВ
	71.20.19.190
	Условная единица 
	1
	Услуга
	Объем услуг, условия их оказания услуг
	В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	5
	Проверка срабатывания защиты до 1000 В в сетях с заземленной нейтралью (цепи «фаза-нуль»)
	71.20.19.190
	Условная единица 
	200
	Услуга
	Объем услуг, условия их оказания услуг
	В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	6
	Измерение сопротивления заземляющих устройств
	71.20.19.190
	Условная единица 
	25
	Услуга
	Объем услуг, условия их оказания услуг
	В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	7
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, между заземленными установками и элементами заземленной установки
	71.20.19.190
	Условная единица 
	160
	Услуга
	Объем услуг, условия их оказания услуг
	В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	8
	Испытание трансформаторного масла на пробой из силовых трансформаторов
	71.20.19.190
	Условная единица
	2
	Услуга
	Объем услуг, условия их оказания услуг
	В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	9
	[bookmark: _GoBack]Испытания электрозащитных средств - диэлектрические перчатки
	71.20.19.190
	Условная единица 
	25
	Услуга
	Объем услуг, условия их оказания услуг
	В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



ОКПД2: 71.20.19.190 - Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки.

2. Место проведения электрических измерений, испытаний: Свердловская область, м.о. Заречный,
г. Заречный, ул. Островского зд.1.
3. Требования к услуге: 
3.1.Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка учреждения, ПТЭЭП, МПОТ(ПБ)ЭЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования учреждения при оказании Услуги.
3.2. Исполнитель привлекает к оказанию Услуги квалифицированный персонал, проводит соответствующие инструктажи данного персонала по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и т. д.
3.3. Исполнитель обеспечивает работников спецодеждой, спецобувью и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (ст. 212, 221 ТК РФ, приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н).
3.4. Исполнитель осуществляет контроль за исполнением требований по охране труда при выполнении работ в части своих сотрудников и привлекаемых соисполнителей.
3.5. Исполнитель оказывает Услугу, применяя свои приборы измерений.
3.6. Проведение измерений не должно нарушать нормальный режим работы учреждения. Если отключения электропитания и другие факторы, возникающие при выполнении работ недопустимы по условиям производства, работы необходимо проводить в нерабочее время.
3.7. При выполнении работ должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке выполнения работ.
3.8. После проведения измерений или испытаний электрооборудование и прилегающая территория должны быть приведены в исходное состояние (восстановлены соединения и переключения коммутирующих устройств, подано электропитание на отключенные токоприемники, убраны отходы).
3.9. Гарантия на результат оказанной Услуги должна составлять не менее 12 месяцев со дня получения Заказчиком Технического отчета от Исполнителя.
4. Требования к качественным характеристикам Услуги: 
4.1 Подрядная организация должна иметь действующее свидетельство на испытательную электролабораторию.
4.2. Используемые для проведения измерений приборы должны иметь необходимый класс точности и иметь паспорта с указанием актуальной даты поверки.
4.3. Используемые для проведения измерений модели приборов должны быть включены в Государственный реестр средств измерений.
4.4. На объект допускается персонал Исполнителя, имеющий действующие квалификационные удостоверения и удостоверения по электробезопасности не ниже III группы допуска до 1000 В.
5. Сроки оказания Услуги: в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.
6. Порядок оказания Услуги.
6.1. До начала оказания Услуги:
6.1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику контактные данные ответственного лица за исполнение   Договора: номер телефона и адрес электронной почты;
6.1.2. Исполнитель предъявляет Заказчику на ознакомление действующее свидетельство на испытательную электролабораторию (оригинал), и передает Заказчику заверенную копию свидетельства.
6.1.3. Исполнитель предъявляет Заказчику на ознакомление квалификационные удостоверения и удостоверения по электробезопасности не ниже III группы допуска до 1000В сотрудников, оказывающих Услугу;
6.1.4. Заказчик информирует Исполнителя о возможных опасностях и профессиональных рисках при оказании Услуг и мерах по предупреждению и ограничению их воздействия;
6.1.5. Заказчик проводит вводный инструктаж по охране труда для сотрудников Исполнителя.
6.2. После оказания Услуги Исполнитель передает Заказчику Технические отчеты (далее - документация) для ознакомления.
6.3. Заказчик в течение 5-ти календарных дней проверяет полученную документацию.
6.4. В случае обнаружения Заказчиком при проверке документации каких-либо недостатков, Заказчик составляет Акт устранения недостатков с указанием сроков их устранения и направляет его Исполнителю, который обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение срока, указанного в Акте устранения недостатков. 
7. Проведенные электрических измерений, испытаний электрооборудования, заземляющих устройств должны обеспечить Заказчика достоверной информацией о техническом состоянии электрооборудования на объекте.


Инженер-энергетик								С.Л. Каргашин


Внимание! 
За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.
