Описание объекта закупки (техническое задание)
                  на поставку гигрометров 
                                                                                                    (ОКПД2 26.51.51.140)
	№ п/п
	Наименование Товара
	Технические требования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Гигрометр психрометрический ВИТ-1 (с поверкой 2 года)
	Диапазон измерения относительной влажности мин.(%): 20...90
Температурный диапазон измерения влажности (°С): 5...25
Диапазон измерения температуры (°С): 0...25
Цена деления шкалы (°С): 0.20
Предел допускаемой абсолютной погрешности термометра, (°C): ±0,2
Предел допускаемого значения абсолютной погрешности (%): ±7
Габаритные размеры (мм): 325х120х50
Термометрическая жидкость: толуол, метилкарбитол
Поверка: 2 года
В комплект входит:
- гигрометр ВИТ-1 в сборке;
- паспорт с отметкой о первичной заводской поверке на 2 года;
-  инструкция;
- питатель

	шт
	7



Требования к поставляемому Товару:
1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.
2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.
3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку. 
4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.
5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 7 (семи) рабочих дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.

