Техническое задание на поставку строительных материалов
Наименование, описание объекта закупки,

требования к товару (объему работ, услуг), условия исполнения контракта (договора)
	Наименование товара
	Требование к товару
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу товара, руб.
	Общая сумма, руб

	Грунтовка  

ОКПД2: 20.30.11.130
	Тип: грунтовка глубокого проникновения; область: применения: внутренние и наружные работы; основа: водная дисперсия сополимеров акрилатов; 
	кг
	10
	
	

	Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 

(Краска ВД) 

КТРУ

20.30.11.120-00000002
	Область применения: внутренняя окраска;

Основа состава: акриловая;

Тип краски: водоэмульсионная;.

Дополнительные характеристики:

Цвет: белый, матовый - дополнительная характеристика, применяется исходя из интерьера помещения  
	кг
	14
	
	

	Плита потолочная минвата 

ОКПД2:.22.23.11.000

КТРУ отсутствует
	Тип: плиты потолочные; 

длина 600мм.; 

ширина 600мм.;

подвесная система Т24;

толщина 12мм; 

светоотражение 85%
	м2
	9,81
	
	

	Профиль т-образный 

ОКПД2: 25.11.23.119 

КТРУ отсутствует
	Тип: подвесная система «Армстронг»; 

цвет: белый; 

профиль Т-образный; 

длина 600мм; 

материал: оцинкованная сталь
	шт
	16
	
	

	Профиль т-образный 

ОКПД2: 25.11.23.119 

КТРУ отсутствует
	Тип: подвесная система «Армстронг»; 

цвет: белый; 

профиль Т-образный; 

длина 1200мм; 

материал: оцинкованная сталь
	шт
	12
	
	

	Профиль потолочный 
ОКПД2: 25.11.23.119 

КТРУ отсутствует
	Тип: подвесная система «Армстронг»; 

цвет: белый; 

профиль Т-образный;

длина 3700 мм; 

материал: оцинкованная сталь
	шт
	3
	
	

	Европодвес ОКПД2: ОКПД2: 25.11.23.119 

КТРУ отсутствует
	Тип: подвесы и фиксирующие клипсы; 

длина 500мм; 

материал: оцинкованная сталь
	шт
	8
	
	

	Угол Плинтус пристенный ОКПД2: 25.11.23.119 

КТРУ отсутствует
	Тип: подвесная система «Армстронг»; 

цвет: белый;

длина: 3 м;
	м
	15
	
	

	Линолеум 

ОКПД2: 22.23.15.000

КТРУ 22.23.15.000-00000010


	Назначение: универсальный (офисные помещения); основа: тканная

ширина ≥ 3  и  < 3.5 м;: 

Толщина изделия  > 2  и  ≤ 3.; 

класс износостойкости: 34;

Дополнительные характеристики:

Длина: 3,89 м применяется исходя из размера помещения (поставляется цельными полосами по ширине);

 цвет: серый; вид декора: Камень/Бетон - применяется исходя из интерьера помещения

толщина рабочего слоя -0,7 мм – для стойкости покрытия к истиранию.
	м2
	11,66
	
	

	Плинтус ПВХ 2,2м

ОКПД2: 22.23.19.000
	Тип: плинтус из ПВХ; вид элемента: плинтус; декор Камень/Бетон; цвет: серый; тип поверхности: матовая; кабель канал: да; материал: ПВХ; длина 220см; ширина 21мм.; высота 70мм.
	м
	15,4
	
	

	Фурнитура для плинтуса

(Угол внутр. д/плинтуса)

ОКПД2: 22.23.19.000
	Тип: плинтус из ПВХ; вид элемента: угол внутренний; декор Камень/Бетон; цвет: серый;; тип поверхности: матовая; материал: ПВХ; высота 70мм.
	шт
	6
	
	

	Фурнитура для плинтуса

(Угол наруж. д/плинтуса)

ОКПД2: 22.23.19.000
	Тип: плинтус из ПВХ; вид элемента: угол наружный; декор Камень/Бетон; цвет: серый;; тип поверхности: матовая; материал: ПВХ; высота 70мм.
	шт
	2
	
	

	Фурнитура для плинтуса

(Соединитель д/плинтуса)

ОКПД2: 22.23.19.000
	Тип: плинтус из ПВХ; вид элемента: соединитель; декор Камень/Бетон; цвет: серый; тип поверхности: матовая; материал: ПВХ; высота 70мм.
	шт
	3
	
	

	Фурнитура для плинтуса

(Заглушка д/плинтуса)

ОКПД2: 22.23.19.000
	Тип: плинтус из ПВХ; вид элемента: заглушка; декор Камень/Бетон; цвет: серый; тип поверхности: матовая; материал: ПВХ; высота 76мм.
	шт
	2
	
	

	В/саморез 3,5*25  

ОКПД2:25.94.11.120

КТРУ отсутствует
	Тип: шуруп для ГКЛ; 

длина 25 мм, 

диаметр: 3,5 мм.; 

Материал: сталь; 

Материал поверхности применения: ГКЛ; 

Цветовая палитра: черный
	шт
	148
	
	

	Д/гвоздь 6*40  

ОКПД2: 25.93.14.119
	Тип: дюбель - гвоздь с фланцем;

Материал дюбеля: ПП;

Материал стержня: углеродистая сталь с цинковым покрытием;
Длина 40мм.; 

Диаметр: 6мм
	шт
	68
	
	

	Лист гипсоволокнистый

ОКПД2: 23.62.10.000
КТРУ 23.62.10.000-00000003
	Вид:
Гипсокартон влагостойкий;

Длина: ≥ 2500  и  < 2700 мм;  

Ширина:
≥ 1200 мм 

Толщина:
≥ 12.5  и  < 15мм
	м2
	9
	
	

	Профиль направляющий

ОКПД2: 24.33.11.000
	Вид: профиль потолочный п-образный направляющий; 

сечение профиля: 28х27; 

длина: 3 м; 

толщина: 0,6 мм.; 

материал: оцинкованная сталь
	м
	18
	
	

	Профиль потолочный

ОКПД2: 24.33.11.000
	Вид: профиль потолочный п-образный; 

сечение профиля 60х27; 

длина:3м; 

толщина 0,55мм.; 

материал сталь
	м
	30
	
	

	В/саморез с п/ш 4,2*13

ОКПД2: 25.94.11.120

КТРУ отсутствует
	Тип: шуруп для монтажа листового металла;

 длина 13мм; 

диаметр 4,2мм; 

Материал: сталь;

Материал поверхности применения: металл до 0,9 мм.; Цветовая палитра: оцинкованная сталь
	шт
	90
	
	

	Смесь сухая строительная (Гипсовая штукатурка)

ОКПД2: 23.64.10.110

КТРУ: 23.64.10.110-00000003
	Условия применения – для внутренних работ

Вид применения вяжущего- гипсовый; 

функциональное назначение смеси- штукатурная, 

тип кладочной смеси- толстослойная (толщина слоя более 5мм.)
	кг
	210
	
	

	Смесь сухая строительная (Наливной пол 30 кг)

ОКПД2: 23.64.10.110

КТРУ: 23.64.10.110-00000003
	Условия применения – для внутренних работ

Универсальный быстротвердеющий наливной пол для внутренних работ. 

Толщина слоя 2-100мм., 

прочность на сжатие не менее 15
	кг
	120
	
	

	Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей 

ОКПД2 24.33.11.000
	Вид: прямой подвес;

Длина: 300 мм;

Толщина: 0,7 мм;

Материал: оцинкованная сталь.
	шт
	11
	
	

	Лента армирующая для внутренних работ ОКПД2 23.14.11.110

КТРУ 22.21.40.000-00000009 
	Вид ленты: серпянка стеклотканевая самоклеящаяся

Длина рулона - ≥ 60  и  < 70 метр

Ширина ленты - ≥ 45  и  < 50 - Миллиметр


	шт
	1
	
	

	Лента малярная

ОКПД2: 22.29.21.000
	Тип: малярная лента;
Область применения: для внутренних работ;

Длина: ≥ 40 м;

Ширина: ≥ 48 мм;

Толщина: ≥ 125 мкм;

Материал основы: крепированная бумага;

Клеящий слой: натуральный каучук.
	шт
	1
	
	

	Выключатель одинарный белый внутренний.

ОКПД2: 27.33.11.140

КТРУ не применяется
	Тип изделия: выключатели и регуляторы; 

Тип монтажа: скрытой установки; 

Номинальный ток: не ниже 10 Ампер;

Количество клавиш: 1; 

Степень защиты: не меньше IP20; 

Напряжение: 220 В;  

Материал корпуса: пластик; 

Цвет корпуса: белый.
	шт
	1
	
	

	Розетка штепсельная бытового назначения

(Розетка 2-я встраиваемая)

ОКПД2: 27.33.13.110

КТРУ 27.33.13.110-00000003
	Количество гнезд в корпусе: 2 шт;

Наличие заземления – да

Номинальное напряжение -≥220 и ≤250

Номинальный ток - 16А;

Тип розетки: внутренняя (встраиваемая).
	шт
	4
	
	

	Кабель ВВГ2*1,5

ОКПД2: 27.32.13.111

КТРУ 27.32.13.110-00000012


	Конструктивное исполнение жилы - однопроволочные круглые; 

Материал токопроводящей жилы-медная жила; 

Наличие заполнения между изолированными жилами- да; Номинальное напряжение – 0,66 Киловольт; 

Номинальные сечения токопроводящих жил – 1,5 кв.мм

Тип оболочки и защитного покрова-поливинилхлоридная оболочка; 

Число токопроводящих жил-2 шт.
	км
	0,008
	
	

	Кабель ВВГ2*2,5

ОКПД2: 27.32.13.111

КТРУ 27.32.13.110-00000012


	Конструктивное исполнение жилы - однопроволочные круглые;

Материал токопроводящей жилы-медная жила;

Наличие заполнения между изолированными жилами- да; Номинальное напряжение – 0,66 Киловольт;

Номинальные сечения токопроводящих жил – 2,5 кв.мм, 

Тип оболочки и защитного покрова-поливинилхлоридная оболочка; 

Число токопроводящих жил-2 шт.
	км
	0,015
	
	

	Коробка установочная

ОКПД2:  27.33.14.000 

КТРУ отсутствует


	Монтажная коробка, предназначенная для установки механизмов розеток, выключателей и других электроустановочных элементов в стену при прокладке скрытой электропроводки.

Изготовлен из пластика; Диаметр: 68 мм.

Для установки по ГКЛ.
	шт
	53
	
	

	Коробка установочная

ОКПД2:  27.33.14.000 

КТРУ не применяется


	Монтажная коробка, предназначенная для установки механизмов розеток, выключателей и других электроустановочных элементов в стену при прокладке скрытой электропроводки.

Изготовлен из пластика; диаметр: 68 мм.

Для установки в кирпичные или бетонные стены.
	шт
	23
	
	

	Коробка распределительная 

ОКПД2: 27.12.10.190

КТРУ не применяется


	Коробка разветвительная 100*100*50, 6 вводов, для открытой проводки, цвет- белый, материал- ударопрочный полистирол, полипропилен; степень защиты ip54
	шт
	219
	
	

	Светильник под  Армстронг

(светодиодный) 

ОКПД 2: 27.40.25.123

КТРУ: 27.40.25.123-00000004
	Форма-Квадратная; Степень защиты (IР), не менее -40; Световой поток > 3000  и  ≤ 4000 Люмен; Мощность > 35  и  ≤ 40 Ватт; Коррелированная цветовая температура,  min  ≥ 6500 Кельвин; Вид светильника-встраиваемый/накладной

Материал корпуса светильника Алюминий; Материал рассеивателя –пластик призматический; Взрывозащитный- да; Коррелированная цветовая температура, max ≤ 5700 Кельвин; Высота светильника ≥10мм. и ≤20мм.; Класс защиты от электрического тока I; Индекс цветопередачи > 80 и ≤ 90
	шт
	713
	
	

	Уголок ПВХ 

ОКПД2:22.21.10.130

КТРУ-отсутствует
	Уголок ПВХ 30*30*≥2700 мм белый 
	шт
	5
	
	

	Эмаль

ОКПД2: 20.30.12.130

КТРУ 20.30.12.130-00000004
	Область применения - для внутренних работ

Тип эмали – акриловая 

Эмаль для радиаторов отопления акриловая

Объем - ≥ 0,6 килограмм


	шт
	1
	
	

	Жидкие гвозди.

ОКПД:20.52.10.190

КТРУ- отсутствует
	Клей монтажный каучуковый, для внутренних и наружных работ, объем 400 г
	шт
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	


Срок поставки товара в течении 2 (двух) рабочих дней со дня подписания контракта (договора) по результатам закупочной сессии, №___________________________________ от ___.___. 2026 проведенной на «Едином агрегаторе торговли «Березка», либо со дня заключения договора с исполнителем не на ЕАТ. Срок действия контракта (договора) до 30.12.2026

Оплата поставляемого Товара производится Государственным заказчиком в течении 10 рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке товара и предоставления Поставщиком к оплате счета, счет-фактуры, товарных накладных или УПД универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, рекомендованный Письмом ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@), оформленных в установленном законом и настоящим Контрактом порядке.


Адрес поставки товара: 644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 86, УФСИН России по Омской области

При поставке товара Поставщик предоставляет государственному заказчику на принятия товара, следующие документы:

- документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), (предоставляется один из перечисленных документов)), оформленный производителем                                    в соответствии с требованиями нормативно технической документации на поставляемый товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке; Товар должен быть новым , не находившимся в эксплуатации у поставщика или третьих лиц, быть не подвергшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Все заявленные технические параметры поставляемого товара обязательно подтверждаются официальными документами производителя, доступными из открытых источников. Покупатель имеет право проверить заявленные характеристики любым доступным способом (получение данных на официальном сайте производителя, запрос производителя и т.д.). 

         Весь поставляемый товар должен быть новым, не использованным ранее.

Заказчик                                                                                                                                                  Поставщик

	Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области 

(УФСИН России по Омской области) 

Адрес юридический:

644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 86.

Тел. (факс) 8 (3812) 24-07-89 

Адрес почтовый: 

644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 86.

 Банковские реквизиты: 

ИНН 5502028626, КПП 550301001

ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНК РОССИИ//УФК по Омской области г.Омск

р/счет 03211643000000015200

БИК 015209001
к/счет 40102810245370000044 

 л/с 03521309080

Грузополучатель: УФСИН России по Омской области

 644007, г. Омск, улОрджоникидзе, 86.
	______________________

Адрес юридический (почтовый): 

Телефон: 

E-mail :  

Банковские реквизиты:

ИНН         КПП   

р/с  

ОГРН  

Корр.сч.  

БИК           ОКПО 

ОКТМО 

ОКОПФ  



	Начальник

___________________ К.А. Книс

подписано эцп
	Поставщик

____________________ 

подписано эцп


