Описание объекта закупки (Спецификация)
Оказание услуг по изготовлению предупредительных табличек для Новосибирского шлюза

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 ФЗ-44
	[bookmark: _Hlk208474660]             № п/п
	Наименование
товара 

(ОКПД 2 / КТРУ)
	Описание характеристик товара
	Количество
	Единица измерения

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Примерное изображение изготавливаемой продукции
	
	

	1
	Изготовление предупредительных табличек

ЗОНА
ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ОКПД 2: 18.12.16.000
	Основа: ПВХ

Высота:

Ширина:

Толщина:

Фронтальная поверхность:
Цвет:

Оформление:


Материал аппликации: 

Буквы:
Цвет:

Рамка: 
Цвет:
Ширина 

Печать:
	4-5мм;

400 мм;

600 мм;

4-5мм.



Желтый

аппликация – текст и изображение;

Самоклеящаяся пленка глянцевая


Красный.


Красный;
10 мм. 

Интерьерная.
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	Шт.

















	2
	Изготовление предупредительных табличек

СХОД
ЗАПРЕЩЕН
ОКПД 2: 18.12.16.000
	Основа: ПВХ

Высота:

Ширина:

Толщина:

Фронтальная поверхность:
Цвет:

Оформление:



Материал аппликации: 

Буквы:
Цвет:

Рамка: 
Цвет:
Ширина 

Печать:
	4-5мм;

400 мм;

600 мм;

4-5мм.



Желтый

аппликация – текст и изображение;


Самоклеящаяся пленка глянцевая


Красный.


Красный;
10 мм. 

Интерьерная.
	[image: ]
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	Шт.



















[bookmark: _Hlk208473822]Требования к Услугам:
Исполнитель осуществляет изготовление и доставку изготавливаемой продукции, в соответствии с местом поставки изготавливаемой продукции.
Изготавливаемая продукция должна соответствовать действующим в Российской Федерации стандартами и техническим регламентам. 

Требования к гарантии:
Срок предоставления гарантии (гарантийный срок) Исполнителя на оказанные Услуги должен составлять 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Исполнитель обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить продукцией надлежащего качества, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

Требования к упаковке:
Исполнитель доставляет изготавливаемую продукцию до места поставки, в упаковке, позволяющей транспортировать ее любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
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