Техническое задание
на поставку штор рулонных 


1. Общие требования:
1.1. [bookmark: _Hlk109742886][bookmark: _Hlk236210534]Поставщик должен поставить шторы рулонные - (далее Товар) в помещения по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.49/2, Ленинградский пр-т, д., 55
1.2.  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
1.3. Поставщик одновременно с передачей товара передает документы, предусмотренные правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательные для данного вида Товара, а также иные документы, подтверждающие качество Товара и его технические характеристики, если такие документы предусмотрены.
1.4. [bookmark: _GoBack]Изготовление, поставка и монтаж товара осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Контракта Заказчиком. Поставщик производит уточняющие замеры.
1.5. Работы должны производиться, согласно Приказу Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477).
1.6. [bookmark: _Hlk227586512]Время монтажных работ: будни часы работы с 9.00 до 19.00, также выходные дни часы работы с 9.00 до 19.00.
1.7. Ответственность за сохранность смонтированных мебели и оборудования, которые не подлежат выносу в период работ по монтажу, несет Поставщик. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима при оказании услуг несет Поставщик.
1.8. Срок предоставления гарантии качества товара – 18 месяцев со дня приемки Товара Заказчиком. В случае наступления гарантийного случая (выявления дефекта(-ов) и/или неисправности(-ей) и/или несоответствий Товара) необходимо произвести ремонт Товара или заменить Товар на новый. Поставляемый товар должен строго соответствовать требованиям Технического задания. Отклонения от размеров и технических требований, указанных в настоящем Техническом задании, и цветов, согласованных с Заказчиком, не допустимы. В случае поставки Товара, который не соответствует требуемому качеству и/или характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании, Поставщик обязан за свой счет и своими силами осуществить замену такого Товара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о несоответствии Товара, условиям Контракта.

2. Технические требования к Товару:
	1.
	Рулонные шторы
Общие характеристика
Вид изделия шторы рулонные
Вид механизма ручного управления Цепочка
Вид материала карниза Металл
Кассетного типа да
Светозащитная категория ткани Непрозрачная
Сырьевой состав ткани Смесовый
Тип крепления Потолочное
Тип управления Ручное
Дополнительные требования к изделию: 
Антибактериальная пропитка
Водоотталкивающая пропитка
Грязеотталкивающая пропитка
Плотность ткани не менее 490 г/м2, толщина не менее 0,5 мм
Затемнение 50 %
ТРТС 017/2011
КТРУ 13.92.22.120-00000018
	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Ед. изм
	Ширина, см
	Высота, см
	Материал, цвет
	Высота управления, см

	1
	Рулонные шторы INTEGRA BOX+
	14
	шт
	99,7
	50
	Затемнение 50 %
	

	2
	Рулонные шторы INTEGRA BOX+
	2
	шт
	64,7
	110
	Затемнение 50 %
	

	
	Рулонные шторы INTEGRA BOX+
	1
	шт
	75,7
	115
	Затемнение 50 %
	

	
	Рулонные шторы INTEGRA BOX+
	2
	шт
	87,7
	50
	Затемнение 50 %
	

	
	Рулонные шторы INTEGRA BOX+
	20
	шт
	94,7
	50
	Затемнение 50 %
	

	
	Рулонные шторы INTEGRA BOX+
	20
	шт
	99,7
	50
	Затемнение 50 %
	




	2
	Рулонные шторы
Общие характеристика
Вид изделия шторы рулонные
Вид механизма ручного управления Цепочка
Вид материала карниза Металл
Кассетного типа Нет 
Светозащитная категория ткани Непрозрачная
Сырьевой состав ткани Смесовый
Тип крепления Потолочное
Тип управления Ручное
Дополнительные требования к изделию: 
Антибактериальная пропитка
Водоотталкивающая пропитка
Грязеотталкивающая пропитка
Фотопечать
Плотность ткани не менее 490 г/м2, толщина не менее 0,5 мм
Затемнение 50 %
ТРТС 017/2011
КТРУ 13.92.22.120-00000018
	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Ед. изм
	Ширина, см
	Высота, см
	Материал, цвет
	Высота управления, см

	1
	Рулонные шторы фотопечать 
	34
	шт
	110
	166
	Затемнение 50 %
	

	2
	Рулонные шторы фотопечать 
	1
	шт
	194,7
	130
	Затемнение 50 %
	

	3
	Рулонные шторы фотопечать 
	20
	шт
	105
	161
	Затемнение 50 %
	




	3.
	Рулонные шторы
Общие характеристика
Вид изделия штора римская
Вид механизма ручного управления Цепочка
Вид материала карниза Металл
Кассетного типа Нет 
Светозащитная категория ткани Непрозрачная
Сырьевой состав ткани Смесовый
Тип крепления Потолочное
Тип управления Ручное
Тип штор риских бескаркасные
Дополнительные требования к изделию: 
Антибактериальная пропитка
Водоотталкивающая пропитка
Грязеотталкивающая пропитка 
Плотность ткани не менее 490 г/м2, толщина не менее 0,5 мм
Затемнение 50 %
ТРТС 017/2011
КТРУ 13.92.22.120-00000021

	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Ед. изм
	Ширина, см
	Высота, см
	Материал, цвет
	Высота управления, см

	1
	Римская штора 
	1
	шт
	170
	230
	Затемнение 50 %
	






