Приложение № 1
                                                                                                                                                                                             к Электронной версии контракта                                                                               
                                                                                                                                                         
 №  ____________________ от     __     __________    2026 г.

ИКЗ: 261671500149067150100100710000000000

Место поставки: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71.
Предмет контракта: Поставка расходных материалов для хозяйственных нужд
             Срок действия контракта: с даты заключения контракта до 31.12.2026 г. 
             Срок поставки:  Период поставки с момента подписания контракта по 20.12.2026 г. Товар поставляется по заявке Заказчика, автотранспортом Поставщика или за его счет. Количество товара, ассортимент и конкретная дата доставки указывается в заявке. Заявка подается не позднее 5 календарных дней до даты поставки, указанной в заявке. Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское). Досрочная поставка товара возможна только с согласия Заказчика.
Условия поставки: цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед.
изм-я
	Кол-во

	1
	Рукав напорно-всасывающий
	ОКПД2: 22.19.30.135 - Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные

Соответствие товара СанПиН
Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	Тип
	напорно-всасывающий неармированный резиновый с текстильным каркасом и металлической спиралью имеющий на концах мягкие манжеты
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Класс 
	В
	

	Внутренний диаметр
	100 мм
	

	Номинальная длина рукава
	4 м
	

	Соответствие ГОСТ
	ГОСТ 5398-76
	

	Толщина внутреннего резинового слоя
	≥ 2 мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 

	Толщина резинового слоя промежуточного
	≥ 1,5 мм
	

	Радиус изгиба
	≥ 300 мм
	

	Рабочее давление(Р) МПа
	≥ 0.3

	


Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку в соответствии с требованиями и должна содержать всю необходимую информацию.
	шт.
	10

	2
	Ремень клиновой
Z-670

	
ОКПД2: 22.19.40.122 - Ремни приводные прорезиненные клиновые
Соответствие товара ГОСТу
ГОСТ 1284.1-89. Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Основные размеры и методы контроля 
Соответствие товара СанПиН
Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	Тип
	клиновой
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Материал ремня
	каучук(резина)
	

	Номинальная длина ремня
	670 мм
	

	Профиль
	Z(O)
	

	Высота, мм
	6
	

	Ширина, мм
	10
	

	Диапазон рабочих температур
	-30…+60 °C
	


Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку в соответствии с требованиями и должна содержать всю необходимую информацию.
	шт.
	3



Особенности исполнения контракта.
ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России является режимным учреждением.
Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).
Для оформления пропуска на проезд к складу Заказчика водитель Поставщика и лица, осуществляющие погрузку-выгрузку Товара должны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации). Так же водитель Поставщика должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на получение и перевоз материальных ценностей. Контроль за пропускным режимом прохождения транспорта и передвижением его по территории Заказчика осуществляется сотрудниками ФСИН России. Заказчик не несет ответственности за время, потраченное Поставщиком на прохождении пропускного режима.
