Приложение № 1 
к Контракту№___________ от « _______ » ______________ 2026 г

Техническое задание
	На закупку климатического оборудования


 (наименование предмета контракта)
1. Общие сведения.
1.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику и осуществляет монтаж, по адресу:664033, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 126А (далее - место доставки), в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта. 
1.2. Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.
2. Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.
2.1. Основные требования к поставляемой продукции:
· [bookmark: _GoBack]поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не быть восстановленным, заводской сборки, серийным, не с истекшим сроком хранения, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Остаточный срок годности товара на момент поставки не должен быть менее 2/3 всего срока годности производителя;
· Если срок гарантии производителя превышает срок гарантии поставщика, то используется срок гарантии производителя;
· Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара условия хранения, которого был нарушены.
· Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;
· Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром техническую документацию на товар на русском языке;
· форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативным актам и технической документации подобного уровня и типа в Российской Федерации;
· Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;
· Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;
Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.

	1.
	
	Сплит-система кассетная Kentatsu KSZTA-R/KSUT-L KSZTA53HFAN1R/KSUTA53HFAN1L/KPU65-D
	в количестве
	1
	шт

	№п/п
	
	наименование товара (работ услуг)
	
	
	ед. изм.

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком
	

	1. 
	Вид кондиционера
	Сплит-система
	

	2.
	Инверторный тип кондиционера
	Нет
	

	3.
	Тип внутреннего блока
	Кассетный
	

	4.
	Наличие фильтров тонкой очистки воздуха
	Нет
	

	5.
	Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)
	Не ниже В
	

	6.
	Мощность в режиме нагрева
	≥ 5,5 (Киловатт)
	

	7.
	Потребляемая мощность в режиме нагрева
	≤ 1,63 (Киловатт)
	

	8.
	Наличие системы антиобледенения
	Да
	

	9.
	Наличие фильтров грубой очистки воздуха
	Да

	

	10.
	Наличие пульта дистанционного управления
	Да
	

	11.
	Режим работы кондиционера
	Охлаждение, Обогрев
	

	12.
	Мощность в режиме охлаждения
	≥ 5.2 (Киловатт)
	

	13.
	Потребляемая мощность в режиме охлаждения
	≤ 1,75 (Киловатт)
	

	14.
	Площадь обслуживания
	50 м2
	

	15.
	Макс. уровень шума внутреннего блока
	45 дБ
	

	16.
	Тип хладагента
	R410A
	

	2.
	
	Поставка и монтаж системы кондиционирования
	в количестве
	1
	шт

	1.
	Гарантийный срок
	3 года

	2.
	Монтаж
	Установка сплит-системы, с разбором потолка и прокладкой трассы до 9 метров


2.2.	Требования к маркировке:
-	товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;
-	маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.
2.3.	Требования к упаковке:
-	товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;
-	упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;
-	на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений
Ответственное лицо: Власов Александр Александрович, 8(3952) 56-45-23, a.vlasov@iszf.irk.ru

