

	Ведомость объемов работ 

	Выполнение работ ремонту системы ГВС и ХВС

	

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм
	м
	1

	2
	'Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	1

	3
	Отвод 90 гр. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	шт
	1

	4
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа 
	шт
	2

	5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм
	м
	3

	6
	Разборка трубопроводов их водогазопроводных труб диаметром свыше 32 до 40 мм 
	м
	15,5

	7
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм
	м
	15,5

	8
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладки пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 40 мм
	шт
	13

	9
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, размеры 40*6,7 мм 
	м
	14,5235

	10
	Муфта пропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40*32 мм
	шт
	1

	11
	Муфта пропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 40 мм
	шт
	4
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