ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению измерения отклонения ствола дымовых металлических труб от вертикальной оси, экспертизе промышленной безопасности здания котельной, техническому диагностированию бака добавочной воды ФГБУ «РГБ» по адресу: МО, г. Можайск, ул. 20 Января, д. 20, корп. 2
	№ п/п
	Перечень данных и требований
	Содержание данных и требований

	1. 
	Заказчик
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (далее – ФГБУ «РГБ» или Заказчик).

	2. 
	Наименование оказываемых услуг
	Оказание услуг по проведению измерения отклонения ствола дымовых металлических труб от вертикальной оси, экспертизе промышленной безопасности здания котельной, техническому диагностированию бака добавочной воды.

	3. 
	Вид финансирования и порядок оплаты.
	Субсидия на выполнение государственного задания.
[bookmark: _GoBack]Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней на основании выставленных Исполнителем счета и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

	4. 
	Цель оказания услуг
	Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности.
Техническое диагностирование проводится с целью оценки технического состояния объекта диагностирования для определения возможности, сроков, параметров и условий его дальнейшей эксплуатации.
Измерение отклонения ствола дымовых металлических труб проводится с целью выполнения требований заключений экспертиз промышленной безопасности металлических дымовых труб. 
Обеспечение защиты людей и окружающей среды от случаев возникновения аварий и их последствий. 

	5. 
	Место оказания услуг 
	Московская обл., г. Можайск, ул. 20 Января, д. 20, корп. 2

	6. 
	Краткая характеристика объекта экспертизы, технического диагностирования и измерения
	Здание котельной 1988г. постройки представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание с двумя жаротрубными водогрейными котлами типа TF 11.
Класс опасности III, Рег. № А01-03185-0004.
Дымовая труба металлическая №1 Д 665мм, H = 25 м 1988 г. – 1 шт.
Назначение: отвод продуктов сгорания от водогрейного котла № 1.
Дымовая труба металлическая №2 Д 665мм, H = 25 м 1988 г. – 1 шт.
 Назначение: отвод продуктов сгорания от водогрейного котла № 2. 
Бак добавочной воды 1988г. вместимость 7 куб. м.

	7. 
	Срок оказания услуг
	1. Для Экспертизы промышленной безопасности 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения Контракта.
2. Для измерения отклонения ствола дымовых металлических труб от вертикальной оси;
-первое измерение (весной) 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Контракта.
-второе измерение (осенью) до 31 октября 2026 года.
3. Для технического диагностирования бака добавочной воды 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Контракта.

	8. 
	Предмет Технического задания
	Техническим заданием устанавливаются цели, объем и требования к оказанию услуг по проведению измерения отклонения ствола дымовых металлических труб от вертикальной оси, экспертизе промышленной безопасности здания котельной, техническому диагностированию бака добавочной воды на объекте ФГБУ «РГБ» по адресу: г. Можайск, ул. 20 Января, д. 20, стр. 2.
Под экспертизой промышленной безопасности, техническим диагностированием и измерением отклонения ствола дымовых металлических труб от вертикальной оси в рамках настоящего Технического задания следует понимать комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на достижение целей, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания.
Перечень технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию и измерению отклонения ствола дымовых металлических труб от вертикальной оси, указан в Приложении №1 к Техническому заданию.

	9. 
	Состав оказываемых услуг
	Перечень и порядок оказания услуг определяется требованиями Приказа Ростехнадзора от 20.10.2020 N 420
(ред. от 29.01.2025) "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".
1. В ходе проведения экспертизы промышленной безопасности выполняются следующие работы:
Анализируется имеющаяся документация:
а) проектная и исполнительная документация на строительство, реконструкцию сооружения, разрешение на ввод в эксплуатацию;
б) документы, удостоверяющие качество строительных конструкций и материалов;
в) акты расследования аварий;
г) заключения ранее проводимых экспертиз сооружения;
д) эксплуатационная документация, документации о текущих и капитальных ремонтах, реконструкциях. 
2. Проведение технического диагностирования бака добавочной воды: согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 14 мая 2025 г. №511
 а) разработка и согласование с заказчиком программы проведения технического диагностирования объектов;
б) выполнение работ по зачистке металла под техническое диагностирование; 
в) визуальный и измерительный контроль; 
г) ультразвуковой контроль и ультразвуковая толщинометрия; д) определение химического состава, механических свойств и структуры металла методами неразрушающего контроля; 
е) расчет и оценка остаточного ресурса элементов бака добавочной воды;
ж) гидравлическое испытание бака добавочной воды;
з) расчет на прочность элементов бака добавочной воды;
и) анализ результатов, составление отчета о возможности, сроках и условиях дальнейшей безопасной эксплуатации бака добавочной воды.
3. Мероприятия по проведению измерения отклонения ствола металлических дымовых труб №1 и №2, проводятся согласно Федерального закона от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и включают в себя:
- измерение отклонения ствола металлических дымовых труб №1 и №2 от вертикальной оси 2 (два раза в год весной и осенью), составление отчетов.

	10. 
	Требования к 
результатам проведения экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования и измерения отклонения ствола металлических дымовых труб от вертикальной оси 
	[bookmark: _Hlk135312560]1. Результатом проведения экспертизы является заключение экспертиз промышленной безопасности в количестве 1 шт. и оформленное в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» Приказ №420 от 20.10.2020 г. и зарегистрированное в Ростехнадзоре.
2. Результатом проведения измерения отклонения ствола металлических дымовых труб №1 и №2 от вертикальной оси является отчеты по результатам измерения отклонения ствола металлических дымовых труб № 1 и № 2 от вертикальной оси в количестве 4 шт.
3. Результатом проведения технического диагностирования  бака добавочной воды является отчет о проведенных результатах технического диагностирования бака добавочной воды в количестве 1 шт.

	11. 
	Порядок приемки-сдачи результатов оказанных услуг заказчику 
	По результатам оказанных услуг Заказчику предоставляются: 
1. Заключения экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированные в Ростехнадзоре, на бумажном носителе (в 2-х экземплярах) и на электронном носителе в формате pdf.
2. Отчеты по результатам измерения отклонения ствола металлических дымовых труб №1, №2 от вертикальной оси (в 2-х экземплярах) и на электронном носителе в формате pdf.
3. Отчет по результатам технического диагностирования бака добавочной воды (в 2-х экземплярах) и на электронном носителе в формате pdf.

	12. 
	Перечень нормативно-технических документов, на основании которых должны оказываться услуги 
	·  Федеральный закон от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
·  Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 24 мая 2025 г. № 511; 
·  Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»; 
Прочие положения нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности, устанавливающие требования по проведению экспертизы и к объекту экспертизы.

	13. 
	Порядок оказания услуг
	Исполнитель приступает к оказанию Услуг в полном объеме с даты заключения Контракта. 
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта Исполнитель обязан:
Предоставить Письмо о согласовании списков привлекаемого персонала по форме Приложения № 2 к Техническому заданию, с указанием фамилии, имени и отчества, паспортных данных, места регистрации, информации о наличии действующих сертификатов или удостоверений о прохождении необходимого обучения или о праве на работу с оборудованием в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 января 2023 г. № 13 Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, сведения о номерных знаках автомашин, задействованных в оказании услуг, со всеми указанными в письме приложениями. 
Пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделах/управлениях Российской государственной библиотеки.
Исполнитель оказывает Услуги, не нарушая режима работы Заказчика. 
Исполнитель выезжает на Объект в рабочие дни с 9-00 ч. до 17-00 ч. (время московское), по предварительному согласованию конкретных дней с Заказчиком.
Исполнитель обязан приказом руководителя назначить лицо, ответственное за организацию оказания Услуг, а в его отсутствие – лицо, его замещающее.
Исполнитель самостоятельно обеспечивает укомплектованность необходимым штатом работников, исходя из условий оказания Услуг.
Исполнитель берет на себя все сопутствующие расходы, в том числе транспортные, связанные с оказанием данных услуг.
  Оказание услуг в выходные и праздничные дни не допускается. Заказчик вправе контролировать оказание услуг Исполнителем в части их соответствия условиям контракта, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
Услуги оказываются Исполнителем за счет собственных средств с использованием собственного оборудования, инструментов, спецодежды, материалов необходимых для оказания услуг.
Предоставить копию лицензии на проведение данного вида работ.

	14. 
	Требования к качеству оказываемых услуг, в том числе технологии и методам производства оказания услуг, организационно-технологическая схема оказания услуг
	Оказание услуг, технология и методы их производства на объекте должны осуществляться Исполнителем в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами: 
· Федеральным законом от 21.07.1997г. №116 – ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ);
- «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».
Исполнитель должен обеспечить выполнение Технического задания.

	15. 
	Требования к безопасности оказываемых услуг
	К оказанию Услуг на территории Заказчика допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на территории Заказчика. 
Услуги должны оказываться квалифицированным и аттестованным в установленном порядке персоналом, имеющего опыт проведения экспертиз промышленной безопасности, технического диагностирования и измерения отклонения ствола.
Услуги оказываются Исполнителем с надлежащим качеством, в полном объеме в соответствии с Техническим заданием.
Представители Исполнителя, непосредственно оказывающие услуги, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты за счет Исполнителя.
Исполнитель обязан соблюдать требования к безопасности выполняемых работ и результатов работ в соответствии со следующими документами:
- Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.
Исполнитель обязан соблюдать требования в области охраны труда, установленные законодательством Российской Федерации. 
Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.

Исполнитель обязан соблюдать требования в области охраны труда, установленные законодательством Российской Федерации.

Исполнитель обязан обеспечить соблюдение всех норм трудового законодательства. Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг, используемого оборудования, в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид оборудования, материалов, услуг, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида услуг, оборудования и материалов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	16. 
	Требования к организации Исполнителя.
	Обязательное наличие действующей лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право выполнения экспертизы промышленной безопасности на опасном производственном объекте.
Наличие в штате как минимум 3-х экспертов в области промышленной безопасности, которые соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", для которых работа в этой организации является основной. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1477 «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности».
Наличие опыта проведения экспертизы промышленной безопасности в порядке, установленном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».
Наличие документов, паспортов на измерительные приборы, которые будут использоваться при оказании услуг.

	17. 


	Требования к эксперту Исполнителя.
	Эксперт в области промышленной безопасности - физическое лицо, которое соответствует квалификационным требованиям профессионального стандарта либо аттестовано в установленном Правительством Российской Федерации порядке, обладает специальными знаниями в области промышленной безопасности и соответствует требованиям, установленным федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. Стаж работы не менее 5 лет в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».

	18. 
	Гарантийные обязательства
	Исполнитель гарантирует, что качество оказанных услуг, соответствует требованиям, установленным настоящим ТЗ, действующим стандартам, нормам и правилам.
Если при оказании услуг причинен ущерб имуществу Заказчика по вине Исполнителя, такой ущерб подлежит возмещению Исполнителем в полном объеме при условии предоставления документов, подтверждающих факт причинения ущерба, размер и вину Исполнителя. При обнаружении факта причинения ущерба составляется акт, фиксирующий факт причинения ущерба с перечнем причиненных повреждений. Заказчик направляет в этом случае претензию с приложением подтверждающих документов.
Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг, их соответствие действующим нормам, правилам и техническим условиям, а также своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг и в период гарантийного срока качества услуг.
В случае если Заказчиком будут обнаружены или выявлены Заказчиком, Ростехнадзором определенные неточности в документации, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать их для обеспечения их надлежащего качества.
В течение гарантийного срока Исполнитель обязан принимать от Заказчика заявки на устранение неточностей в оформлении отчетных документов. Устранение недостатков в оказанных услугах, допущенных по вине Исполнителя, производится в согласованные Заказчиком сроки.

	18.
	Результат оказанных услуг
	По окончании оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику следующую документацию:
1. Заключение экспертизы промышленной безопасности здания котельной зарегистрированное в Ростехнадзоре;
2.  Отчет по результатам измерения отклонение ствола дымовой металлической трубы № 1 (весеннее измерение);
3.   Отчет по результатам измерения отклонение ствола дымовой металлической трубы № 2 (весеннее измерение);
4.  Отчет по результатам измерения отклонение ствола дымовой металлической трубы № 1 (осеннее измерение);
5.  Отчет по результатам измерения отклонение ствола дымовой металлической трубы № 1 (осеннее измерение);
7.  Отчет по результатам технического диагностирования бака добавочной воды.
Разработанная (оформленная) документация должна представляться Заказчику в виде отдельных прошитых, пронумерованных, брошюрованных пружинами томов в 2-х экз. Разработанная (оформленная) документация должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, указанным в пункте 11 технического задания и иным нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.
В случае изменения требований действующих нормативных документов, произошедшие в период оказания услуг по Контракту, до момента окончательной передачи документации Заказчику, все необходимые корректировки в документации, выполняются Исполнителем в рамках действующего контракта, без увеличения цены Контракта и срока оказания услуг.


	19.
	Приемка оказанных услуг 
	Прием результата оказываемых услуг осуществляется путем подписания Акта приемки-сдачи оказанных услуг.
Услуги считаются принятыми с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки предоставленных услуг. 

	20.
	Приложения
	Приложение 1.	Таблица № 1. Перечень технических устройств и их характеристика.
Приложение 2.	Форма письма о согласовании списков привлекаемого персонала.
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	От Исполнителя:

	
________________ /_______________
М.П.
	
_________________/__________________
М.П.
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Перечень технических устройств и их характеристика


	№
п/п
	Наименование площадки, участка, цеха, здания, сооружения, входящих в состав ОПО
	Наименование опасного вещества, тип; марка, модель (при наличии), регистрационный или учетный №
(для подъемных сооружений и оборудования, работающего под давлением, подлежащего учету в регистрирующем органе (при наличии)), заводской № и (или) инвентарный № 
(при наличии) технического устройства
	Проектные (эксплуатационные) характеристики технических устройств 

	1
	2
	4
	5

	1
	Здание котельной
	Водогрейный котел
TF-11x6,0 МВт
1 МПа 
Зав. № 2042
Природный газ
	Взрывопожароопасный
Удельное тепловое напряжение: 160 мВт/м2;
Год изготовления: 1987.
Год ввода в эксплуатацию: 1988.

	
	
	Водогрейный котел
TF-11x6,0 МВт
1 МПа 
Зав. № 2043
Природный газ
	Удельное тепловое напряжение: 160 мВт/м2;
Год изготовления: 1987.
Год ввода в эксплуатацию: 1988.


	2
	Дымовая труба
	Металлическая
дымовая труба

	H=25,0 м;
Ду 665 мм
Год ввода в эксплуатацию: 1988.

	3
	Дымовая труба
	Металлическая
дымовая труба

	H=25,0 м;
Ду 665 мм
Год ввода в эксплуатацию: 1988.

	4
	Бак добавочной воды

	
	Год ввода в эксплуатацию –
1988 г.
Диаметр 1800мм.,
Высота 2750мм.
Вместимость 7куб. м.
Дата изготовления -  1988 г. 





Приложение 2
На бланке поставщика с обязательным указанием реквизитов	          к Техническому заданию

Форма письма о согласовании списков привлекаемого персонала.

Заместителю генерального директора
по эксплуатации, строительству
и безопасности
Т.И. Щеголькову

В целях организации и выполнения работ по договору/ контракту №___________ от «___» ______ 20___г. «_____________________________________________________»
(предмет договора/контракта)
прошу Вас допустить на территорию ФГБУ «РГБ» по адресу _________________________________ на период с ______________по ____________ 20__ г. следующих работников _______________________________:
(название организации)

	№ п/п
	ФИО полностью
	Должность
	Паспорт
	Отметки о прохождении вводного инструктажа в РГБ

	
	
	
	
	по пожарной безопасности
	по охране труда

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Приложение:
- приказ(ы) о назначении ответственных лиц за соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда на объекте ФГБУ «РГБ»;
- копии удостоверений по проверке знаний ПТМ и охраны труда ответственных лиц;

Руководитель организации_______________________ / _________________/ 
Печать






