ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Характеристики

	1


	Светильник светодиодный внутреннего освещения
	10 шт.
	КТРУ: 27.40.25.123-00000007 
Вид светильника –настенно - потолочный 
Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты – не менее 4 

Высота светильника ≥ 250 мм 
Диаметр светильника ≥ 370 и < 600 мм 
Индекс цветопередачи ≥ 80 и < 90 
Коррелированная цветовая температура, max ≤ 5000 Кельвин 
Коррелированная цветовая температура, min ≥ 3000 Кельвин 
Крепления в комплекте – да 
Материал корпуса светильника – пластик Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер
 Мощность > 40 и ≤ 50 Ватт 
Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты – не менее 4 

Световой поток > 3000 и ≤ 4000 Люмен 
 Форма – круглая


