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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку и поставку товара
для нужд ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области

1. Наименование, описание и количество объекта закупки:
	[bookmark: _Hlk113631634]№ п/п
	Наименование и характеристики товара

	Единица измерения
	
Кол-во


	1
	Саморезы по металлу 

Диаметр: 4,2 мм.
Длина: 13 мм.
Головка: полусферичская с интегрированной пресс-шайбой, которая увеличивает площадь прижама.
Шлиц: крестообразный
Наконечник: со сверлом
	шт.
	500

	2
	Стяжки нейлоновые 300мм

Длина: 300 мм.
Ширина: обычно от 3,6 до 4,8 мм
упаковка- 100 шт.
	упак.
	4

	3
	Дюбель гвоздь 

Диаметр дюбеля: 6 мм.
Длина дюбеля: 40 мм.
Материал: нейлон или полипропилен (дюбель) + оцинкованная сталь (шуруп-гвоздь).
упаковка- 100 шт.
	упак.
	5

	4
	Дюбель хомут  

Диаметр сверления: 6 мм (требуется просверлить отверстие в стене буром на 6 мм).
Назначение: Для плоских кабелей
упаковка- 100 шт.
	упак.
	10

	5
	Электроды 3мм

Вид покрытия	- С рутиловым покрытием
упаковка – 5,3 кг
	упак
	2

	6
	Круг отрезной по металлу

Наружный диаметр: 125 мм.
Посадочный диаметр (отверстия): 22,2 мм (стандарт для большинства малых УШМ).
Толщина: от 0,8 до 2,5 мм
	шт.
	25

	7
	Набор маленьких отверток

Количество предметов: 24 высокоточные насадки (биты) и 1 удобная ручка-держатель, помещенные в пенал.
Материал бит: Прочная легированная сталь S2 с твердостью до 60 HRC.
Материал кейса и ручки: Анодированный алюминиевый сплав (легкий, защищен от коррозии).
Фиксация: Магнитное крепление бит внутри кейса и в самой ручке.
	шт.
	1

	8
	Талреп

Диаметр резьбы: М12 (12 мм).
Длина корпуса (муфты): около 139 мм.
Длина в сложенном/разобранном виде: от 210 до 310 мм (для стандартных общестроительных моделей).
Материал: углеродистая сталь.
Покрытие: оцинкованное (защита от коррозии).
Крюк-кольцо (петля): для быстрого монтажа и демонтажа (крюк цепляется за петлю, кольцо фиксируется наглухо).
	шт.
	10

	9
	Рым гайка м12

Диаметр резьбы (d): М12.
Максимальная грузоподъемность: до 340 кг (при вертикальном натяжении).
Внешний диаметр кольца: 54 мм.
Внутренний диаметр проушины: 30 мм.
Общая высота: 53 мм.
Материал: углеродистая сталь (часто с защитным оцинкованным покрытием) или нержавеющая сталь А2
	шт.
	30

	10
	Зажимы для троса

Диаметр троса:  3 мм (размер зажима должен соответствовать диаметру каната).
Материал: Углеродистая оцинкованная сталь
	шт.
	100

	11
	Зажимы для троса 5мм

Диаметр троса: 5 мм.
Конструкция: U-образная изогнутая шпилька (борт), прижимной желобковый блок (колодка) и две гайки с метрической резьбой.
Материал: Углеродистая сталь или нержавеющая сталь
	шт.
	100

	12
	Оцинкованная проволока

Диаметр: 0,8 мм.
Материал: низкоуглеродистая сталь

	кг
	10

	13
	Газовая горелка с пьезоподжигом
	шт.
	1

	14
	Газовый баллончик

Цанговые (высокие и узкие): Подключаются с помощью защелкивания (надевания и поворота). Содержат обычно 220 г газа. Отличаются низкой ценой и продаются почти во всех хозяйственных и строительных магазинах. 
Резьбовые (стандарт epi-gas): Накручиваются на горелку по резьбе. Имеют клапан, позволяющий многократно отсоединять и подсоединять горелку
	шт.
	1

	15
	Трубка полиуретановая 

Внешний диаметр: 8 мм
Внутренний диаметр: 6 мм
Толщина стенки: 1 мм
Материал: полиуретан (PU)
Рабочая среда: сжатый воздух, вакуум, инертные газы, масла
	м
	100

	16
	Разъем быстроразъемный 

Тип: цилиндрический быстроразъемный (байонетное соединение).
Количество контактов: 6.
Рабочее напряжение: до 250–400 В.
Номинальный ток: 10 А.
Степень защиты: IP67 (влагозащищенный).
Материал корпуса: алюминиевый сплав
	шт.
	3
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2. Место доставки товара: ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области, г. Скопин, мкр. Октябрьский, склад, с 7:45 до 16:45 кроме выходных и праздничных дней.
3. Сроки поставки товара: 
Поставщик передает товар одной партией Государственному заказчику в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта. Доставка товара осуществляется собственным транспортом Поставщика. Цена контракта включает в себя все издержки Поставщика.
4. Источник финансирования: 
            бюджетное финансирование - 320 0305 4240690049 244
5. Идентификационный код закупки: 
26 1 6233004143 623301001 0002 000 0000 244
6. Оплата по контракту производится Заказчиком в рублях Российской Федерации, в форме безналичного расчета платежными поручениями путем перечисления денежных средств, на расчетный счет Поставщика, по факту поставленной продукции, в срок не более чем в течение семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.


