ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п./п.
	Наименование товара
	Нормативный документ
( ГОСТ, Технические условия, др.)

	
	Застежка текстильная 
	КТРУ: 32.99.23.110-00000002
Ворсовая поверхность ленты: Неворсованная
Материал застежки: Полиэфир
Назначение застёжки: Для одежды, обуви, товаров народного потребления
Наличие клеевого слоя: нет
Окраска: Окрашенная в один цвет
Показатели прочности застёжки: Усилие отрыва
Специфические условия эксплуатации: Агрессивная среда
Тип застежки: Крючковая, петельная
Толщина: ≥ 2  и  < 3 миллиметр
Ширина: ≥ 20  и  < 30 миллиметр
*Цвет черный.

	
	Застежка текстильная 
	КТРУ: 32.99.23.110-00000002
Ворсовая поверхность ленты: Неворсованная
Материал застежки: Полиэфир
Назначение застёжки: Для одежды, обуви, товаров народного потребления
Наличие клеевого слоя: нет
Окраска: Окрашенная в один цвет
Показатели прочности застёжки: Усилие отрыва
Специфические условия эксплуатации: Агрессивная среда
Тип застежки: Крючковая, петельная
Толщина: ≥ 2  и  < 3 миллиметр
Ширина: ≥ 30  и  < 40 миллиметр
*Цвет черный.

	
	Застежка текстильная 
	КТРУ: 32.99.23.110-00000002
Ворсовая поверхность ленты: Неворсованная
Материал застежки: Полиэфир
Назначение застёжки: Для одежды, обуви, товаров народного потребления
Наличие клеевого слоя: нет
Окраска: Окрашенная в один цвет
Показатели прочности застёжки: Усилие отрыва
Специфические условия эксплуатации: Агрессивная среда
Тип застежки: Крючковая, петельная
Толщина: ≥ 2  и  < 3 миллиметр
Ширина: ≥ 100 миллиметр
*Цвет черный.



