ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
  оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) зданий котельных 
1.Общие требования к оказанию услуг:
Срок выполнения Исполнителем полного объема работ после подписания контракта до 25.12.2026 по заявке заказчика, в течении 30 рабочих дней после получения заявки. По завершению услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику Заключения ЭПБ зданий котельных, зарегистрированные в территориальном органе Ростехнадзора. В Заключениях ЭПБ указывается возможность и условия дальнейшей эксплуатации зданий, а также срок следующей экспертизы промышленной безопасности.
 2.Основание для проведения экспертизы:
· Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 116-ФЗ от 21.07.1997 г. (с изменениями и дополнениями ред. от 08.08.2024 г.).
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности” Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением“ (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 536).
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (Приказ Ростехнадзора № 420 от
20.10.2020 г.).
· Федеральный закон” Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”, № 384-ФЗ от 30.12.2009г. (с изм. от 25.12.2023г.).
· ГОСТ 31937-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
· «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 №115.
3.Объекты экспертизы:
	№ п/п
	Наименование опасного объекта
	Адрес места нахождения  объекта
	Кадастровый номер объекта
	Ед. изм.
	Кол-во
	 ОКПД2

	1
	Котельная
	142402,  обл. Московская, р-н Ногинский, г. Ногинск, ул. Чапаева,  ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России»
	50:16:0000000:16431
	усл.ед
	1
	71.20.19.190


4.Цель и задачи.
4.1.Основной целью экспертизы промышленной безопасности является оценка соответствия каждого здания котельной требованиям промышленной безопасности, результатом которой является Заключение ЭПБ, продление срока службы.
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4.2. Задачи экспертизы:
· проверка наличия необходимой технической и исполнительной документации;
· оценка соответствия каждого здания предъявляемым к ним требований промышленной безопасности;
· определение технического состояния каждого здания котельной;[image: image2.jpg]



· выявление дефектов, повреждений и деформаций;
· анализ и оценка состояния каждого здания котельной и определение возможности их дальнейшей безаварийной эксплуатации;[image: image3.jpg]



· определение возможности продления сроков безопасной эксплуатации каждого здания [image: image4.jpg]


котельной;[image: image5.jpg]



· выдача рекомендаций для дальнейшей безопасной и безаварийной эксплуатации каждого здания;
· разработка рекомендаций по ремонту и сроков его проведения каждого здания котельной.
5.Состав услуг.
5.1. Подготовительные услуги:
· составление, согласование с Заказчиком и утверждение программы обследования и графика проведения технического диагностирования каждого здания котельной;
· ознакомление с технической документацией (проектной, эксплуатационной, ремонтной) и ее анализ;
· Заказчик оформляет наряд — допуск на выполнение работ по обследованию строительных конструкций.
5.2. Экспертиза промышленной безопасности зданий котельных:[image: image6.jpg]



· предварительная оценка состояния фундамента, стен, плит покрытия и кровли каждого здания котельной;[image: image7.jpg]



· сплошное визуальное обследование фундамента, стен, плит покрытия и кровли каждого здания котельной и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам, с необходимыми замерами и их фиксацией;
· работы по обмеру необходимых геометрических параметров каждого здания котельной, конструкций, их элементов и узлов;
· инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;[image: image8.jpg]



· определение фактических прочностных характеристик материалов фундамента, колонн, связей по колоннам, стен, балок покрытия, плит покрытия и кровли;[image: image9.jpg]



· измерение параметров эксплуатационной среды;
· анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях каждого здания [image: image10.jpg]


котельной, определение остаточного ресурса;[image: image11.jpg]



· разработка рекомендаций по устранению выявленных при обследовании дефектов, повреждений, а также рекомендаций по обеспечению дальнейшей безопасной [image: image12.jpg]
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эксплуатации каждого здания котельной;
· составление заключений экспертизы промышленной безопасности с выводами по результатам экспертизы;
· проведение поверочного расчета с учетом фактических нагрузок и действительного состояния конструкций (при необходимости).
5.3. Результатом экспертного обследования являются:
Заключение экспертизы промышленной безопасности каждого здания котельной.
В заключении указываются:
· планы, схемы дефектов и повреждений с фотографиями наиболее характерных из них; - результаты приборного обследования с выводами;
· оценка состояния конструкций с мотивированными рекомендациями по усилению конструкций, устранению дефектов и повреждений, а также причин их появления;
· возможность и условия дальнейшей эксплуатации, а также срок следующей экспертизы промышленной безопасности.
5.4. Оформление технической документации.
Исполнитель согласовывает с Заказчиком программу обследования и оценки технического состояния строительных конструкций каждого здания котельной и график проведения работ, которые впоследствии утверждаются главным инженером Заказчика. Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть зарегистрировано в территориальном органе Ростехнадзора с выдачей Уведомления о внесении заключений экспертизы в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности„ предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 1-м экземпляре и в электронном виде.
6. Требования к экспертной организации.
- Экспертная организация (далее - ЭО) должна удовлетворять требованиям, установленным Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон №22З-ФЗ с изменениями на
05.04.2021г.),
· при выполнении работ по проведению экспертизы зданий котельных ЭО должна руководствоваться Статьей 13 «Экспертиза промышленной безопасности» Федерального [image: image14.jpg]


закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с изменениями на 08.08.2024г.;
· наличие у ЭО лицензии, переоформленной на основании Постановления
Правительства Российской Федерации «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности», выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором), на право проведения экспертизы промышленной безопасности № 1477 от 16.09.2020г.  с изм. 06.09.2022. Предоставить Заказчику копию лицензии;
· наличие Свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля согласно
«Правил аттестации основных требований к лаборатории неразрушающего контроля»
СДАМ-01-2020. Предоставить Заказчику копию свидетельства;
· наличие аттестованных приборов: набора для визуально — измерительного контроля «ВИК», лазерного дальномера, люксметра, прибора неразрушающего метода обследования, фотокамеры. Предоставить Заказчику копии Свидетельств (протоколов) метрологической поверки каждого прибора;
· Заключение экспертизы должно быть оформлено в соответствии с «Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности» утвержденными приказом Ростехнадзора №420 от 20.10.2020г с изм. от 20.02.2024г.
Заключение экспертизы подписывается руководителем ЭО и заверяется печатью ЭО; - все сотрудники Исполнителя должны быть аттестованы в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты № 883н от 11.12.2020 г.
7.Требования безопасности при оказании услуг: 
Ответственность за безопасность при оказании услуг возлагается на Исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить при оказании услуг соблюдение норм и правил техники безопасности в соответствии [image: image15.jpg]


с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 883н от 11.12.2020г. «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте».
8.Порядок сдачи и приемки работ:
 В день окончания выполнения работ Исполнителем Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг на предмет их соответствия объемам, указанным в Техническом задании, и соответствия качества выполненных работ требованиям и нормам.
9.Условия оплаты:
Оплата осуществляется за фактически оказанные услуги в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами актов оказанных услуг, согласно выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено. Оплата осуществляется
Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре на оказание услуг.
10. Перечень документов на оплату: акт о приемке оказанных услуг, счёт, счёт-фактура.
