ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение комплекса работ по ремонту системы кондиционирования ВПО «Шолохов-Центр»

На выполнение работ : комплексное выполнение работ по ремонту  системы кондиционирования по адресу : г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая 125/69.
1.Состав и общие требования к выполнению работ:
. Выполнять работы по замене (демонтаж/монтаж) дренажного насоса для системы кондиционирования в кабинете заведующего ВПО «Шолохов Центр».
. Ремонт провести после подписания договора в течении одного дня по согласованию с заказчиком.
. Прибыть для выполнения комплексного ремонта климатического оборудования в течении суток с момента получения от заказчика заявки.
.При выполнении работ по ремонту, допускается использовать запасные части как Подрядчика, так и Заказчика.
. Перед выполнением работ по ремонту стоимость запасных частей согласовывается с Заказчиком.
. В стоимость ремонта должны быть включены расходные материалы (моющие и очищающие средства, салфетки и т.д.)
2.Требования к безопасности выполнения работ:
. Перед началом работ, Подрядчик оформляет Акт допуска для производства работ на объекте. Проводит инструктаж с рабочими выполняющими работы на объекте.
. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.
. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
. Работы должны выполняться с применением средств индивидуальной защиты. На спецодежде должен быть логотип организации.
. Работы производить в соответствии с приказом Минтруда и Соцзащиты N155н от 28.03.2014г. ПОТ РО 14000-005-98
. Работы в действующих электроустановках Подрядчика должен вести в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ).
. При выполнении работ на высоте Подрядчик должен руководствоваться Правилами по охране труда при работе на высоте от 17.05.2015г.
. Подрядчик отвечает за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика.
3. Требования к персоналу Подрядчика:
 . Персонал должен быть аттестован по электробезопасности на группу не ниже 3 до 1000В. Копии удостоверений предоставить заказчику перед подписанием договора.
. Персонал должен быть аттестован для работ на высоте, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (Приказ Минтруда и соцзащиты России от 155н от 28.03.2014г).
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                                                                                                                                                                        Приложение N1
                                                                                                                                                       К техническому заданию
                                                 Комплекс работ по ремонту



Произвести замену(монтаж/демонтаж) дренажного насоса для системы кондиционирования в количестве – 1шт;
Заменить капиллярную трубку диаметром 8мм в количестве 3м, от дренажного насоса до врезки в общую дренажную систему кондиционирования;
Произвести монтаж и демонтаж внутреннего блока сплит-системы с заменой соединительных гаек ф1/4 (1шт) и ф3/8 (1шт);

Требования к дренажному насосу:
- производительность не менее 30 л/ч
- максимальный подъем не менее 15м
- уровень шума (на расстоянии 1м) не более 20дБ
- мощность не более 6Вт
- емкость резервуара не менее 250мл
- степень пылевлагозаиты IP65





















                                                                                                                 
