Техническое задание

Объект закупки: Поставка товара (полотно машинное) для нужд ИСМАН

1. Технические характеристики:

	№
п/п
	Наименование товара, указание на товарный знак (при наличии)
Код ОКПД 2, 
	Технические характеристики
	Количество, шт

	1
	Полотно машинное
	Полотно машинное 500х40х2х4мм
Длина:500 мм
Ширина:40 мм
Толщина: 2 мм
Количество рабочих сторон: одностороннее
Шаг зубьев:4 TPI
[bookmark: _GoBack]Материал полотна: быстрорежущая сталь (Р6М5)
Марка
ГОСТ 6645-86
	4


Товар должен иметь документы, подтверждающие соответствие Товара, являющимся предметом закупки, требованиям законодательства Российской Федерации, действующие сертификаты и/или декларации о соответствии, а также паспорт и инструкция. При поставке товара Поставщик обязан предоставить документы, удостоверяющие качество товара (паспорт качества, сертификаты качества).
Качество, технические и функциональные характеристики товара должны соответствовать описанию объекта закупки, условия договора и действующему законодательству Российской Федерации.
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставляемы товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления и соответствовать характеристикам и параметрам, заявленным Заказчиком.
Требования к упаковке:
Товар должен быть промаркирован. Маркировка должна соответствовать обязательным стандартам производителя и требованиям законодательства.
Товар поставляется в не имеющей повреждений упаковке, согласно требованиям производителя, с сохранением защитных товарных знаков производителя. Упаковка должна гарантировать сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Требования к гарантии
Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента приемки товара Заказчиком.

Требования к поставке
Товар поставляется силами Заказчика в течение 5-ти рабочих дней с даты заключения договора.


