Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«На поставку защёлки магнитной межкомнатной под ключевой цилиндр, замка межкомнатного магнитного 
и  ручки дверной на квадратной накладке»
Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иные требования:

1. Объект закупки: 
Прочая закупка Товаров, работ, услуг: «Защёлка магнитная межкомнатная под ключевой цилиндр LM 5212CL N, хром, или эквивалент, замок межкомнатный магнитный WC LM 5212OL N, хром, или эквивалент, ручка дверная RAP 17-S SN/CP, белый никель/хром, на квадратной накладке, или эквивалент»
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОКПД2: 
25.72.12.111- Замки врезные из недрагоценных металлов.
25.72.14.120 - Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов.
Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. 
Дробление объема поставки на несколько партий не допустимо, за исключением случаев, когда это согласовано Сторонами.
Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с даты заключения по 30.10.2026 г.
2. Краткие характеристики поставляемых Товаров:
Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении).   Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товаров.
3. Количество и описание поставляемых Товаров:


Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование Товара
	ОКПД 2:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество 

	1
	Защёлка магнитная межкомнатная под ключевой цилиндр LM 5212CL N, хром, или эквивалент.
	25.72.12.111- Замки врезные из недрагоценных металлов.
[bookmark: _GoBack]
	Тип изделия
	Врезная магнитная защёлка для межкомнатных дверей
	Шт.
	7

	
	
	
	Тип механизма
	Магнитный, под ключевой цилиндр
	
	

	
	
	
	Назначение
	Для установки на межкомнатные дверные полотна
	
	

	
	
	
	Тип запирания
		
	
Полуавтоматическое



	
	

	
	
	
	Межосевое расстояние
	85 мм
	
	

	
	
	
	Backset (удаление ключевого отверстия)
	50 мм
	
	

	
	
	
	Вылет ригеля
	12 мм
	
	

	
	
	
	Ригель
	1 шт., прямоугольной формы
	
	

	
	
	
	Лицевая планка
	Металлическая, цвет — хром
	
	

	
	
	
	Конструкция
	Бесшумное магнитное срабатывание ригеля
	

	

	
	
	
	Совместимость
		Для дверных ручек с соответствующей посадкой и ключевого цилиндра



	
	

	
	
	
	Ключевой цилиндр
	Не входит в комплект поставки
	
	

	
	
	
	Дверные ручки
	Не входят в комплект поставки
	
	

	
	
	
	Комплектация
	Механизм защёлки, ответная планка и крепёжные элементы — согласно комплектации производителя
	
	

	
	
	
	Цвет покрытия
	Хром
	
	

	
	
	
	Требования к качеству
	Изделие новое, не бывшее в эксплуатации, без механических повреждений, сколов и дефектов покрытия
	
	

	
	
	
	Эквивалентность
	Допускается поставка эквивалентного изделия с характеристиками не хуже указанных
	
	

	2
	Замок межкомнатный магнитный WC LM 5212OL N, хром, или эквивалент.
	25.72.12.111-
Замки врезные из недрагоценных металлов
	Тип изделия
	
	Врезной магнитный замок для межкомнатных дверей



	Шт 
	5

	
	
	
	Назначение
	Для установки на межкомнатные двери
	
	

	
	
	
	Тип механизма
	Магнитный
	
	

	
	
	
	Тип запирания
	WC — с механизмом фиксации/запирания санузлов
	
	

	
	
	
	Межосевое расстояние
	96 мм
	
	

	
	
	
	Backset (удаление от торца двери до оси механизма)
	50 мм
	
	

	
	
	
	Вылет ригеля
	12 мм
	
	

	
	
	
	Конструкция
	Магнитный ригель с бесшумным срабатыванием при закрывании двери
	
	

	
	
	
	Лицевая планка
	Металлическая
	
	

	
	
	
	Цвет лицевой планки и элементов
	Хром
	
	

	
	
	
	Материал
	Металл, с защитно-декоративным покрытием
	
	

	
	
	
	Назначение фиксатора
	Для запирания двери изнутри помещения
	
	

	
	
	
	Совместимость
	Для установки с дверными ручками и WC-фиксаторами соответствующего типоразмера
	
	

	
	
	
	Комплектация
	Магнитный замок, ответная планка, крепёжные элементы — согласно комплектации производителя
	
	

	
	
	
	Состояние
	Новое изделие, не бывшее в эксплуатации
	
	

	
	
	
	Требования к качеству
	Отсутствие сколов, царапин, деформаций, коррозии и иных видимых дефектов
	
	

	
	
	
	Эквивалентность
	Допускается поставка эквивалентного изделия с характеристиками не хуже установленных
	
	

	3
	Ручка дверная RAP 17-S SN/CP, белый никель/хром, на квадратной накладке, или эквивалент.
	25.72.14.120 -
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов
	Тип изделия
	
	Ручка дверная для межкомнатных дверей



	Шт 
	3

	
	
	
	Модель
	RAP 17-S
	
	

	
	
	
	Тип ручки
	Нажимная, на розетке (накладке)
	
	

	
	
	
	Форма накладки
	Квадратная
	
	

	
	
	
	Материал
	Металл, износостойкий
	
	

	
	
	
	Покрытие
	Белый никель / хром
	
	

	
	
	
	Цвет
	Белый никель/хром
	
	

	
	
	
	Назначение
	Для установки на межкомнатные дверные полотна
	
	

	
	
	
	Тип крепления
	Сквозное, с фиксацией на дверном полотне
	
	

	
	
	
	Совместимость
	С врезными межкомнатными замками стандартного исполнения
	
	

	
	
	
	Квадрат ручки
	Стандартный, для передачи вращения на механизм замка
	
	

	
	
	
	Конструкция
	Эргономичная нажимная ручка с возвратным механизмом
	
	

	
	
	
	Комплектация
	Комплект дверных ручек, квадрат, крепёжные элементы — согласно комплектации производителя
	
	

	
	
	
	Состояние 
	Новое, не бывшее в эксплуатации
	
	

	
	
	
	Требования к внешнему виду
	Поверхность без царапин, сколов, вмятин, следов коррозии и других видимых дефектов
	
	

	
	
	
	Эквивалентность
	Допускается поставка эквивалентного изделия с характеристиками не хуже установленных
	
	



4. Требования к таре и упаковке товара:
          4.1. Требования к упаковке Товара: Товар поставляется в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, и с сохранением всех защитных знаков производителя. Товар должен иметь ярлыки (маркировку). Маркировка должна содержать следующую информацию:
            - наименование Товара;
            - товарный знак изготовителя (при наличии);
             - указания по применению;
         4.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность, товарный вид, предохранять от всякого рода повреждений при транспортировке.
         4.3 При поставке Товара необходимо предоставить гарантийный талон.
5. Срок поставки Товара
         Поставка Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. Конкретная дата и время доставки Товара согласовываются Поставщиком с Заказчиком. Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате поставки. 
         6. Место поставки Товара:
6.1 Поставка Товара включает в себя поставку Товара, погрузочно-разгрузочные работы, выгрузка из транспортного средства 
и размещение (складирование) в месте (помещении), указанном Заказчиком по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Байкальская 291Б.
6.2 Поставка, отгрузка Товара осуществляется транспортом и силами Поставщика до местонахождения Заказчика в рабочие дни с учетом рабочего времени Заказчика.
6.3 Режим рабочего времени Заказчика – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу – с 8:00 до 16:00 часов по Иркутскому времени, перерыв 
с 12:00 до 12:48.     
6.4 Приемку Товара, услуги осуществляет представитель заказчика – заведующий хозяйством ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» г. Иркутска, тел. 8(3952) 35-06-15, доб.184., доб.186. Он осуществляет осмотр Товара, а также проверку Товара, оказанной услуги по количеству и качеству в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
6.5 Оформление, обмен и подписание документов о приемке осуществляется в электронном виде. Осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через Операторов Системы ЭДО: Контур. Диадок.
7. Требования к гарантийному сроку Товара, объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, в соответствии с действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.
7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.
7.3. Поставщик отвечает за недостатки Товара в течение гарантийного срока на Товар, который соответствует сроку гарантии, установленной заводом-изготовителем. 
7.4. Поставщик обязан по первому требованию Заказчика и в указанные последним сроки, заменить некачественный, дефектный, некомплектный Товар или произвести его ремонт.
7.5. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

Начальник отдела хозяйственного                                                                                     
обеспечения и строительства                                                                                                                                                                Д.С. Домбровский



