1. Объект закупки

Поставке подлежит барабанная установка, имеющая следующие характеристики:

	Наименование товара
	1.1.Стеллажа двухстороннего

	КОД ОКПД2
	31.01.12.140

	КТРУ
	31.01.12.140

	Единица измерения
	шт.

	Количество
	10

	Характеристики товара
	Размеры стеллажа: высота – не менее 1900 мм, длинна – не менее 900 мм, ширина -  не менее – 690 мм. Количество полок – 6 с каждой стороны – всего – 12. Полки и вертикали стеллажа выполнены из ЛДСП 16 мм. Цвет ЛДСП должен быть однотонным: зеленым (салатовым), оранжевым, жёлтым, синим, красным, цвета должны быть насыщенными, яркими. Полки стеллажа должны быть выполнены в одном цвете, каждый стеллаж может отличаться от другого цветом полок. Окрас металлического каркаса у всех стеллажей должен быть выполнен в одном цвете.  Торцы деталей закрыты противоударной кромкой ПВХ толщиной 0,5 мм. Стеллаж имеет 12 полок, по 6 полок с каждой стороны. Металлический каркас разборный, выполнен из профиля квадратного сечения 25×25 мм с толщиной стенок не менее 1,2 мм и покрыт порошковой краской, стойкой к химическим и механическим воздействиям. Соединение металлических стоек осуществляется через штекерные коннекторы для профильной трубы при помощи саморезов. Полки устанавливаются на металлические кронштейны (уголки) толщиной не менее 1,5 мм. Каркас стеллажа имеет полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольного покрытия. Нагрузка на одну полку до 10 кг при условии равномерного распределения веса на полке.

	Нормативный документ
	

	Упаковка 
	Упаковка товара должна иметь фирменную заводскую маркировку изготовителя и обеспечивать сохранность товара. Упаковка (тара) возврату не подлежит. Стоимость упаковки (тары) включается в цену товара. Товар 
не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия. Транспортировка товара должна осуществляться 
в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке до места назначения и разгрузке на складе Государственного заказчика.

	Маркировка
	В соответствии с требованием утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881, 
а также информацию согласно иным техническим регламентамна отдельные виды Товара.

	Требования к гарантийному сроку и качеству товара
	Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки товара.


Обоснование использования дополнительных характеристик:

В соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 08.02.2017
 № 145), ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в целях обеспечения соответствия закупаемых товаров потребностям Государственного заказчика, в описании объекта закупки Заказчиком использовались дополнительные характеристики товара, которые не предусмотрены
 в позициях каталога, а именно:

НД - ТР ТС обусловлено необходимостью получить качественный товар.

Упаковка - качество упаковки отражает ее способность соответствовать своему назначению
 и обеспечивать количественную и качественную сохранность товара при транспортировке на склад Государственного заказчика. (в соответствии с ч.4 ст. 44-ФЗ - устанавливаются заказчиком при необходимости) 
Маркировка – содержит комплекс необходимой информации, идентифицирующей товар (текс на русском языке, рисунок и информационные знаки).

Товар поставляется транспортом Поставщика до склада Государственного заказчика, расположенного по адресу: 660111, город Красноярск, ул. Кразовская, 10, в течение 40 (сорока) календарных дней с момента подписания контракта.
Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00. Срок действия Государственного контракта до 01.10.2026. При поставке товара предъявляется копия сертификата соответствия на товар (копия декларации о соответствии), заверенные соответствующим образом.

Упаковка поставляемого товара должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», должна иметь фирменную заводскую маркировку производителя и обеспечивать сохранность товара. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями производителя на данный вид товара.

Транспортирование товара может проводиться любым видом транспорта, при этом товарне должен подвергаться воздействию атмосферных осадков и механическим повреждениям,в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке до места назначения и разгрузке на складе Государственного заказчика.

Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену контракта.

Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит. 

