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Описание Объекта Закупки
Оказание услуг по регламентному техническому обслуживанию 0 (2000 км)
служебного автомобиля M1HTKC      
Северо – Кавказского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России

1. Заказчик: ФГБУ ЦЭПП МЧС России
2. Наименование объекта закупки: оказание Услуг по регламентному техническому обслуживанию 0 (2000 км) служебного автомобиля M1HTKC      Северо - Кавказского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России (далее – Услуги).
3. Период оказания Услуг: с даты заключения Контракта и по 30.09.2026г.
4. Наименование и объем предоставляемых услуг:
	№ п/п
	Наименование Услуги/работы
	VIN
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Регламентное техническое обслуживание ТО  0 (2000 км) автомобиля M1HTKC (Лада Нива Тревел), 2026  года выпуска, государственный регистрационный знак 0502 ММ 18 RUS:

· Проверка уровня масла в двигателе и при необходимости доливка до уровня “MAX” на указателе уровня масла.

· Замена масла в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мосту.

· Проверка работы замков боковых дверей ,дверей багажного отделения и капота.

· Проверка состояния элементов передней и задней подвесок, их резинометаллических шарниров, шаровых опор, шарниров рулевых тяг и их защитных колпачков, зашитых чехлов проводов передних колес , буферов отбоя, состояния резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости, состояние гидравлических амортизаторов и резиновых втулок.

· Проверка суммарного люфта в рулевом управлении.

· Проверка герметичности систем охлаждения, питания гидравлического привода тормозов, сцепления и гидроусилителя рулевого управления, состояния шлангов, трубок и соединений, состояния защитных чехлов.

· Проверка герметичности уплотнений узлов и агрегатов

· Проверка уровней жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления, работа сигнализатора уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов.

· Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

· Проверка состояния и натяжения ремня привода генератора / вспомогательных агрегатов.

· Проверка работы генератора , системы освещения, световой и звуковой сигнализации, электрокорректора фар, контрольных приборов, стеклоочистителей, обывателей, вентиляторов, обогрева заднего стекла, обогрева зеркал заднего вида, электропривода наружных зеркал, обогрева передних сидений, обогрева ветрового стекла, электроблокировки замков дверей, кондиционера, подушек безопасности, АБС

· Проверка отсутствия нефункциональных шумов и стуков в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии.

· Проверка эффективности работы передних и задних тормозов, работоспособность вакуумного усилителя.

· Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления.

· Проверка работоспособности всех электронных систем автомобиля при помощи сигнализаторов панели приборов и отсутствие в памяти контролеров кодов неисправности.

· Проверка сколов, трещин и точек коррозии, а также иных повреждений ЛКП кузова.

· Проверка повреждений мастики арок колес и днища.

· Проверка наличия и состояние защитных пленок.

Проведение антикоррозийной обработки кузова по результатам контроль но – осмотровых работ.
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5. Требования к оказанию Услуг.
6.1. Исполнитель должен оказать Услуги по техническому обслуживанию автомобиля Заказчика (далее – Услуги). Выполняемые Услуги должны соответствовать всем техническим условиям, правилам, нормам и стандартам, установленным в Российской Федерации.
6.2. Оказание Услуг должно осуществляться в соответствии 
с объемами нормо-часов, установленными заводом-изготовителем (официальным дилером) и не превышать указанные объемы нормо-часов.
6.3. Оказание Услуг, а так же время их проведения должны осуществляться 
с учетом вычитания повторяющихся операций на основе экспертных программ EUROTAX или аналогов.
6.4. Прием-сдача автомобилей для оказания Услуг производится по месту оказания Услуг Исполнителем, представителем Заказчика с составлением заказ-наряда.

6.5. Все работы, в рамках оказываемых Услуг, должны выполнятся 
в соответствии с установленными эксплуатационными и ремонтными нормами, рекомендациями (инструкциями) заводов-изготовителей в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Правилами оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 №780, ГОСТ 33997-2016 «Межотраслевой стандарт. Колесные транспортные средства. Требования 
к безопасности в эксплуатации и методы проверки».

6.6. Исполнитель обязан предоставить персональных мастер-консультантов 
по сервису.

6.7. Все виды работ, в рамках оказываемых Услуг, по плановому, техническому обслуживанию проводятся Исполнителем с использованием современных компьютеризированных средств диагностики, современного технологического оборудования, метрологических средств и инструментов, рекомендованных производителями автомобилей.

6.8. Узлы и детали, снятые с автомобиля для замены на новые, должны быть возвращены Заказчику в упаковке от соответствующих установленных новых узлов и деталей или по предварительному согласованию с Заказчиком Исполнитель производит их утилизацию. Исполнитель производит своими силами и за свой счет утилизацию запасных частей, расходных материалов, масел, аккумуляторных батарей, автомобильных шин после ТО.

6.9. Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения представителя Заказчика в ремонтной зоне, непосредственно рядом с автомобилями во время оказания Услуг, с учетом соблюдения технологического режима работ, правил техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.
6.10. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность автомобильного транспорта Заказчика вместе со специальным оборудованием, установленным на автомобильном транспорте с момента его приема на оказание Услуг по техническому обслуживанию до передачи Заказчику. 

6.11. В стоимость оказываемых Услуг должны быть включены затраты 
на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, 
а также работы технических исполнителей, необходимые для проведения обслуживания по всем видам оказываемых Услуг.
7. Требования к месту выполнения работ (оказания Услуг) и Исполнителю.
7.1. Исполнитель обязательно должен являться официальным дилером АО «АВТОВАЗ», а так же и иметь сертифицированный сервисный центр LADA.
7.2. Расходы, связанные с технической мойкой автомобилей Заказчика, оплачиваются за счет Исполнителя.
7.3. Все Услуги в рамках контракта должны проводиться в одном авторизированном центре и на одной территории.
7.4. Исполнитель обязан иметь достаточный штат подготовленных специалистов, прошедших обучение, для производства любых видов работ, связанных с ремонтом и обслуживанием автомобилей.

7.5. Рабочий инструмент, необходимое техническое оборудование, расходы, связанные с эксплуатацией рабочего инструмента и технического оборудования, используемого при обслуживании автомобильного транспорта возлагаются 
на Исполнителя.

8. Требования к проводимым работам, в рамках оказываемых Услуг:

8.1. Работы должны проводиться в соответствии с регламентом установленным заводом изготовителем транспортного средства. 

8.2. После оказания Услуги представитель сервисного центра должен сделать пометку с печатью в сервисной книжке о проведенных работах. 

8.3. Оказанные Услуги должны поддерживать гарантийные обязательства завода-изготовителя.
9. Время оказания услуг.
9.1. Исполнитель обязан принимать автомобиль Заказчика на основании заявки включая выходные и праздничные дни.
9.2. Исполнитель выполняет работы, в рамках оказываемых Услуг, с момента прибытия автотранспорта на СТОА в срок – не более 1-х суток.
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