Описание объекта закупки

	Предмет контракта
	№
п/п
	кол-во
	Ед. изм.
	Наименование характеристик товара
	Наименование показателя характеристик товара, единица измерения
	Требования к значению показателя 
	Требования к указанию значения показателя  участником закупки

	Расходные материалы
	1. 
	8
	шт
	Отвод из НПВХ для систем канализации
	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	Значение не изменяется

	
	2. 
	
	
	
	Номинальный угол отвода в градусах
	≥ 87°30' и < 90°
	Указывается конкретное значение

	
	3. 
	
	
	
	Тип соединения
	С уплотнительным кольцом
	Значение не изменяется

	
	4. 
	
	
	
	Номинальный наружный диаметр, мм
	50
	

	
	5. 
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	
	6. 
	
	
	
	Материал
	Полипропилен
	Значение не изменяется

	
	7. 
	
	
	
	Страна происхождения товара
	
	Указывается конкретное значение

	
	8. 
	8
	шт
	Отвод из НПВХ для систем канализации
	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы
	Внутренняя
	Значение не изменяется

	
	9. 
	
	
	
	Номинальный угол отвода в градусах
	45°
	Значение не изменяется

	
	10. 
	
	
	
	Тип соединения
	С уплотнительным кольцом
	Значение не изменяется

	
	11. 
	
	
	
	Номинальный наружный диаметр, мм
	50
	Значение не изменяется

	
	12. 
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	
	13. 
	
	
	
	Материал
	Полипропилен
	Значение не изменяется

	
	14. 
	
	
	
	Страна происхождения товара
	
	Указывается конкретное значение

	
	15. 
	10
	шт
	Труба канализационная 
	Диаметр, мм
	50
	Значение не изменяется

	
	16. 
	
	
	
	Длина, м
	1
	Значение не изменяется

	
	17. 
	
	
	
	Толщина, мм
	1,8
	Значение не изменяется

	
	18. 
	
	
	
	Материал
	Полипропилен
	Значение не изменяется

	
	19. 
	
	
	
	Страна происхождения товара
	
	Указывается конкретное значение

	
	20. 
	10
	шт
	Муфта соединительная для канализационной трубы
	Размер, мм
	50
	Значение не изменяется

	
	21. 
	
	
	
	Материал
	Полипропилен
	Значение не изменяется

	
	22. 
	
	
	
	Страна происхождения товара
	
	Указывается конкретное значение

	
	23. 
	20
	шт
	Кран шаровой ½ 15 мм (наружн. резьба)

	Вид крана
	Шаровый
	Значение не изменяется

	
	24. 
	
	
	
	Материал корпуса
	Латунь
	Значение не изменяется

	
	25. 
	
	
	
	Наименование (состав) рабочей среды
	Вода
	Значение не изменяется

	
	26. 
	
	
	
	Номинальное давление, Мегапаскаль
	4
	Значение не изменяется

	
	27. 
	
	
	
	Номинальный диаметр (DN), мм
	15
	Значение не изменяется

	
	28. 
	
	
	
	Тип присоединения
	Резьбовое
	Значение не изменяется

	
	29. 
	
	
	
	Тип проточной части корпуса крана
	Полнопроходной
	Значение не изменяется

	
	30. 
	
	
	
	Тип управления
	Привод ручной (рукоятка)
	Значение не изменяется

	
	31. 
	
	
	
	Форма корпуса
	Прямой
	Значение не изменяется

	
	32. 
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	
	33. 
	
	
	
	Резьба присоединения
	Наружная-наружная
	Значение не изменяется

	
	34. 
	
	
	
	Соответствие ГОСТ
	34292-2017
	Значение не изменяется

	
	35. 
	
	
	
	Страна происхождения товара
	
	Указывается конкретное значение

	
	36. 
	20
	шт
	Кран шаровой ½ 15 мм (внут. резьба)
	Вид крана
	Шаровый
	Значение не изменяется

	
	37. 
	
	
	
	Материал корпуса
	Латунь
	Значение не изменяется

	
	38. 
	
	
	
	Наименование (состав) рабочей среды
	Вода
	Значение не изменяется

	
	39. 
	
	
	
	Номинальное давление, Мегапаскаль
	4
	Значение не изменяется

	
	40. 
	
	
	
	Номинальный диаметр (DN), мм
	15
	Значение не изменяется

	
	41. 
	
	
	
	Тип присоединения
	Резьбовое
	Значение не изменяется

	
	42. 
	
	
	
	Тип проточной части корпуса крана
	Полнопроходной
	Значение не изменяется

	
	43. 
	
	
	
	Тип управления
	Привод ручной (рукоятка)
	Значение не изменяется

	
	44. 
	
	
	
	Форма корпуса
	Прямой
	Значение не изменяется

	
	45. 
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	
	46. 
	
	
	
	Резьба присоединения
	Внутренняя-внутренняя
	Значение не изменяется

	
	47. 
	
	
	
	Соответствие ГОСТ
	34292-2017
	Значение не изменяется

	
	48. 
	
	
	
	Страна происхождения товара
	
	Указывается конкретное значение

	
	49. 
	20
	шт
	Кран угловой ½ 15 мм (наружн. резьба)
	Вид крана
	Шаровый
	Значение не изменяется

	
	50. 
	
	
	
	Материал корпуса
	Латунь
	Значение не изменяется

	
	51. 
	
	
	
	Наименование (состав) рабочей среды
	Вода
	Значение не изменяется

	
	52. 
	
	
	
	Номинальное давление, Мегапаскаль
	4
	Значение не изменяется

	
	53. 
	
	
	
	Номинальный диаметр (DN), мм
	15
	Значение не изменяется

	
	54. 
	
	
	
	Тип присоединения
	Резьбовое
	Значение не изменяется

	
	55. 
	
	
	
	Тип проточной части корпуса крана
	Полнопроходной
	Значение не изменяется

	
	56. 
	
	
	
	Тип управления
	Привод ручной (рукоятка)
	Значение не изменяется

	
	57. 
	
	
	
	Форма корпуса
	Угловой
	Значение не изменяется

	
	58. 
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	
	59. 
	
	
	
	Соответствие ГОСТ
	34292-2017
	Значение не изменяется

	
	60. 
	
	
	
	Страна происхождения товара
	
	Указывается конкретное значение

	
	61. 
	2
	шт
	Обратный клапан для канализации пластиковый
	Материал
	Полипропилен
	Значение не изменяется

	
	62. 
	
	
	
	Размер, мм.
	50
	Значение не изменяется

	
	63. 
	
	
	
	Страна происхождения товара
	
	Указывается конкретное значение

	
	64. 
	10
	шт
	Труба канализационная уличная
	Длина, м
	3
	Значение не изменяется

	
	65. 
	
	
	
	Диаметр, мм
	110
	Значение не изменяется

	
	66. 
	
	
	
	Материал
	Полипропилен
	Значение не изменяется

	
	67. 
	
	
	
	Цвет
	Оранжевая
	Значение не изменяется

	
	68. 
	
	
	
	Страна происхождения товара
	
	Указывается конкретное значение


Обоснование дополнительных характеристик: ГОСТ в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ; резьба присоединения, материал – закупается к уже имеющемуся на объекте Заказчика оборудованию.
[bookmark: _GoBack]В отношении товара, работы (услуги) действует ограничение, установленное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
