ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку сигнальной громкоговорящей установки (далее СГУ) ЭЛЕКТ ЗЕНИТ САП-5С 200П6 или эквивалент.

1. Наименование поставляемого товара:
1) СГУ ЭЛЕКТ ЗЕНИТ САП-5С 200П6 или эквивалент.
2. Количество поставляемого товара:
5) СГУ ЭЛЕКТ ЗЕНИТ САП-5С 200П6 – 1шт.
3. [bookmark: _Toc179617113][bookmark: _Ref167094951]Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: 
СГУ ЭЛЕКТ ЗЕНИТ САП-5С 200П6, (далее СГУ), должна поставляться в полном комплекте: 
1) САП светоакустическая панель мощностью 200 вт.
2) блок управления СГУ мощностью 200 вт.
3) микрофон управления МК73 (или эквивалент) крепление на МАГНИТЕ!
4) базовый узел крепления для установки болтами в крышу (болты, прокладки и заглушки в раму в комплекте).
5) комплект крепления на рейлинги автомобиля марки Sollers ST6.

СГУ должна быть синего цвета с яркими светодиодными модулями.
СГУ должна иметь не менее 5 световых режимов.

      Технические характеристики СГУ ЭЛЕКТ ЗЕНИТ САП-5С 200П6:

	Год выпуска:
	Новый.

	Материал изготовления:
	Метал/пластик.

	СГУ:
	Для спецслужб.

	Изготовлен:
	В соответствии с ГОСТом.

	Подходит для марки автомобиля:
	Sollers ST6.

	Диапазон, допустимых для использования, температур окружающего воздуха:
	 от — 40 до + 40 °C.

	Назначенный ресурс:
	Не менее 5 лет.

	Сертификат соответствия:
	Наличие.

	Питание в сети:
	12 вольт.

	Мощность:
	200вт.

	Цвет светоакустической панели:
	Синий.

	Страна производитель:
	Россия.



Рисунок 1. Примерный вид поставляемого товара (СГУ ЭЛЕКТ ЗЕНИТ САП-5С 200П6).
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4. Место поставки товара:
	СГУ ЭЛЕКТ ЗЕНИТ САП-5С 200П6

	Филиал Магаданская РПСБ ФКУ «Дальневосточный АПСЦ».
Адрес доставки партии товара (место нахождения склада Заказчика): 685918, г.Магадан Аэропорт Магадан (Сокол).



5. Срок поставки товара: в течении 45 календарных дней с момента заключения договора.
[bookmark: _GoBack]6. Условия поставки товара: Поставка Товара осуществляется транспортной компанией до пункта выдачи в г. Магадан.
7. Требования по передаче заказчику документов при поставке товаров: одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику счет, счет-фактуру, паспорт, сертификат соответствия на отгруженный товар, товарную накладную.
 Вся документация предоставляется на русском языке.
 Документы должны быть выписаны на имя Заказчика.
8. Требования к гарантии качества: работоспособность СГУ ЭЛЕКТ ЗЕНИТ САП-5С 200П6 в течение не менее 12 месяцев с момента приёмки (покупки) изделия заказчиком. 
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