Поставка рулонных  штор с цветной печатью в мастерские.

Технические    характеристики  рулонных штор, предлагаемых  для поставки:

[image: ] Рулонная штора MG изготавливается на стальной трубе d =38 mm – это классическая система рулонных штор, предназначенная для установки в проем и на проем.
Рулонные системы MG: Сырье и материалы, используемые в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг): Механизм управления MGII комплект с металлическим кронштейном (Россия); Замок цепи управления алюминиевый односоставный; Труба стальная 38 мм с клейкой лентой; Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7мм; Уплотнитель нижней планки, белый; Планка нижняя стальная, белая; Крышки нижние боковые  белые; Цепь управления сплошная пластиковая СК стандарт; Ограничитель цепи управления. Магнит для фиксации нижней планки. Ткань Альфа блекаут.
Печать на ткани осуществляется после разработки, согласования макета и пробной печати с согласованием цвета готового изделия.
            Доставка и монтаж осуществляются поставщиком.
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	№
	Номенклатура
	Ширина (м)
	Высота (м)
	Кол-во  
	Цена, шт
	Итого сумма, руб

	
	
	
	
	(изд.)  
	
	

	1
	Рулонная штора MG 38 мм, ткань альфа блекаут белый1 кат
	2,20
	2,45
	4
	
	

	2
	Рулонная штора MG 38 мм, ткань альфа блекаут белый1 кат
	2,20
	2,50
	6
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