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 на проведение электродиагностических измерений в ФКУ УИИ УФСИН России 
по Курской области по адресу г. Курск, ул. Республиканская, д. 26

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения 
	Количество 
	Цена единицы услуги (руб.)
	Сумма (руб.)

	
1
	Выполнение работ по проведению электродиагностических измерений
	Усл.ед..
	1
	
	

	Итого:
	



	№ п/п
	Наименование товара, работ, услуг
	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели

	1.
	Выполнение работ по проведению электродиагностических измерений
	1. Цель проведения испытаний и измерений.
Основными целями периодических испытаний и измерений в электроустановках является определение соответствия их требованиям ПТЭ иПУЭ.
2. Основные требования.
Испытания и измерения в электроустановках должны быть организованы в соответствии с ГОСТ 1516.3-96 и ГОСТ 50571.16-2007. Исполнитель обязан иметь электролабораторию (ЭТЛ), имеющую регистрацию в «Центральном Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок до и выше 1000В. Работы па объектах проводить в согласованное с заказчиком время. Все работы должны быть выполнены согласно настоящему техническому заданию Заказчика и в соответствии с требованиями норм и Правил пожарной безопасности, Правил устройства электроустановок. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
Учитывая режимный характер объекта, подрядчик должен не позднее 2-х рабочих дней до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номеров машин подвозящих оборудование.
По результатам измерений должен быть предоставлен официальный технический отчет контрольных измерений и испытаний электрооборудования и электроустановок по каждому объекту, с приложением заверенных печатью организации соответствующих документов.
Технический отчет составляется с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р 51672, ГОСТ Р 50571.16-2007.
По результатам проведённых измерений и испытаний сотрудники лаборатории дают заключение о пригодности электроустановки к эксплуатации.
В случае обнаружения несоответствия Правилам и нормативно-техническим документам по устройству и технической эксплуатации электроустановок сотрудники электролаборатории дают рекомендации по устранению обнаруженных недостатков, ремонту, модернизации, рациональной и безопасной эксплуатации электроустановки. 
3.   Порядок производства работ:
3.1. Выезд сотрудников Исполнителя с представителем Заказчика на объект для определения объёмов работ путём осмотра электроустановок и электрооборудования.
3.2. Составление Исполнителем сметного расчёта стоимости работ.
3.3. Согласование с Заказчиком стоимости работ по смете, порядка, времени и сроков выполнения работ на объекте.
3.4. Выезд сотрудников Исполнителя с приборами и испытательным оборудованием на объект.
3.5. Проведение Исполнителем измерений и испытаний.
3.6. Составление Исполнителем (по результатам измерений) Технического отчета.
3.7. Доставка Исполнителем Заказчику Технического отчёта по испытаниям и измерениям3.8. Проверка Заказчиком Технического отчета и подписание Акта выполненных работ.

Требования к квалификации обслуживающего персонала.
К выполнению работ допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие проверку знаний по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилам устройства электроустановок», «Межотраслевым правилам по охране труда (Правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок», имеющие группу по электробезопасности не ниже III, при высоковольтных испытаниях не ниже IV.

Требования к безопасности.
При работе в электроустановках опасным производственным фактором является повышенное напряжении в силовой электрической сети. В целях защиты персонала от поражения электрическим током все внешние токопроводящие элементы, которые могут находиться под напряжением или наведенным потенциалом, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь защитное заземление в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).
При проведении испытаний и измерений должны быть произведены необходимые отключения и оформлена необходимая документация по безопасному проведению работ. При проведении измерений и испытаний электрооборудования и электроустановок необходимо соблюдать требования безопасности, установленные «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТРМ-016-2001) и ПУЭ.
Испытания и измерения должны производить специалисты, имеющие соответствующую группу допуска и квалификацию.



	Измерение заземляющих устройств

	Номер п/п
	Наименование электрооборудования

	1.
	Заземляющее устройство вводного распределительного устройства.

	2.
	Заземляющее устройство серверной 

	Измерения переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленным оборудованием

	1.
	Первый этаж – 1 точка измерения.

	2.
	Второй этаж – 1 точка измерения.

	Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей

	1.
	Подвал – 3 участка измерения.

	2.
	Первый этаж – 25 участков измерения.

	3.
	Второй этаж – 34 участка измерения.

	Проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты

	1.
	Первый этаж – 14 токоприёмников.

	2.
	Второй этаж – 28 токоприёмников.



Требования:
- срок выполнения работ 21 календарный день с момента подписания контракта.
- ОКПД-2 71.20.13.000 «Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных  механических и электрических систем».

(ПРОЕКТ )КОНТРАКТ  № ___________
на  выполнение работ по проведение электродиагностических измерений
ИКЗ____________________________________________________________

г.Курск									 «___» _______ 2026г.

Федеральное казенное учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказаний по Курской области» (ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Черкасина Николая Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________, действующего на основании _______________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по электродиагностическому измерению в административном техническому задании ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области, расположенном по адресу: г. Курск, ул. Республиканская, д. 26, в соответствии с техническим заданием (приложение № 2) и спецификацией (приложение № 1), и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. . Срок выполнения работ – в течение 21 календарного дня с момента подписания контракта. 
1.3. Работа считается выполненной после подписания Акта о приёмке выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.
1.4. Гарантийный срок выполненных работ составляет 12 месяцев, при условии выполнения Заказчиком условий правильной эксплуатации электрических сетей.

2. Стоимость работ и финансирование контракта.

2.1. [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Цена контракта составляет: _________ (_________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС __________________________________________________________..
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.
2.3. Стоимость работ является окончательной и корректировке 
не подлежит. Заказчик оплачивает работы путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя при отсутствии претензий в течение 7 рабочих дней после подписания Акта о приёмке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, получении счета-фактуры, подтверждающей фактическое выполнение работ.
2.4.  Оплата по Контракту производится в рублях Российской Федерации 
в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 7-ми рабочих дней после получения счета на оплату, его приемки по количеству и качеству, и предоставления Исполнителем документов на оплату,  по коду бюджетной классификации 03-05-424-069-0049-244.
2.5. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи, связанные с оплатой контракта, подлежит уплате Заказчиком в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей.
2.6.  Контракт может быть оплачен «Исполнителю» путём выплаты суммы, уменьшенной на сумму пеней, (штрафов), при её перечислении «Государственным заказчиком» в доход соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, на основании платёжного документа, оформленного «Заказчиком», с указанием «Исполнителя» за которого перечисляется пени, (штрафы), по реквизитам, указанным в разделе 7 контракта. 

3. Права и обязанности сторон.
3.1.  Исполнитель обязан:
3.1.1. - выполнить Работу в полном объеме, своими силами с надлежащим качеством в соответствии с СНиП и ПУЭ;
3.1.2.  выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.3. настоящего контракта;
3.1.3. выполненные работы передать Заказчику по Акту о приёмке выполненных работ (форма № КС-2);
3.1.4.  вести необходимую техническую документацию на все действия, осуществляемые по настоящему контракту.
3.1.5. Обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям качества, государственным стандартам, сертификации, технического задания, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;
3.1.6. Обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком работ.
3.1.7. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
3.1.8. Предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленные документы о приемке, а так же отчетную документацию и материалы, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
3.1.9.  Предоставить надлежаще оформленные документы.
3.1.10. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательств.

3.2.  Исполнитель имеет право:
3.2.1. - Самостоятельно, в пределах компетенции, определённой Заказчиком, устанавливать методы и способы работ по настоящему контракту, не нарушая их последовательности и качества.
3.2.2. Требовать оплаты в размере и порядке, указанном настоящим Контрактом.
3.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Контракта.
3.2.4. Требовать своевременной оплаты у заказчика за выполненные работы. 
3.2.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.  Заказчик обязан:
3.3.1. Осуществлять приемку и своевременную оплату работ, выполненных Исполнителем, в срок и в соответствии с условиями контракта. 
3.3.2. Контролировать объем и качество выполняемых Исполнителем работ и осуществлять их приемку. 
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. проверять ход и качество Работы, выполняемой Исполнителем, 
не вмешиваясь в его деятельность;
3.4.2. расторгнуть настоящий контракт, предварительно уведомив Исполнителя о его расторжении и оплатив Исполнителю за фактически выполненные работы.
3.4.3. удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате штрафов, пеней из суммы, подлежащей оплате Поставщику.
3.4.4. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;
3.4.5. Требовать от Исполнителя своевременного устранения выявленных недостатков; 
3.4.6. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
3.4.7. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя;
3.4.8. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней);
3.4.9. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной документа о приемке, а так же отчетной документации и материалов

4. Порядок сдачи приемки выполненных работ
4.1. Приёмка результата исполнения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.
4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны: Акт о приёмке выполненных работ формы № КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, счет-фактура, подтверждающие фактическое выполнение работ..
4.3. Заказчик в течение 7 рабочих дней с даты получения Акта о приёмке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, счета-фактуры, подтверждающих фактическое выполнение работ , осуществляет проверку выполненных Исполнителем работ по Контракту на предмет соответствия требованиям и условиям Контракта, принимает результат выполненных работ, передает Исполнителю подписанные со своей стороны Акт о приёмке выполненных работ формы № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, счет-фактуру или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания документов, Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет в течение 3 (Трех) рабочих дней, или в иные сроки, согласованные Сторонами в Акте. В случае отказа Исполнителя от составления и подписания Акта с перечнем недостатков и сроков их устранения, Заказчик в одностороннем порядке составляет и подписывает указанный Акт и направляет его Исполнителю.
4.5. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.
4.6. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Сторонами документов о приемке.
4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Исполнитель.

5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Контрактом.
5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом  срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом  и фактически исполненных Исполнителем.
5.4. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Штраф по настоящему Контракту устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042, в виде фиксированной суммы в размере 10% цены Контракта.
5.5. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа по настоящему Контракту устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 рублей 00 копеек.
5.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.8. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от обязанности исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если они докажут, что просрочка исполнения обязательства по Контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.10. Исполнитель несет ответственность за нарушение требований охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.
5.11. В случае, если имуществу Заказчика либо имуществу третьих лиц был причинен ущерб либо такое имущество пришло в негодность или было уничтожено в результате дефектов (неисправностей, браков), обусловленных:
- ошибками, недоработками или нарушениями технологий выполнения работ, допущенными Исполнителем в ходе выполнения работ по настоящему Контракту; 
 - дефектами материалов и узлов и/или неисправностями оборудования, используемых Исполнителем в ходе выполнения работ по настоящему контракту;
5.12. Исполнитель обязан за свой счёт выполнить работы по приведению такого имущества в состояние имевшее место до его порчи, и/или возместить стоимость аналогичного нового имущества (в случае его гибели или утраты).
5.13.  Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.14. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
6. Порядок разрешения споров
6.1. [bookmark: _ref_1-9eb9ac09f5ce4f][bookmark: _ref_1-060c3d40068f41] Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров:
6.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана направить другой стороне письменную претензию.
6.1.2. Претензия должна быть направлена сторонами не позднее чем через 1 месяц, со дня нарушения условий контракта.
6.1.3. Претензия рассматривается в течении 20 дней с момента получения.
6.1.4. В целях оперативного информирования Сторон о претензионных требованиях текст претензии может быть направлен по электронной почте.
6.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Курской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок и прекращение действия контракта.

7.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента подписания контракта и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, 
но не позднее 16.09.2026г.
7.2. Заказчик может расторгнуть настоящий контракт до истечения его срока в случае систематического нарушения Исполнителем своих контрактных обязательств, а также в случае угрозы нанесения материального ущерба по вине Исполнителя. Заказчик направляет письменное уведомление о расторжении настоящего контракта.
7.3. Все изменения к контракту оформляются в письменном виде в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, подписываются Сторонами контракта и являются его неотъемлемыми частями.
7.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
7.5. Любая Сторона контракта вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке в случае нарушения условий контракта, в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.6. Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Стороны контракта об одностороннем отказе от исполнения контракта другой Стороны. 
7.7. Взаимоотношения сторон в части не предусмотренной настоящим контрактом регулируются действующим законодательством.
7.8. Контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.

.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОСТАВЩИК:

	ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области
Юридический адрес: 305022, 
г. Курск, ул. Республиканская, 26, 
ИНН 4632157525/
КПП 463201001
Казначейский счет 03211643000000013229
БИК 012202102
ЕКС 40102810745370000024
ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород
ОКТМО 38701000
тел.: 8 (4712) 34-05-86
E-mail: oruii046@yandex.ru 
	



Заказчик:                                                              Исполнитель:


_______________ Н.М. Черкасин                                 _______________ (____________)

    «___» _____________ 2026 г.			       «___» _____________ 2026 г.
М.П.							    М.П.                                                                

Приложение № 1
к контракту № _______
от  «__» ________ 2026 г.

[bookmark: P434]СПЕЦИФИКАЦИЯ


	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения 
	Количество 
	Цена единицы услуги (руб.)
	Сумма (руб.)

	
1
	Выполнение работ по проведению электродиагностических измерений
	Усл.ед..
	1
	
	

	Итого:
	



Цена контракта (стоимость работ) составляет _________ (_______________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС / НДС не облагается.



Приложение № 2
к контракту № _______
от  «__» ________ 2026 г.

Техническое задание
 на проведение электродиагностических измерений в ФКУ УИИ УФСИН России 
по Курской области по адресу г. Курск, ул. Республиканская, д. 26

	№ п/п
	Наименование товара, работ, услуг
	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели

	1.
	Выполнение работ  по проведению электродиагностических измерений
	1. Цель проведения испытаний и измерений.
Основными целями периодических испытаний и измерений в электроустановках является определение соответствия их требованиям ПТЭ иПУЭ.
2. Основные требования.
Испытания и измерения в электроустановках должны быть организованы в соответствии с ГОСТ 1516.3-96 и ГОСТ 50571.16-2007. Исполнитель обязан иметь электролабораторию (ЭТЛ), имеющую регистрацию в «Центральном Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок до и выше 1000В. Работы па объектах проводить в согласованное с заказчиком время. Все работы должны быть выполнены согласно настоящему техническому заданию Заказчика и в соответствии с требованиями норм и Правил пожарной безопасности, Правил устройства электроустановок. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
Учитывая режимный характер объекта, подрядчик должен не позднее 2-х рабочих дней до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номеров машин подвозящих оборудование.
По результатам измерений должен быть предоставлен официальный технический отчет контрольных измерений и испытаний электрооборудования и электроустановок по каждому объекту, с приложением заверенных печатью организации соответствующих документов.
Технический отчет составляется с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р 51672, ГОСТ Р 50571.16-2007.
По результатам проведённых измерений и испытаний сотрудники лаборатории дают заключение о пригодности электроустановки к эксплуатации.
В случае обнаружения несоответствия Правилам и нормативно-техническим документам по устройству и технической эксплуатации электроустановок сотрудники электролаборатории дают рекомендации по устранению обнаруженных недостатков, ремонту, модернизации, рациональной и безопасной эксплуатации электроустановки. 
3.   Порядок производства работ:
3.1. Выезд сотрудников Исполнителя с представителем Заказчика на объект для определения объёмов работ путём осмотра электроустановок и электрооборудования.
3.2. Составление Исполнителем сметного расчёта стоимости работ.
3.3. Согласование с Заказчиком стоимости работ по смете, порядка, времени и сроков выполнения работ на объекте.
3.4. Выезд сотрудников Исполнителя с приборами и испытательным оборудованием на объект.
3.5. Проведение Исполнителем измерений и испытаний.
3.6. Составление Исполнителем (по результатам измерений) Технического отчета.
3.7. Доставка Исполнителем Заказчику Технического отчёта по испытаниям и измерениям3.8. Проверка Заказчиком Технического отчета и подписание Акта выполненных работ.

Требования к квалификации обслуживающего персонала.
К выполнению работ допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие проверку знаний по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилам устройства электроустановок», «Межотраслевым правилам по охране труда (Правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок», имеющие группу по электробезопасности не ниже III, при высоковольтных испытаниях не ниже IV.

Требования к безопасности.
При работе в электроустановках опасным производственным фактором является повышенное напряжении в силовой электрической сети. В целях защиты персонала от поражения электрическим током все внешние токопроводящие элементы, которые могут находиться под напряжением или наведенным потенциалом, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь защитное заземление в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).
При проведении испытаний и измерений должны быть произведены необходимые отключения и оформлена необходимая документация по безопасному проведению работ. При проведении измерений и испытаний электрооборудования и электроустановок необходимо соблюдать требования безопасности, установленные «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТРМ-016-2001) и ПУЭ.
Испытания и измерения должны производить специалисты, имеющие соответствующую группу допуска и квалификацию.



	Измерение заземляющих устройств

	Номер п/п
	Наименование электрооборудования

	1.
	Заземляющее устройство вводного распределительного устройства.

	2.
	Заземляющее устройство серверной 

	Измерения переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленным оборудованием

	1.
	Первый этаж – 1 точка измерения.

	2.
	Второй этаж – 1 точка измерения.

	Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей

	1.
	Подвал – 3 участка измерения.

	2.
	Первый этаж – 25 участков измерения.

	3.
	Второй этаж – 34 участка измерения.

	Проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты

	1.
	Первый этаж – 14 токоприёмников.

	2.
	Второй этаж – 28 токоприёмников.



Требования:
- срок выполнения работ 21 календарный день с момента подписания контракта.
- ОКПД-2 71.20.13.000 «Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных  механических и электрических систем».



	            « Заказчик» 
          

_________________________ / ___________/
       (подпись)
«____» _____________ 2026 г.
             (м.п.)
	                                   
                          «Исполнитель»
                           

            ___________________ / ___________/

       «____» _____________ 2026 г.
                             (м.п.)



