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Техническое задание

на поставку горюче-смазочных материалов для нужд филиала "УЭ Белгородского водохранилища" ФГБВУ "Центррегионводхоз"
Раздел 1. Общие сведения о закупке
1.1. Наименование объекта закупки – Поставка горюче-смазочных материалов для нужд филиала "УЭ Белгородского водохранилища" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (далее - поставка товара).
1.2. Срок поставки товара: с даты заключения договора по 30 сентября 2026 года (включительно).
       Время поставки товара: в рабочие дни, с понедельника по четверг- с 07 ч. 45 мин. до 17 ч. 00 мин, в пятницу-   с 07 ч. 45 мин. до 15 ч. 45 мин. 

Поставщик в обязательном порядке уведомляет Заказчика о точных дате и времени поставки Товара не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты поставки путем направления уведомления о поставке посредством электронной почты по адресу: belgorod.crvh@voda.gov.ru Поставка Товара без предварительного уведомления не допускается.

1.3. Место поставки товара: Белгородская область, Шебекинский м. о., пос. Маслова Пристань, ул. Зеленая, 22 (место нахождения филиала «УЭ Белгородского водохранилища» ФГБВУ «Центррегионводхоз»).  

Раздел 2. Описание объекта закупки.
2.1. 
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКПД 2). Перечень товаров и их количество. Технические и функциональные характеристики товара.
	№ п/п
	Наименование товара
	Показатели и характеристики
	ОКПД 2
	КТРУ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Масло моторное Лукойл Genesis Armortech или эквивалент
	Классификация по API: CI-4/SL       
Класс вязкости по SAE: 5W-40
Класс вязкости: 3 з;

Тип двигателя по количеству тактов для используемого масла: четырехтактный; 

Тип: полусинтетическое.    Класс: всесезонное.         Область применения: для дизельных двигателей.
Характеристики не могут изменяться участником закупки
	19.20.29.110 - Масло моторное.
	19.20.29.110 -00000017 – Масла моторные
	Литр;^ кубический дециметр
	4,00


           В соответствии с п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Федеральный закон № 44_ФЗ) допускается использование в описании объекта закупки указание на товарный знак при условии несовместимости товаров на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемых заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемых заказчиком в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
          Закупаемое гидравлическое, трансмиссионное и моторное масла, указанные в техническом задании будут закладываться на кратковременное хранение для доведения уже имеющихся масел указанных марок до установленных норм содержания горюче-смазочных материалов на случай возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций в качестве долива и возможной замены в специальной техники имеющейся на балансе филиала "УЭ Белгородского водохранилища".
Раздел 3. Требования к товару

3.1. Требования к безопасности товара. Товар должен быть разрешен для применения на территории РФ, то есть при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования не должен причинять вред имуществу Заказчика, жизни и здоровью работников Заказчика.
3.2. Требования к качеству товара. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода. 
Товар должен быть новым, ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
3.3. Требования к таре и упаковке товара. Упаковка товара должна быть фирменной (установленная заводом изготовителем).
3.4. Требования к гарантийном сроку. Гарантийный  срок на поставленный товар составляет  12 (двенадцать) месяцев, если иной срок не установлен производителем товара.

          Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком УПД/товарной накладной и тд.
Техническое задание составил:

главный механик                                                                               Махонин Д.Л.
