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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по ремонту автомобиля  Мерседес-Бенц S-560 
	1. Наименование объекта закупки
	Оказание услуг по ремонту автомобиля  Мерседес-Бенц S-560  (далее – Услуги).

	2. Перечень автотранспорта, в отношении которого оказываются Услуги
	Мерседес-Бенц S-560, гос. № Х-404-МО 977, выпуск 2019 г.
№ VIN - WDD2221861A508760

	3. Приобретение и установка запасных частей и материалов
	- Исполнитель самостоятельно приобретает, оплачивает доставку и использует все эксплуатационные, смазочные и сопутствующие запасные части и материалы, необходимые для оказания Услуг.
	- Устанавливаемые запчасти должны быть произведены при соблюдении требований нормативных документов (технических условий, государственных, отраслевых стандартов) в условиях их серийного производства (сборка заводская), рекомендованные к применению заводом-изготовителем данного транспортного средства.
- При оказании Услуг должны использоваться только новые, оригинальные, качественные комплектующие и запасные части завода изготовителя, отвечающего требованиям безопасности.

	4. Место оказания Услуг
	Не далее 15 (Пятнадцати) километров из расчета передвижения по автомобильным дорогам общего назначения от объекта (гаража) Заказчика, который находится по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 30, стр.1

	5. Сроки оказания Услуг
	Не позднее 7 (Семи) календарных дней с момента подписания Контракта.

	6. Срок действия Контракта
	С момента подписания Контракта по «31» декабря 2026 г.

	7. Порядок и условия оказания Услуг
	- Исполнитель должен специализироваться на автомобилях Мерседес S-класса, иметь опыт обслуживания данных автомобилей не менее 10 лет и сертификацию официального дилера Мерседес Бенц.
- Услуги должны выполняться в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов, технических условий, санитарных норм и правил. При возможности восстановления работоспособности агрегата (детали, узла) его ремонт производится путем замены его комплектующих. Замену агрегата (детали, узла) осуществлять только при отсутствии возможности его восстановления или обоснованной экономической нецелесообразности ремонта. 
- Исполнитель назначает ответственное лицо по взаимодействию с представителем Заказчика, а также обеспечивает доступ и нахождение представителя Заказчика в производственных помещениях для контроля за соблюдением технологического процесса не создавая помех.
- Заказчик или его представители имеют право провести технический контроль и испытания качества оказанных Услуг для подтверждения соответствия условиям Контракта, при этом не понести каких-либо дополнительных расходов.
- Исполнитель при оказании Услуг должен обеспечить сохранность автотранспортного средства Заказчика.
- Исполнитель обеспечивает выполнение полного комплекса диагностических, демонтажно-монтажных и слесарных работ с применением специализированного оборудования и инструмента, проведение ремонта любой сложности, включая ремонт двигателей, подвески, рулевого управления, компьютерной диагностики двигателей и т.д. и при необходимости устранять выявленные недостатки.
- Исполнитель осуществляет текущий, гарантийный и постгарантийный ремонт по технологиям, методике и техническим регламентам компаний заводов-изготовителей ТС Заказчика с предоставлением оригинальных запасных частей и расходных материалов.
- Исполнитель уведомляет представителя Заказчика о времени готовности автомобиля к выдаче.
- Исполнитель передает исправный автомобиль представителю Заказчика по согласованию с представителем Заказчика посредством телефонной связи.
- При получении транспортного средства от Исполнителя, представитель Заказчика осматривает автомобиль на предмет соответствия фактически оказанных услуг и установленных запасных частей, указанных в приложении № 1 к Техническому заданию. 
- Привлечение Исполнителем к оказанию Услуг субподрядных организаций не допускается.

	8. Срок предоставления исполнителем документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту
	В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг (Далее-Акт) или УПД; счет на оплату.

	9. Порядок и срок приемки Услуг
	Заказчик рассматривает результаты оказанных Услуг в течение    5 (пяти) рабочих дней и осуществляет их приемку в течение            5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Акта или УПД.  При обнаружении в ходе приемки недостатков в результатах оказанных Услуг Заказчик направляет мотивированный отказ от подписания Акта или УПД, в которых фиксируется перечень недостатков, сроки их устранения Исполнителем, а также дата повторной приемки результатов оказанных Услуг. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе. Датой приемки оказанных Услуг считается дата подписания Акта или УПД Заказчиком без замечаний.

	10. Порядок оплаты
	Оплата производится в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Акта.

	11. Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на оказанные услуги исчисляется с момента подписания Заказчиком акта оказанных услуг, и составляет:
- на детали, узлы и агрегаты, установленные на транспортные средства взамен вышедших из строя - 12 месяцев; 
- на оказанные услуги - 6 месяцев.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов.

	12. Контактное лицо
	Телефон: 8 (499) 190-30-00
Эл. почта: nic222@nic-itep.ru
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Перечень оказываемых услуг по ремонту автомобиля Мерседес-Бенц S-560, цвет: черный, 
гос. №: Х-404-М 97, VIN: WDD2221861A508760:
	№
	Наименование
	Кол. оп.
	Ед. изм.

	1
	Компьютерная диагностика
	1
	н/ч

	2
	Замена передней опоры ДВС (левая)
	1
	н/ч

	3
	Замена передней опоры ДВС (правая)
	1
	н/ч

	4
	Замена опоры АКПП
	1
	н/ч

	5
	Схождение-развал колес
	1
	н/ч

	6
	Замена поддона ДВС
	1
	н/ч

	7
	Замена подшипника промежуточного вала
	1
	н/ч

	8
	С/у турбин
	2
	н/ч

	9
	Замена трубки охлаждения турбин
	2
	н/ч

	10
	Замена ОЖ (антифриз)
	1
	н/ч

	11
	Опрессовка системы
	1
	н/ч




Перечень используемых запасных частей: 
	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Передняя опора ДВС левая (оригинал)
	1
	шт.

	2
	Передняя опора ДВС правая (оригинал)
	1
	шт.

	3
	Опора АКПП (оригинал)
	1
	шт.

	4
	Поддон ДВС (оригинал)
	1
	шт.

	5
	Подшипник промежуточного вала (оригинал)
	1
	шт.

	6
	Трубка охлаждения турбин (оригинал)
	2
	шт.

	7
	Антифриз
	12,1
	л.



			

