
Описание объекта закупки
на оказание услуг по составлению дефектных актов с выездом на место, составление сметных расчетов на основании дефектных актов, составление ведомостей объемов работ и технических заданий на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту
ОКПД2 – 71.12.12.190

	№
	Наименование услуги
	Требования к оказанию услуг

	1
	Оказание услуг по составлению дефектных актов с выездом на место, составление сметных расчетов на основании дефектных актов, составление ведомостей объемов работ и технических заданий на выполнение подрядных работ - Капитальный ремонт нежилых помещений административного здания, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, д.18.: демонтаж кафельной напольной плитки, укладка ламината/линолеума, замена плинтусов, подготовка под покраску стен, покраска стен, замена плитки потолочной без замены каркаса, установка потолков Армстронг в 2 кабинетах,  замена отопительных батарей и подводящих к ним труб, замена двери запасного выхода на 2 этаже, шпаклевка и покраска дверных откосов, замена напольного кафеля в санузлах, замена электропроводки, замена уличного освещения, ремонт внутреннего водопровода и канализации, частичная замена сантехники, частичный ремонт и покраска фасада, наружных металлических дверей, замена лестничных перил, укладка кафеля на лестнице в межэтажном пространстве, окраска пожарной лестницы, вывоз строительного мусора.
	В соответствии с техническим заданием


Техническое задание 

1. Требования к месту, условиям оказания услуг
1.1. Место оказания услуг: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Голенева, д.18, по месту нахождения Исполнителя. Составление дефектных актов с выездом на место, составление сметных расчетов на основании дефектных актов, составление ведомостей объемов работ и технических заданий на выполнение подрядных работ осуществляется для помещений.

1.1.1. Общая площадь здания 668,77 м2, этажность -2, год постройки – 2002.
1.2. Условия оказания услуг: 

Услуги оказываются Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта. 

Составление документации по особо срочным заявкам должно осуществляться (по требованию Заказчика) в течение одного рабочего дня с даты поступления заявки Заказчика: 

- сообщение о срочности заявки направляется Исполнителю на электронную почту Исполнителя с дополнительным дублированием информации по телефонам, информация о которых содержится в Электронном контракте, сформированном с использованием ЕИС.

Документация доставляется Исполнителем лично на утверждение Заказчику в двух экземплярах по адресу Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Шмидта, дом 74 А.

2. Технические и качественные характеристики услуг
2.1. Услуги необходимо оказывать в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, иными действующими нормативными документами в области строительства, СНиП, ГОСТ и др. Разработка и проверка смет на соответствие примененных норм и расценок технологии производства строительных работ, и соответствие расчетов действующей системе ценообразования в строительстве ФСНБ-2022 и ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр., 

При оказании услуг необходимо руководствоваться положениями и требованиями законодательства РФ, включая:

- законодательство РФ, Постановления и решения Правительства РФ и иные нормативные правовые в области градостроительной деятельности;

- распорядительные, методические и нормативные документы в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве, основы рыночной экономики; 

- методические рекомендации по форме, содержанию и правилам составления всех видов сметной и договорной документации на строительство новых, реконструкцию и капитальный ремонт действующих объектов;

2.2. При оказании услуг Исполнитель и его персонал должны знать:

а) организацию разработки проектно-сметной документации, порядок ее согласования и утверждения;

состав, содержание, порядок разработки и согласования сметной документации на различных стадиях инвестиционно-строительного процесса;

б) сметно-нормативную базу в ценах на ресурсы;

в) правила производства строительно-монтажных работ, а также правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности;

г) цены на ресурсы и тенденции их изменения, а также методы прогнозирования этих изменений с учетом двух видов удорожания строительства объектов, обусловленных:

- научно-техническим и социальным прогрессом и мерами по охране окружающей среды;

- инфляционными процессами;

- порядок составления и применения сборников и каталогов единичных расценок, ценников на строительные материалы, конструкции, изделия, монтаж оборудования, сборников типовых наборов оборудования и материалов;

д) строительные нормы и правила; стандарты в строительстве; 

е) организацию разработки проектной документации, порядок ее согласования и утверждения; 

ж) основы и методы архитектурного и технологического проектирования зданий и сооружений и проведения технико-экономических расчетов;

з) материаловедение; виды строительных конструкций; 

и) технологии строительных процессов и производства; 

к) организацию строительного производства; 

л) состав, содержание, порядок разработки и согласования сметной документации на различных стадиях инвестиционно-строительного процесса; 

м) прикладные программные продукты для автоматизации процесса составления сметных расчетов.

н) при составлении требований к материалам, используемым при выполнении работ, Исполнитель должен руководствоваться требованиями ГОСТов, если такие предусмотрены законодательством российской Федерации.

2.3. Исполнитель должен обеспечить Заказчику возможность контроля за качеством оказанных услуг по контракту на протяжении всего срока их оказания.

2.4. Исполнитель несет ответственность за действия своего персонала, в том числе за соблюдение персоналом требований законодательства РФ.

2.5. Исполнитель не вправе передавать сметную документацию (сметные расчеты), разработанные по Контракту, третьим лицам без согласия Заказчика.

3. Требования к разработке сметной документации
3.1. Уровень цен, в котором составляется сметная документация:

- Сметную документацию разработать в базе действующей системы ценообразования в строительстве ФСНБ-2022 и ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр по видам работ с обязательным выделением в итоге локальных смет:

а) стоимости материалов, входящих в состав расценок в текущем уровне цен ресурса с учетом индекса пересчета;

б) стоимости материалов, не входящих в состав расценок в текущем уровне цен ресурса; (в случае отсутствия данных о текущих ценах по отдельным ресурсам ввести для таких ресурсов индексы, чтобы их текущая цена рассчитывалась как произведение базисной цены ресурса и заданного индекса).

в) стоимости материалов, не входящих состав в расценок в текущем уровне цен ресурса при этом текущий уровень цен ресурса, является основным, как для составления сметной документации, так и для дальнейших расчетов. 

- Сметную стоимости материальных ресурсов, стоимость погрузо-разгрузочных работ и транспортных затрат определять в соответствии с пунктом 91 Методики № 421/пр, (стоимость транспортных затрат определяется на основании расчета с учетом информации о ценах услуг, связанных с перевозкой грузов, размещенных в ФГИС ЦС, и в соответствии со сметными нормативами по формированию затрат на транспортировку грузов для строительства, сведения о которых включены в ФРСН). 

- При определении сметной стоимости материальных ресурсов, отсутствующих в расценке в текущем уровне цен ресурса с учетом индекса пересчета, их стоимость определять по ценам поставщиков, на основании мониторинга не менее, чем от 3-х поставщиков.

Метод пересчета в текущий уровень цен:

-ресурсно-индексный;

для расчета сметной стоимости материалов, заработной платы и эксплуатации машин и механизмов следует использовать информацию о текущих ценах на ресурсы с квартальными индексами изменения сметной стоимости для Ставропольского края, утверждаемые Минстрой России по состоянию на дату разработки сметной документации.

При определении в сметной документации накладных расходов и сметной прибыли их размер определять с применением коэффициентов, установленных согласно методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утверждённая приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 года №812/пр (в редакции от 26 июля 2022 года) и методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утверждённая приказом Минстроя России от 11 декабря 2020 года №774/пр

При представлении Заказчику на согласование сметной документации одновременно предоставлять подсчеты объемов строительно-монтажных работ (ведомости объемов работ – ВОР), спецификации оборудования и др.

4. Требования к гарантийному сроку оказанных услуг и (или) объему предоставления

гарантий их качества
4.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление сметной документации, включая ошибки и недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проведения Заказчиком процедур закупки, а также в случае обжалования закупочных документаций Заказчика, включая обоснования начальной цены контракта, созданных на основе сметной документации, разработанной Исполнителем. 

4.2. При обнаружении ошибок, недочетов и замечаний, Исполнитель обязан безвозмездно устранить, в течение 1 (одного) рабочего дня, полученные от Заказчика замечания/недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенные в соответствие с предъявляемыми требованиями/ замечаниями материалы.

5. Объем и состав оказываемых услуг

· Составление дефектных актов с выездом на место.

· Составление сметных расчётов на основании дефектных актов.

· Составление ведомостей объемов работ.

· Обоснования сметных расчетов по требованию Заказчика. Раздел «Сметная документация» должен содержать:

Пояснительную записку;

Сводный сметный расчёт;

Объектные сметные расчеты;

Локальные сметные расчеты (локальные сметы);

Конъюнктурный анализ;

Ведомости объемов работ;
· Составление расчетов начальных (максимальных) цен.

· Составление технического задания на выполнение подрядных работ, в том числе требований к материалам, используемым при выполнении работ (с указанием источника информации – официального сайта производителя, ГОСТа, если он предусмотрен), в соответствии с требованиями законодательства. 

· Проверка предоставленных сметных расчётов на предмет правильности применения утвержденных расценок и коэффициентов и соответствия их дефектным ведомостям.
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