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Описание объекта закупки
на «Оказание услуг по проведению лабораторного анализа гидравлического масла»

	1. Основные характеристики товаров, работ, услуг
	Наименование работы:
1. Оказание услуг по проведению лабораторного анализа гидравлического масла;
2. По завершении работ Заказчику предоставляются оформленные протоколы испытания масла на каждую пробу, с указанием в нём всей информации, приведённой в акте отбора проб.

	2. Количество товаров, работ, услуг
	8

	3. Единица измерения товаров, работ, услуг
	Условная единица / код по ОКЕИ – 876

	4. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	С момента подписания Контракта по 15 сентября 2026 года включительно

	5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Услуги по проведению лабораторного анализа гидравлического масла оказываются по месту осуществления деятельности Исполнителя.
Доставку проб осуществляется силами Заказчика в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В случае нахождения Исполнителя за пределами г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области доставка осуществляется силами и за счёт Исполнителя.

	6. Заказчик
	Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Волго-Балт»).

	7. Грузополучатель
	[bookmark: _GoBack]Свирский район гидросооружений и судоходства (СРГСиС)
Адрес юридический: 187700 Ленинградская область гор. Лодейное Поле ул. Володарского д. 13

	8. Общие требования к Исполнителю
	1. Наличие Свидетельства о признании на техническую компетенцию в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства в отношении проведения испытаний в области признания, указанной в Приложении к нему;
2. Наличие опыта оказания аналогичных услуг;
3. Укомплектованность исполнителя квалифицированным персоналом;
4. Проведение необходимых работ в соответствии с нормативными документами и методиками выполнения измерений состава и свойств гидравлического масла.
Все указанные документы должны иметь срок действия на период выполнения работ.

	9. Общие требования к выполнению работ
	1. Наименование анализов:
- плотность по ГОСТ 3900-78, кг/м3;
- массовая доля воды по ГОСТ 2477-65, % масс;
- содержание механических примесей по ГОСТ 6370-83,%;
- кинематическая вязкость по ГОСТ 33-2000, мм2/с при 50°С.
2. Оформление отдельного протокола испытания масла на каждую пробу, указывая в нём всю информацию о источнике пробы, приведённую в акте отбора проб.
3. Услуга должна соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, иной документации устанавливающей требования к качеству данной продукции, и иметь сертификат, паспорт и другие документы, предусмотренные заводом-изготовителем.
4. Документы, подтверждающие качество услуги, передаются Заказчику и прилагаются к товарно-транспортным накладным.
5. Заказчик вправе запросить документы, подтверждающие качество услуги заранее.
6. В случае оказания услуги ненадлежащего качества, последняя должна быть оказана повторно за счёт Исполнителя в сроки, согласованные с Заказчиком.. 

	10. Особые условия
	1.Исполнитель гарантирует качество, полноту и безопасность оказываемых услуг и применяемых материалов, инструментов, средств и оборудования в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами.
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