ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предмет закупки: поставка люка ревизионного сантехнического
Место поставки товара:  РФ, Самарская область, город Тольятти, Лесопарковое шоссе, влд. 2.
Сроки поставки товара: в течении 10 рабочих дней с момента подписания контракта уполномоченными представителями сторон.
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим  в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, без следов механических повреждений и изменения вида комплектующих, работоспособным, обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, свободным от любых прав третьих лиц, не являться контрафактной продукцией в соответствии с законодательством РФ в области защиты интеллектуальной собственности на товарные знаки, патентованные технологии и промышленные образцы. 
Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик поставляемого Товара на соответствие требованиям, установленным Заказчиком.
Условия поставки товаров и порядок приема-передачи товара: 
Транспортировка должна соответствовать стандартам и требованиям, установленным в Российской Федерации в зависимости от физических и физико-химических свойств (свет, влага, температурный режим). Тара должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Разгрузка Товара, подъем его до склада Заказчика, производится силами и (или) за счет Поставщика.
Приемка Товара проводится Заказчиком в следующем порядке:
- проверка соответствия информации, указанной в документе о приемке, Заявке заказчика на предмет полноты исполнения заявки;
- проверка наличия и правильности оформления документов, подтверждающих качество и безопасность поставленных товаров;
- проверка соответствия количества товара, указанного в документе о приемке и фактически доставленного Заказчику;
- проверка целостности упаковки, температурного режима перевозки, качества Товара, срока его годности.
Товар принимается заказчиком в присутствии представителя поставщика, который не может отказаться от участия в приемке товара.
Проверка соответствия поставленного Товара настоящему техническому заданию может быть произведена путем вскрытия упаковок.
Факт поставки товара подтверждается документом о приемке товара.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию (устанавливаются при необходимости):
Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным законодательством Российской Федерации. 
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На поставляемый Товар должна быть предоставлена гарантия сроком 14 календарных дней.
Исчисление срока действия гарантии начинается с момента подписания Заказчиком документа о приемке. Гарантийное обслуживание поставляемого товара должно осуществляться без затрат со стороны Заказчика; при невозможности проведения гарантийного ремонта на месте, гарантийный ремонт осуществляется в сервисном центре Поставщика; доставка товара в период гарантийного срока в сервисный центр и обратно осуществляется за счет Поставщика. Поставщик в период гарантийного обслуживания товара за свой счет должен обеспечивать восстановление работоспособности товара по требованию Заказчика. Поставщик сообщает Заказчику телефоны, по которым Заказчик мог бы информировать Поставщика или его Представителя о дефектах в работе оборудования и программного обеспечения. Телефоны должны функционировать по рабочим дням с 10-00 до 18-00 (местное время). Срок исполнения гарантийных обязательств не должен превышать 14 (четырнадцати) дней с момента получения уведомления от Заказчика о выявленных недостатках товара.
Гарантийное обслуживание товара должно осуществляться в сервисном центре. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на товар в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы Производителем товара.

Приложение к техническому заданию
Описание объекта закупки 
Предмет закупки: поставка люка ревизионного сантехнического
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика товара
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	
	Наименование показателей
	Значение показателей
	
	

	1
	Люк ревизионный сантехнический
	Габаритные размеры, высота
	≥ 800  и  < 850, миллиметр
	Штука
	1

	
	
	Габаритные размеры, ширина
	≥ 600  и  < 650
	
	

	
	
	Основной материал
	Сталь
	
	

	
	
	Способ фиксации
	Магнит
	
	

	
	
	цвет
	белый
	
	



