ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Приобретение графического планшета  с комплектом аксессуаров и программного обеспечения для нужд ФГБУ «Издательство «Наука» в рамках  оснащение рабочих мест дизайнеров и используемого совместно с ними периферийного оборудования (далее – товар)


	Наименование товара
	Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара
	Обоснование
	Количество

	
	Наименование характеристики*
	Единица измерения характеристики
	Значение характеристики**
	
	

	в составе для 1 комплекта

	Графический планшет 
	Вид устройства
	
	Графический планшет
	В соответствии с позицией КТРУ
(код позиции 26.20.16.000-00000002)
	1 шт.

	
	Размер рабочей области по горизонтали
	Миллиметр
	≥ 90
	
	

	
	Размер рабочей области по вертикали
	Миллиметр
	≥ 60
	
	

	
	Графическое разрешение экрана по горизонтали, пиксель
	
	≥ 800
	
	

	
	Графическое разрешение экрана по вертикали, пиксель
	
	≥ 600
	
	

	
	Количество уровней нажима пера
	
	≥ 100
	
	

	
	Чувствительность к наклону пера
	
	да
	
	

	
	Поддержка распознавания множественных касаний (multitouch)
	
	да
	
	

	
	Тип подключения
	
	Проводное/беспроводное
	
	

	
	Яркость экрана, кд/м2
	
	≥ 150
	
	

	
	Время отклика матрицы экрана (от серого к серому), мс
	
	≤ 5
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Столбец «Наименование характеристики» не подлежит изменению. 
** В столбце «Значение характеристики» участник закупки указывает четко показатели предлагаемого к поставке товара, не допускается использование слов: «не менее», «не более», а так же знаков >, ≥ , ≤.
*** При заполнении значения показателя по показателю «Минимальный размер диагонали, дюйм (25,4 мм)» участнику закупки следует предоставить конкретный показатель более указанного значения или равный ему.
	
	2. Комплектация поставки (обязательная)
	В комплект поставки, помимо самого планшета с обязательными характеристиками, должны входить следующие аксессуары:
	Подставка для установки планшета под углом — 1 шт. Предназначена для обеспечения эргономичного рабочего положения устройства во время эксплуатации.
	Перо (стилус) — 1 шт. Основной инструмент ввода данных.
	Комплект сменных войлочных наконечников для пера (не менее 3 шт.) Обеспечивает возможность замены изношенных наконечников для сохранения точности и плавности работы.
	Защитная плёнка на рабочую поверхность экрана — 1 шт. Служит для защиты поверхности планшета от механических повреждений (царапин, потёртостей) и загрязнений.
	USB-flash накопитель объёмом не менее 8 ГБ — 1 шт. Должен содержать предустановленное лицензионное программное обеспечение для рисования, совместимое с операционными системами Windows, Mac OS и Linux.
Единица измерения: штука.
	3. Требования к программному обеспечению
Полная версия ПО для рисования/графического дизайна. 
Лицензия на ПО должна быть включена в поставку или предоставлена в виде ключа/файла активации на USB-flash накопителе.
Совместимость с Windows (версии не ниже 10), Mac (версии не ниже актуальной), Linux (поддержка основных дистрибутивов и отечественных ОС).
4. Требования к качеству и упаковке товара: 
Год изготовления (сборки), товара и его комплектующих должен быть не ранее 2025 года. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска (сборки).
4.1. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, эксплуатационные характеристики поставляемого товара и иные показатели товара, должны соответствовать Техническому заданию, условиям контракта и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов.  Состав и наименование комплектующих предварительно согласовываются с Заказчиком.
Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.
4.2. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.
4.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
4.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4. Условия, место доставки и срок поставки товара:
4.1. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием, условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. Поставка товара производится силами и средствами поставщика в соответствии с условиями контракта. 
4.3. Место доставки товара: 121099, г. Москва, Шубинский переулок, д.6, стр.1.
4.4. Срок поставки товара: в течение 60  дней с даты заключения контракта.
4.5. Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы по качеству товара: 
- копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);
- копию санитарно-эпидемиологического заключения на товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);
- иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие.
5. Гарантийные обязательства: 
5.1. Гарантийный срок начинается с даты подписания сторонами товарной накладной. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый товар. 
Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев со дня подписания акта поставки товаров для государственных нужд.
5.2. Заказчик вправе предъявить претензию при условии, если недостатки были обнаружены в течение гарантийного срока. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи заказчику вследствие нарушения заказчиком правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
5.3. В течение срока гарантии обнаруженные неисправности должны устраняться по месту нахождения товара, а в случае необходимости – в месте гарантийного обслуживания. Все запасные части, которые поставщик устанавливает на товар в течение срока гарантии, должны иметь аналогичные функциональные характеристики согласно технической документации на товар или улучшенные функциональные характеристики, совместимые с исходными комплектующими.
В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания товара, несет поставщик, в том числе все расходы, связанные с заменой некачественного товара (или его элементов). 
При обнаружении недостатков товара, заказчик вызывает представителя поставщика. При неявке представителя поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его вызова, заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены поставщиком товара на товар надлежащего качества). 
Устранение недостатков (замена поставщиком товара на товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии заказчика в установленный в претензии срок.
5.4. Гарантийный ремонт не распространяется на товар:
при наличии механических повреждений, возникших по вине заказчика либо уполномоченного им лица;
при признаках самостоятельного ремонта товара заказчиком либо уполномоченным им лицом.
5.5. Поставщик оформляет и передает Заказчику одновременно с поставляемым товаром накладную (накладные), гарантийный талон на каждую единицу товара.
6. Иные требования к товару:
Поставляемый товар, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены требования энергетической эффективности, должен соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»; приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» и иметь класс энергетической эффективности не ниже класса "A".

