Форма ФГУ ГГЭ РФ

«Утверждаю»

Зам. директора ФИЦ ПХФ и МХ РАН

_______________ Батурина Ю.С.

«____»_____________2026г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
(приложение к  локальному сметному расчету № 26-06-23)

на	Витражное остекление 3-го и 4-го проёмов и монтаж воздуховодов в помещении № 26 корпуса 2/2.	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)	

Основание: служебная записка 
N п/п	Наименование работ	Ед.
изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формулы подсчета объемов, расхода материалов и т.д.	

1	2	3	4	5	6	
Раздел 1. Монтаж витражей из ПВХ в корпусе 2/2	
1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	м2	36			
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	10.6192			
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	м2	12.6654			
4	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	м	32			
5	Устройство мелких покрытий (свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	1.26			
6	Облицовка оконных  откосов сэндвич-панелями на клее	м2	11.08			
7	Установка уголков ПВХ на клее	м	27.76			
Вентиляция.	
8	Монтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром  500 мм (без стоимости воздуховодов) (1шт)	м2	10.75			
9	Изготовление  вручную (мелких деталей): опор под воздуховоды их уголка 40х40х3 (3шт)	т	0.02829			
10	Окраска масляными составами металлических опор за 2 раза	м2	2.448			
11	Установка опор для обеспечения устойчивости воздуховодов. 	т	0.02829			

Начальник  ИТУ АХО ФИЦ ПХФ и МХ РАН_____________/Малыгин И.В./     «____»_________________2026г.