Приложение к Контракту № от
Описание объекта закупки

[bookmark: _Hlk232422722]Оказание услуг по проведению параллельных исследований проб сточных вод, отбираемых представителями очистных сооружений в 2027 году.

1. Наименование предмета закупки: оказание услуг по проведению параллельных исследований проб сточных вод, отбираемых представителями очистных сооружений в 2027 году. 
2. [bookmark: _Hlk232422838]Количество лабораторных исследований – согласно приложению №1 к Описанию объекта закупки.
3. Место нахождения «Заказчика»: г. Кисловодск, ул. Российская 14, ул. Промышленная 28.
4. Сроки (периоды) оказания услуги – с 11.01.2027 г. - 15.12.2027 г. (8 проб, по 2 пробы за квартал).
5. Общие требования к выполнению исследований: Организация, осуществляющая лабораторные исследования должна иметь действующий аттестат об аккредитации на право осуществлять данную лабораторную деятельность в национальной системе, а также перечня определяемых компонентов в области аккредитации, указанных в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.
6. Требования к лабораторным исследованиям: 
 - заблаговременное предоставление посуды для проб сточных вод, которая должна обеспечивать сохранность химического состава отбираемой воды и исключать дополнительное загрязнение отобранных проб воды;  
- выдача протокола исследование не позднее 21 дня со дня получения проб сточных вод от Исполнителя с указанием результатов отдельно по каждой отобранной пробе сточных вод. При этом в протоколах в обязательном порядке должны быть указаны номера пломб каждой их проб (тары), время начало и окончания исследования (анализа) пробы, дата и номер места отбора проб, а также информацию о погрешности определения (измерения, исследования) по используемым методикам на основании акта отбора проб сточных вод, отводимых абонентом в централизованную систему водоотведения от ГУП «Водоканал»;
- руководствоваться действующими нормативно–правовыми актами, Постановлением правительства РФ от 22 мая 2020г. № 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской федерации», Постановлением Правительства РФ о 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
7. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при исполнении контракта: получение протоколов исследования проб сточных вод возможно через электронную почту и на бумажном носителе.
8. Порядок выполнения исследований: 
 - отбор проб воды осуществляется по адресу «Заказчика» в г. Кисловодске. Заказчик информирует Исполнителя о дате и сроке выполнения отбора сточных вод. Исполнитель направляет персонал за свой счет для выполнения параллельного отбора сточных вод в соответствии с требованиями действующего законодательства выполняет анализы отобранных проб и предоставляет результаты Заказчику. В случае разногласий в результатах с организацией водоканала, осуществляющий отбор сточных вод, Исполнитель оказывает содействие Заказчику в рамках Постановления Правительства РФ от 22 мая 2020г. № 728.
- Исполнитель направляет результаты проведение количественного химического анализа сточных вод в виде протокола исследований через электронную почту Заказчику и передает на бумажном носителе.
9. Иные требования к оказанию услуг: Протокол исследования параллельной пробы сточных вод должен содержать номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (для подтверждения на дату осуществления анализа наличия аккредитации лаборатории, выполнившей исследования) по используемым методикам. Возможно привлечение субподряда (соисполнителя) с имеющимся аттестатом об аккредитации на право осуществлять данную лабораторную деятельность, а также перечня определяемых компонентов в области аккредитации, указанных в Приложении №1 к Описанию объекта закупки.

















































































Приложении № 1 к Описанию объекта закупки

	№
	Наименование показателей состава и свойств сточных вод, подлежащих лабораторному исследованию
	Количество точек отбора
	Количество проб

	1
	2
	3
	4

	Лабораторные исследования (измерения) состава и свойств сточных вод:
- ул. Российская, 14, контрольные колодцы (при наличии стоков)
- ул. Промышленная, 28, контрольный колодец (при необходимости)


	1 
	Температура
	2
	8

	2
	ХПК
	2
	8

	3
	БПК5
	2
	8

	4
	БПК полный
	2
	8

	5
	Железо
	2
	8

	6
	Фосфор общий
	2
	8

	7
	Фосфаты по Р
	2
	8

	8
	АПАВ
	2
	8

	9
	Хлорид - ион
	2
	8

	10
	Сухой остаток
	2
	8

	11
	Азот общий
	2
	8

	12
	Аммоний - ион
	2
	8

	13
	Сульфат - ион
	2
	8

	14
	Медь 
	2
	8

	15
	Цинк
	2
	8

	16
	Хром общий
	2
	8

	17
	Хром (VI)
	2
	8

	18
	Никель
	2
	8

	19
	 Алюминий
	2
	8























