Описание объекта закупки
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
[bookmark: _Hlk236382503]на поставку автомобильного аккумулятора

1. Общие положения:
0. Заказчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК).
0. Наименование объекта закупки: поставка автомобильного аккумулятора.
0. ОКПД2/КТРУ: 27.20.22.000 / 27.20.22.000-00000004.
0. Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
0. Место поставки товара: 111622, Москва, Оренбургская ул., д 15Б.
1. Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара:

	№ п/п
	Наименование товара
	Описание, характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	Наименование характеристики
	Требуемое значение
	
	

	1
	Батарея аккумуляторная стартерная свинцово-кислотная

(Автомобильный аккумулятор Mutlu SFB 3 56081 60 Ач 540A обр. пол. (242x175x190) L2.60.054.A или эквивалент)
	Высота общая
	≥ 180  и  < 200
	шт.
	1

	
	
	Длина общая
	≥ 240  и  < 260
	
	

	
	
	Ширина общая
	≥ 160 и < 180
	
	

	
	
	Емкость номинальная
	> 60  и  ≤ 70
	
	

	
	
	Наличие ручек
	Нет
	
	

	
	
	Напряжение номинальное
	12
	
	

	
	
	Размер клеммы конусной
	19.5
17.9
	
	

	
	
	Сила тока холодного пуска номинальная (EN)
	≥ 500  и  < 550
	
	

	
	
	Состояние поставки
	Залитая электролитом и заряженная
	
	

	
	
	Тип клеммы
	Конус
	
	

	
	
	Тип крепления
	По верхней части
	
	

	
	
	Тип по возможности долива воды
	Необслуживаемая
	
	

	
	
	Тип по расположению клемм
	Обратная полярность
	
	



1. Требования к поставке товара: 
Товар поставляется в рабочее время Заказчика по предварительному согласованию (с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 часов, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00), кроме выходных и праздничных дней (время московское).
Не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала поставки Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки товара (посредством электронной почты или факсимильной связи).
Поставщик должен поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счёт. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъёмных средств, доставка товара в указанное Заказчиком помещение внутри здания (в том числе подъём/спуск на необходимый этаж без лифта) осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счёт.

4.	Общие требования к упаковке и маркировке товара: 
Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.
Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска товара. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах до конечного места поставки.

5.	Требования к качеству и безопасности товара: 
Весь поставляемый товар должен быть новым, промышленного производства, не бывшим в употреблении, ремонте или восстановлении, без замены составных частей и без утраты потребительских свойств.
Товар должен поставляться в штатной упаковке, содержащей все необходимые коды и знаки производителя, и сопровождаться заводской технической документацией (технические паспорта, формуляры, инструкции, драйверы, предусмотренные изготовителем).
Товар должен иметь документы, подтверждающие его соответствие обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.
Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара, условия хранения которого были нарушены.
Поставляемый товар должен иметь руководство пользователя (инструкцию по эксплуатации, техническое описание) на русском языке.

6.	Требования к гарантии качества товара:
Каждая единица поставляемого товара должна сопровождаться оформленным гарантийным талоном или аналогичным документом с указанием заводских (серийных) номеров и гарантийного периода.
Срок гарантии, предоставляемый Поставщиком, должен соответствовать сроку, установленному изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.
При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленном товаре Поставщик обязан устранить их за свой счёт, включая замену неисправного товара, в сроки, указанные в уведомлении Заказчика или согласованные с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных недостатков.
Поставщик обязан в трёхдневный срок безвозмездно предоставить Заказчику на период ремонта товар, обладающий аналогичными основными потребительскими свойствами, обеспечив его доставку за свой счёт.
Доставка товара к месту гарантийного ремонта и обратно осуществляется силами и за счёт средств Поставщика.
В случае устранения недостатков товара гарантийный срок продлевается на весь период, в течение которого товар не использовался, начиная с момента обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков до момента выдачи товара после ремонта.
