МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 180/26
г. Киров                                                                                                                                              «    » _____________ 2026 г.

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция благоустройства города Кирова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в исполняющего обязанности директора Егорова Максима Игоревича, действующего на основании Устава, выступая от имени и в интересах муниципального образования «Город Киров», с одной стороны, и
________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту тротуара вдоль д.№44а и д.№44 по ул. Талица, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями контракта.
1.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Кировская область, г. Киров, вдоль д.№44а и д.№44 по ул. Талица.
1.3. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 30.09.2026. В указанный срок не входит время согласования объемов выполненных работ и их приемка Заказчиком (его уполномоченным представителем). 
1.4. Объем выполняемых работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).
1.5. Требования к результатам работ: 
- своевременное и качественное выполнение всего объёма работ;
- при сдаче выполненных работ Заказчику передаётся комплект исполнительной документации, подтверждающей происхождение, безопасность и качество применяемых строительных материалов.
- работы считаются выполненными после подписания сторонами акта (-ов) о приемке выполненных работ (форма КС-2) за весь объем работ.
1.6. Идентификационный код закупки 263434528856343450100100050000000244.

2. Обязанности и права сторон.
2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1.	Выполнить все работы с надлежащим качеством в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, Техническим заданием (Приложение №1) локальным сметным расчетом (Приложение № 2), и сдать работу представителю Заказчика с оформлением акта о приемке выполненных работ. 
2.1.2.	Обеспечить выполнение и качество работ в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1), требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, СНиПов, ГОСТов, ТУ, СП, СанПиНов, Правил внешнего благоустройства в муниципальном образовании «Город Киров», утвержденных решением Кировской городской Думы от 27.08.2008 №19/41, других норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации.
2.1.3.	Обеспечить при выполнении работ соблюдение требований пожарной безопасности, условий охраны труда и техники безопасности.
2.1.4.	Обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов в месте выполнения работ.
2.1.5.	Обеспечить ведение исполнительной документации применительно к условиям контракта и предоставление её Заказчику.
[bookmark: _Hlk135815322]2.1.6.	Использовать при выполнении работ материалы, конструкции, изделия или оборудование, соответствующие требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации. Использовать материалы, конструкции, изделия или оборудование новые (за исключением материалов, предоставляемых Заказчиком) (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), разрешенные для применения (использования) на территории Российской Федерации, имеющие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность.
2.1.7. Назначить в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
2.1.8.	Обеспечить по окончании и в процессе выполнения работ уборку, погрузку и вывоз строительного мусора.
2.1.9. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные сроки все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы.
2.1.10. Обеспечить после выполнения работ надлежащее санитарное состояние в месте выполнения работ.
2.1.11. При необходимости, а также в случае проведения экспертизы, предоставлять в течение 2 дней дополнительные материалы (документы, информацию и т.д.), относящиеся к условиям исполнения контракта.
2.1.12. Предоставлять по требованию Заказчика информацию и документацию, связанную с выполнением контракта.
2.1.13. Получить необходимые разрешения, согласовать порядок ведения работ с органами государственного надзора (при необходимости).
2.1.14. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Подрядчиком.
2.2.	Права Подрядчика:
2.2.1.	Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения настоящего контракта.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1.	Обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ.
2.3.2.	Принять выполненные Подрядчиком работы после извещения об окончании работы, либо по истечении срока выполнения работ. При обнаружении отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.3.3.	Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные контрактом.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1.	Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, не вмешиваясь в его деятельность, давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению задания.
2.4.2.	Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки. В случае выявления несоответствия объемов и качества выполненных работ Заказчик в течение трех рабочих дней в письменной форме уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт выявленных недостатков и направляет его Подрядчику. Подрядчик, в течение срока указанного в предписании, обязан устранить выявленные недостатки за свой счет. 
2.4.3.	Проводить систематический операционный контроль качества выполняемых работ.
2.4.4.	Устранить недостатки, выявленные в работе Подрядчика, и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов.
2.4.5.	Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанную с выполнением условий контракта.
2.4.6.	В судебном порядке требовать расторжения настоящего контракта и возмещения причиненных убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта, либо выполняет работу настолько медленно, что окончание работы к установленному сроку становится невозможным.
2.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3. Цена контракта и порядок расчетов.
3.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена контракта (цена работ) составляет_______________, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке _____ (двадцать) процентов/без НДС. Стоимость определена в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2).
3.2. В цене Контракта учтены все расходы на выполнение работ по предмету контракта, в том числе транспортные, погрузочно-разгрузочные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение материалов, конструкции, изделия или оборудование и их доставку до места выполнения работ, затраты на используемое оборудование, механизмы и материалы, затраты на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы Подрядчика на устранение недостатков, возникших в результате выполнения работ. 
3.3. Оплата работ осуществляется за фактически выполненные работы по безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 рабочих дней, на основании подписанного акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета (счета-фактуры) и справки (форма КС-3). 
3.4. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.5. Источник финансирования: бюджет муниципального образования «Город Киров».
3.6. Сумма неустойки (штрафа, пени) на основании статей 308 и 313 ГК РФ и статьи 160.1 БК РФ может быть удержана Заказчиком из очередных платежей Подрядчику и перечислена Заказчиком в установленном порядке в доход бюджета муниципального образования «Город Киров». 
4. Выполнение работ.
4.1. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
4.2. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
4.2.1. Контроль за соответствием работ требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
4.2.2. Проверка фактических объёмов, качества и стоимости выполненных работ для расчёта платежей Подрядчику и визирование акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
4.2.3. Участие в работе комиссии по приёмке выполненных работ и подписание акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) (в случае создания такой комиссии Заказчиком).
4.3. С целью выполнения функций, указанных в пункте 4.2 контракта, представитель Заказчика имеет право:
4.3.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика;
4.3.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
4.4. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.
4.5. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.
4.6. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.
4.7. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний.

5. Порядок сдачи приемки работ.
5.1. Приемка результата выполненных работ производится в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), локальным сметным расчетом (Приложение № 2) уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. 
При завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении работ, в течение 10 рабочих дней с момента завершения работ оформляет акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и направляет Заказчику для подписания
5.2. В течение 20 рабочих дней Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненный результат работ (подписать акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), либо при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, и/или иных недостатков работ, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. При сдаче выполненных работ Заказчику передаётся комплект исполнительной документации (Общий журнал работ, специальный журнал работ, паспорта качества на материалы, накладные на материалы, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, исполнительные схемы, альбом фотофиксации, другая документация, связанная с выполнением работ, запрашиваемая Заказчиком)
5.4. При отказе от подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), основания для отказа излагаются отказавшимся от подписания лицом в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), либо для этого составляется отдельный документ. 
5.5. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего контракта и приложений к нему, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.
Работы, не принятые Заказчиком в связи с отсутствием исполнительной документации (промежуточные акты приёмки и другие документы), считаются не выполненными и в соответствии с разделом 7 настоящего контракта Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции.
5.6. Для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. 
6. Качество работ
6.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям Технического задания (Приложение № 1), Гражданского кодекса Российской Федерации, СНиП, ГОСТ, ТУ, СП, СанПиН, Правил внешнего благоустройства в муниципальном образовании «Город Киров», утвержденных решением Кировской городской Думы от 27.08.2008 №19/41, других норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации.
6.2. Используемые материалы, конструкции, изделия или оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации. Используемые материалы, конструкции, изделия или оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств (за исключением материалов предоставленных Заказчиком, или ранее демонтированных)), ранее не используемыми, разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе удостоверяющие их происхождение, качество и безопасность.
6.3. Срок предоставления гарантийных обязательств – 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
6.4. Остаточный срок годности на момент использования материалов, конструкций, изделий или оборудования не менее 50% срока годности, установленного изготовителем. 
6.5. Устранение недостатков (дефектов), выявленных во время приемки выполненных работ, а также в период гарантийного срока производится за счет Подрядчика в срок, не превышающий пять календарных дней с учетом погодно-климатических условий позволяющих выполнить работы качественно. 
6.6. Гарантии качества должны быть предоставлены на весь объем применяемых материалов, комплектующих и на весь объем выполненных Подрядчиком работ. 
6.7. Если в период гарантийной эксплуатации (гарантийного периода) обнаружатся недостатки (дефекты), не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).
6.8. В период гарантийной эксплуатации наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются предписанием Заказчика, направляемым Подрядчику любыми средствами связи (телефонограммы, факсограммы, электронная почта).
Подрядчик принимает необходимые меры к устранению недостатков (дефектов) в сроки, указанные Заказчиком в предписании.
6.9. В случае несвоевременного исполнения, ненадлежащего исполнения, неисполнения Подрядчиком работ, указанных в предписании Заказчика, длящиеся нарушения (недостатки, брак, дефекты и т.п.) Заказчик вправе зафиксировать посредством оформления соответствующего акта. О времени и месте составления акта Подрядчик уведомляется любыми средствами связи (телефонограммы, факсограммы, электронная почта). В случае неявки в указанное время и место, либо отказа представителя Подрядчика от подписания акта, акт подписывается в одностороннем порядке представителем Заказчика с отметкой о неявке представителя Подрядчика, либо с отметкой об отказе от подписи представителя Подрядчика, с указанием причин такого отказа (при их пояснении).
7. Ответственность сторон
1. 7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
1. 7.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1. а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
1. 7.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
1. 7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
1. 7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
1. 7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1. а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
1. 7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
1. а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
1. 7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
1. [bookmark: _Hlk37319540][bookmark: _Hlk37319578]7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта(отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
1. 7.10 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
1. 7.11. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по контракту.  Достаточным подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.
1. 7.12. Сторона, несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. 7.11 контракта, возмещает другой Стороне понесенные последней убытки.
1. 7.13. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Стороной обязательств по контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
1. 7.14. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. 
1. 7.15. Риск случайного повреждения (порчи) или гибели результата выполненных работ, лежит на Подрядчике до момента исполнения им своего обязательства по выполнению работ.
1. 7.16. Ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, требований пожарной безопасности, экологических норм при выполнении работ по предмету контракта – односторонняя, возлагается на Подрядчика.
1. 7.17. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий и иное причинение ущерба, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий на месте выполнения работ, нарушение требований нормативно-технических документов, (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы), в том числе из-за возникших дефектов по вине Подрядчика в период гарантийной эксплуатации.
8. Срок действия контракта
Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
9. Прочие условия
1. 9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.
1. 9.2. Претензионное письмо оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии (требовании) указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения допущенных нарушений.
1. 9.3. Срок рассмотрения претензионного письма не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента получения.
9.4. В случае невозможности разрешения разногласий спор может быть передан на разрешение Арбитражного суда Кировской области по истечении 20 рабочих дней с момента истечения срока, указанного в претензионном письме.
1. 9.5. В случае возникновения права требования уплаты неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика Заказчик принимает меры для взыскания неустойки (штрафа, пени)
1. 9.6. В вопросах, не урегулированных контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
1. 9.7. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
1. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном положениями частей 8 - 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
1. 9.8. Любые изменения и дополнения к контракту действительны лишь при условии, что они совершены в электронной форме и подписаны усиленными электронными подписями уполномоченных представителей сторон или совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
1. 9.9. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации или ликвидации Стороны обязаны уведомить другу друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в десятидневный срок представить другой стороне надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт изменений.
10. Реквизиты и подписи сторон

	Заказчик:
1. МКУ «Дирекция благоустройства города Кирова»
1. 610004, г. Киров, ул. Ленина, 15
1. ИНН/КПП 4345288563/434501001
1. ОГРН 1104345019184 
1. р/с 03231643337010004000
1. департамент финансов администрации города Кирова 
1. л/с 02403025290
1. (МКУ «Дирекция благоустройства города Кирова», л/с 03914002022))
1. Банк: ОКЦ № 4 ВВГУ Банка России//УФК по Кировской области г. Киров, 
БИК: 013304182
1. к/с: 40102810345370000033 
тел. (8332) 221-901
muddh_kirov@mail.ru

И.о. директора 
 ____________________М.И. Егоров
	Подрядчик:







Приложение №1
к контракту №180/26

Техническое задание 
Выполнение работ по ремонту тротуара вдоль д.№44а и д.№44 по ул. Талица
	№ п.п.
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Разработка грунта экскаватором под бортовые камни, ковш 0,25м3, гр I в отвал
	м3
	14,28

	2
	Устройство основания из щебня М400 фр.16,0-31,5мм толщиной 10 см под бортовые камни
	м3
	4,08

	3
	  Установка бортового камня БР 100.20.8; бетон класс В22,5, объем 0,016м3/шт; бетонная подушка: смеси бетонные тяжёлого бетона В15, М200, F100, W2
	м
м3
	49
0,784

	4
	Установка бортового камня БР 100.30.18; бетон класс В30, М400; объём 0,052м3/шт; бетонная подушка: смеси бетонные тяжёлого бетона В15, М200, F100, W2
	м
м3
	53
2,756

	5
	Обратная засыпка грунта вручную, гр.1
	м3
	7,14

	6
	Планировка участка: вручную
	м2
	20,4

	7
	Разработка грунта экскаватором, ковш 0,5м3, гр I с погрузкой и перевозкой на 10км  
	м2
т
	72
36,72

	8
	Укладка геополотна нетканого полиэфирного, иглопробивного, плотностью 200 г/м2(норма расхода 1,1)
	м2
	72

	9
	 Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 10 см (1 слой, виброплита)
	м2
м3
	72
7,2

	10
	Устройство основания из щебня М400 фр.16,0-31,5мм толщиной 20см 
	м2
	72

	11
	Укладка покрытия толщиной 5см из асфальтобетонной смеси тип А8ВЛ на БНД с применением асфальтоукладчика (эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б )
	м2
т
	72
9,38


Транспортная схема:
Щебень М400 (н. пл. 1,2) фр.16,0-31,5мм: Чимбулатский карьер-объект-165км
Движение осуществляется по дорогам с а/б покрытием

	Заказчик:
1. МКУ «Дирекция благоустройства города Кирова»

И.о. директора 
 ____________________М.И. Егоров
	Подрядчик:
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Приложение № 2
к контракту №180/26


Локальный сметный расчет
[image: ]

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН01-01-009-22
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1  (в отвал, под бортовые камни)
	1000 м3
	0,01428
	1
	0,01428
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	504,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4998
	
	
	
	
	229,98

	 
	91.01.05-106
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
	маш.-ч
	35
	
	0,4998
	800,37
	1,26
	1 008,47
	
	504,03

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	35
	
	0,4998
	
	
	460,14
	
	229,98

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	734,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	229,98

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	211,58

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	105,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73 626,05
	 
	1 051,38

	2
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (Применительно под бортовые камни толщиной 10 см)
	м3
	4,08
	1
	4,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,468
	
	
	
	
	1 150,20

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,85
	
	3,468
	
	
	331,66
	
	1 150,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	408,54

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2856
	
	
	
	
	131,42

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,2856
	
	
	1 332,30
	
	380,50

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,2856
	
	
	460,14
	
	131,42

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,4
	
	1,632
	
	
	17,18
	
	28,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,46

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,612
	
	
	35,06
	
	21,46

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,15
	
	4,692
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 711,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 281,62

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	1 409,78

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	884,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	981,79
	 
	4 005,72

	2.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2374
Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм
	м3
	4,69
	1
	4,69
	 
	 
	1 261,27
	 
	5 915,36

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	2.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2374
	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм 
	м3
	4,69
	
	4,69
	
	
	1 261,27
	
	5 915,36

	2.1.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2374_02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	5,628
	
	
	368,06
	-1
	-2 071,44

	2.1.2
	ФСБЦ-02.2.05.04-2374_02-15-1-01-0165
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 165 км 
	1т груза
	
	
	5,628
	
	
	1 233,10
	
	6 939,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 783,81

	3
	ГЭСН27-02-010-09
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий
	100 м
	0,49
	1
	0,49
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	31,654
	
	
	
	
	11 127,44

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	32,66
	
	16,0034
	
	
	325,68
	
	5 211,99

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	7,8253
	
	
	355,56
	
	2 782,36

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	7,8253
	
	
	400,38
	
	3 133,09

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	220,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2548
	
	
	
	
	102,02

	 
	91.05.13-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,1568
	735,21
	1,37
	1 007,24
	
	157,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,1568
	
	
	400,38
	
	62,78

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,098
	
	
	639,56
	
	62,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,098
	
	
	400,38
	
	39,24

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	813,60

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0005
	
	0,000245
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	21,01

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,008
	
	0,00392
	3 778,62
	1,81
	6 839,30
	
	26,81

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,1
	
	0,049
	10 082,68
	1,55
	15 628,15
	
	765,78

	Н
	05.2.03.04
	Камни бортовые бетонные
	м3
	1,6
	
	0,784
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	4,9
	
	2,401
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 263,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 229,46

	 
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	12 689,29

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	8 646,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 570,71
	 
	33 599,65

	3.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)  (Камни бортовые БР 100.20.8, объем 0,016 м3)
	м3
	0,784
	1
	0,784
	 
	 
	21 337,01
	 
	16 728,22

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 728,22

	3.2
	ФСБЦ-04.1.02.05-0260
Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2
	м3
	2,4
	1
	2,4
	4 594,39
	1,69
	7 764,52
	 
	18 634,85

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 634,85

	4
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,53
	1
	0,53
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	36,994
	
	
	
	
	13 042,97

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	36,994
	
	
	352,57
	
	13 042,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	554,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3445
	
	
	
	
	182,37

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,3233
	
	
	1 676,70
	
	542,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,3233
	
	
	537,82
	
	173,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0212
	
	
	576,40
	
	12,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0212
	
	
	400,38
	
	8,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 671,04

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00053
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	45,45

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0318
	3 778,62
	1,81
	6 839,30
	
	217,49

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0901
	10 082,68
	1,55
	15 628,15
	
	1 408,10

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	5,9
	
	3,127
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 450,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 225,34

	 
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	14 944,63

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	10 183,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 563,81
	 
	40 578,82

	4.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) (Камни бортовые БР 100.30.18, объем 0,052 м3)
	м3
	2,756
	1
	2,756
	5 746,75
	2,57
	14 769,15
	 
	40 703,78

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 703,78

	4.2
	ФСБЦ-04.1.02.05-0260
Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2
	м3
	3,13
	1
	3,13
	4 594,39
	1,69
	7 764,52
	 
	24 302,95

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 302,95

	5
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1  (Обратная засыпка)
	100 м3
	0,0714
	1
	0,0714
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,3189
	
	
	
	
	1 973,01

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88,5
	
	6,3189
	
	
	312,24
	
	1 973,01

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 973,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 973,01

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	1 755,98

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	789,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63 279,97
	 
	4 518,19

	6
	ГЭСН01-02-027-04
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	0,0204
	1
	0,0204
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,04
	
	
	
	
	725,34

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	100
	
	2,04
	
	
	355,56
	
	725,34

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	725,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	725,34

	 
	Пр/812-001.4-1
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	645,55

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	297,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81 778,43
	 
	1 668,28

	7
	ГЭСН01-01-022-13
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,0216
	1
	0,0216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	772,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5508
	
	
	
	
	296,23

	 
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	25,5
	
	0,5508
	1 054,03
	1,33
	1 401,86
	
	772,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	25,5
	
	0,5508
	
	
	537,82
	
	296,23

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 068,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	296,23

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	272,53

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	136,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 387,50
	 
	1 477,17

	8
	02-15-1-01-0010
Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	36,72
	1
	36,72
	 
	 
	241,21
	 
	8 857,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 857,23

	9
	ГЭСН27-04-016-04
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	1000 м2
	0,072
	1
	0,072
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,9944
	
	
	
	
	661,46

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	27,7
	
	1,9944
	
	
	331,66
	
	661,46

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	493,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,27648
	
	
	
	
	145,73

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,52
	
	0,18144
	887,54
	1,4
	1 242,56
	
	225,45

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,52
	
	0,18144
	
	
	537,82
	
	97,58

	 
	91.08.03-029
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т
	маш.-ч
	1,02
	
	0,07344
	2 190,26
	1,59
	3 482,51
	
	255,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,02
	
	0,07344
	
	
	537,82
	
	39,50

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,0216
	
	
	576,40
	
	12,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,0216
	
	
	400,38
	
	8,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,70

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,00013
	
	0,0000094
	55 898,18
	1,34
	74 903,56
	
	0,70

	П,Н
	01.7.12.05-1018
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 301,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	807,19

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	1 186,57

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 081,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 579,86
	 
	3 569,75

	9.1
	ФСБЦ-01.7.12.05-0053
Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2
	м2
	79,2
	1
	79,2
	28,13
	1,31
	36,85
	 
	2 918,52

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 918,52

	10
	ГЭСНр68-02-029-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ср. толщиной 10 см
	100 м3
	0,072
	1
	0,072
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,314
	
	
	
	
	467,21

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	18,25
	
	1,314
	
	
	355,56
	
	467,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	866,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,59328
	
	
	
	
	266,97

	 
	91.01.05-549
	Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 2 т
	маш.-ч
	6,84
	
	0,49248
	
	
	1 368,00
	
	673,71

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	6,84
	
	0,49248
	
	
	460,14
	
	226,61

	 
	91.08.09-001
	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)
	маш.-ч
	12,48
	
	0,89856
	
	
	50,48
	
	45,36

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,4
	
	0,1008
	
	
	1 462,54
	
	147,42

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,4
	
	0,1008
	
	
	400,38
	
	40,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,05

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2
	
	0,144
	
	
	35,06
	
	5,05

	Н
	02.3.01.02
	Песок природный для строительных работ
	м3
	130
	
	9,36
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 605,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	734,18

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	748,86

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	396,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 208,89
	 
	2 751,04

	10.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1118
Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	9,36
	1
	9,36
	565,20
	1,75
	989,10
	 
	9 257,98

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 257,98

	11
	ГЭСН27-07-002-01
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2
	0,72
	1
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,496
	
	
	
	
	6 168,56

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	24,3
	
	17,496
	
	
	352,57
	
	6 168,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 831,55

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,1024
	
	
	
	
	947,18

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	1,15
	
	0,828
	
	
	1 637,60
	
	1 355,93

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,15
	
	0,828
	
	
	460,14
	
	381,00

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	1,3
	
	0,936
	
	
	2 116,13
	
	1 980,70

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,3
	
	0,936
	
	
	460,14
	
	430,69

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,47
	
	0,3384
	
	
	1 462,54
	
	494,92

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,47
	
	0,3384
	
	
	400,38
	
	135,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,49

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2
	
	1,44
	
	
	35,06
	
	50,49

	Н
	02.2.05.04
	Щебень известняковый или кирпичный
	м3
	17,4
	
	12,528
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 997,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 115,74

	 
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	8 040,79

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	5 479,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 052,35
	 
	24 517,69

	11.1
	ГЭСН27-07-002-02
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к норме 27-07-002-01
	100 м2
	0,72
	1
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	изменение толщины покрытия, добавляется 8 см до толщины 20 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,1104
	
	
	
	
	1 096,63

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	0,54
	8
	3,1104
	
	
	352,57
	
	1 096,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	943,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,576
	
	
	
	
	265,04

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,1
	8
	0,576
	
	
	1 637,60
	
	943,26

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,1
	8
	0,576
	
	
	460,14
	
	265,04

	Н
	02.2.05.04
	Щебень известняковый или кирпичный
	м3
	1,5
	8
	8,64
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 304,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 361,67

	 
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	1 538,69

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	1 048,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 794,60
	 
	4 892,11

	11.2
	ФСБЦ-02.2.05.04-2374
Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм
	м3
	21,17
	1
	21,17
	 
	 
	1 261,27
	 
	26 701,09

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	11.2
	ФСБЦ-02.2.05.04-2374
	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм 
	м3
	21,17
	
	21,17
	
	
	1 261,27
	
	26 701,09

	11.2.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2374_02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	25,404
	
	
	368,06
	-1
	-9 350,20

	11.2.2
	ФСБЦ-02.2.05.04-2374_02-15-1-01-0165
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 165 км 
	1т груза
	
	
	25,404
	
	
	1 233,10
	
	31 325,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 676,56

	12
	ГЭСН27-07-006-01
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,072
	1
	0,072
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,33776
	
	
	
	
	511,63

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,58
	
	1,33776
	
	
	382,45
	
	511,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 251,86

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,57456
	
	
	
	
	277,34

	 
	91.08.01-021
	Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч
	маш.-ч
	1,68
	
	0,12096
	
	
	2 451,62
	
	296,55

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	1,68
	
	0,12096
	
	
	573,68
	
	69,39

	 
	91.08.02-002
	Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л
	маш.-ч
	0,16
	
	0,01152
	1 324,58
	1,4
	1 854,41
	
	21,36

	 
	4-100-045
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,02304
	
	
	430,26
	
	9,91

	 
	91.08.02-011
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0,1
	
	0,0072
	8,22
	1,3
	10,69
	
	0,08

	 
	91.08.03-024
	Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т
	маш.-ч
	1,71
	
	0,12312
	893,04
	1,42
	1 268,12
	
	156,13

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,71
	
	0,12312
	
	
	400,38
	
	49,29

	 
	91.08.03-027
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т
	маш.-ч
	2,12
	
	0,15264
	
	
	1 044,00
	
	159,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,12
	
	0,15264
	
	
	400,38
	
	61,11

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	1,68
	
	0,12096
	8 883,76
	1,46
	12 970,29
	
	1 568,89

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	1,68
	
	0,12096
	
	
	612,52
	
	74,09

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,47
	
	0,03384
	
	
	1 462,54
	
	49,49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,47
	
	0,03384
	
	
	400,38
	
	13,55

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,32

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,92
	
	0,06624
	
	
	35,06
	
	2,32

	Н
	01.2.01.01
	Битум
	т
	0,65
	
	0,0468
	
	
	
	
	 

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 043,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	788,97

	 
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	891,54

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	607,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63 086,11
	 
	4 542,20

	12.1
	ГЭСН27-07-006-02
	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01
	1000 м2
	0,072
	1
	0,072
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	изменение толщины покрытия, добавляется 1 см до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,09648
	
	
	
	
	33,44

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	0,67
	2
	0,09648
	
	
	346,60
	
	33,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	215,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03888
	
	
	
	
	20,56

	 
	91.08.01-021
	Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч
	маш.-ч
	0,09
	2
	0,01296
	
	
	2 451,62
	
	31,77

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,09
	2
	0,01296
	
	
	573,68
	
	7,43

	 
	91.08.03-024
	Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т
	маш.-ч
	0,06
	2
	0,00864
	893,04
	1,42
	1 268,12
	
	10,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	2
	0,00864
	
	
	400,38
	
	3,46

	 
	91.08.03-027
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т
	маш.-ч
	0,03
	2
	0,00432
	
	
	1 044,00
	
	4,51

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	2
	0,00432
	
	
	400,38
	
	1,73

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	0,09
	2
	0,01296
	8 883,76
	1,46
	12 970,29
	
	168,09

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	0,09
	2
	0,01296
	
	
	612,52
	
	7,94

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	2
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	269,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,00

	 
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	61,02

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	41,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 165,69
	 
	371,93

	12.2
	ФСБЦ-01.2.03.07-0024
Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б
	т
	0,0468
	1
	0,0468
	16 539,78
	1,58
	26 132,85
	 
	1 223,02

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 223,02

	12.3
	ФСБЦ-04.2.01.01-1146
Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на БНД
	т
	9,38
	1
	9,38
	 
	 
	11 031,08
	 
	103 471,53

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103 471,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 1 Новый Раздел
	413 102,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	339 007,62

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	36 957,89

	 
	
	               Эксплуатация машин
	11 061,78

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 864,84

	 
	
	               Материалы
	279 265,88

	 
	
	               Перевозка
	8 857,23

	 
	
	     Строительные работы
	413 102,38

	 
	
	          Строительные работы
	404 245,15

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	36 957,89

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	11 061,78

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	2 864,84

	 
	
	                    материалы
	279 265,88

	 
	
	                    накладные расходы
	44 396,81

	 
	
	                    сметная прибыль
	29 697,95

	 
	
	          Перевозка
	8 857,23

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	39 822,73

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	44 396,81

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	29 697,95

	 
	
	     Сумма возмещения затрат по уплате НДС на материалы (оборудование) для подрядных организаций на УСН
	61 438,49

	 
	
	Всего
	474 540,87

	 
	
	     НДС 5%
	23 727,04

	 
	
	ВСЕГО по смете
	498 267,91

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	105,82394
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	6,0971
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	 
	(Т.Н. Родыгина)
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	



	Заказчик:
1. МКУ «Дирекция благоустройства города Кирова»

И.о. директора 
 ____________________М.И. Егоров
	Подрядчик:
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Приложение № 3

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен  ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость  498,26791тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 498,26791тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 36,96тыс.руб.

монтажных работ 0,00тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 2,86тыс.руб.

оборудования 0,00тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 105,82чел.-ч.

прочих затрат 0,00тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 6,10чел.-ч.

(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2026 года

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

ремонт тротуара вдоль д.№44а и д.№44 по ул. Талица

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объёмов работ



(наименование стройки)

ремонт тротуара вдоль д.№44а и д.№44 по ул. Талица

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 

Приказ Министерства строительства Кировской области от 16.03.2026 № 21

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 



Наименование субъекта Российской Федерации 

43. Кировская область

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости 

строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09



М.И. Егоров

"____" ________________ 2026 года "____" ________________ 2026 года

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Кировская область

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:



И.о. директора



МКУ "Дирекция благоустройства города Кирова"

Наименование редакции сметных нормативов   Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя 

России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 

№ 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ 

Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 

14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; 

Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, 

Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ 

Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 

22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  

Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя 

России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 

№299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ 

Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр


