ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку тактильной таблички, выполненной шрифтом Брайля
Характеристики:

Полноцветная тактильная табличка: 

- комбинация рельефных точек, которые наносятся методом рельефной УФ печати высотой 0,7 мм и диаметром 1 мм. 
- Текст шрифтом Брайля:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области 

Режим работы:
пн-чт: с 9.00 до 18.00
пт: с 9.00 до 16.45
перерыв с 13.00.до 13.45
- Пример таблички:

[image: image1.jpg]I LR LR

PR T L L] L

Gt onnkln s - o
S D e R B RREEAE T DL deliaa

HOR S SRR R R i e
E0s o p O A RO iR BT i

Sttt e S B B

S0 B 0 BB iR (e R S

EELR A T (ST I P TS L IO I

RN R M KR L &)

e isities s an il e s





- материал ПВХ, устойчивый к неблагоприятным атмосферным условиям
- размер: 200 мм – высота, 210 мм – ширина; толщина не менее 3 мм
- цвет – желтый, шрифт – черный 
- по периметру обязательно присутствие рамки черного цвета 
- гарантия 12 месяцев. 

Место поставки товара: 394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина,29А
