Жесткий диск 3.5" Seagate Exos X18 12 Тб ST12000NM000J SATA 6Gb/s (SATA-III)
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Характеристики
	Основные характеристики

	Производитель
	Seagate

	Серия
	Exos X18

	Модель
	ST12000NM000J

	Тип оборудования
	HDD для серверов и ЦОД (центров обработки данных, дата-центров)

	Герметичный корпус, заполненный гелием
	Да; позволяет увеличить емкость HDD, снизить энергопотребление и стоимость хранения каждого терабайта

	Области применения
	многопользовательские коммерческие и корпоративные среды, центры обработки данных

	Емкость накопителя
	12 Тб

	Головки
	12

	Число пластин
	7

	Описание
	Жесткий диск Seagate Exos X18 ST12000NM000J 12TB, 3.5", 7200rpm, SATA 6Gb/s, 512E, 256MB (аналог ST12000NM001G)

	Неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит
	1 ошибка на 1E15 (10 в 15-й степени) бит

	24x7
	24x7

	Параметры производительности

	Внутренния скорость передачи данных
	2899 Мб/сек

	Скорость передачи данных
	До 270 МБ/сек

	Скорость вращения шпинделя
	7200 оборотов/мин.

	Буфер HDD
	256 Мб

	Среднее время доступа
	4.16 мс

	Установившаяся скорость передачи данных
	до 258 Мб/сек

	Эксплуатационные параметры

	Рабочая температура
	от 5 до 60 °C

	Интерфейс, разъемы и выходы

	Поддержка NCQ
	Есть

	Интерфейс HDD
	SATA 6Gb/s (SATA-III)

	Пропускная способность интерфейса
	6 Гбит/сек

	Безопасность

	Максимальные перегрузки
	50G длительностью 2 мс при чтении/записи; 200G длительностью 2 мс в выключенном состоянии

	Охлаждение

	Уровень шума
	2.8 Бел в режиме Idle, 3.2 Бел при поиске - типичный;
3.0 Бел в режиме Idle, 3.4 Бел при поиске - максимальный

	Питание

	Потребление энергии
	4.16 Вт - среднее при работе

	Потребление энергии в режиме Idle
	4.4 Вт

	Потребление энергии при чтении/записи
	8.6 Вт

	Потребление энергии в режимах Standby и Sleep
	4.4 Вт

	Потребительские свойства

	Технология повышения плотности записи
	PMR

	AFR (Annualized failure rate)
	0.35%

	Advanced Format
	4K/512e

	Совместимость

	Высота
	26.1 мм

	Формат накопителя
	3.5"

	Прочие характеристики

	Страна изготовления товара
	Таиланд

	MTBF
	2.5 млн. часов

	Логистика

	Размеры (ширина x высота x глубина)
	102 x 26 x 147 мм

	Вес
	650 грамм

	Размеры упаковки (измерено в НИКСе)
	15.42 x 12 x 3.23 см

	Вес брутто (измерено в НИКСе)
	0.66 кг
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