НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Поставка дверных блоков металлопластиковых
в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Поставляемый товар должен являться собственностью поставщика, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц. 

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не восстановленным, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Срок поставки товара – в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.
Поставщик своими силами и средствами производит доставку, разгрузку по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пешкова, 34. 

Срок предоставления гарантии производителя: установленный производителем и указанный в сопроводительной документации к товару, но не менее 12 месяцев. Срок предоставления гарантии поставщика: не менее срока гарантии производителя.
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	Дверной блок металлопластиковый, внутренняя глухая сендвич заполнением двух створчатая левая сторона 300мм, правая сторона 850 мм.  из профиля трехкамерной системы.  Замок врезной с роликовой защелкой с ручкой-скобой наличник с одной стороны   и стыковочным алюминиевым низким порогом. 
Размеры дверного блока: высота -2100мм., ширина - 1250 мм,
Наличие доводчика. С контрольным замером поставщика, без установки. Кабинет № 115 корпус № 3, адрес Пешкова 34
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	Дверной блок  металлопластиковый
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	Дверной блок металлопластиковый, внутренняя, одна створчатая правая из профиля трехкамерной системы, стеклопакет  однокамерный общестроительного назначения 70 % остекления верхней части, остальная глухая сендвич заполнение.   Замок врезной с роликовой защелкой с ручкой-скобой наличник с одной стороны   и стыковочным алюминиевым низким порогом. 
Размеры дверного блока: высота -2100мм., ширина - 900 мм,
Наличие доводчика. С контрольным замером поставщика, без установки. Кабинет № 115 корпус № 3, адрес Пешкова 34
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