	№
	Наименование товара
	ОКПД2
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Проводник инфузионный ПИ однократного применения: внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,5 м
	32.50.13.190
	Наружный диаметр соединителя, мм: 2.7

Длина, см: 150

Соединители: Луер Лок
Объем заполнения, см3: 2.6

Дистальный тип: male
Внутренний диаметр соединителя, мм: 1.5

Проксимальный тип: female
	Шт.
	10 000


2

